{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Sheet0"],"not_rendered":{"external_links":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet0","index":0,"n_rows":865,"n_cols":4,"rows_kept":865,"flags":["formulas_cached_only"]}
["模块描述","分值","得分","原因"]
["需求分析","0.00","0.00","属性：该模块未选择答案，正确值：，错误值："]
["设备选型","2.00","0.00","属性：未选择设备，正确值：网关1：6，工业交换机1：6，接入交换机：4，汇聚交换机1：1，工业防火墙：1，错误值："]
["网络规划计算","4.00","0.00","属性：未输入配置信息，正确值：，错误值："]
["网关配置1","1.00","0.00","属性：(网关未配置)，(设备接入未配置)，(数据上云未配置)，正确值：(网络配置：interface_：wlan0,，ip_address：172.16.30.1,，routers：172.16.30.6,，domain_name_servers：114.114.114.114,，domain_search：8.8.8.8,，ipv6：noipv6，已输入reboot)，(传感器MAC：WXZW020301、WXZW020302、WXZW020303 )，(边缘服务状态：启动,broker：tcp://172.16.30.110:1883,ClientID：th_project/th_wg01,用户名：iip_iot,密码：admin@123,订阅主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg01,发布主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg01,消息订阅：否)，错误值："]
["网关配置2","1.00","0.00","属性：(网关未配置)，(设备接入未配置)，(数据上云未配置)，正确值：(网络配置：interface_：wlan0，ip_address：172.16.30.9，routers：172.16.30.14，domain_name_servers：114.114.114.114，domain_search：8.8.8.8，ipv6：noipv6，已输入reboot)，(传感器MAC：WXZW020304、WXZW020305)，(边缘服务状态：启动,broker：tcp://172.16.30.110:1883,ClientID：th_project/th_wg02,用户名：iip_iot,密码：admin@123,订阅主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg02,发布主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg02,消息订阅：否)，错误值："]
["网关配置3","1.00","0.00","属性：(网关未配置)，(设备接入未配置)，(数据上云未配置)，正确值：(网络配置：interface_：wlan0，ip_address：172.16.30.11，routers：172.16.30.14，domain_name_servers：114.114.114.114，domain_search：8.8.8.8，ipv6：noipv6，已输入reboot)，(传感器MAC：WXZW020306、WXZW020307)，(边缘服务状态：启动,broker：tcp://172.16.30.110:1883,ClientID：th_project/th_wg03,用户名：iip_iot,密码：admin@123,订阅主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg03,发布主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg03,消息订阅：否)，错误值："]
["网关配置4","1.00","0.00","属性：(网关未配置)，)，(数据上云未配置)，正确值：(网络配置：interface_：eth0，ip_address：172.16.30.17，routers：172.16.30.22，domain_name_servers：114.114.114.114，domain_search：8.8.8.8，ipv6：noipv6，已输入reboot)，(传感器MAC：WXZW020308、WXZW020309、WXZW020310)，broker：tcp://172.16.30.110:1883,ClientID：th_project/th_wg04,用户名：iip_iot,密码：admin@123,订阅主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg04,发布主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg04,消息订阅：否)，错误值："]
["网关配置5","1.00","0.00","属性：(网关未配置)，)，(数据上云未配置)，正确值：(网络配置：interface_：eth0，ip_address：172.16.30.19，routers：172.16.30.22，domain_name_servers：114.114.114.114，domain_search：8.8.8.8，ipv6：noipv6，已输入reboot)，(传感器MAC：WXZW020311、WXZW020312、WXZW020313)，broker：tcp://172.16.30.110:1883,ClientID：th_project/th_wg05,用户名：iip_iot,密码：admin@123,订阅主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg05,发布主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg05,消息订阅：否)，错误值："]
["网关配置6","1.00","0.00","属性：(网关未配置)，(设备接入未配置)，(数据上云未配置)，正确值：(网络配置：interface_：eth0，ip_address：172.16.30.25，routers：172.16.30.30，domain_name_servers：114.114.114.114，domain_search：8.8.8.8，ipv6：noipv6，已输入reboot)，(传感器MAC：WXZW020314、WXZW020315、WXZW020316)，broker：tcp://172.16.30.110:1883,ClientID：th_project/th_wg06,用户名：iip_iot,密码：admin@123,订阅主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg06,发布主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg06,消息订阅：否)，错误值："]
["工控机房1","1.00","0.00",""]
["工控机房23","1.00","0.00",""]
["工控机房45","1.00","0.00",""]
["工控机房6","1.00","0.00",""]
["核心机柜","1.00","0.00",""]
["工业防火墙配置","2.00","0.00","属性：(对象管理未配置)(策略配置未配置)，正确值：[(接口配置：1.名称:核心交换机，地址模式:静态，IP地址类型:IPv4，IP地址/掩码:172.16.30.33/29，浮动IP:未选中，UID:1，管理状态:UP，协商模式:自协商，速率:10，双工模式:FULL，MTU:1500，管理访问:HTTP、HTTPS、PING、SSH、DNS、tControl，接入控制:L2TP)，(2.名称:云服务器，地址模式:静态，IP地址类型:IPv4，IP地址/掩码:172.16.30.110/29，浮动IP:未选中，UID:1，管理状态:UP，协商模式:自协商，速率:10，双工模式:FULL，MTU:1500，管理访问:HTTP、HTTPS、PING、SSH、DNS、tControl，接入控制:L2TP)]，[(安全域配置：1.名称:Inside，接口互相访问:未选中，接口选择:ge0/2)，(2.名称:Outside，接口互相访问:未选中，接口选择:ge0/9)]，[(对象管理:1.名称:local，2.类型:IPv4，3.成员172.16.30.33/29)][(策略管理:1.名称:防火墙策略，2.入接口安全域:Inside，3.地址:local，4.用户:any，5.出接口安全域:Outside，6.目的地址:any，7.服务:any8.应用:any，9.时间:always，10.动作:PERMIT，11.启用:启用)]，错误值："]
["网络优化-网关配置","1.00","0.00","属性：答案未填写，正确值：（1、设备编码：th_wg01,设备名称：炭黑01#wg,资产编号：无线网关,属性（gw_os）：Linux,属性（gw_ip）：172.16.30.1),（2、设备编码：th_wg02,设备名称：炭黑02#wg,资产编号：无线网关,属性（gw_os）：Linux,属性（gw_ip）：172.16.30.9),（3、设备编码：th_wg03,设备名称：炭黑03#wg,资产编号：无线网关,属性（gw_os）：Linux,属性（gw_ip）：172.16.30.11),（4、设备编码：th_wg04,设备名称：炭黑04#wg,资产编号：有线网关,属性（gw_os）：Linux,属性（gw_ip）：172.16.30.17),（5、设备编码：th_wg05,设备名称：炭黑05#wg,资产编号：有线网关,属性（gw_os）：Linux,属性（gw_ip）：172.16.30.19),（6、设备编码：th_wg06,设备名称：炭黑06#wg,资产编号：有线网关,属性（gw_os）：Linux,属性（gw_ip）：172.16.30.25),，错误值："]
["网络优化-传感器配置","1.00","0.00","属性：答案未填写，正确值：（1、1#煤气加压罗茨鼓风机_电机非驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_001,MAC地址：WXZW020301,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-01,网关：th_wg01),（2、1#原料油泵_电机驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_002,MAC地址：WXZW020302,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-02,网关：th_wg01),（3、1#原料油泵_泵驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_003,MAC地址：WXZW020303,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-03,网关：th_wg01),（4、2#煤气加压罗茨鼓风机_电机非驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_004,MAC地址：WXZW020304,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-04,网关：th_wg02),（5、2#主供风机_电机驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_005,MAC地址：WXZW020305,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-05,网关：th_wg02),（6、3#原料油泵_电机驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_006,MAC地址：WXZW020306,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-06,网关：th_wg03),（7、3#原料油泵_泵驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_007,MAC地址：WXZW020307,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-07,网关：th_wg03),（8、4#主供风机_电机驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_008,MAC地址：WXZW020308,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-08,网关：th_wg04),（9、4#脱硫脱硝风机_电机非驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_009,MAC地址：WXZW020309,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-09,网关：th_wg04),（10、4#煤气加压罗茨鼓风机_电机非驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_010,MAC地址：WXZW020310,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-10,网关：th_wg04),（11、5#原料油泵_泵驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_011,MAC地址：WXZW020311,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-11,网关：th_wg05),（12、5#原料油泵_电机驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_012,MAC地址：WXZW020312,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-12,网关：th_wg05),（13、5#尾气加压风机_电机非驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_013,MAC地址：WXZW020313,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-13,网关：th_wg05),（14、6#原料油泵_泵驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_014,MAC地址：WXZW020314,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-14,网关：th_wg06),（15、6#原料油泵_电机驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_015,MAC地址：WXZW020315,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-15,网关：th_wg06),（16、6#主袋反吹风机_电机非驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_016,MAC地址：WXZW020316,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-16,网关：th_wg06),，错误值："]
["网络优化-设备配置","1.00","0.00","属性：答案未填写，正确值：(设备配置模块-设备名称：1#煤气加压罗茨鼓风机,资产编号：hmth_1hx_mqjygfj,测点名称：电机非驱动端H,传感器名称：1#煤气加压罗茨鼓风机_电机非驱动端H)(设备配置模块-设备名称：1#原料油泵,资产编号：hmth_1hx_ylyb,测点名称：电机驱动端H,传感器名称：1#原料油泵_电机驱动端H)(设备配置模块-设备名称：1#原料油泵,资产编号：hmth_1hx_ylyb,测点名称：泵驱动端H,传感器名称：1#原料油泵_泵驱动端H)(设备配置模块-设备名称：2#煤气加压罗茨鼓风机,资产编号：hmth_2hx_mqjygfj,测点名称：电机非驱动端H,传感器名称：2#煤气加压罗茨鼓风机_电机非驱动端H)(设备配置模块-设备名称：2#主供风机,资产编号：hmth_2hx_zgfj,测点名称：电机驱动端H,传感器名称：2#主供风机_电机驱动端H)(设备配置模块-设备名称：3#原料油泵,资产编号：hmth_3hx_ylyb,测点名称：电机驱动端H,传感器名称：3#原料油泵_电机驱动端H)(设备配置模块-设备名称：3#原料油泵,资产编号：hmth_3hx_ylyb,测点名称：泵驱动端H,传感器名称：3#原料油泵_泵驱动端H)(设备配置模块-设备名称：4#主供风机,资产编号：hmth_4hx_zgfj,测点名称：电机驱动端H,传感器名称：4#主供风机_电机驱动端H)(设备配置模块-设备名称：4#脱硫脱硝风机,资产编号：hmth_4hx_tltxfj,测点名称：电机非驱动端H,传感器名称：4#脱硫脱硝风机_电机非驱动端H)(设备配置模块-设备名称：4#煤气加压罗茨鼓风机,资产编号：hmth_4hx_mqjygfj,测点名称：电机非驱动端H,传感器名称：4#煤气加压罗茨鼓风机_电机非驱动端H)(设备配置模块-设备名称：5#原料油泵,资产编号：hmth_5hx_ylyb,测点名称：泵驱动端H,传感器名称：5#原料油泵_泵驱动端H)(设备配置模块-设备名称：5#原料油泵,资产编号：hmth_5hx_ylyb,测点名称：电机驱动端H,传感器名称：5#原料油泵_电机驱动端H)(设备配置模块-设备名称：5#尾气加压风机,资产编号：hmth_5hx_wqjyfj,测点名称：电机非驱动端H,传感器名称：5#尾气加压风机_电机非驱动端H)(设备配置模块-设备名称：6#原料油泵,资产编号：hmth_6hx_ylyb,测点名称：泵驱动端H,传感器名称：6#原料油泵_泵驱动端H)(设备配置模块-设备名称：6#原料油泵,资产编号：hmth_6hx_ylyb,测点名称：电机驱动端H,传感器名称：6#原料油泵_电机驱动端H)(设备配置模块-设备名称：6#主袋反吹风机,资产编号：hmth_6hx_zdfcfj,测点名称：电机非驱动端H,传感器名称：6#主袋反吹风机_电机非驱动端H)(设备监控模块-关联模型：悬臂离心风机,设备类型：风机,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg01,),(设备监控模块-关联模型：旋壳泵,设备类型：泵,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg01,),(设备监控模块-关联模型：悬臂离心风机,设备类型：风机,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg02,),(设备监控模块-关联模型：多级离心风机,设备类型：风机,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg02,),(设备监控模块-关联模型：旋壳泵,设备类型：泵,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg03,),(设备监控模块-关联模型：多级离心风机,设备类型：风机,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg04,),(设备监控模块-关联模型：悬臂离心风机,设备类型：风机,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg04,),(设备监控模块-关联模型：悬臂离心风机,设备类型：风机,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg04,),(设备监控模块-关联模型：旋壳泵,设备类型：泵,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg05,),(设备监控模块-关联模型：悬臂离心风机,设备类型：风机,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg05,),(设备监控模块-关联模型：旋壳泵,设备类型：泵,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg06,),(设备监控模块-关联模型：悬臂离心风机,设备类型：风机,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg06,),，错误值："]
["网络规模分析","0.40","0.40","属性：工厂级内网，正确值：工厂级内网，错误值："]
["应用业务分析","0.40","0.40","属性：信息采集业务类应用(现场总线应用、数据采集等)，正确值：信息采集业务类应用(现场总线应用、数据采集等)，错误值："]
["网络带宽要求","0.40","0.40","属性：千兆网络带宽，正确值：千兆网络带宽，错误值："]
["网络安全设备","0.40","0.40","属性：物理防火墙，正确值：物理防火墙，错误值："]
["网络安全技术","0.40","0.40","属性：认证,加密,访问控制,病毒防护，正确值：认证,加密,访问控制,病毒防护，错误值："]
["设备选型","2.00","2.00","属性：网关1:6，工业交换机1:6，汇聚交换机:1，接入交换机:4，工业防火墙:1，，正确值：网关1：6，工业交换机1：6，接入交换机：4，汇聚交换机1：1，工业防火墙：1，错误值："]
["工业网关1","0.20","0.20","属性：（IP:172.16.30.1，子网掩码：255.255.255.248)，正确值：（IP:172.16.30.1，子网掩码：255.255.255.248)，错误值："]
["工业交换机1","0.20","0.20","属性：（IP:172.16.30.2，子网掩码：255.255.255.248)，正确值：（IP:172.16.30.2，子网掩码：255.255.255.248)，错误值："]
["接入交换机1","0.30","0.30","属性：（IP:172.16.30.3，子网掩码：255.255.255.248)，正确值：（IP:172.16.30.3，子网掩码：255.255.255.248)，错误值："]
["工业网关2","0.20","0.20","属性：（IP:172.16.30.9，子网掩码：255.255.255.248)，正确值：（IP:172.16.30.9，子网掩码：255.255.255.248)，错误值："]
["工业交换机2","0.20","0.20","属性：（IP:172.16.30.10，子网掩码：255.255.255.248)，正确值：（IP:172.16.30.10，子网掩码：255.255.255.248)，错误值："]
["工业网关3","0.20","0.20","属性：（IP:172.16.30.11，子网掩码：255.255.255.248)，正确值：（IP:172.16.30.11，子网掩码：255.255.255.248)，错误值："]
["工业交换机3","0.20","0.20","属性：（IP:172.16.30.12，子网掩码：255.255.255.248)，正确值：（IP:172.16.30.12，子网掩码：255.255.255.248)，错误值："]
["接入交换机2","0.30","0.30","属性：（IP:172.16.30.13，子网掩码：255.255.255.248)，正确值：（IP:172.16.30.13，子网掩码：255.255.255.248)，错误值："]
["工业网关4","0.20","0.20","属性：（IP:172.16.30.17，子网掩码：255.255.255.248)，正确值：（IP:172.16.30.17，子网掩码：255.255.255.248)，错误值："]
["工业交换机4","0.20","0.20","属性：（IP:172.16.30.18，子网掩码：255.255.255.248)，正确值：（IP:172.16.30.18，子网掩码：255.255.255.248)，错误值："]
["工业网关5","0.20","0.20","属性：（IP:172.16.30.19，子网掩码：255.255.255.248)，正确值：（IP:172.16.30.19，子网掩码：255.255.255.248)，错误值："]
["工业交换机5","0.20","0.20","属性：（IP:172.16.30.20，子网掩码：255.255.255.248)，正确值：（IP:172.16.30.20，子网掩码：255.255.255.248)，错误值："]
["接入交换机3","0.30","0.30","属性：（IP:172.16.30.21，子网掩码：255.255.255.248)，正确值：（IP:172.16.30.21，子网掩码：255.255.255.248)，错误值："]
["工业网关6","0.20","0.20","属性：（IP:172.16.30.25，子网掩码：255.255.255.248)，正确值：（IP:172.16.30.25，子网掩码：255.255.255.248)，错误值："]
["工业交换机6","0.20","0.20","属性：（IP:172.16.30.26，子网掩码：255.255.255.248)，正确值：（IP:172.16.30.26，子网掩码：255.255.255.248)，错误值："]
["接入交换机4","0.30","0.30","属性：（IP:172.16.30.27，子网掩码：255.255.255.248)，正确值：（IP:172.16.30.27，子网掩码：255.255.255.248)，错误值："]
["核心交换机","0.40","0.40","属性：（IP:172.16.30.33，子网掩码：255.255.255.248)，正确值：（IP:172.16.30.33，子网掩码：255.255.255.248)，错误值："]
["网关配置1","1.00","1.00","属性：(interface_：wlan 0，ip_address：172.16.30.1，routers：172.16.30.6，domain_name_servers：114.114.114.114，domain_search：8.8.8.8，ipv6：noipv6，已输入reboot)，(设备接入：WXZW020301,WXZW020302,WXZW020303,)，(服务状态: 启动,broker：tcp://172.16.30.110:1883,ClientID：th_project/th_wg01,用户名：iip_iot,密码：admin@123,订阅主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg01,发布主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg01,消息订阅：否)，正确值：(网络配置：interface_：wlan0,，ip_address：172.16.30.1,，routers：172.16.30.6,，domain_name_servers：114.114.114.114,，domain_search：8.8.8.8,，ipv6：noipv6，已输入reboot)，(传感器MAC：WXZW020301、WXZW020302、WXZW020303 )，(边缘服务状态：启动,broker：tcp://172.16.30.110:1883,ClientID：th_project/th_wg01,用户名：iip_iot,密码：admin@123,订阅主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg01,发布主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg01,消息订阅：否)，错误值："]
["网关配置2","1.00","1.00","属性：(interface_：wlan 0，ip_address：172.16.30.9，routers：172.16.30.14，domain_name_servers：114.114.114.114，domain_search：8.8.8.8，ipv6：noipv6，已输入reboot)，(设备接入：WXZW020304,WXZW020305,)，(服务状态: 启动,broker：tcp://172.16.30.110:1883,ClientID：th_project/th_wg02,用户名：iip_iot,密码：admin@123,订阅主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg02,发布主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg02,消息订阅：否)，正确值：(网络配置：interface_：wlan0，ip_address：172.16.30.9，routers：172.16.30.14，domain_name_servers：114.114.114.114，domain_search：8.8.8.8，ipv6：noipv6，已输入reboot)，(传感器MAC：WXZW020304、WXZW020305)，(边缘服务状态：启动,broker：tcp://172.16.30.110:1883,ClientID：th_project/th_wg02,用户名：iip_iot,密码：admin@123,订阅主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg02,发布主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg02,消息订阅：否)，错误值："]
["网关配置3","1.00","1.00","属性：(interface_：wlan 0，ip_address：172.16.30.11，routers：172.16.30.14，domain_name_servers：114.114.114.114，domain_search：8.8.8.8，ipv6：noipv6，已输入reboot)，(设备接入：WXZW020306,WXZW020307,)，(服务状态: 启动,broker：tcp://172.16.30.110:1883,ClientID：th_project/th_wg03,用户名：iip_iot,密码：admin@123,订阅主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg03,发布主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg03,消息订阅：否)，正确值：(网络配置：interface_：wlan0，ip_address：172.16.30.11，routers：172.16.30.14，domain_name_servers：114.114.114.114，domain_search：8.8.8.8，ipv6：noipv6，已输入reboot)，(传感器MAC：WXZW020306、WXZW020307)，(边缘服务状态：启动,broker：tcp://172.16.30.110:1883,ClientID：th_project/th_wg03,用户名：iip_iot,密码：admin@123,订阅主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg03,发布主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg03,消息订阅：否)，错误值："]
["网关配置4","1.00","1.00","属性：(interface_：eth 0，ip_address：172.16.30.17，routers：172.16.30.22，domain_name_servers：114.114.114.114，domain_search：8.8.8.8，ipv6：noipv6，已输入reboot)，(设备接入：WXZW020308,WXZW020309,WXZW020310,)，(服务状态: 启动,broker：tcp://172.16.30.110:1883,ClientID：th_project/th_wg04,用户名：iip_iot,密码：admin@123,订阅主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg04,发布主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg04,消息订阅：否)，正确值：(网络配置：interface_：eth0，ip_address：172.16.30.17，routers：172.16.30.22，domain_name_servers：114.114.114.114，domain_search：8.8.8.8，ipv6：noipv6，已输入reboot)，(传感器MAC：WXZW020308、WXZW020309、WXZW020310)，broker：tcp://172.16.30.110:1883,ClientID：th_project/th_wg04,用户名：iip_iot,密码：admin@123,订阅主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg04,发布主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg04,消息订阅：否)，错误值："]
["网关配置5","1.00","1.00","属性：(interface_：eth 0，ip_address：172.16.30.19，routers：172.16.30.22，domain_name_servers：114.114.114.114，domain_search：8.8.8.8，ipv6：noipv6，已输入reboot)，(设备接入：WXZW020311,WXZW020312,WXZW020313,)，(服务状态: 启动,broker：tcp://172.16.30.110:1883,ClientID：th_project/th_wg05,用户名：iip_iot,密码：admin@123,订阅主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg05,发布主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg05,消息订阅：否)，正确值：(网络配置：interface_：eth0，ip_address：172.16.30.19，routers：172.16.30.22，domain_name_servers：114.114.114.114，domain_search：8.8.8.8，ipv6：noipv6，已输入reboot)，(传感器MAC：WXZW020311、WXZW020312、WXZW020313)，broker：tcp://172.16.30.110:1883,ClientID：th_project/th_wg05,用户名：iip_iot,密码：admin@123,订阅主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg05,发布主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg05,消息订阅：否)，错误值："]
["网关配置6","1.00","1.00","属性：(interface_：eth 0，ip_address：172.16.30.25，routers：172.16.30.30，domain_name_servers：114.114.114.114，domain_search：8.8.8.8，ipv6：noipv6，已输入reboot)，(设备接入：WXZW020314,WXZW020315,WXZW020316,)，(服务状态: 启动,broker：tcp://172.16.30.110:1883,ClientID：th_project/th_wg06,用户名：iip_iot,密码：admin@123,订阅主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg06,发布主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg06,消息订阅：否)，正确值：(网络配置：interface_：eth0，ip_address：172.16.30.25，routers：172.16.30.30，domain_name_servers：114.114.114.114，domain_search：8.8.8.8，ipv6：noipv6，已输入reboot)，(传感器MAC：WXZW020314、WXZW020315、WXZW020316)，broker：tcp://172.16.30.110:1883,ClientID：th_project/th_wg06,用户名：iip_iot,密码：admin@123,订阅主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg06,发布主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg06,消息订阅：否)，错误值："]
["工控机房1","1.00","1.00",""]
["工控机房23","1.00","1.00",""]
["工控机房45","1.00","1.00",""]
["工控机房6","1.00","1.00",""]
["核心机柜","1.00","1.00",""]
["工业防火墙配置","2.00","2.00","属性：(名称:核心交换机，地址模式:静态，IP地址类型:IPv4，IP地址/掩码:172.16.30.33/29，浮动IP:false，UID:1，管理状态:UP，协商模式:自协商，速率:10，双工模式:FULL，MTU:1500，管理访问:HTTP、HTTPS、PING、SSH、DNS、tControl、，接入控制:L2TP|)，(名称:云服务器，地址模式:静态，IP地址类型:IPv4，IP地址/掩码:172.16.30.110/29，浮动IP:false，UID:1，管理状态:UP，协商模式:自协商，速率:10，双工模式:FULL，MTU:1500，管理访问:HTTP、HTTPS、PING、SSH、DNS、tControl、，接入控制:L2TP、)，[(安全域配置：1.名称:Inside，地址模式:未选中，接入控制:ge0/2)，(安全域配置：2.名称:Outside，地址模式:未选中，接入控制:ge0/9)]，[(对象管理：1.名称:local，2.类型:IPv4，3.成员172.16.30.33/29，[(策略配置:1.名称:防火墙策略，2.入接口安全域:Inside，3.地址:local，4.用户:any，5.出接口安全域:Outside，6.目的地址:any，7.服务:any，8.应用:any，9.时间:always，10.动作:PERMIT，11.启用:启用)]，正确值：[(接口配置：1.名称:核心交换机，地址模式:静态，IP地址类型:IPv4，IP地址/掩码:172.16.30.33/29，浮动IP:未选中，UID:1，管理状态:UP，协商模式:自协商，速率:10，双工模式:FULL，MTU:1500，管理访问:HTTP、HTTPS、PING、SSH、DNS、tControl，接入控制:L2TP)，(2.名称:云服务器，地址模式:静态，IP地址类型:IPv4，IP地址/掩码:172.16.30.110/29，浮动IP:未选中，UID:1，管理状态:UP，协商模式:自协商，速率:10，双工模式:FULL，MTU:1500，管理访问:HTTP、HTTPS、PING、SSH、DNS、tControl，接入控制:L2TP)]，[(安全域配置：1.名称:Inside，接口互相访问:未选中，接口选择:ge0/2)，(2.名称:Outside，接口互相访问:未选中，接口选择:ge0/9)]，[(对象管理:1.名称:local，2.类型:IPv4，3.成员172.16.30.33/29)][(策略管理:1.名称:防火墙策略，2.入接口安全域:Inside，3.地址:local，4.用户:any，5.出接口安全域:Outside，6.目的地址:any，7.服务:any8.应用:any，9.时间:always，10.动作:PERMIT，11.启用:启用)]，错误值："]
["网络优化-网关配置","1.00","1.00","属性：（1、设备编码：th_wg01,设备名称：炭黑01#wg,接入类型：无线网关,属性（gw_os）：Linux,属性（gw_ip）：172.16.30.1),（2、设备编码：th_wg02,设备名称：炭黑02#wg,接入类型：无线网关,属性（gw_os）：Linux,属性（gw_ip）：172.16.30.9),（3、设备编码：th_wg03,设备名称：炭黑03#wg,接入类型：无线网关,属性（gw_os）：Linux,属性（gw_ip）：172.16.30.11),（4、设备编码：th_wg04,设备名称：炭黑04#wg,接入类型：有线网关,属性（gw_os）：Linux,属性（gw_ip）：172.16.30.17),（5、设备编码：th_wg05,设备名称：炭黑05#wg,接入类型：有线网关,属性（gw_os）：Linux,属性（gw_ip）：172.16.30.19),（6、设备编码：th_wg06,设备名称：炭黑06#wg,接入类型：有线网关,属性（gw_os）：Linux,属性（gw_ip）：172.16.30.25),，正确值：（1、设备编码：th_wg01,设备名称：炭黑01#wg,资产编号：无线网关,属性（gw_os）：Linux,属性（gw_ip）：172.16.30.1),（2、设备编码：th_wg02,设备名称：炭黑02#wg,资产编号：无线网关,属性（gw_os）：Linux,属性（gw_ip）：172.16.30.9),（3、设备编码：th_wg03,设备名称：炭黑03#wg,资产编号：无线网关,属性（gw_os）：Linux,属性（gw_ip）：172.16.30.11),（4、设备编码：th_wg04,设备名称：炭黑04#wg,资产编号：有线网关,属性（gw_os）：Linux,属性（gw_ip）：172.16.30.17),（5、设备编码：th_wg05,设备名称：炭黑05#wg,资产编号：有线网关,属性（gw_os）：Linux,属性（gw_ip）：172.16.30.19),（6、设备编码：th_wg06,设备名称：炭黑06#wg,资产编号：有线网关,属性（gw_os）：Linux,属性（gw_ip）：172.16.30.25),，错误值："]
["网络优化-传感器配置","1.00","1.00","属性：（1、传感器名称：1#煤气加压罗茨鼓风机_电机非驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_001,MAC地址：WXZW020301,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-01,网关：th_wg01),（2、传感器名称：1#原料油泵_泵驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_003,MAC地址：WXZW020303,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-03,网关：th_wg01),（3、传感器名称：1#原料油泵_电机驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_002,MAC地址：WXZW020302,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-02,网关：th_wg01),（4、传感器名称：2#煤气加压罗茨鼓风机_电机非驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_004,MAC地址：WXZW020304,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-04,网关：th_wg02),（5、传感器名称：2#主供风机_电机驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_005,MAC地址：WXZW020305,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-05,网关：th_wg02),（6、传感器名称：3#原料油泵_电机驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_006,MAC地址：WXZW020306,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-06,网关：th_wg03),（7、传感器名称：3#原料油泵_泵驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_007,MAC地址：WXZW020307,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-07,网关：th_wg03),（8、传感器名称：4#主供风机_电机驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_008,MAC地址：WXZW020308,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-08,网关：th_wg04),（9、传感器名称：4#脱硫脱硝风机_电机非驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_009,MAC地址：WXZW020309,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-09,网关：th_wg04),（10、传感器名称：4#煤气加压罗茨鼓风机_电机非驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_010,MAC地址：WXZW020310,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-10,网关：th_wg04),（11、传感器名称：5#原料油泵_泵驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_011,MAC地址：WXZW020311,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-11,网关：th_wg05),（12、传感器名称：5#原料油泵_电机驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_012,MAC地址：WXZW020312,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-12,网关：th_wg05),（13、传感器名称：5#尾气加压风机_电机非驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_013,MAC地址：WXZW020313,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-13,网关：th_wg05),（14、传感器名称：6#原料油泵_泵驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_014,MAC地址：WXZW020314,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-14,网关：th_wg06),（15、传感器名称：6#原料油泵_电机驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_015,MAC地址：WXZW020315,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-15,网关：th_wg06),（16、传感器名称：6#主袋反吹风机_电机非驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_016,MAC地址：WXZW020316,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-16,网关：th_wg06),，正确值：（1、1#煤气加压罗茨鼓风机_电机非驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_001,MAC地址：WXZW020301,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-01,网关：th_wg01),（2、1#原料油泵_电机驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_002,MAC地址：WXZW020302,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-02,网关：th_wg01),（3、1#原料油泵_泵驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_003,MAC地址：WXZW020303,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-03,网关：th_wg01),（4、2#煤气加压罗茨鼓风机_电机非驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_004,MAC地址：WXZW020304,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-04,网关：th_wg02),（5、2#主供风机_电机驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_005,MAC地址：WXZW020305,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-05,网关：th_wg02),（6、3#原料油泵_电机驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_006,MAC地址：WXZW020306,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-06,网关：th_wg03),（7、3#原料油泵_泵驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_007,MAC地址：WXZW020307,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-07,网关：th_wg03),（8、4#主供风机_电机驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_008,MAC地址：WXZW020308,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-08,网关：th_wg04),（9、4#脱硫脱硝风机_电机非驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_009,MAC地址：WXZW020309,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-09,网关：th_wg04),（10、4#煤气加压罗茨鼓风机_电机非驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_010,MAC地址：WXZW020310,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-10,网关：th_wg04),（11、5#原料油泵_泵驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_011,MAC地址：WXZW020311,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-11,网关：th_wg05),（12、5#原料油泵_电机驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_012,MAC地址：WXZW020312,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-12,网关：th_wg05),（13、5#尾气加压风机_电机非驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_013,MAC地址：WXZW020313,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-13,网关：th_wg05),（14、6#原料油泵_泵驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_014,MAC地址：WXZW020314,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-14,网关：th_wg06),（15、6#原料油泵_电机驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_015,MAC地址：WXZW020315,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-15,网关：th_wg06),（16、6#主袋反吹风机_电机非驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_016,MAC地址：WXZW020316,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-16,网关：th_wg06),，错误值："]
["网络优化-设备配置","1.00","1.00","属性：（设备名称：1#煤气加压罗茨鼓风机,资产编号：hmth_1hx_mqjygfj,关联模型：悬臂离心风机,设备类型：风机,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg01,测点名称1：电机非驱动端H,传感器名称1：1#煤气加压罗茨鼓风机_电机非驱动端H),（设备名称：1#原料油泵,资产编号：hmth_1hx_ylyb,关联模型：旋壳泵,设备类型：泵,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg01,测点名称1：电机驱动端H,传感器名称1：1#原料油泵_电机驱动端H,测点名称2：泵驱动端H,传感器名称2：1#原料油泵_泵驱动端H),（设备名称：2#主供风机,资产编号：hmth_2hx_zgfj,关联模型：多级离心风机,设备类型：风机,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg02,测点名称1：电机驱动端H,传感器名称1：2#主供风机_电机驱动端H),（设备名称：2#煤气加压罗茨鼓风机,资产编号：hmth_2hx_mqjygfj,关联模型：悬臂离心风机,设备类型：风机,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg02,测点名称1：电机非驱动端H,传感器名称1：2#煤气加压罗茨鼓风机_电机非驱动端H),（设备名称：3#原料油泵,资产编号：hmth_3hx_ylyb,关联模型：旋壳泵,设备类型：泵,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg03,测点名称1：电机驱动端H,传感器名称1：3#原料油泵_电机驱动端H,测点名称2：泵驱动端H,传感器名称2：3#原料油泵_泵驱动端H),（设备名称：4#主供风机,资产编号：hmth_4hx_zgfj,关联模型：多级离心风机,设备类型：风机,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg04,测点名称1：电机驱动端H,传感器名称1：4#主供风机_电机驱动端H),（设备名称：4#脱硫脱硝风机,资产编号：hmth_4hx_tltxfj,关联模型：悬臂离心风机,设备类型：风机,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg04,测点名称1：电机非驱动端H,传感器名称1：4#脱硫脱硝风机_电机非驱动端H),（设备名称：4#煤气加压罗茨鼓风机,资产编号：hmth_4hx_mqjygfj,关联模型：悬臂离心风机,设备类型：风机,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg04,测点名称1：电机非驱动端H,传感器名称1：4#煤气加压罗茨鼓风机_电机非驱动端H),（设备名称：5#原料油泵,资产编号：hmth_5hx_ylyb,关联模型：旋壳泵,设备类型：泵,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg05,测点名称1：电机驱动端H,传感器名称1：5#原料油泵_电机驱动端H,测点名称2：泵驱动端H,传感器名称2：5#原料油泵_泵驱动端H),（设备名称：5#尾气加压风机,资产编号：hmth_5hx_wqjyfj,关联模型：悬臂离心风机,设备类型：风机,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg05,测点名称1：电机非驱动端H,传感器名称1：5#尾气加压风机_电机非驱动端H),（设备名称：6#原料油泵,资产编号：hmth_6hx_ylyb,关联模型：旋壳泵,设备类型：泵,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg06,测点名称1：电机驱动端H,传感器名称1：6#原料油泵_电机驱动端H,测点名称2：泵驱动端H,传感器名称2：6#原料油泵_泵驱动端H),（设备名称：6#主袋反吹风机,资产编号：hmth_6hx_zdfcfj,关联模型：悬臂离心风机,设备类型：风机,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg06,测点名称1：电机非驱动端H,传感器名称1：6#主袋反吹风机_电机非驱动端H),，正确值：(设备配置模块-设备名称：1#煤气加压罗茨鼓风机,资产编号：hmth_1hx_mqjygfj,测点名称：电机非驱动端H,传感器名称：1#煤气加压罗茨鼓风机_电机非驱动端H)(设备配置模块-设备名称：1#原料油泵,资产编号：hmth_1hx_ylyb,测点名称：电机驱动端H,传感器名称：1#原料油泵_电机驱动端H)(设备配置模块-设备名称：1#原料油泵,资产编号：hmth_1hx_ylyb,测点名称：泵驱动端H,传感器名称：1#原料油泵_泵驱动端H)(设备配置模块-设备名称：2#煤气加压罗茨鼓风机,资产编号：hmth_2hx_mqjygfj,测点名称：电机非驱动端H,传感器名称：2#煤气加压罗茨鼓风机_电机非驱动端H)(设备配置模块-设备名称：2#主供风机,资产编号：hmth_2hx_zgfj,测点名称：电机驱动端H,传感器名称：2#主供风机_电机驱动端H)(设备配置模块-设备名称：3#原料油泵,资产编号：hmth_3hx_ylyb,测点名称：电机驱动端H,传感器名称：3#原料油泵_电机驱动端H)(设备配置模块-设备名称：3#原料油泵,资产编号：hmth_3hx_ylyb,测点名称：泵驱动端H,传感器名称：3#原料油泵_泵驱动端H)(设备配置模块-设备名称：4#主供风机,资产编号：hmth_4hx_zgfj,测点名称：电机驱动端H,传感器名称：4#主供风机_电机驱动端H)(设备配置模块-设备名称：4#脱硫脱硝风机,资产编号：hmth_4hx_tltxfj,测点名称：电机非驱动端H,传感器名称：4#脱硫脱硝风机_电机非驱动端H)(设备配置模块-设备名称：4#煤气加压罗茨鼓风机,资产编号：hmth_4hx_mqjygfj,测点名称：电机非驱动端H,传感器名称：4#煤气加压罗茨鼓风机_电机非驱动端H)(设备配置模块-设备名称：5#原料油泵,资产编号：hmth_5hx_ylyb,测点名称：泵驱动端H,传感器名称：5#原料油泵_泵驱动端H)(设备配置模块-设备名称：5#原料油泵,资产编号：hmth_5hx_ylyb,测点名称：电机驱动端H,传感器名称：5#原料油泵_电机驱动端H)(设备配置模块-设备名称：5#尾气加压风机,资产编号：hmth_5hx_wqjyfj,测点名称：电机非驱动端H,传感器名称：5#尾气加压风机_电机非驱动端H)(设备配置模块-设备名称：6#原料油泵,资产编号：hmth_6hx_ylyb,测点名称：泵驱动端H,传感器名称：6#原料油泵_泵驱动端H)(设备配置模块-设备名称：6#原料油泵,资产编号：hmth_6hx_ylyb,测点名称：电机驱动端H,传感器名称：6#原料油泵_电机驱动端H)(设备配置模块-设备名称：6#主袋反吹风机,资产编号：hmth_6hx_zdfcfj,测点名称：电机非驱动端H,传感器名称：6#主袋反吹风机_电机非驱动端H)(设备监控模块-关联模型：悬臂离心风机,设备类型：风机,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg01,),(设备监控模块-关联模型：旋壳泵,设备类型：泵,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg01,),(设备监控模块-关联模型：悬臂离心风机,设备类型：风机,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg02,),(设备监控模块-关联模型：多级离心风机,设备类型：风机,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg02,),(设备监控模块-关联模型：旋壳泵,设备类型：泵,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg03,),(设备监控模块-关联模型：多级离心风机,设备类型：风机,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg04,),(设备监控模块-关联模型：悬臂离心风机,设备类型：风机,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg04,),(设备监控模块-关联模型：悬臂离心风机,设备类型：风机,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg04,),(设备监控模块-关联模型：旋壳泵,设备类型：泵,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg05,),(设备监控模块-关联模型：悬臂离心风机,设备类型：风机,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg05,),(设备监控模块-关联模型：旋壳泵,设备类型：泵,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg06,),(设备监控模块-关联模型：悬臂离心风机,设备类型：风机,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg06,),，错误值："]
["需求分析","0.00","0.00","属性：该模块未选择答案，正确值：，错误值："]
["设备选型","2.00","0.00","属性：未选择设备，正确值：网关1：6，工业交换机1：6，接入交换机：4，汇聚交换机1：1，工业防火墙：1，错误值："]
["网络规划计算","4.00","0.00","属性：未输入配置信息，正确值：，错误值："]
["网关配置1","1.00","0.00","属性：(网关未配置)，(设备接入未配置)，(数据上云未配置)，正确值：(网络配置：interface_：wlan0,，ip_address：172.16.30.1,，routers：172.16.30.6,，domain_name_servers：114.114.114.114,，domain_search：8.8.8.8,，ipv6：noipv6，已输入reboot)，(传感器MAC：WXZW020301、WXZW020302、WXZW020303 )，(边缘服务状态：启动,broker：tcp://172.16.30.110:1883,ClientID：th_project/th_wg01,用户名：iip_iot,密码：admin@123,订阅主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg01,发布主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg01,消息订阅：否)，错误值："]
["网关配置2","1.00","0.00","属性：(网关未配置)，(设备接入未配置)，(数据上云未配置)，正确值：(网络配置：interface_：wlan0，ip_address：172.16.30.9，routers：172.16.30.14，domain_name_servers：114.114.114.114，domain_search：8.8.8.8，ipv6：noipv6，已输入reboot)，(传感器MAC：WXZW020304、WXZW020305)，(边缘服务状态：启动,broker：tcp://172.16.30.110:1883,ClientID：th_project/th_wg02,用户名：iip_iot,密码：admin@123,订阅主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg02,发布主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg02,消息订阅：否)，错误值："]
["网关配置3","1.00","0.00","属性：(网关未配置)，(设备接入未配置)，(数据上云未配置)，正确值：(网络配置：interface_：wlan0，ip_address：172.16.30.11，routers：172.16.30.14，domain_name_servers：114.114.114.114，domain_search：8.8.8.8，ipv6：noipv6，已输入reboot)，(传感器MAC：WXZW020306、WXZW020307)，(边缘服务状态：启动,broker：tcp://172.16.30.110:1883,ClientID：th_project/th_wg03,用户名：iip_iot,密码：admin@123,订阅主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg03,发布主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg03,消息订阅：否)，错误值："]
["网关配置4","1.00","0.00","属性：(网关未配置)，)，(数据上云未配置)，正确值：(网络配置：interface_：eth0，ip_address：172.16.30.17，routers：172.16.30.22，domain_name_servers：114.114.114.114，domain_search：8.8.8.8，ipv6：noipv6，已输入reboot)，(传感器MAC：WXZW020308、WXZW020309、WXZW020310)，broker：tcp://172.16.30.110:1883,ClientID：th_project/th_wg04,用户名：iip_iot,密码：admin@123,订阅主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg04,发布主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg04,消息订阅：否)，错误值："]
["网关配置5","1.00","0.00","属性：(网关未配置)，)，(数据上云未配置)，正确值：(网络配置：interface_：eth0，ip_address：172.16.30.19，routers：172.16.30.22，domain_name_servers：114.114.114.114，domain_search：8.8.8.8，ipv6：noipv6，已输入reboot)，(传感器MAC：WXZW020311、WXZW020312、WXZW020313)，broker：tcp://172.16.30.110:1883,ClientID：th_project/th_wg05,用户名：iip_iot,密码：admin@123,订阅主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg05,发布主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg05,消息订阅：否)，错误值："]
["网关配置6","1.00","0.00","属性：(网关未配置)，(设备接入未配置)，(数据上云未配置)，正确值：(网络配置：interface_：eth0，ip_address：172.16.30.25，routers：172.16.30.30，domain_name_servers：114.114.114.114，domain_search：8.8.8.8，ipv6：noipv6，已输入reboot)，(传感器MAC：WXZW020314、WXZW020315、WXZW020316)，broker：tcp://172.16.30.110:1883,ClientID：th_project/th_wg06,用户名：iip_iot,密码：admin@123,订阅主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg06,发布主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg06,消息订阅：否)，错误值："]
["工控机房1","1.00","0.00",""]
["工控机房23","1.00","0.00",""]
["工控机房45","1.00","0.00",""]
["工控机房6","1.00","0.00",""]
["核心机柜","1.00","0.00",""]
["工业防火墙配置","2.00","2.00","属性：(名称:核心交换机，地址模式:静态，IP地址类型:IPv4，IP地址/掩码:172.16.30.33/29，浮动IP:false，UID:1，管理状态:UP，协商模式:自协商，速率:10，双工模式:FULL，MTU:1500，管理访问:HTTP、HTTPS、PING、SSH、DNS、tControl、，接入控制:L2TP|)，(名称:云服务器，地址模式:静态，IP地址类型:IPv4，IP地址/掩码:172.16.30.110/29，浮动IP:false，UID:1，管理状态:UP，协商模式:自协商，速率:10，双工模式:FULL，MTU:1500，管理访问:HTTP、HTTPS、PING、SSH、DNS、tControl、，接入控制:L2TP、)，[(安全域配置：1.名称:Inside，地址模式:未选中，接入控制:ge0/2)，(安全域配置：2.名称:Outside，地址模式:未选中，接入控制:ge0/9)]，[(对象管理：1.名称:local，2.类型:IPv4，3.成员172.16.30.33/29，[(策略配置:1.名称:防火墙策略，2.入接口安全域:Inside，3.地址:local，4.用户:any，5.出接口安全域:Outside，6.目的地址:any，7.服务:any，8.应用:any，9.时间:always，10.动作:PERMIT，11.启用:启用)]，正确值：[(接口配置：1.名称:核心交换机，地址模式:静态，IP地址类型:IPv4，IP地址/掩码:172.16.30.33/29，浮动IP:未选中，UID:1，管理状态:UP，协商模式:自协商，速率:10，双工模式:FULL，MTU:1500，管理访问:HTTP、HTTPS、PING、SSH、DNS、tControl，接入控制:L2TP)，(2.名称:云服务器，地址模式:静态，IP地址类型:IPv4，IP地址/掩码:172.16.30.110/29，浮动IP:未选中，UID:1，管理状态:UP，协商模式:自协商，速率:10，双工模式:FULL，MTU:1500，管理访问:HTTP、HTTPS、PING、SSH、DNS、tControl，接入控制:L2TP)]，[(安全域配置：1.名称:Inside，接口互相访问:未选中，接口选择:ge0/2)，(2.名称:Outside，接口互相访问:未选中，接口选择:ge0/9)]，[(对象管理:1.名称:local，2.类型:IPv4，3.成员172.16.30.33/29)][(策略管理:1.名称:防火墙策略，2.入接口安全域:Inside，3.地址:local，4.用户:any，5.出接口安全域:Outside，6.目的地址:any，7.服务:any8.应用:any，9.时间:always，10.动作:PERMIT，11.启用:启用)]，错误值："]
["网络优化-网关配置","1.00","0.00","属性：答案未填写，正确值：（1、设备编码：th_wg01,设备名称：炭黑01#wg,资产编号：无线网关,属性（gw_os）：Linux,属性（gw_ip）：172.16.30.1),（2、设备编码：th_wg02,设备名称：炭黑02#wg,资产编号：无线网关,属性（gw_os）：Linux,属性（gw_ip）：172.16.30.9),（3、设备编码：th_wg03,设备名称：炭黑03#wg,资产编号：无线网关,属性（gw_os）：Linux,属性（gw_ip）：172.16.30.11),（4、设备编码：th_wg04,设备名称：炭黑04#wg,资产编号：有线网关,属性（gw_os）：Linux,属性（gw_ip）：172.16.30.17),（5、设备编码：th_wg05,设备名称：炭黑05#wg,资产编号：有线网关,属性（gw_os）：Linux,属性（gw_ip）：172.16.30.19),（6、设备编码：th_wg06,设备名称：炭黑06#wg,资产编号：有线网关,属性（gw_os）：Linux,属性（gw_ip）：172.16.30.25),，错误值："]
["网络优化-传感器配置","1.00","0.00","属性：答案未填写，正确值：（1、1#煤气加压罗茨鼓风机_电机非驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_001,MAC地址：WXZW020301,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-01,网关：th_wg01),（2、1#原料油泵_电机驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_002,MAC地址：WXZW020302,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-02,网关：th_wg01),（3、1#原料油泵_泵驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_003,MAC地址：WXZW020303,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-03,网关：th_wg01),（4、2#煤气加压罗茨鼓风机_电机非驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_004,MAC地址：WXZW020304,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-04,网关：th_wg02),（5、2#主供风机_电机驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_005,MAC地址：WXZW020305,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-05,网关：th_wg02),（6、3#原料油泵_电机驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_006,MAC地址：WXZW020306,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-06,网关：th_wg03),（7、3#原料油泵_泵驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_007,MAC地址：WXZW020307,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-07,网关：th_wg03),（8、4#主供风机_电机驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_008,MAC地址：WXZW020308,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-08,网关：th_wg04),（9、4#脱硫脱硝风机_电机非驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_009,MAC地址：WXZW020309,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-09,网关：th_wg04),（10、4#煤气加压罗茨鼓风机_电机非驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_010,MAC地址：WXZW020310,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-10,网关：th_wg04),（11、5#原料油泵_泵驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_011,MAC地址：WXZW020311,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-11,网关：th_wg05),（12、5#原料油泵_电机驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_012,MAC地址：WXZW020312,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-12,网关：th_wg05),（13、5#尾气加压风机_电机非驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_013,MAC地址：WXZW020313,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-13,网关：th_wg05),（14、6#原料油泵_泵驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_014,MAC地址：WXZW020314,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-14,网关：th_wg06),（15、6#原料油泵_电机驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_015,MAC地址：WXZW020315,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-15,网关：th_wg06),（16、6#主袋反吹风机_电机非驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_016,MAC地址：WXZW020316,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-16,网关：th_wg06),，错误值："]
["网络优化-设备配置","1.00","0.00","属性：答案未填写，正确值：(设备配置模块-设备名称：1#煤气加压罗茨鼓风机,资产编号：hmth_1hx_mqjygfj,测点名称：电机非驱动端H,传感器名称：1#煤气加压罗茨鼓风机_电机非驱动端H)(设备配置模块-设备名称：1#原料油泵,资产编号：hmth_1hx_ylyb,测点名称：电机驱动端H,传感器名称：1#原料油泵_电机驱动端H)(设备配置模块-设备名称：1#原料油泵,资产编号：hmth_1hx_ylyb,测点名称：泵驱动端H,传感器名称：1#原料油泵_泵驱动端H)(设备配置模块-设备名称：2#煤气加压罗茨鼓风机,资产编号：hmth_2hx_mqjygfj,测点名称：电机非驱动端H,传感器名称：2#煤气加压罗茨鼓风机_电机非驱动端H)(设备配置模块-设备名称：2#主供风机,资产编号：hmth_2hx_zgfj,测点名称：电机驱动端H,传感器名称：2#主供风机_电机驱动端H)(设备配置模块-设备名称：3#原料油泵,资产编号：hmth_3hx_ylyb,测点名称：电机驱动端H,传感器名称：3#原料油泵_电机驱动端H)(设备配置模块-设备名称：3#原料油泵,资产编号：hmth_3hx_ylyb,测点名称：泵驱动端H,传感器名称：3#原料油泵_泵驱动端H)(设备配置模块-设备名称：4#主供风机,资产编号：hmth_4hx_zgfj,测点名称：电机驱动端H,传感器名称：4#主供风机_电机驱动端H)(设备配置模块-设备名称：4#脱硫脱硝风机,资产编号：hmth_4hx_tltxfj,测点名称：电机非驱动端H,传感器名称：4#脱硫脱硝风机_电机非驱动端H)(设备配置模块-设备名称：4#煤气加压罗茨鼓风机,资产编号：hmth_4hx_mqjygfj,测点名称：电机非驱动端H,传感器名称：4#煤气加压罗茨鼓风机_电机非驱动端H)(设备配置模块-设备名称：5#原料油泵,资产编号：hmth_5hx_ylyb,测点名称：泵驱动端H,传感器名称：5#原料油泵_泵驱动端H)(设备配置模块-设备名称：5#原料油泵,资产编号：hmth_5hx_ylyb,测点名称：电机驱动端H,传感器名称：5#原料油泵_电机驱动端H)(设备配置模块-设备名称：5#尾气加压风机,资产编号：hmth_5hx_wqjyfj,测点名称：电机非驱动端H,传感器名称：5#尾气加压风机_电机非驱动端H)(设备配置模块-设备名称：6#原料油泵,资产编号：hmth_6hx_ylyb,测点名称：泵驱动端H,传感器名称：6#原料油泵_泵驱动端H)(设备配置模块-设备名称：6#原料油泵,资产编号：hmth_6hx_ylyb,测点名称：电机驱动端H,传感器名称：6#原料油泵_电机驱动端H)(设备配置模块-设备名称：6#主袋反吹风机,资产编号：hmth_6hx_zdfcfj,测点名称：电机非驱动端H,传感器名称：6#主袋反吹风机_电机非驱动端H)(设备监控模块-关联模型：悬臂离心风机,设备类型：风机,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg01,),(设备监控模块-关联模型：旋壳泵,设备类型：泵,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg01,),(设备监控模块-关联模型：悬臂离心风机,设备类型：风机,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg02,),(设备监控模块-关联模型：多级离心风机,设备类型：风机,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg02,),(设备监控模块-关联模型：旋壳泵,设备类型：泵,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg03,),(设备监控模块-关联模型：多级离心风机,设备类型：风机,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg04,),(设备监控模块-关联模型：悬臂离心风机,设备类型：风机,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg04,),(设备监控模块-关联模型：悬臂离心风机,设备类型：风机,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg04,),(设备监控模块-关联模型：旋壳泵,设备类型：泵,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg05,),(设备监控模块-关联模型：悬臂离心风机,设备类型：风机,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg05,),(设备监控模块-关联模型：旋壳泵,设备类型：泵,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg06,),(设备监控模块-关联模型：悬臂离心风机,设备类型：风机,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg06,),，错误值："]
["网络规模分析","0.40","0.40","属性：工厂级内网，正确值：工厂级内网，错误值："]
["应用业务分析","0.40","0.40","属性：信息采集业务类应用(现场总线应用、数据采集等)，正确值：信息采集业务类应用(现场总线应用、数据采集等)，错误值："]
["网络带宽要求","0.40","0.40","属性：千兆网络带宽，正确值：千兆网络带宽，错误值："]
["网络安全设备","0.40","0.40","属性：物理防火墙，正确值：物理防火墙，错误值："]
["网络安全技术","0.40","0.40","属性：认证,加密,访问控制,病毒防护，正确值：认证,加密,访问控制,病毒防护，错误值："]
["设备选型","2.00","0.00","属性：未选择设备，正确值：网关1：6，工业交换机1：6，接入交换机：4，汇聚交换机1：1，工业防火墙：1，错误值："]
["工业网关1","0.20","0.20","属性：（IP:172.16.30.1，子网掩码：255.255.255.248)，正确值：（IP:172.16.30.1，子网掩码：255.255.255.248)，错误值："]
["工业交换机1","0.20","0.20","属性：（IP:172.16.30.2，子网掩码：255.255.255.248)，正确值：（IP:172.16.30.2，子网掩码：255.255.255.248)，错误值："]
["接入交换机1","0.30","0.30","属性：（IP:172.16.30.3，子网掩码：255.255.255.248)，正确值：（IP:172.16.30.3，子网掩码：255.255.255.248)，错误值："]
["工业网关2","0.20","0.20","属性：（IP:172.16.30.9，子网掩码：255.255.255.248)，正确值：（IP:172.16.30.9，子网掩码：255.255.255.248)，错误值："]
["工业交换机2","0.20","0.20","属性：（IP:172.16.30.10，子网掩码：255.255.255.248)，正确值：（IP:172.16.30.10，子网掩码：255.255.255.248)，错误值："]
["工业网关3","0.20","0.20","属性：（IP:172.16.30.11，子网掩码：255.255.255.248)，正确值：（IP:172.16.30.11，子网掩码：255.255.255.248)，错误值："]
["工业交换机3","0.20","0.20","属性：（IP:172.16.30.12，子网掩码：255.255.255.248)，正确值：（IP:172.16.30.12，子网掩码：255.255.255.248)，错误值："]
["接入交换机2","0.30","0.30","属性：（IP:172.16.30.13，子网掩码：255.255.255.248)，正确值：（IP:172.16.30.13，子网掩码：255.255.255.248)，错误值："]
["工业网关4","0.20","0.20","属性：（IP:172.16.30.17，子网掩码：255.255.255.248)，正确值：（IP:172.16.30.17，子网掩码：255.255.255.248)，错误值："]
["工业交换机4","0.20","0.20","属性：（IP:172.16.30.18，子网掩码：255.255.255.248)，正确值：（IP:172.16.30.18，子网掩码：255.255.255.248)，错误值："]
["工业网关5","0.20","0.20","属性：（IP:172.16.30.19，子网掩码：255.255.255.248)，正确值：（IP:172.16.30.19，子网掩码：255.255.255.248)，错误值："]
["工业交换机5","0.20","0.20","属性：（IP:172.16.30.20，子网掩码：255.255.255.248)，正确值：（IP:172.16.30.20，子网掩码：255.255.255.248)，错误值："]
["接入交换机3","0.30","0.30","属性：（IP:172.16.30.21，子网掩码：255.255.255.248)，正确值：（IP:172.16.30.21，子网掩码：255.255.255.248)，错误值："]
["工业网关6","0.20","0.20","属性：（IP:172.16.30.25，子网掩码：255.255.255.248)，正确值：（IP:172.16.30.25，子网掩码：255.255.255.248)，错误值："]
["工业交换机6","0.20","0.20","属性：（IP:172.16.30.26，子网掩码：255.255.255.248)，正确值：（IP:172.16.30.26，子网掩码：255.255.255.248)，错误值："]
["接入交换机4","0.30","0.30","属性：（IP:172.16.30.27，子网掩码：255.255.255.248)，正确值：（IP:172.16.30.27，子网掩码：255.255.255.248)，错误值："]
["核心交换机","0.40","0.40","属性：（IP:172.16.30.33，子网掩码：255.255.255.248)，正确值：（IP:172.16.30.33，子网掩码：255.255.255.248)，错误值："]
["网关配置1","1.00","0.00","属性：(网关未配置)，(设备接入未配置)，(数据上云未配置)，正确值：(网络配置：interface_：wlan0,，ip_address：172.16.30.1,，routers：172.16.30.6,，domain_name_servers：114.114.114.114,，domain_search：8.8.8.8,，ipv6：noipv6，已输入reboot)，(传感器MAC：WXZW020301、WXZW020302、WXZW020303 )，(边缘服务状态：启动,broker：tcp://172.16.30.110:1883,ClientID：th_project/th_wg01,用户名：iip_iot,密码：admin@123,订阅主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg01,发布主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg01,消息订阅：否)，错误值："]
["网关配置2","1.00","0.00","属性：(网关未配置)，(设备接入未配置)，(数据上云未配置)，正确值：(网络配置：interface_：wlan0，ip_address：172.16.30.9，routers：172.16.30.14，domain_name_servers：114.114.114.114，domain_search：8.8.8.8，ipv6：noipv6，已输入reboot)，(传感器MAC：WXZW020304、WXZW020305)，(边缘服务状态：启动,broker：tcp://172.16.30.110:1883,ClientID：th_project/th_wg02,用户名：iip_iot,密码：admin@123,订阅主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg02,发布主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg02,消息订阅：否)，错误值："]
["网关配置3","1.00","0.00","属性：(网关未配置)，(设备接入未配置)，(数据上云未配置)，正确值：(网络配置：interface_：wlan0，ip_address：172.16.30.11，routers：172.16.30.14，domain_name_servers：114.114.114.114，domain_search：8.8.8.8，ipv6：noipv6，已输入reboot)，(传感器MAC：WXZW020306、WXZW020307)，(边缘服务状态：启动,broker：tcp://172.16.30.110:1883,ClientID：th_project/th_wg03,用户名：iip_iot,密码：admin@123,订阅主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg03,发布主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg03,消息订阅：否)，错误值："]
["网关配置4","1.00","0.00","属性：(网关未配置)，)，(数据上云未配置)，正确值：(网络配置：interface_：eth0，ip_address：172.16.30.17，routers：172.16.30.22，domain_name_servers：114.114.114.114，domain_search：8.8.8.8，ipv6：noipv6，已输入reboot)，(传感器MAC：WXZW020308、WXZW020309、WXZW020310)，broker：tcp://172.16.30.110:1883,ClientID：th_project/th_wg04,用户名：iip_iot,密码：admin@123,订阅主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg04,发布主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg04,消息订阅：否)，错误值："]
["网关配置5","1.00","0.00","属性：(网关未配置)，)，(数据上云未配置)，正确值：(网络配置：interface_：eth0，ip_address：172.16.30.19，routers：172.16.30.22，domain_name_servers：114.114.114.114，domain_search：8.8.8.8，ipv6：noipv6，已输入reboot)，(传感器MAC：WXZW020311、WXZW020312、WXZW020313)，broker：tcp://172.16.30.110:1883,ClientID：th_project/th_wg05,用户名：iip_iot,密码：admin@123,订阅主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg05,发布主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg05,消息订阅：否)，错误值："]
["网关配置6","1.00","0.00","属性：(网关未配置)，(设备接入未配置)，(数据上云未配置)，正确值：(网络配置：interface_：eth0，ip_address：172.16.30.25，routers：172.16.30.30，domain_name_servers：114.114.114.114，domain_search：8.8.8.8，ipv6：noipv6，已输入reboot)，(传感器MAC：WXZW020314、WXZW020315、WXZW020316)，broker：tcp://172.16.30.110:1883,ClientID：th_project/th_wg06,用户名：iip_iot,密码：admin@123,订阅主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg06,发布主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg06,消息订阅：否)，错误值："]
["工控机房1","1.00","0.00",""]
["工控机房23","1.00","0.00",""]
["工控机房45","1.00","0.00",""]
["工控机房6","1.00","0.00",""]
["核心机柜","1.00","0.00",""]
["工业防火墙配置","2.00","0.00","属性：(对象管理未配置)(策略配置未配置)，正确值：[(接口配置：1.名称:核心交换机，地址模式:静态，IP地址类型:IPv4，IP地址/掩码:172.16.30.33/29，浮动IP:未选中，UID:1，管理状态:UP，协商模式:自协商，速率:10，双工模式:FULL，MTU:1500，管理访问:HTTP、HTTPS、PING、SSH、DNS、tControl，接入控制:L2TP)，(2.名称:云服务器，地址模式:静态，IP地址类型:IPv4，IP地址/掩码:172.16.30.110/29，浮动IP:未选中，UID:1，管理状态:UP，协商模式:自协商，速率:10，双工模式:FULL，MTU:1500，管理访问:HTTP、HTTPS、PING、SSH、DNS、tControl，接入控制:L2TP)]，[(安全域配置：1.名称:Inside，接口互相访问:未选中，接口选择:ge0/2)，(2.名称:Outside，接口互相访问:未选中，接口选择:ge0/9)]，[(对象管理:1.名称:local，2.类型:IPv4，3.成员172.16.30.33/29)][(策略管理:1.名称:防火墙策略，2.入接口安全域:Inside，3.地址:local，4.用户:any，5.出接口安全域:Outside，6.目的地址:any，7.服务:any8.应用:any，9.时间:always，10.动作:PERMIT，11.启用:启用)]，错误值："]
["网络优化-网关配置","1.00","0.00","属性：答案未填写，正确值：（1、设备编码：th_wg01,设备名称：炭黑01#wg,资产编号：无线网关,属性（gw_os）：Linux,属性（gw_ip）：172.16.30.1),（2、设备编码：th_wg02,设备名称：炭黑02#wg,资产编号：无线网关,属性（gw_os）：Linux,属性（gw_ip）：172.16.30.9),（3、设备编码：th_wg03,设备名称：炭黑03#wg,资产编号：无线网关,属性（gw_os）：Linux,属性（gw_ip）：172.16.30.11),（4、设备编码：th_wg04,设备名称：炭黑04#wg,资产编号：有线网关,属性（gw_os）：Linux,属性（gw_ip）：172.16.30.17),（5、设备编码：th_wg05,设备名称：炭黑05#wg,资产编号：有线网关,属性（gw_os）：Linux,属性（gw_ip）：172.16.30.19),（6、设备编码：th_wg06,设备名称：炭黑06#wg,资产编号：有线网关,属性（gw_os）：Linux,属性（gw_ip）：172.16.30.25),，错误值："]
["网络优化-传感器配置","1.00","0.00","属性：答案未填写，正确值：（1、1#煤气加压罗茨鼓风机_电机非驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_001,MAC地址：WXZW020301,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-01,网关：th_wg01),（2、1#原料油泵_电机驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_002,MAC地址：WXZW020302,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-02,网关：th_wg01),（3、1#原料油泵_泵驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_003,MAC地址：WXZW020303,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-03,网关：th_wg01),（4、2#煤气加压罗茨鼓风机_电机非驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_004,MAC地址：WXZW020304,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-04,网关：th_wg02),（5、2#主供风机_电机驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_005,MAC地址：WXZW020305,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-05,网关：th_wg02),（6、3#原料油泵_电机驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_006,MAC地址：WXZW020306,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-06,网关：th_wg03),（7、3#原料油泵_泵驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_007,MAC地址：WXZW020307,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-07,网关：th_wg03),（8、4#主供风机_电机驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_008,MAC地址：WXZW020308,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-08,网关：th_wg04),（9、4#脱硫脱硝风机_电机非驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_009,MAC地址：WXZW020309,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-09,网关：th_wg04),（10、4#煤气加压罗茨鼓风机_电机非驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_010,MAC地址：WXZW020310,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-10,网关：th_wg04),（11、5#原料油泵_泵驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_011,MAC地址：WXZW020311,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-11,网关：th_wg05),（12、5#原料油泵_电机驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_012,MAC地址：WXZW020312,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-12,网关：th_wg05),（13、5#尾气加压风机_电机非驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_013,MAC地址：WXZW020313,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-13,网关：th_wg05),（14、6#原料油泵_泵驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_014,MAC地址：WXZW020314,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-14,网关：th_wg06),（15、6#原料油泵_电机驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_015,MAC地址：WXZW020315,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-15,网关：th_wg06),（16、6#主袋反吹风机_电机非驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_016,MAC地址：WXZW020316,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-16,网关：th_wg06),，错误值："]
["网络优化-设备配置","1.00","0.00","属性：答案未填写，正确值：(设备配置模块-设备名称：1#煤气加压罗茨鼓风机,资产编号：hmth_1hx_mqjygfj,测点名称：电机非驱动端H,传感器名称：1#煤气加压罗茨鼓风机_电机非驱动端H)(设备配置模块-设备名称：1#原料油泵,资产编号：hmth_1hx_ylyb,测点名称：电机驱动端H,传感器名称：1#原料油泵_电机驱动端H)(设备配置模块-设备名称：1#原料油泵,资产编号：hmth_1hx_ylyb,测点名称：泵驱动端H,传感器名称：1#原料油泵_泵驱动端H)(设备配置模块-设备名称：2#煤气加压罗茨鼓风机,资产编号：hmth_2hx_mqjygfj,测点名称：电机非驱动端H,传感器名称：2#煤气加压罗茨鼓风机_电机非驱动端H)(设备配置模块-设备名称：2#主供风机,资产编号：hmth_2hx_zgfj,测点名称：电机驱动端H,传感器名称：2#主供风机_电机驱动端H)(设备配置模块-设备名称：3#原料油泵,资产编号：hmth_3hx_ylyb,测点名称：电机驱动端H,传感器名称：3#原料油泵_电机驱动端H)(设备配置模块-设备名称：3#原料油泵,资产编号：hmth_3hx_ylyb,测点名称：泵驱动端H,传感器名称：3#原料油泵_泵驱动端H)(设备配置模块-设备名称：4#主供风机,资产编号：hmth_4hx_zgfj,测点名称：电机驱动端H,传感器名称：4#主供风机_电机驱动端H)(设备配置模块-设备名称：4#脱硫脱硝风机,资产编号：hmth_4hx_tltxfj,测点名称：电机非驱动端H,传感器名称：4#脱硫脱硝风机_电机非驱动端H)(设备配置模块-设备名称：4#煤气加压罗茨鼓风机,资产编号：hmth_4hx_mqjygfj,测点名称：电机非驱动端H,传感器名称：4#煤气加压罗茨鼓风机_电机非驱动端H)(设备配置模块-设备名称：5#原料油泵,资产编号：hmth_5hx_ylyb,测点名称：泵驱动端H,传感器名称：5#原料油泵_泵驱动端H)(设备配置模块-设备名称：5#原料油泵,资产编号：hmth_5hx_ylyb,测点名称：电机驱动端H,传感器名称：5#原料油泵_电机驱动端H)(设备配置模块-设备名称：5#尾气加压风机,资产编号：hmth_5hx_wqjyfj,测点名称：电机非驱动端H,传感器名称：5#尾气加压风机_电机非驱动端H)(设备配置模块-设备名称：6#原料油泵,资产编号：hmth_6hx_ylyb,测点名称：泵驱动端H,传感器名称：6#原料油泵_泵驱动端H)(设备配置模块-设备名称：6#原料油泵,资产编号：hmth_6hx_ylyb,测点名称：电机驱动端H,传感器名称：6#原料油泵_电机驱动端H)(设备配置模块-设备名称：6#主袋反吹风机,资产编号：hmth_6hx_zdfcfj,测点名称：电机非驱动端H,传感器名称：6#主袋反吹风机_电机非驱动端H)(设备监控模块-关联模型：悬臂离心风机,设备类型：风机,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg01,),(设备监控模块-关联模型：旋壳泵,设备类型：泵,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg01,),(设备监控模块-关联模型：悬臂离心风机,设备类型：风机,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg02,),(设备监控模块-关联模型：多级离心风机,设备类型：风机,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg02,),(设备监控模块-关联模型：旋壳泵,设备类型：泵,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg03,),(设备监控模块-关联模型：多级离心风机,设备类型：风机,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg04,),(设备监控模块-关联模型：多级离心风机,设备类型：风机,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg04,),(设备监控模块-关联模型：悬臂离心风机,设备类型：风机,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg04,),(设备监控模块-关联模型：旋壳泵,设备类型：泵,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg05,),(设备监控模块-关联模型：悬臂离心风机,设备类型：风机,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg05,),(设备监控模块-关联模型：旋壳泵,设备类型：泵,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg06,),(设备监控模块-关联模型：悬臂离心风机,设备类型：风机,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg06,),，错误值："]
["网络规模分析","0.40","0.40","属性：工厂级内网，正确值：工厂级内网，错误值："]
["应用业务分析","0.40","0.40","属性：信息采集业务类应用(现场总线应用、数据采集等)，正确值：信息采集业务类应用(现场总线应用、数据采集等)，错误值："]
["网络带宽要求","0.40","0.40","属性：千兆网络带宽，正确值：千兆网络带宽，错误值："]
["网络安全设备","0.40","0.40","属性：物理防火墙，正确值：物理防火墙，错误值："]
["网络安全技术","0.40","0.40","属性：认证,加密,访问控制,病毒防护，正确值：认证,加密,访问控制,病毒防护，错误值："]
["设备选型","2.00","2.00","属性：网关1:6，工业交换机1:6，汇聚交换机:1，接入交换机:4，工业防火墙:1，，正确值：网关1：6，工业交换机1：6，接入交换机：4，汇聚交换机1：1，工业防火墙：1，错误值："]
["工业网关1","0.20","0.20","属性：（IP:172.16.30.1，子网掩码：255.255.255.248)，正确值：（IP:172.16.30.1，子网掩码：255.255.255.248)，错误值："]
["工业交换机1","0.20","0.20","属性：（IP:172.16.30.2，子网掩码：255.255.255.248)，正确值：（IP:172.16.30.2，子网掩码：255.255.255.248)，错误值："]
["接入交换机1","0.30","0.30","属性：（IP:172.16.30.3，子网掩码：255.255.255.248)，正确值：（IP:172.16.30.3，子网掩码：255.255.255.248)，错误值："]
["工业网关2","0.20","0.20","属性：（IP:172.16.30.9，子网掩码：255.255.255.248)，正确值：（IP:172.16.30.9，子网掩码：255.255.255.248)，错误值："]
["工业交换机2","0.20","0.20","属性：（IP:172.16.30.10，子网掩码：255.255.255.248)，正确值：（IP:172.16.30.10，子网掩码：255.255.255.248)，错误值："]
["工业网关3","0.20","0.20","属性：（IP:172.16.30.11，子网掩码：255.255.255.248)，正确值：（IP:172.16.30.11，子网掩码：255.255.255.248)，错误值："]
["工业交换机3","0.20","0.20","属性：（IP:172.16.30.12，子网掩码：255.255.255.248)，正确值：（IP:172.16.30.12，子网掩码：255.255.255.248)，错误值："]
["接入交换机2","0.30","0.30","属性：（IP:172.16.30.13，子网掩码：255.255.255.248)，正确值：（IP:172.16.30.13，子网掩码：255.255.255.248)，错误值："]
["工业网关4","0.20","0.20","属性：（IP:172.16.30.17，子网掩码：255.255.255.248)，正确值：（IP:172.16.30.17，子网掩码：255.255.255.248)，错误值："]
["工业交换机4","0.20","0.20","属性：（IP:172.16.30.18，子网掩码：255.255.255.248)，正确值：（IP:172.16.30.18，子网掩码：255.255.255.248)，错误值："]
["工业网关5","0.20","0.20","属性：（IP:172.16.30.19，子网掩码：255.255.255.248)，正确值：（IP:172.16.30.19，子网掩码：255.255.255.248)，错误值："]
["工业交换机5","0.20","0.20","属性：（IP:172.16.30.20，子网掩码：255.255.255.248)，正确值：（IP:172.16.30.20，子网掩码：255.255.255.248)，错误值："]
["接入交换机3","0.30","0.30","属性：（IP:172.16.30.21，子网掩码：255.255.255.248)，正确值：（IP:172.16.30.21，子网掩码：255.255.255.248)，错误值："]
["工业网关6","0.20","0.20","属性：（IP:172.16.30.25，子网掩码：255.255.255.248)，正确值：（IP:172.16.30.25，子网掩码：255.255.255.248)，错误值："]
["工业交换机6","0.20","0.20","属性：（IP:172.16.30.26，子网掩码：255.255.255.248)，正确值：（IP:172.16.30.26，子网掩码：255.255.255.248)，错误值："]
["接入交换机4","0.30","0.30","属性：（IP:172.16.30.27，子网掩码：255.255.255.248)，正确值：（IP:172.16.30.27，子网掩码：255.255.255.248)，错误值："]
["核心交换机","0.40","0.40","属性：（IP:172.16.30.33，子网掩码：255.255.255.248)，正确值：（IP:172.16.30.33，子网掩码：255.255.255.248)，错误值："]
["网关配置1","1.00","1.00","属性：(interface_：wlan 0，ip_address：172.16.30.1，routers：172.16.30.6，domain_name_servers：114.114.114.114，domain_search：8.8.8.8，ipv6：noipv6，已输入reboot)，(设备接入：WXZW020301,WXZW020302,WXZW020303,)，(服务状态: 启动,broker：tcp://172.16.30.110:1883,ClientID：th_project/th_wg01,用户名：iip_iot,密码：admin@123,订阅主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg01,发布主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg01,消息订阅：否)，正确值：(网络配置：interface_：wlan0,，ip_address：172.16.30.1,，routers：172.16.30.6,，domain_name_servers：114.114.114.114,，domain_search：8.8.8.8,，ipv6：noipv6，已输入reboot)，(传感器MAC：WXZW020301、WXZW020302、WXZW020303 )，(边缘服务状态：启动,broker：tcp://172.16.30.110:1883,ClientID：th_project/th_wg01,用户名：iip_iot,密码：admin@123,订阅主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg01,发布主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg01,消息订阅：否)，错误值："]
["网关配置2","1.00","1.00","属性：(interface_：wlan 0，ip_address：172.16.30.9，routers：172.16.30.14，domain_name_servers：114.114.114.114，domain_search：8.8.8.8，ipv6：noipv6，已输入reboot)，(设备接入：WXZW020304,WXZW020305,)，(服务状态: 启动,broker：tcp://172.16.30.110:1883,ClientID：th_project/th_wg02,用户名：iip_iot,密码：admin@123,订阅主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg02,发布主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg02,消息订阅：否)，正确值：(网络配置：interface_：wlan0，ip_address：172.16.30.9，routers：172.16.30.14，domain_name_servers：114.114.114.114，domain_search：8.8.8.8，ipv6：noipv6，已输入reboot)，(传感器MAC：WXZW020304、WXZW020305)，(边缘服务状态：启动,broker：tcp://172.16.30.110:1883,ClientID：th_project/th_wg02,用户名：iip_iot,密码：admin@123,订阅主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg02,发布主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg02,消息订阅：否)，错误值："]
["网关配置3","1.00","1.00","属性：(interface_：wlan 0，ip_address：172.16.30.11，routers：172.16.30.14，domain_name_servers：114.114.114.114，domain_search：8.8.8.8，ipv6：noipv6，已输入reboot)，(设备接入：WXZW020306,WXZW020307,)，(服务状态: 启动,broker：tcp://172.16.30.110:1883,ClientID：th_project/th_wg03,用户名：iip_iot,密码：admin@123,订阅主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg03,发布主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg03,消息订阅：否)，正确值：(网络配置：interface_：wlan0，ip_address：172.16.30.11，routers：172.16.30.14，domain_name_servers：114.114.114.114，domain_search：8.8.8.8，ipv6：noipv6，已输入reboot)，(传感器MAC：WXZW020306、WXZW020307)，(边缘服务状态：启动,broker：tcp://172.16.30.110:1883,ClientID：th_project/th_wg03,用户名：iip_iot,密码：admin@123,订阅主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg03,发布主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg03,消息订阅：否)，错误值："]
["网关配置4","1.00","1.00","属性：(interface_：eth 0，ip_address：172.16.30.17，routers：172.16.30.22，domain_name_servers：114.114.114.114，domain_search：8.8.8.8，ipv6：noipv6，已输入reboot)，(设备接入：WXZW020308,WXZW020309,WXZW020310,)，(服务状态: 启动,broker：tcp://172.16.30.110:1883,ClientID：th_project/th_wg04,用户名：iip_iot,密码：admin@123,订阅主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg04,发布主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg04,消息订阅：否)，正确值：(网络配置：interface_：eth0，ip_address：172.16.30.17，routers：172.16.30.22，domain_name_servers：114.114.114.114，domain_search：8.8.8.8，ipv6：noipv6，已输入reboot)，(传感器MAC：WXZW020308、WXZW020309、WXZW020310)，broker：tcp://172.16.30.110:1883,ClientID：th_project/th_wg04,用户名：iip_iot,密码：admin@123,订阅主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg04,发布主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg04,消息订阅：否)，错误值："]
["网关配置5","1.00","1.00","属性：(interface_：eth 0，ip_address：172.16.30.19，routers：172.16.30.22，domain_name_servers：114.114.114.114，domain_search：8.8.8.8，ipv6：noipv6，已输入reboot)，(设备接入：WXZW020311,WXZW020312,WXZW020313,)，(服务状态: 启动,broker：tcp://172.16.30.110:1883,ClientID：th_project/th_wg05,用户名：iip_iot,密码：admin@123,订阅主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg05,发布主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg05,消息订阅：否)，正确值：(网络配置：interface_：eth0，ip_address：172.16.30.19，routers：172.16.30.22，domain_name_servers：114.114.114.114，domain_search：8.8.8.8，ipv6：noipv6，已输入reboot)，(传感器MAC：WXZW020311、WXZW020312、WXZW020313)，broker：tcp://172.16.30.110:1883,ClientID：th_project/th_wg05,用户名：iip_iot,密码：admin@123,订阅主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg05,发布主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg05,消息订阅：否)，错误值："]
["网关配置6","1.00","1.00","属性：(interface_：eth 0，ip_address：172.16.30.25，routers：172.16.30.30，domain_name_servers：114.114.114.114，domain_search：8.8.8.8，ipv6：noipv6，已输入reboot)，(设备接入：WXZW020314,WXZW020315,WXZW020316,)，(服务状态: 启动,broker：tcp://172.16.30.110:1883,ClientID：th_project/th_wg06,用户名：iip_iot,密码：admin@123,订阅主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg06,发布主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg06,消息订阅：否)，正确值：(网络配置：interface_：eth0，ip_address：172.16.30.25，routers：172.16.30.30，domain_name_servers：114.114.114.114，domain_search：8.8.8.8，ipv6：noipv6，已输入reboot)，(传感器MAC：WXZW020314、WXZW020315、WXZW020316)，broker：tcp://172.16.30.110:1883,ClientID：th_project/th_wg06,用户名：iip_iot,密码：admin@123,订阅主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg06,发布主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg06,消息订阅：否)，错误值："]
["工控机房1","1.00","1.00",""]
["工控机房23","1.00","1.00",""]
["工控机房45","1.00","1.00",""]
["工控机房6","1.00","1.00",""]
["核心机柜","1.00","1.00",""]
["工业防火墙配置","2.00","0.00","属性：(名称:核心交换机，地址模式:静态，IP地址类型:IPv4，IP地址/掩码:172.16.30.33/29，浮动IP:false，UID:1，管理状态:UP，协商模式:自协商，速率:10，双工模式:FULL，MTU:1500，管理访问:HTTP、HTTPS、PING、SSH、DNS、tControl、，接入控制:L2TP|)，(名称:云服务器，地址模式:静态，IP地址类型:IPv4，IP地址/掩码:172.16.30.110/29，浮动IP:false，UID:1，管理状态:UP，协商模式:自协商，速率:10，双工模式:FULL，MTU:1500，管理访问:HTTP、HTTPS、PING、SSH、DNS、tControl、，接入控制:L2TP、)，(对象管理未配置)(策略配置未配置)，正确值：[(接口配置：1.名称:核心交换机，地址模式:静态，IP地址类型:IPv4，IP地址/掩码:172.16.30.33/29，浮动IP:未选中，UID:1，管理状态:UP，协商模式:自协商，速率:10，双工模式:FULL，MTU:1500，管理访问:HTTP、HTTPS、PING、SSH、DNS、tControl，接入控制:L2TP)，(2.名称:云服务器，地址模式:静态，IP地址类型:IPv4，IP地址/掩码:172.16.30.110/29，浮动IP:未选中，UID:1，管理状态:UP，协商模式:自协商，速率:10，双工模式:FULL，MTU:1500，管理访问:HTTP、HTTPS、PING、SSH、DNS、tControl，接入控制:L2TP)]，[(安全域配置：1.名称:Inside，接口互相访问:未选中，接口选择:ge0/2)，(2.名称:Outside，接口互相访问:未选中，接口选择:ge0/9)]，[(对象管理:1.名称:local，2.类型:IPv4，3.成员172.16.30.33/29)][(策略管理:1.名称:防火墙策略，2.入接口安全域:Inside，3.地址:local，4.用户:any，5.出接口安全域:Outside，6.目的地址:any，7.服务:any8.应用:any，9.时间:always，10.动作:PERMIT，11.启用:启用)]，错误值："]
["网络优化-网关配置","1.00","1.00","属性：（1、设备编码：th_wg01,设备名称：炭黑01#wg,接入类型：无线网关,属性（gw_os）：Linux,属性（gw_ip）：172.16.30.1),（2、设备编码：th_wg03,设备名称：炭黑03#wg,接入类型：无线网关,属性（gw_os）：Linux,属性（gw_ip）：172.16.30.11),（3、设备编码：th_wg06,设备名称：炭黑06#wg,接入类型：有线网关,属性（gw_os）：Linux,属性（gw_ip）：172.16.30.25),（4、设备编码：th_wg05,设备名称：炭黑05#wg,接入类型：有线网关,属性（gw_os）：Linux,属性（gw_ip）：172.16.30.19),（5、设备编码：th_wg04,设备名称：炭黑04#wg,接入类型：有线网关,属性（gw_os）：Linux,属性（gw_ip）：172.16.30.17),（6、设备编码：th_wg02,设备名称：炭黑02#wg,接入类型：无线网关,属性（gw_os）：Linux,属性（gw_ip）：172.16.30.9),，正确值：（1、设备编码：th_wg01,设备名称：炭黑01#wg,资产编号：无线网关,属性（gw_os）：Linux,属性（gw_ip）：172.16.30.1),（2、设备编码：th_wg02,设备名称：炭黑02#wg,资产编号：无线网关,属性（gw_os）：Linux,属性（gw_ip）：172.16.30.9),（3、设备编码：th_wg03,设备名称：炭黑03#wg,资产编号：无线网关,属性（gw_os）：Linux,属性（gw_ip）：172.16.30.11),（4、设备编码：th_wg04,设备名称：炭黑04#wg,资产编号：有线网关,属性（gw_os）：Linux,属性（gw_ip）：172.16.30.17),（5、设备编码：th_wg05,设备名称：炭黑05#wg,资产编号：有线网关,属性（gw_os）：Linux,属性（gw_ip）：172.16.30.19),（6、设备编码：th_wg06,设备名称：炭黑06#wg,资产编号：有线网关,属性（gw_os）：Linux,属性（gw_ip）：172.16.30.25),，错误值："]
["网络优化-传感器配置","1.00","1.00","属性：（1、传感器名称：1#煤气加压罗茨鼓风机_电机非驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_001,MAC地址：WXZW020301,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-01,网关：th_wg01),（2、传感器名称：1#原料油泵_泵驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_003,MAC地址：WXZW020303,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-03,网关：th_wg01),（3、传感器名称：2#煤气加压罗茨鼓风机_电机非驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_004,MAC地址：WXZW020304,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-04,网关：th_wg02),（4、传感器名称：2#主供风机_电机驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_005,MAC地址：WXZW020305,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-05,网关：th_wg02),（5、传感器名称：3#原料油泵_电机驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_006,MAC地址：WXZW020306,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-06,网关：th_wg03),（6、传感器名称：3#原料油泵_泵驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_007,MAC地址：WXZW020307,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-07,网关：th_wg03),（7、传感器名称：4#主供风机_电机驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_008,MAC地址：WXZW020308,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-08,网关：th_wg04),（8、传感器名称：4#脱硫脱硝风机_电机非驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_009,MAC地址：WXZW020309,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-09,网关：th_wg04),（9、传感器名称：4#煤气加压罗茨鼓风机_电机非驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_010,MAC地址：WXZW020310,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-10,网关：th_wg04),（10、传感器名称：5#原料油泵_泵驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_011,MAC地址：WXZW020311,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-11,网关：th_wg05),（11、传感器名称：5#原料油泵_电机驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_012,MAC地址：WXZW020312,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-12,网关：th_wg05),（12、传感器名称：5#尾气加压风机_电机非驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_013,MAC地址：WXZW020313,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-13,网关：th_wg05),（13、传感器名称：6#原料油泵_泵驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_014,MAC地址：WXZW020314,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-14,网关：th_wg06),（14、传感器名称：6#原料油泵_电机驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_015,MAC地址：WXZW020315,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-15,网关：th_wg06),（15、传感器名称：6#主袋反吹风机_电机非驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_016,MAC地址：WXZW020316,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-16,网关：th_wg06),（16、传感器名称：1#原料油泵_电机驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_002,MAC地址：WXZW020302,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-02,网关：th_wg01),，正确值：（1、1#煤气加压罗茨鼓风机_电机非驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_001,MAC地址：WXZW020301,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-01,网关：th_wg01),（2、1#原料油泵_电机驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_002,MAC地址：WXZW020302,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-02,网关：th_wg01),（3、1#原料油泵_泵驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_003,MAC地址：WXZW020303,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-03,网关：th_wg01),（4、2#煤气加压罗茨鼓风机_电机非驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_004,MAC地址：WXZW020304,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-04,网关：th_wg02),（5、2#主供风机_电机驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_005,MAC地址：WXZW020305,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-05,网关：th_wg02),（6、3#原料油泵_电机驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_006,MAC地址：WXZW020306,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-06,网关：th_wg03),（7、3#原料油泵_泵驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_007,MAC地址：WXZW020307,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-07,网关：th_wg03),（8、4#主供风机_电机驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_008,MAC地址：WXZW020308,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-08,网关：th_wg04),（9、4#脱硫脱硝风机_电机非驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_009,MAC地址：WXZW020309,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-09,网关：th_wg04),（10、4#煤气加压罗茨鼓风机_电机非驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_010,MAC地址：WXZW020310,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-10,网关：th_wg04),（11、5#原料油泵_泵驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_011,MAC地址：WXZW020311,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-11,网关：th_wg05),（12、5#原料油泵_电机驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_012,MAC地址：WXZW020312,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-12,网关：th_wg05),（13、5#尾气加压风机_电机非驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_013,MAC地址：WXZW020313,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-13,网关：th_wg05),（14、6#原料油泵_泵驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_014,MAC地址：WXZW020314,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-14,网关：th_wg06),（15、6#原料油泵_电机驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_015,MAC地址：WXZW020315,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-15,网关：th_wg06),（16、6#主袋反吹风机_电机非驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_016,MAC地址：WXZW020316,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-16,网关：th_wg06),，错误值："]
["网络优化-设备配置","1.00","0.00","属性：（设备名称：6#原料油泵,资产编号：hmth_6hx_ylyb,关联模型：旋壳泵,设备类型：泵,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg06,测点名称1：电机驱动端H,传感器名称1：6#原料油泵_电机驱动端H,测点名称2：泵驱动端H,传感器名称2：6#原料油泵_泵驱动端H),（设备名称：1#原料油泵,资产编号：hmth_1hx_ylyb,关联模型：旋壳泵,设备类型：泵,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg01,测点名称1：泵驱动端H,传感器名称1：1#原料油泵_泵驱动端H,测点名称2：电机驱动端H,传感器名称2：1#原料油泵_电机驱动端H),（设备名称：1#煤气加压罗茨鼓风机,资产编号：hmth_1hx_mqjygfj,关联模型：悬臂离心风机,设备类型：风机,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg01,测点名称1：电机非驱动端H,传感器名称1：1#煤气加压罗茨鼓风机_电机非驱动端H),（设备名称：3#原料油泵,资产编号：hmth_3hx_ylyb,关联模型：旋壳泵,设备类型：泵,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg03,测点名称1：电机驱动端H,传感器名称1：3#原料油泵_电机驱动端H,测点名称2：泵驱动端H,传感器名称2：3#原料油泵_泵驱动端H),（设备名称：5#原料油泵,资产编号：hmth_5hx_ylyb,关联模型：旋壳泵,设备类型：泵,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg05,测点名称1：电机驱动端H,传感器名称1：5#原料油泵_电机驱动端H,测点名称2：泵驱动端H,传感器名称2：5#原料油泵_泵驱动端H),（设备名称：5#尾气加压风机,资产编号：hmth_5hx_wqjyfj,关联模型：悬臂离心风机,设备类型：风机,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg05,测点名称1：电机非驱动端H,传感器名称1：5#尾气加压风机_电机非驱动端H),（设备名称：6#主袋反吹风机,资产编号：hmth_6hx_zdfcfj,关联模型：悬臂离心风机,设备类型：风机,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg06,测点名称1：电机非驱动端H,传感器名称1：6#主袋反吹风机_电机非驱动端H),（设备名称：4#主供风机,资产编号：hmth_4hx_zgfj,关联模型：悬臂离心风机,设备类型：风机,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg04,测点名称1：电机驱动端H,传感器名称1：4#主供风机_电机驱动端H),（设备名称：4#煤气加压罗茨鼓风机,资产编号：hmth_4hx_mqjygfj,关联模型：多级离心风机,设备类型：风机,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg04,测点名称1：电机非驱动端H,传感器名称1：4#煤气加压罗茨鼓风机_电机非驱动端H),（设备名称：4#脱硫脱硝风机,资产编号：hmth_4hx_tltxfj,关联模型：悬臂离心风机,设备类型：风机,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg04,测点名称1：电机非驱动端H,传感器名称1：4#脱硫脱硝风机_电机非驱动端H),（设备名称：2#煤气加压罗茨鼓风机,资产编号：hmth_2hx_mqjygfj,关联模型：多级离心风机,设备类型：风机,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg02,测点名称1：电机非驱动端H,传感器名称1：2#煤气加压罗茨鼓风机_电机非驱动端H),，正确值：(设备配置模块-设备名称：1#煤气加压罗茨鼓风机,资产编号：hmth_1hx_mqjygfj,测点名称：电机非驱动端H,传感器名称：1#煤气加压罗茨鼓风机_电机非驱动端H)(设备配置模块-设备名称：1#原料油泵,资产编号：hmth_1hx_ylyb,测点名称：电机驱动端H,传感器名称：1#原料油泵_电机驱动端H)(设备配置模块-设备名称：1#原料油泵,资产编号：hmth_1hx_ylyb,测点名称：泵驱动端H,传感器名称：1#原料油泵_泵驱动端H)(设备配置模块-设备名称：2#煤气加压罗茨鼓风机,资产编号：hmth_2hx_mqjygfj,测点名称：电机非驱动端H,传感器名称：2#煤气加压罗茨鼓风机_电机非驱动端H)(设备配置模块-设备名称：2#主供风机,资产编号：hmth_2hx_zgfj,测点名称：电机驱动端H,传感器名称：2#主供风机_电机驱动端H)(设备配置模块-设备名称：3#原料油泵,资产编号：hmth_3hx_ylyb,测点名称：电机驱动端H,传感器名称：3#原料油泵_电机驱动端H)(设备配置模块-设备名称：3#原料油泵,资产编号：hmth_3hx_ylyb,测点名称：泵驱动端H,传感器名称：3#原料油泵_泵驱动端H)(设备配置模块-设备名称：4#主供风机,资产编号：hmth_4hx_zgfj,测点名称：电机驱动端H,传感器名称：4#主供风机_电机驱动端H)(设备配置模块-设备名称：4#脱硫脱硝风机,资产编号：hmth_4hx_tltxfj,测点名称：电机非驱动端H,传感器名称：4#脱硫脱硝风机_电机非驱动端H)(设备配置模块-设备名称：4#煤气加压罗茨鼓风机,资产编号：hmth_4hx_mqjygfj,测点名称：电机非驱动端H,传感器名称：4#煤气加压罗茨鼓风机_电机非驱动端H)(设备配置模块-设备名称：5#原料油泵,资产编号：hmth_5hx_ylyb,测点名称：泵驱动端H,传感器名称：5#原料油泵_泵驱动端H)(设备配置模块-设备名称：5#原料油泵,资产编号：hmth_5hx_ylyb,测点名称：电机驱动端H,传感器名称：5#原料油泵_电机驱动端H)(设备配置模块-设备名称：5#尾气加压风机,资产编号：hmth_5hx_wqjyfj,测点名称：电机非驱动端H,传感器名称：5#尾气加压风机_电机非驱动端H)(设备配置模块-设备名称：6#原料油泵,资产编号：hmth_6hx_ylyb,测点名称：泵驱动端H,传感器名称：6#原料油泵_泵驱动端H)(设备配置模块-设备名称：6#原料油泵,资产编号：hmth_6hx_ylyb,测点名称：电机驱动端H,传感器名称：6#原料油泵_电机驱动端H)(设备配置模块-设备名称：6#主袋反吹风机,资产编号：hmth_6hx_zdfcfj,测点名称：电机非驱动端H,传感器名称：6#主袋反吹风机_电机非驱动端H)(设备监控模块-关联模型：悬臂离心风机,设备类型：风机,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg01,),(设备监控模块-关联模型：旋壳泵,设备类型：泵,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg01,),(设备监控模块-关联模型：悬臂离心风机,设备类型：风机,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg02,),(设备监控模块-关联模型：多级离心风机,设备类型：风机,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg02,),(设备监控模块-关联模型：旋壳泵,设备类型：泵,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg03,),(设备监控模块-关联模型：多级离心风机,设备类型：风机,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg04,),(设备监控模块-关联模型：悬臂离心风机,设备类型：风机,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg04,),(设备监控模块-关联模型：悬臂离心风机,设备类型：风机,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg04,),(设备监控模块-关联模型：旋壳泵,设备类型：泵,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg05,),(设备监控模块-关联模型：悬臂离心风机,设备类型：风机,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg05,),(设备监控模块-关联模型：旋壳泵,设备类型：泵,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg06,),(设备监控模块-关联模型：悬臂离心风机,设备类型：风机,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg06,),，错误值："]
["斥候工业网关有线","3.00","3.00",""]
["串口服务器无线","2.00","2.00",""]
["串口服务器有线","2.00","2.00",""]
["DB-IotLite网关有线","4.00","4.00",""]
["斥候工业网关无线","3.00","3.00",""]
["工业网闸有线","3.00","3.00",""]
["DB-IotLite网关无线","3.00","3.00",""]
["工业网闸无线","3.00","3.00",""]
["云端配置页面网关配置","2.00","2.00",""]
["云端配置页面网关维护","2.00","2.00",""]
["网络规模分析","0.40","0.40","属性：工厂级内网，正确值：工厂级内网，错误值："]
["应用业务分析","0.40","0.40","属性：信息采集业务类应用(现场总线应用、数据采集等)，正确值：信息采集业务类应用(现场总线应用、数据采集等)，错误值："]
["网络带宽要求","0.40","0.40","属性：千兆网络带宽，正确值：千兆网络带宽，错误值："]
["网络安全设备","0.40","0.40","属性：物理防火墙，正确值：物理防火墙，错误值："]
["网络安全技术","0.40","0.40","属性：认证,加密,访问控制,病毒防护，正确值：认证,加密,访问控制,病毒防护，错误值："]
["设备选型","2.00","2.00","属性：网关1:6，工业交换机1:6，汇聚交换机:1，工业防火墙:1，接入交换机:4，，正确值：网关1：6，工业交换机1：6，接入交换机：4，汇聚交换机1：1，工业防火墙：1，错误值："]
["工业网关1","0.20","0.20","属性：（IP:172.16.30.1，子网掩码：255.255.255.248)，正确值：（IP:172.16.30.1，子网掩码：255.255.255.248)，错误值："]
["工业交换机1","0.20","0.20","属性：（IP:172.16.30.2，子网掩码：255.255.255.248)，正确值：（IP:172.16.30.2，子网掩码：255.255.255.248)，错误值："]
["接入交换机1","0.30","0.30","属性：（IP:172.16.30.3，子网掩码：255.255.255.248)，正确值：（IP:172.16.30.3，子网掩码：255.255.255.248)，错误值："]
["工业网关2","0.20","0.20","属性：（IP:172.16.30.9，子网掩码：255.255.255.248)，正确值：（IP:172.16.30.9，子网掩码：255.255.255.248)，错误值："]
["工业交换机2","0.20","0.20","属性：（IP:172.16.30.10，子网掩码：255.255.255.248)，正确值：（IP:172.16.30.10，子网掩码：255.255.255.248)，错误值："]
["工业网关3","0.20","0.20","属性：（IP:172.16.30.11，子网掩码：255.255.255.248)，正确值：（IP:172.16.30.11，子网掩码：255.255.255.248)，错误值："]
["工业交换机3","0.20","0.20","属性：（IP:172.16.30.12，子网掩码：255.255.255.248)，正确值：（IP:172.16.30.12，子网掩码：255.255.255.248)，错误值："]
["接入交换机2","0.30","0.30","属性：（IP:172.16.30.13，子网掩码：255.255.255.248)，正确值：（IP:172.16.30.13，子网掩码：255.255.255.248)，错误值："]
["工业网关4","0.20","0.20","属性：（IP:172.16.30.17，子网掩码：255.255.255.248)，正确值：（IP:172.16.30.17，子网掩码：255.255.255.248)，错误值："]
["工业交换机4","0.20","0.20","属性：（IP:172.16.30.18，子网掩码：255.255.255.248)，正确值：（IP:172.16.30.18，子网掩码：255.255.255.248)，错误值："]
["工业网关5","0.20","0.20","属性：（IP:172.16.30.19，子网掩码：255.255.255.248)，正确值：（IP:172.16.30.19，子网掩码：255.255.255.248)，错误值："]
["工业交换机5","0.20","0.20","属性：（IP:172.16.30.20，子网掩码：255.255.255.248)，正确值：（IP:172.16.30.20，子网掩码：255.255.255.248)，错误值："]
["接入交换机3","0.30","0.30","属性：（IP:172.16.30.21，子网掩码：255.255.255.248)，正确值：（IP:172.16.30.21，子网掩码：255.255.255.248)，错误值："]
["工业网关6","0.20","0.20","属性：（IP:172.16.30.25，子网掩码：255.255.255.248)，正确值：（IP:172.16.30.25，子网掩码：255.255.255.248)，错误值："]
["工业交换机6","0.20","0.20","属性：（IP:172.16.30.26，子网掩码：255.255.255.248)，正确值：（IP:172.16.30.26，子网掩码：255.255.255.248)，错误值："]
["接入交换机4","0.30","0.30","属性：（IP:172.16.30.27，子网掩码：255.255.255.248)，正确值：（IP:172.16.30.27，子网掩码：255.255.255.248)，错误值："]
["核心交换机","0.40","0.40","属性：（IP:172.16.30.33，子网掩码：255.255.255.248)，正确值：（IP:172.16.30.33，子网掩码：255.255.255.248)，错误值："]
["网关配置1","1.00","1.00","属性：(interface_：wlan 0，ip_address：172.16.30.1，routers：172.16.30.6，domain_name_servers：114.114.114.114，domain_search：8.8.8.8，ipv6：noipv6，已输入reboot)，(设备接入：WXZW020301,WXZW020302,WXZW020303,)，(服务状态: 启动,broker：tcp://172.16.30.110:1883,ClientID：th_project/th_wg01,用户名：iip_iot,密码：admin@123,订阅主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg01,发布主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg01,消息订阅：否)，正确值：(网络配置：interface_：wlan0,，ip_address：172.16.30.1,，routers：172.16.30.6,，domain_name_servers：114.114.114.114,，domain_search：8.8.8.8,，ipv6：noipv6，已输入reboot)，(传感器MAC：WXZW020301、WXZW020302、WXZW020303 )，(边缘服务状态：启动,broker：tcp://172.16.30.110:1883,ClientID：th_project/th_wg01,用户名：iip_iot,密码：admin@123,订阅主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg01,发布主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg01,消息订阅：否)，错误值："]
["网关配置2","1.00","1.00","属性：(interface_：wlan 0，ip_address：172.16.30.9，routers：172.16.30.14，domain_name_servers：114.114.114.114，domain_search：8.8.8.8，ipv6：noipv6，已输入reboot)，(设备接入：WXZW020304,WXZW020305,)，(服务状态: 启动,broker：tcp://172.16.30.110:1883,ClientID：th_project/th_wg02,用户名：iip_iot,密码：admin@123,订阅主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg02,发布主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg02,消息订阅：否)，正确值：(网络配置：interface_：wlan0，ip_address：172.16.30.9，routers：172.16.30.14，domain_name_servers：114.114.114.114，domain_search：8.8.8.8，ipv6：noipv6，已输入reboot)，(传感器MAC：WXZW020304、WXZW020305)，(边缘服务状态：启动,broker：tcp://172.16.30.110:1883,ClientID：th_project/th_wg02,用户名：iip_iot,密码：admin@123,订阅主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg02,发布主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg02,消息订阅：否)，错误值："]
["网关配置3","1.00","1.00","属性：(interface_：wlan 0，ip_address：172.16.30.11，routers：172.16.30.14，domain_name_servers：114.114.114.114，domain_search：8.8.8.8，ipv6：noipv6，已输入reboot)，(设备接入：WXZW020306,WXZW020307,)，(服务状态: 启动,broker：tcp://172.16.30.110:1883,ClientID：th_project/th_wg03,用户名：iip_iot,密码：admin@123,订阅主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg03,发布主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg03,消息订阅：否)，正确值：(网络配置：interface_：wlan0，ip_address：172.16.30.11，routers：172.16.30.14，domain_name_servers：114.114.114.114，domain_search：8.8.8.8，ipv6：noipv6，已输入reboot)，(传感器MAC：WXZW020306、WXZW020307)，(边缘服务状态：启动,broker：tcp://172.16.30.110:1883,ClientID：th_project/th_wg03,用户名：iip_iot,密码：admin@123,订阅主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg03,发布主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg03,消息订阅：否)，错误值："]
["网关配置4","1.00","1.00","属性：(网络配置：interface_：wlan 0，ip_address：1.1.1.1.，routers：1.1.1.1，domain_name_servers：1.1.1.1，domain_search：1.1.1.1，ipv6：noipv6，已输入reboot)，(网络配置：interface_：eth 0，ip_address：172.16.30.17，routers：172.16.30.22，domain_name_servers：114.114.114.114，domain_search：8.8.8.8，ipv6：noipv6，已输入reboot)，(设备接入：WXZW020308,WXZW020309,WXZW020310,)，(服务状态: 启动,broker：tcp://172.16.30.110:1883,ClientID：th_project/th_wg04,用户名：iip_iot,密码：admin@123,订阅主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg04,发布主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg04,消息订阅：否)，正确值：(网络配置：interface_：eth0，ip_address：172.16.30.17，routers：172.16.30.22，domain_name_servers：114.114.114.114，domain_search：8.8.8.8，ipv6：noipv6，已输入reboot)，(传感器MAC：WXZW020308、WXZW020309、WXZW020310)，broker：tcp://172.16.30.110:1883,ClientID：th_project/th_wg04,用户名：iip_iot,密码：admin@123,订阅主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg04,发布主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg04,消息订阅：否)，错误值："]
["网关配置5","1.00","1.00","属性：(网络配置：interface_：wlan 0，ip_address：1.1.1.1，routers：1，domain_name_servers：1，domain_search：1，ipv6：noipv6，已输入reboot)，(网络配置：interface_：eth 0，ip_address：172.16.30.19，routers：172.16.30.22，domain_name_servers：114.114.114.114，domain_search：8.8.8.8，ipv6：noipv6，已输入reboot)，(设备接入：WXZW020311,WXZW020312,WXZW020313,)，(服务状态: 启动,broker：tcp://172.16.30.110:1883,ClientID：th_project/th_wg05,用户名：iip_iot,密码：admin@123,订阅主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg05,发布主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg05,消息订阅：否)，正确值：(网络配置：interface_：eth0，ip_address：172.16.30.19，routers：172.16.30.22，domain_name_servers：114.114.114.114，domain_search：8.8.8.8，ipv6：noipv6，已输入reboot)，(传感器MAC：WXZW020311、WXZW020312、WXZW020313)，broker：tcp://172.16.30.110:1883,ClientID：th_project/th_wg05,用户名：iip_iot,密码：admin@123,订阅主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg05,发布主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg05,消息订阅：否)，错误值："]
["网关配置6","1.00","1.00","属性：(网络配置：interface_：wlan 0，ip_address：1，routers：1，domain_name_servers：1，domain_search：1，ipv6：1，已输入reboot)，(网络配置：interface_：eth 0，ip_address：172.16.30.25，routers：172.16.30.30，domain_name_servers：114.114.114.114，domain_search：8.8.8.8，ipv6：noipv6，已输入reboot)，(设备接入：WXZW020314,WXZW020315,WXZW020316,)，(服务状态: 启动,broker：tcp://172.16.30.110:1883,ClientID：th_project/th_wg06,用户名：iip_iot,密码：admin@123,订阅主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg06,发布主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg06,消息订阅：否)，正确值：(网络配置：interface_：eth0，ip_address：172.16.30.25，routers：172.16.30.30，domain_name_servers：114.114.114.114，domain_search：8.8.8.8，ipv6：noipv6，已输入reboot)，(传感器MAC：WXZW020314、WXZW020315、WXZW020316)，broker：tcp://172.16.30.110:1883,ClientID：th_project/th_wg06,用户名：iip_iot,密码：admin@123,订阅主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg06,发布主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg06,消息订阅：否)，错误值："]
["工控机房1","1.00","1.00",""]
["工控机房23","1.00","1.00",""]
["工控机房45","1.00","1.00",""]
["工控机房6","1.00","1.00",""]
["核心机柜","1.00","1.00",""]
["工业防火墙配置","2.00","2.00","属性：(名称:核心交换机，地址模式:静态，IP地址类型:IPv4，IP地址/掩码:172.16.30.33/29，浮动IP:false，UID:1，管理状态:UP，协商模式:自协商，速率:10，双工模式:FULL，MTU:1500，管理访问:HTTP、HTTPS、PING、SSH、DNS、tControl、，接入控制:L2TP、)，(名称:云服务器，地址模式:静态，IP地址类型:IPv4，IP地址/掩码:172.16.30.110/29，浮动IP:false，UID:1，管理状态:UP，协商模式:自协商，速率:10，双工模式:FULL，MTU:1500，管理访问:HTTP、HTTPS、PING、SSH、DNS、tControl、，接入控制:L2TP、)，[(安全域配置：1.名称:Inside，地址模式:未选中，接入控制:ge0/2)，(安全域配置：2.名称:Outside，地址模式:未选中，接入控制:ge0/2)]，[(对象管理：1.名称:local，2.类型:IPv4，3.成员172.16.30.33/29，[(策略配置:1.名称:防火墙策略，2.入接口安全域:Inside，3.地址:local，4.用户:any，5.出接口安全域:Outside，6.目的地址:any，7.服务:any，8.应用:any，9.时间:always，10.动作:PERMIT，11.启用:启用)]，正确值：[(接口配置：1.名称:核心交换机，地址模式:静态，IP地址类型:IPv4，IP地址/掩码:172.16.30.33/29，浮动IP:未选中，UID:1，管理状态:UP，协商模式:自协商，速率:10，双工模式:FULL，MTU:1500，管理访问:HTTP、HTTPS、PING、SSH、DNS、tControl，接入控制:L2TP)，(2.名称:云服务器，地址模式:静态，IP地址类型:IPv4，IP地址/掩码:172.16.30.110/29，浮动IP:未选中，UID:1，管理状态:UP，协商模式:自协商，速率:10，双工模式:FULL，MTU:1500，管理访问:HTTP、HTTPS、PING、SSH、DNS、tControl，接入控制:L2TP)]，[(安全域配置：1.名称:Inside，接口互相访问:未选中，接口选择:ge0/2)，(2.名称:Outside，接口互相访问:未选中，接口选择:ge0/9)]，[(对象管理:1.名称:local，2.类型:IPv4，3.成员172.16.30.33/29)][(策略管理:1.名称:防火墙策略，2.入接口安全域:Inside，3.地址:local，4.用户:any，5.出接口安全域:Outside，6.目的地址:any，7.服务:any8.应用:any，9.时间:always，10.动作:PERMIT，11.启用:启用)]，错误值："]
["网络优化-网关配置","1.00","1.00","属性：（1、设备编码：th_wg04,设备名称：炭黑04#wg,接入类型：有线网关,属性（gw_os）：Linux,属性（gw_ip）：172.16.30.17),（2、设备编码：th_wg01,设备名称：炭黑01#wg,接入类型：无线网关,属性（gw_os）：Linux,属性（gw_ip）：172.16.30.1),（3、设备编码：th_wg05,设备名称：炭黑05#wg,接入类型：有线网关,属性（gw_os）：Linux,属性（gw_ip）：172.16.30.19),（4、设备编码：th_wg06,设备名称：炭黑06#wg,接入类型：有线网关,属性（gw_os）：Linux,属性（gw_ip）：172.16.30.25),（5、设备编码：th_wg02,设备名称：炭黑02#wg,接入类型：无线网关,属性（gw_os）：Linux,属性（gw_ip）：172.16.30.9),（6、设备编码：th_wg03,设备名称：炭黑03#wg,接入类型：无线网关,属性（gw_os）：Linux,属性（gw_ip）：172.16.30.11),，正确值：（1、设备编码：th_wg01,设备名称：炭黑01#wg,资产编号：无线网关,属性（gw_os）：Linux,属性（gw_ip）：172.16.30.1),（2、设备编码：th_wg02,设备名称：炭黑02#wg,资产编号：无线网关,属性（gw_os）：Linux,属性（gw_ip）：172.16.30.9),（3、设备编码：th_wg03,设备名称：炭黑03#wg,资产编号：无线网关,属性（gw_os）：Linux,属性（gw_ip）：172.16.30.11),（4、设备编码：th_wg04,设备名称：炭黑04#wg,资产编号：有线网关,属性（gw_os）：Linux,属性（gw_ip）：172.16.30.17),（5、设备编码：th_wg05,设备名称：炭黑05#wg,资产编号：有线网关,属性（gw_os）：Linux,属性（gw_ip）：172.16.30.19),（6、设备编码：th_wg06,设备名称：炭黑06#wg,资产编号：有线网关,属性（gw_os）：Linux,属性（gw_ip）：172.16.30.25),，错误值："]
["网络优化-传感器配置","1.00","1.00","属性：（1、传感器名称：1#煤气加压罗茨鼓风机_电机非驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_001,MAC地址：WXZW020301,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-01,网关：th_wg01),（2、传感器名称：1#原料油泵_电机驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_002,MAC地址：WXZW020302,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-02,网关：th_wg01),（3、传感器名称：1#原料油泵_泵驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_003,MAC地址：WXZW020303,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-03,网关：th_wg01),（4、传感器名称：2#煤气加压罗茨鼓风机_电机非驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_004,MAC地址：WXZW020304,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-04,网关：th_wg02),（5、传感器名称：2#主供风机_电机驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_005,MAC地址：WXZW020305,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-05,网关：th_wg02),（6、传感器名称：3#原料油泵_电机驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_006,MAC地址：WXZW020306,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-06,网关：th_wg03),（7、传感器名称：3#原料油泵_泵驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_007,MAC地址：WXZW020307,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-07,网关：th_wg03),（8、传感器名称：4#主供风机_电机驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_008,MAC地址：WXZW020308,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-08,网关：th_wg04),（9、传感器名称：4#脱硫脱硝风机_电机非驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_009,MAC地址：WXZW020309,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-09,网关：th_wg04),（10、传感器名称：4#煤气加压罗茨鼓风机_电机非驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_010,MAC地址：WXZW020310,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-10,网关：th_wg04),（11、传感器名称：5#原料油泵_泵驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_011,MAC地址：WXZW020311,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-11,网关：th_wg05),（12、传感器名称：5#原料油泵_电机驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_012,MAC地址：WXZW020312,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-12,网关：th_wg05),（13、传感器名称：6#原料油泵_泵驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_014,MAC地址：WXZW020314,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-14,网关：th_wg06),（14、传感器名称：6#原料油泵_电机驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_015,MAC地址：WXZW020315,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-15,网关：th_wg06),（15、传感器名称：6#主袋反吹风机_电机非驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_016,MAC地址：WXZW020316,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-16,网关：th_wg06),（16、传感器名称：5#尾气加压风机_电机非驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_013,MAC地址：WXZW020313,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-13,网关：th_wg05),，正确值：（1、1#煤气加压罗茨鼓风机_电机非驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_001,MAC地址：WXZW020301,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-01,网关：th_wg01),（2、1#原料油泵_电机驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_002,MAC地址：WXZW020302,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-02,网关：th_wg01),（3、1#原料油泵_泵驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_003,MAC地址：WXZW020303,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-03,网关：th_wg01),（4、2#煤气加压罗茨鼓风机_电机非驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_004,MAC地址：WXZW020304,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-04,网关：th_wg02),（5、2#主供风机_电机驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_005,MAC地址：WXZW020305,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-05,网关：th_wg02),（6、3#原料油泵_电机驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_006,MAC地址：WXZW020306,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-06,网关：th_wg03),（7、3#原料油泵_泵驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_007,MAC地址：WXZW020307,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-07,网关：th_wg03),（8、4#主供风机_电机驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_008,MAC地址：WXZW020308,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-08,网关：th_wg04),（9、4#脱硫脱硝风机_电机非驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_009,MAC地址：WXZW020309,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-09,网关：th_wg04),（10、4#煤气加压罗茨鼓风机_电机非驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_010,MAC地址：WXZW020310,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-10,网关：th_wg04),（11、5#原料油泵_泵驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_011,MAC地址：WXZW020311,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-11,网关：th_wg05),（12、5#原料油泵_电机驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_012,MAC地址：WXZW020312,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-12,网关：th_wg05),（13、5#尾气加压风机_电机非驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_013,MAC地址：WXZW020313,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-13,网关：th_wg05),（14、6#原料油泵_泵驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_014,MAC地址：WXZW020314,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-14,网关：th_wg06),（15、6#原料油泵_电机驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_015,MAC地址：WXZW020315,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-15,网关：th_wg06),（16、6#主袋反吹风机_电机非驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_016,MAC地址：WXZW020316,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-16,网关：th_wg06),，错误值："]
["网络优化-设备配置","1.00","0.00","属性：（设备名称：1#煤气加压罗茨鼓风机,资产编号：hmth_1hx_mqjygfj,关联模型：悬臂离心风机,设备类型：风机,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg01,测点名称1：电机非驱动端H,传感器名称1：1#煤气加压罗茨鼓风机_电机非驱动端H),（设备名称：1#原料油泵,资产编号：hmth_1hx_ylyb,关联模型：旋壳泵,设备类型：泵,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg01,测点名称1：电机驱动端H,传感器名称1：1#原料油泵_电机驱动端H,测点名称2：泵驱动端H,传感器名称2：1#原料油泵_泵驱动端H),（设备名称：6#主袋反吹风机,资产编号：hmth_6hx_zdfcfj,关联模型：悬臂离心风机,设备类型：风机,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg06,测点名称1：电机非驱动端H,传感器名称1：6#主袋反吹风机_电机非驱动端H),（设备名称：6#原料油泵,资产编号：hmth_6hx_ylyb,关联模型：旋壳泵,设备类型：泵,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg06,测点名称1：电机驱动端H,传感器名称1：6#原料油泵_电机驱动端H,测点名称2：泵驱动端H,传感器名称2：6#原料油泵_泵驱动端H),（设备名称：5#原料油泵,资产编号：hmth_5hx_ylyb,关联模型：旋壳泵,设备类型：泵,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg05,测点名称1：电机驱动端H,传感器名称1：5#原料油泵_电机驱动端H,测点名称2：泵驱动端H,传感器名称2：5#原料油泵_泵驱动端H),（设备名称：4#煤气加压罗茨鼓风机,资产编号：hmth_4hx_mqjygfj,关联模型：悬臂离心风机,设备类型：风机,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg04,测点名称1：电机非驱动端H,传感器名称1：4#煤气加压罗茨鼓风机_电机非驱动端H),（设备名称：4#脱硫脱硝风机,资产编号：hmth_4hx_tltxfj,关联模型：悬臂离心风机,设备类型：风机,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg04,测点名称1：电机非驱动端H,传感器名称1：4#脱硫脱硝风机_电机非驱动端H),（设备名称：4#主供风机,资产编号：hmth_4hx_zgfj,关联模型：多级离心风机,设备类型：风机,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg04,测点名称1：电机驱动端H,传感器名称1：4#主供风机_电机驱动端H),（设备名称：3#原料油泵,资产编号：hmth_3hx_ylyb,关联模型：旋壳泵,设备类型：泵,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg03,测点名称1：电机驱动端H,传感器名称1：3#原料油泵_电机驱动端H,测点名称2：泵驱动端H,传感器名称2：3#原料油泵_泵驱动端H),（设备名称：2#煤气加压罗茨鼓风机,资产编号：hmth_2hx_mqjygfj,关联模型：悬臂离心风机,设备类型：风机,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg02,测点名称1：电机非驱动端H,传感器名称1：2#煤气加压罗茨鼓风机_电机非驱动端H),（设备名称：2#主供风机,资产编号：hmth_2hx_zgfj,关联模型：多级离心风机,设备类型：风机,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg02,测点名称1：电机驱动端H,传感器名称1：2#主供风机_电机驱动端H),（设备名称：5#尾气加压风机,资产编号：hmth_5hx_wqjyfj,关联模型：悬臂离心风机,设备类型：风机,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg05,测点名称1：电机非驱动端H,传感器名称1：5#尾气加压风机_电机非驱动端H),，正确值：(设备配置模块-设备名称：1#煤气加压罗茨鼓风机,资产编号：hmth_1hx_mqjygfj,测点名称：电机非驱动端H,传感器名称：1#煤气加压罗茨鼓风机_电机非驱动端H)(设备配置模块-设备名称：1#原料油泵,资产编号：hmth_1hx_ylyb,测点名称：电机驱动端H,传感器名称：1#原料油泵_电机驱动端H)(设备配置模块-设备名称：1#原料油泵,资产编号：hmth_1hx_ylyb,测点名称：泵驱动端H,传感器名称：1#原料油泵_泵驱动端H)(设备配置模块-设备名称：2#煤气加压罗茨鼓风机,资产编号：hmth_2hx_mqjygfj,测点名称：电机非驱动端H,传感器名称：2#煤气加压罗茨鼓风机_电机非驱动端H)(设备配置模块-设备名称：2#主供风机,资产编号：hmth_2hx_zgfj,测点名称：电机驱动端H,传感器名称：2#主供风机_电机驱动端H)(设备配置模块-设备名称：3#原料油泵,资产编号：hmth_3hx_ylyb,测点名称：电机驱动端H,传感器名称：3#原料油泵_电机驱动端H)(设备配置模块-设备名称：3#原料油泵,资产编号：hmth_3hx_ylyb,测点名称：泵驱动端H,传感器名称：3#原料油泵_泵驱动端H)(设备配置模块-设备名称：4#主供风机,资产编号：hmth_4hx_zgfj,测点名称：电机驱动端H,传感器名称：4#主供风机_电机驱动端H)(设备配置模块-设备名称：4#脱硫脱硝风机,资产编号：hmth_4hx_tltxfj,测点名称：电机非驱动端H,传感器名称：4#脱硫脱硝风机_电机非驱动端H)(设备配置模块-设备名称：4#煤气加压罗茨鼓风机,资产编号：hmth_4hx_mqjygfj,测点名称：电机非驱动端H,传感器名称：4#煤气加压罗茨鼓风机_电机非驱动端H)(设备配置模块-设备名称：5#原料油泵,资产编号：hmth_5hx_ylyb,测点名称：泵驱动端H,传感器名称：5#原料油泵_泵驱动端H)(设备配置模块-设备名称：5#原料油泵,资产编号：hmth_5hx_ylyb,测点名称：电机驱动端H,传感器名称：5#原料油泵_电机驱动端H)(设备配置模块-设备名称：5#尾气加压风机,资产编号：hmth_5hx_wqjyfj,测点名称：电机非驱动端H,传感器名称：5#尾气加压风机_电机非驱动端H)(设备配置模块-设备名称：6#原料油泵,资产编号：hmth_6hx_ylyb,测点名称：泵驱动端H,传感器名称：6#原料油泵_泵驱动端H)(设备配置模块-设备名称：6#原料油泵,资产编号：hmth_6hx_ylyb,测点名称：电机驱动端H,传感器名称：6#原料油泵_电机驱动端H)(设备配置模块-设备名称：6#主袋反吹风机,资产编号：hmth_6hx_zdfcfj,测点名称：电机非驱动端H,传感器名称：6#主袋反吹风机_电机非驱动端H)(设备监控模块-关联模型：悬臂离心风机,设备类型：风机,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg01,),(设备监控模块-关联模型：旋壳泵,设备类型：泵,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg01,),(设备监控模块-关联模型：悬臂离心风机,设备类型：风机,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg02,),(设备监控模块-关联模型：多级离心风机,设备类型：风机,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg02,),(设备监控模块-关联模型：旋壳泵,设备类型：泵,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg03,),(设备监控模块-关联模型：多级离心风机,设备类型：风机,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg04,),(设备监控模块-关联模型：多级离心风机,设备类型：风机,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg04,),(设备监控模块-关联模型：悬臂离心风机,设备类型：风机,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg04,),(设备监控模块-关联模型：旋壳泵,设备类型：泵,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg05,),(设备监控模块-关联模型：悬臂离心风机,设备类型：风机,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg05,),(设备监控模块-关联模型：旋壳泵,设备类型：泵,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg06,),(设备监控模块-关联模型：悬臂离心风机,设备类型：风机,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg06,),，错误值："]
["网络规模分析","0.40","0.00","属性：车间级局域网，正确值：工厂级内网，错误值："]
["应用业务分析","0.40","0.00","属性：信息采集业务类应用(现场总线应用、数据采集等),连接类业务应用（MES),，正确值：信息采集业务类应用(现场总线应用、数据采集等),，错误值："]
["网络带宽要求","0.40","0.00","属性：百兆网络带宽，正确值：千兆网络带宽，错误值："]
["网络安全设备","0.40","0.40","属性：物理防火墙，正确值：物理防火墙，错误值："]
["网络安全技术","0.40","0.00","属性：认证，正确值：认证,加密,访问控制,病毒防护，错误值："]
["设备选型","2.00","0.00","属性：网关1:1，，正确值：网关1：6，工业交换机1：6，接入交换机：4，汇聚交换机1：1，工业防火墙：1，错误值："]
["网络规划计算","4.00","0.00","属性：未输入配置信息，正确值：，错误值："]
["网关配置1","1.00","0.00","属性：(网关未配置)，(设备接入未配置)，(数据上云未配置)，正确值：(网络配置：interface_：wlan0,，ip_address：172.16.30.1,，routers：172.16.30.6,，domain_name_servers：114.114.114.114,，domain_search：8.8.8.8,，ipv6：noipv6，已输入reboot)，(传感器MAC：WXZW020301、WXZW020302、WXZW020303 )，(边缘服务状态：启动,broker：tcp://172.16.30.110:1883,ClientID：th_project/th_wg01,用户名：iip_iot,密码：admin@123,订阅主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg01,发布主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg01,消息订阅：否)，错误值："]
["网关配置2","1.00","0.00","属性：(interface_：wlan 0，ip_address：1.1.1.1，routers：1.1.1.1，domain_name_servers：1.1.1.1，domain_search：1.1.1.1，ipv6：noipv6，已输入reboot)，(设备接入未配置)，(数据上云未配置)，正确值：(网络配置：interface_：wlan0，ip_address：172.16.30.9，routers：172.16.30.14，domain_name_servers：114.114.114.114，domain_search：8.8.8.8，ipv6：noipv6，已输入reboot)，(传感器MAC：WXZW020304、WXZW020305)，(边缘服务状态：启动,broker：tcp://172.16.30.110:1883,ClientID：th_project/th_wg02,用户名：iip_iot,密码：admin@123,订阅主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg02,发布主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg02,消息订阅：否)，错误值："]
["网关配置3","1.00","0.00","属性：(网关未配置)，(设备接入未配置)，(数据上云未配置)，正确值：(网络配置：interface_：wlan0，ip_address：172.16.30.11，routers：172.16.30.14，domain_name_servers：114.114.114.114，domain_search：8.8.8.8，ipv6：noipv6，已输入reboot)，(传感器MAC：WXZW020306、WXZW020307)，(边缘服务状态：启动,broker：tcp://172.16.30.110:1883,ClientID：th_project/th_wg03,用户名：iip_iot,密码：admin@123,订阅主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg03,发布主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg03,消息订阅：否)，错误值："]
["网关配置4","1.00","0.00","属性：(网关未配置)，)，(数据上云未配置)，正确值：(网络配置：interface_：eth0，ip_address：172.16.30.17，routers：172.16.30.22，domain_name_servers：114.114.114.114，domain_search：8.8.8.8，ipv6：noipv6，已输入reboot)，(传感器MAC：WXZW020308、WXZW020309、WXZW020310)，broker：tcp://172.16.30.110:1883,ClientID：th_project/th_wg04,用户名：iip_iot,密码：admin@123,订阅主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg04,发布主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg04,消息订阅：否)，错误值："]
["网关配置5","1.00","0.00","属性：(网关未配置)，)，(数据上云未配置)，正确值：(网络配置：interface_：eth0，ip_address：172.16.30.19，routers：172.16.30.22，domain_name_servers：114.114.114.114，domain_search：8.8.8.8，ipv6：noipv6，已输入reboot)，(传感器MAC：WXZW020311、WXZW020312、WXZW020313)，broker：tcp://172.16.30.110:1883,ClientID：th_project/th_wg05,用户名：iip_iot,密码：admin@123,订阅主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg05,发布主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg05,消息订阅：否)，错误值："]
["网关配置6","1.00","0.00","属性：(网关未配置)，(设备接入未配置)，(数据上云未配置)，正确值：(网络配置：interface_：eth0，ip_address：172.16.30.25，routers：172.16.30.30，domain_name_servers：114.114.114.114，domain_search：8.8.8.8，ipv6：noipv6，已输入reboot)，(传感器MAC：WXZW020314、WXZW020315、WXZW020316)，broker：tcp://172.16.30.110:1883,ClientID：th_project/th_wg06,用户名：iip_iot,密码：admin@123,订阅主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg06,发布主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg06,消息订阅：否)，错误值："]
["工控机房1","1.00","0.00",""]
["工控机房23","1.00","0.00",""]
["工控机房45","1.00","0.00",""]
["工控机房6","1.00","0.00",""]
["核心机柜","1.00","0.00",""]
["工业防火墙配置","2.00","0.00","属性：(对象管理未配置)(策略配置未配置)，正确值：[(接口配置：1.名称:核心交换机，地址模式:静态，IP地址类型:IPv4，IP地址/掩码:172.16.30.33/29，浮动IP:未选中，UID:1，管理状态:UP，协商模式:自协商，速率:10，双工模式:FULL，MTU:1500，管理访问:HTTP、HTTPS、PING、SSH、DNS、tControl，接入控制:L2TP)，(2.名称:云服务器，地址模式:静态，IP地址类型:IPv4，IP地址/掩码:172.16.30.110/29，浮动IP:未选中，UID:1，管理状态:UP，协商模式:自协商，速率:10，双工模式:FULL，MTU:1500，管理访问:HTTP、HTTPS、PING、SSH、DNS、tControl，接入控制:L2TP)]，[(安全域配置：1.名称:Inside，接口互相访问:未选中，接口选择:ge0/2)，(2.名称:Outside，接口互相访问:未选中，接口选择:ge0/9)]，[(对象管理:1.名称:local，2.类型:IPv4，3.成员172.16.30.33/29)][(策略管理:1.名称:防火墙策略，2.入接口安全域:Inside，3.地址:local，4.用户:any，5.出接口安全域:Outside，6.目的地址:any，7.服务:any8.应用:any，9.时间:always，10.动作:PERMIT，11.启用:启用)]，错误值："]
["网络优化-网关配置","1.00","0.00","属性：答案未填写，正确值：（1、设备编码：th_wg01,设备名称：炭黑01#wg,资产编号：无线网关,属性（gw_os）：Linux,属性（gw_ip）：172.16.30.1),（2、设备编码：th_wg02,设备名称：炭黑02#wg,资产编号：无线网关,属性（gw_os）：Linux,属性（gw_ip）：172.16.30.9),（3、设备编码：th_wg03,设备名称：炭黑03#wg,资产编号：无线网关,属性（gw_os）：Linux,属性（gw_ip）：172.16.30.11),（4、设备编码：th_wg04,设备名称：炭黑04#wg,资产编号：有线网关,属性（gw_os）：Linux,属性（gw_ip）：172.16.30.17),（5、设备编码：th_wg05,设备名称：炭黑05#wg,资产编号：有线网关,属性（gw_os）：Linux,属性（gw_ip）：172.16.30.19),（6、设备编码：th_wg06,设备名称：炭黑06#wg,资产编号：有线网关,属性（gw_os）：Linux,属性（gw_ip）：172.16.30.25),，错误值："]
["网络优化-传感器配置","1.00","0.00","属性：答案未填写，正确值：（1、1#煤气加压罗茨鼓风机_电机非驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_001,MAC地址：WXZW020301,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-01,网关：th_wg01),（2、1#原料油泵_电机驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_002,MAC地址：WXZW020302,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-02,网关：th_wg01),（3、1#原料油泵_泵驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_003,MAC地址：WXZW020303,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-03,网关：th_wg01),（4、2#煤气加压罗茨鼓风机_电机非驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_004,MAC地址：WXZW020304,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-04,网关：th_wg02),（5、2#主供风机_电机驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_005,MAC地址：WXZW020305,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-05,网关：th_wg02),（6、3#原料油泵_电机驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_006,MAC地址：WXZW020306,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-06,网关：th_wg03),（7、3#原料油泵_泵驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_007,MAC地址：WXZW020307,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-07,网关：th_wg03),（8、4#主供风机_电机驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_008,MAC地址：WXZW020308,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-08,网关：th_wg04),（9、4#脱硫脱硝风机_电机非驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_009,MAC地址：WXZW020309,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-09,网关：th_wg04),（10、4#煤气加压罗茨鼓风机_电机非驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_010,MAC地址：WXZW020310,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-10,网关：th_wg04),（11、5#原料油泵_泵驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_011,MAC地址：WXZW020311,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-11,网关：th_wg05),（12、5#原料油泵_电机驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_012,MAC地址：WXZW020312,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-12,网关：th_wg05),（13、5#尾气加压风机_电机驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_013,MAC地址：WXZW020313,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-13,网关：th_wg05),（14、6#原料油泵_泵驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_014,MAC地址：WXZW020314,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-14,网关：th_wg06),（15、6#原料油泵_电机驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_015,MAC地址：WXZW020315,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-15,网关：th_wg06),（16、6#主袋反吹风机_电机非驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_016,MAC地址：WXZW020316,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-16,网关：th_wg06),，错误值："]
["网络优化-设备配置","1.00","0.00","属性：答案未填写，正确值：(设备配置模块-设备名称：1#煤气加压罗茨鼓风机,资产编号：hmth_1hx_mqjygfj,测点名称：电机非驱动端H,传感器名称：1#煤气加压罗茨鼓风机_电机非驱动端H)(设备配置模块-设备名称：1#原料油泵,资产编号：hmth_1hx_ylyb,测点名称：电机驱动端H,传感器名称：1#原料油泵_电机驱动端H)(设备配置模块-设备名称：1#原料油泵,资产编号：hmth_1hx_ylyb,测点名称：泵驱动端H,传感器名称：1#原料油泵_泵驱动端H)(设备配置模块-设备名称：2#煤气加压罗茨鼓风机,资产编号：hmth_2hx_mqjygfj,测点名称：电机非驱动端H,传感器名称：2#煤气加压罗茨鼓风机_电机非驱动端H)(设备配置模块-设备名称：2#主供风机,资产编号：hmth_2hx_zgfj,测点名称：电机驱动端H,传感器名称：2#主供风机_电机驱动端H)(设备配置模块-设备名称：3#原料油泵,资产编号：hmth_3hx_ylyb,测点名称：电机驱动端H,传感器名称：3#原料油泵_电机驱动端H)(设备配置模块-设备名称：3#原料油泵,资产编号：hmth_3hx_ylyb,测点名称：泵驱动端H,传感器名称：3#原料油泵_泵驱动端H)(设备配置模块-设备名称：4#主供风机,资产编号：hmth_4hx_zgfj,测点名称：电机驱动端H,传感器名称：4#主供风机_电机驱动端H)(设备配置模块-设备名称：4#脱硫脱硝风机,资产编号：hmth_4hx_tltxfj,测点名称：电机非驱动端H,传感器名称：4#脱硫脱硝风机_电机非驱动端H)(设备配置模块-设备名称：4#煤气加压罗茨鼓风机,资产编号：hmth_4hx_mqjygfj,测点名称：电机非驱动端H,传感器名称：4#煤气加压罗茨鼓风机_电机非驱动端H)(设备配置模块-设备名称：5#原料油泵,资产编号：hmth_5hx_ylyb,测点名称：泵驱动端H,传感器名称：5#原料油泵_泵驱动端H)(设备配置模块-设备名称：5#原料油泵,资产编号：hmth_5hx_ylyb,测点名称：电机驱动端H,传感器名称：5#原料油泵_电机驱动端H)(设备配置模块-设备名称：5#尾气加压风机,资产编号：hmth_5hx_wqjyfj,测点名称：电机非驱动端H,传感器名称：5#尾气加压风机_电机非驱动端H)(设备配置模块-设备名称：6#原料油泵,资产编号：hmth_6hx_ylyb,测点名称：泵驱动端H,传感器名称：6#原料油泵_泵驱动端H)(设备配置模块-设备名称：6#原料油泵,资产编号：hmth_6hx_ylyb,测点名称：电机驱动端H,传感器名称：6#原料油泵_电机驱动端H)(设备配置模块-设备名称：6#主袋反吹风机,资产编号：hmth_6hx_zdfcfj,测点名称：电机非驱动端H,传感器名称：6#主袋反吹风机_电机非驱动端H)(设备监控模块-关联模型：悬臂离心风机,设备类型：风机,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg01,),(设备监控模块-关联模型：旋壳泵,设备类型：泵,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg01,),(设备监控模块-关联模型：悬臂离心风机,设备类型：风机,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg02,),(设备监控模块-关联模型：多级离心风机,设备类型：风机,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg02,),(设备监控模块-关联模型：旋壳泵,设备类型：泵,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg03,),(设备监控模块-关联模型：多级离心风机,设备类型：风机,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg04,),(设备监控模块-关联模型：多级离心风机,设备类型：风机,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg04,),(设备监控模块-关联模型：悬臂离心风机,设备类型：风机,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg04,),(设备监控模块-关联模型：旋壳泵,设备类型：泵,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg05,),(设备监控模块-关联模型：悬臂离心风机,设备类型：风机,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg05,),(设备监控模块-关联模型：旋壳泵,设备类型：泵,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg06,),(设备监控模块-关联模型：悬臂离心风机,设备类型：风机,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg06,),，错误值："]
["网络规模分析","0.40","0.00","属性：车间级局域网，正确值：工厂级内网，错误值："]
["应用业务分析","0.40","0.40","属性：信息采集业务类应用(现场总线应用、数据采集等)，正确值：信息采集业务类应用(现场总线应用、数据采集等)，错误值："]
["网络带宽要求","0.40","0.00","属性：百兆网络带宽，正确值：千兆网络带宽，错误值："]
["网络安全设备","0.40","0.40","属性：物理防火墙，正确值：物理防火墙，错误值："]
["网络安全技术","0.40","0.00","属性：认证，正确值：认证,加密,访问控制,病毒防护，错误值："]
["设备选型","2.00","0.00","属性：未选择设备，正确值：网关1：6，工业交换机1：6，接入交换机：4，汇聚交换机1：1，工业防火墙：1，错误值："]
["网络规划计算","4.00","0.00","属性：未输入配置信息，正确值：，错误值："]
["网关配置1","1.00","0.00","属性：(网关未配置)，(设备接入未配置)，(数据上云未配置)，正确值：(网络配置：interface_：wlan0,，ip_address：172.16.30.1,，routers：172.16.30.6,，domain_name_servers：114.114.114.114,，domain_search：8.8.8.8,，ipv6：noipv6，已输入reboot)，(传感器MAC：WXZW020301、WXZW020302、WXZW020303 )，(边缘服务状态：启动,broker：tcp://172.16.30.110:1883,ClientID：th_project/th_wg01,用户名：iip_iot,密码：admin@123,订阅主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg01,发布主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg01,消息订阅：否)，错误值："]
["网关配置2","1.00","0.00","属性：(网关未配置)，(设备接入未配置)，(数据上云未配置)，正确值：(网络配置：interface_：wlan0，ip_address：172.16.30.9，routers：172.16.30.14，domain_name_servers：114.114.114.114，domain_search：8.8.8.8，ipv6：noipv6，已输入reboot)，(传感器MAC：WXZW020304、WXZW020305)，(边缘服务状态：启动,broker：tcp://172.16.30.110:1883,ClientID：th_project/th_wg02,用户名：iip_iot,密码：admin@123,订阅主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg02,发布主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg02,消息订阅：否)，错误值："]
["网关配置3","1.00","0.00","属性：(网关未配置)，(设备接入未配置)，(数据上云未配置)，正确值：(网络配置：interface_：wlan0，ip_address：172.16.30.11，routers：172.16.30.14，domain_name_servers：114.114.114.114，domain_search：8.8.8.8，ipv6：noipv6，已输入reboot)，(传感器MAC：WXZW020306、WXZW020307)，(边缘服务状态：启动,broker：tcp://172.16.30.110:1883,ClientID：th_project/th_wg03,用户名：iip_iot,密码：admin@123,订阅主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg03,发布主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg03,消息订阅：否)，错误值："]
["网关配置4","1.00","0.00","属性：(网关未配置)，)，(数据上云未配置)，正确值：(网络配置：interface_：eth0，ip_address：172.16.30.17，routers：172.16.30.22，domain_name_servers：114.114.114.114，domain_search：8.8.8.8，ipv6：noipv6，已输入reboot)，(传感器MAC：WXZW020308、WXZW020309、WXZW020310)，broker：tcp://172.16.30.110:1883,ClientID：th_project/th_wg04,用户名：iip_iot,密码：admin@123,订阅主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg04,发布主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg04,消息订阅：否)，错误值："]
["网关配置5","1.00","0.00","属性：(网关未配置)，)，(数据上云未配置)，正确值：(网络配置：interface_：eth0，ip_address：172.16.30.19，routers：172.16.30.22，domain_name_servers：114.114.114.114，domain_search：8.8.8.8，ipv6：noipv6，已输入reboot)，(传感器MAC：WXZW020311、WXZW020312、WXZW020313)，broker：tcp://172.16.30.110:1883,ClientID：th_project/th_wg05,用户名：iip_iot,密码：admin@123,订阅主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg05,发布主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg05,消息订阅：否)，错误值："]
["网关配置6","1.00","0.00","属性：(网关未配置)，(设备接入未配置)，(数据上云未配置)，正确值：(网络配置：interface_：eth0，ip_address：172.16.30.25，routers：172.16.30.30，domain_name_servers：114.114.114.114，domain_search：8.8.8.8，ipv6：noipv6，已输入reboot)，(传感器MAC：WXZW020314、WXZW020315、WXZW020316)，broker：tcp://172.16.30.110:1883,ClientID：th_project/th_wg06,用户名：iip_iot,密码：admin@123,订阅主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg06,发布主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg06,消息订阅：否)，错误值："]
["工控机房1","1.00","0.00",""]
["工控机房23","1.00","0.00",""]
["工控机房45","1.00","0.00",""]
["工控机房6","1.00","0.00",""]
["核心机柜","1.00","0.00",""]
["工业防火墙配置","2.00","0.00","属性：(对象管理未配置)(策略配置未配置)，正确值：[(接口配置：1.名称:核心交换机，地址模式:静态，IP地址类型:IPv4，IP地址/掩码:172.16.30.33/29，浮动IP:未选中，UID:1，管理状态:UP，协商模式:自协商，速率:10，双工模式:FULL，MTU:1500，管理访问:HTTP、HTTPS、PING、SSH、DNS、tControl，接入控制:L2TP)，(2.名称:云服务器，地址模式:静态，IP地址类型:IPv4，IP地址/掩码:172.16.30.110/29，浮动IP:未选中，UID:1，管理状态:UP，协商模式:自协商，速率:10，双工模式:FULL，MTU:1500，管理访问:HTTP、HTTPS、PING、SSH、DNS、tControl，接入控制:L2TP)]，[(安全域配置：1.名称:Inside，接口互相访问:未选中，接口选择:ge0/2)，(2.名称:Outside，接口互相访问:未选中，接口选择:ge0/9)]，[(对象管理:1.名称:local，2.类型:IPv4，3.成员172.16.30.33/29)][(策略管理:1.名称:防火墙策略，2.入接口安全域:Inside，3.地址:local，4.用户:any，5.出接口安全域:Outside，6.目的地址:any，7.服务:any8.应用:any，9.时间:always，10.动作:PERMIT，11.启用:启用)]，错误值："]
["网络优化-网关配置","1.00","0.00","属性：答案未填写，正确值：（1、设备编码：th_wg01,设备名称：炭黑01#wg,资产编号：无线网关,属性（gw_os）：Linux,属性（gw_ip）：172.16.30.1),（2、设备编码：th_wg02,设备名称：炭黑02#wg,资产编号：无线网关,属性（gw_os）：Linux,属性（gw_ip）：172.16.30.9),（3、设备编码：th_wg03,设备名称：炭黑03#wg,资产编号：无线网关,属性（gw_os）：Linux,属性（gw_ip）：172.16.30.11),（4、设备编码：th_wg04,设备名称：炭黑04#wg,资产编号：有线网关,属性（gw_os）：Linux,属性（gw_ip）：172.16.30.17),（5、设备编码：th_wg05,设备名称：炭黑05#wg,资产编号：有线网关,属性（gw_os）：Linux,属性（gw_ip）：172.16.30.19),（6、设备编码：th_wg06,设备名称：炭黑06#wg,资产编号：有线网关,属性（gw_os）：Linux,属性（gw_ip）：172.16.30.25),，错误值："]
["网络优化-传感器配置","1.00","0.00","属性：答案未填写，正确值：（1、1#煤气加压罗茨鼓风机_电机非驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_001,MAC地址：WXZW020301,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-01,网关：th_wg01),（2、1#原料油泵_电机驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_002,MAC地址：WXZW020302,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-02,网关：th_wg01),（3、1#原料油泵_泵驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_003,MAC地址：WXZW020303,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-03,网关：th_wg01),（4、2#煤气加压罗茨鼓风机_电机非驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_004,MAC地址：WXZW020304,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-04,网关：th_wg02),（5、2#主供风机_电机驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_005,MAC地址：WXZW020305,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-05,网关：th_wg02),（6、3#原料油泵_电机驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_006,MAC地址：WXZW020306,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-06,网关：th_wg03),（7、3#原料油泵_泵驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_007,MAC地址：WXZW020307,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-07,网关：th_wg03),（8、4#主供风机_电机驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_008,MAC地址：WXZW020308,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-08,网关：th_wg04),（9、4#脱硫脱硝风机_电机非驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_009,MAC地址：WXZW020309,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-09,网关：th_wg04),（10、4#煤气加压罗茨鼓风机_电机非驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_010,MAC地址：WXZW020310,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-10,网关：th_wg04),（11、5#原料油泵_泵驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_011,MAC地址：WXZW020311,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-11,网关：th_wg05),（12、5#原料油泵_电机驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_012,MAC地址：WXZW020312,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-12,网关：th_wg05),（13、5#尾气加压风机_电机驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_013,MAC地址：WXZW020313,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-13,网关：th_wg05),（14、6#原料油泵_泵驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_014,MAC地址：WXZW020314,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-14,网关：th_wg06),（15、6#原料油泵_电机驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_015,MAC地址：WXZW020315,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-15,网关：th_wg06),（16、6#主袋反吹风机_电机非驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_016,MAC地址：WXZW020316,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-16,网关：th_wg06),，错误值："]
["网络优化-设备配置","1.00","0.00","属性：答案未填写，正确值：(设备配置模块-设备名称：1#煤气加压罗茨鼓风机,资产编号：hmth_1hx_mqjygfj,测点名称：电机非驱动端H,传感器名称：1#煤气加压罗茨鼓风机_电机非驱动端H)(设备配置模块-设备名称：1#原料油泵,资产编号：hmth_1hx_ylyb,测点名称：电机驱动端H,传感器名称：1#原料油泵_电机驱动端H)(设备配置模块-设备名称：1#原料油泵,资产编号：hmth_1hx_ylyb,测点名称：泵驱动端H,传感器名称：1#原料油泵_泵驱动端H)(设备配置模块-设备名称：2#煤气加压罗茨鼓风机,资产编号：hmth_2hx_mqjygfj,测点名称：电机非驱动端H,传感器名称：2#煤气加压罗茨鼓风机_电机非驱动端H)(设备配置模块-设备名称：2#主供风机,资产编号：hmth_2hx_zgfj,测点名称：电机驱动端H,传感器名称：2#主供风机_电机驱动端H)(设备配置模块-设备名称：3#原料油泵,资产编号：hmth_3hx_ylyb,测点名称：电机驱动端H,传感器名称：3#原料油泵_电机驱动端H)(设备配置模块-设备名称：3#原料油泵,资产编号：hmth_3hx_ylyb,测点名称：泵驱动端H,传感器名称：3#原料油泵_泵驱动端H)(设备配置模块-设备名称：4#主供风机,资产编号：hmth_4hx_zgfj,测点名称：电机驱动端H,传感器名称：4#主供风机_电机驱动端H)(设备配置模块-设备名称：4#脱硫脱硝风机,资产编号：hmth_4hx_tltxfj,测点名称：电机非驱动端H,传感器名称：4#脱硫脱硝风机_电机非驱动端H)(设备配置模块-设备名称：4#煤气加压罗茨鼓风机,资产编号：hmth_4hx_mqjygfj,测点名称：电机非驱动端H,传感器名称：4#煤气加压罗茨鼓风机_电机非驱动端H)(设备配置模块-设备名称：5#原料油泵,资产编号：hmth_5hx_ylyb,测点名称：泵驱动端H,传感器名称：5#原料油泵_泵驱动端H)(设备配置模块-设备名称：5#原料油泵,资产编号：hmth_5hx_ylyb,测点名称：电机驱动端H,传感器名称：5#原料油泵_电机驱动端H)(设备配置模块-设备名称：5#尾气加压风机,资产编号：hmth_5hx_wqjyfj,测点名称：电机非驱动端H,传感器名称：5#尾气加压风机_电机非驱动端H)(设备配置模块-设备名称：6#原料油泵,资产编号：hmth_6hx_ylyb,测点名称：泵驱动端H,传感器名称：6#原料油泵_泵驱动端H)(设备配置模块-设备名称：6#原料油泵,资产编号：hmth_6hx_ylyb,测点名称：电机驱动端H,传感器名称：6#原料油泵_电机驱动端H)(设备配置模块-设备名称：6#主袋反吹风机,资产编号：hmth_6hx_zdfcfj,测点名称：电机非驱动端H,传感器名称：6#主袋反吹风机_电机非驱动端H)(设备监控模块-关联模型：悬臂离心风机,设备类型：风机,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg01,),(设备监控模块-关联模型：旋壳泵,设备类型：泵,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg01,),(设备监控模块-关联模型：悬臂离心风机,设备类型：风机,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg02,),(设备监控模块-关联模型：多级离心风机,设备类型：风机,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg02,),(设备监控模块-关联模型：旋壳泵,设备类型：泵,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg03,),(设备监控模块-关联模型：多级离心风机,设备类型：风机,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg04,),(设备监控模块-关联模型：多级离心风机,设备类型：风机,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg04,),(设备监控模块-关联模型：悬臂离心风机,设备类型：风机,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg04,),(设备监控模块-关联模型：旋壳泵,设备类型：泵,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg05,),(设备监控模块-关联模型：悬臂离心风机,设备类型：风机,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg05,),(设备监控模块-关联模型：旋壳泵,设备类型：泵,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg06,),(设备监控模块-关联模型：悬臂离心风机,设备类型：风机,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg06,),，错误值："]
["网络优化-传感器配置","1.00","0.00","属性：答案未填写，正确值：（1、1#煤气加压罗茨鼓风机_电机非驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_001,MAC地址：WXZW020301,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-01,网关：th_wg01),（2、1#原料油泵_电机驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_002,MAC地址：WXZW020302,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-02,网关：th_wg01),（3、1#原料油泵_泵驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_003,MAC地址：WXZW020303,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-03,网关：th_wg01),（4、2#煤气加压罗茨鼓风机_电机非驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_004,MAC地址：WXZW020304,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-04,网关：th_wg02),（5、2#主供风机_电机驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_005,MAC地址：WXZW020305,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-05,网关：th_wg02),（6、3#原料油泵_电机驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_006,MAC地址：WXZW020306,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-06,网关：th_wg03),（7、3#原料油泵_泵驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_007,MAC地址：WXZW020307,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-07,网关：th_wg03),（8、4#主供风机_电机驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_008,MAC地址：WXZW020308,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-08,网关：th_wg04),（9、4#脱硫脱硝风机_电机非驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_009,MAC地址：WXZW020309,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-09,网关：th_wg04),（10、4#煤气加压罗茨鼓风机_电机非驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_010,MAC地址：WXZW020310,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-10,网关：th_wg04),（11、5#原料油泵_泵驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_011,MAC地址：WXZW020311,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-11,网关：th_wg05),（12、5#原料油泵_电机驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_012,MAC地址：WXZW020312,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-12,网关：th_wg05),（13、5#尾气加压风机_电机驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_013,MAC地址：WXZW020313,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-13,网关：th_wg05),（14、6#原料油泵_泵驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_014,MAC地址：WXZW020314,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-14,网关：th_wg06),（15、6#原料油泵_电机驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_015,MAC地址：WXZW020315,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-15,网关：th_wg06),（16、6#主袋反吹风机_电机非驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_016,MAC地址：WXZW020316,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-16,网关：th_wg06),，错误值："]
["网络优化-设备配置","1.00","0.00","属性：答案未填写，正确值：(设备配置模块-设备名称：1#煤气加压罗茨鼓风机,资产编号：hmth_1hx_mqjygfj,测点名称：电机非驱动端H,传感器名称：1#煤气加压罗茨鼓风机_电机非驱动端H)(设备配置模块-设备名称：1#原料油泵,资产编号：hmth_1hx_ylyb,测点名称：电机驱动端H,传感器名称：1#原料油泵_电机驱动端H)(设备配置模块-设备名称：1#原料油泵,资产编号：hmth_1hx_ylyb,测点名称：泵驱动端H,传感器名称：1#原料油泵_泵驱动端H)(设备配置模块-设备名称：2#煤气加压罗茨鼓风机,资产编号：hmth_2hx_mqjygfj,测点名称：电机非驱动端H,传感器名称：2#煤气加压罗茨鼓风机_电机非驱动端H)(设备配置模块-设备名称：2#主供风机,资产编号：hmth_2hx_zgfj,测点名称：电机驱动端H,传感器名称：2#主供风机_电机驱动端H)(设备配置模块-设备名称：3#原料油泵,资产编号：hmth_3hx_ylyb,测点名称：电机驱动端H,传感器名称：3#原料油泵_电机驱动端H)(设备配置模块-设备名称：3#原料油泵,资产编号：hmth_3hx_ylyb,测点名称：泵驱动端H,传感器名称：3#原料油泵_泵驱动端H)(设备配置模块-设备名称：4#主供风机,资产编号：hmth_4hx_zgfj,测点名称：电机驱动端H,传感器名称：4#主供风机_电机驱动端H)(设备配置模块-设备名称：4#脱硫脱硝风机,资产编号：hmth_4hx_tltxfj,测点名称：电机非驱动端H,传感器名称：4#脱硫脱硝风机_电机非驱动端H)(设备配置模块-设备名称：4#煤气加压罗茨鼓风机,资产编号：hmth_4hx_mqjygfj,测点名称：电机非驱动端H,传感器名称：4#煤气加压罗茨鼓风机_电机非驱动端H)(设备配置模块-设备名称：5#原料油泵,资产编号：hmth_5hx_ylyb,测点名称：泵驱动端H,传感器名称：5#原料油泵_泵驱动端H)(设备配置模块-设备名称：5#原料油泵,资产编号：hmth_5hx_ylyb,测点名称：电机驱动端H,传感器名称：5#原料油泵_电机驱动端H)(设备配置模块-设备名称：5#尾气加压风机,资产编号：hmth_5hx_wqjyfj,测点名称：电机非驱动端H,传感器名称：5#尾气加压风机_电机非驱动端H)(设备配置模块-设备名称：6#原料油泵,资产编号：hmth_6hx_ylyb,测点名称：泵驱动端H,传感器名称：6#原料油泵_泵驱动端H)(设备配置模块-设备名称：6#原料油泵,资产编号：hmth_6hx_ylyb,测点名称：电机驱动端H,传感器名称：6#原料油泵_电机驱动端H)(设备配置模块-设备名称：6#主袋反吹风机,资产编号：hmth_6hx_zdfcfj,测点名称：电机非驱动端H,传感器名称：6#主袋反吹风机_电机非驱动端H)(设备监控模块-关联模型：悬臂离心风机,设备类型：风机,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg01,),(设备监控模块-关联模型：旋壳泵,设备类型：泵,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg01,),(设备监控模块-关联模型：悬臂离心风机,设备类型：风机,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg02,),(设备监控模块-关联模型：多级离心风机,设备类型：风机,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg02,),(设备监控模块-关联模型：旋壳泵,设备类型：泵,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg03,),(设备监控模块-关联模型：多级离心风机,设备类型：风机,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg04,),(设备监控模块-关联模型：多级离心风机,设备类型：风机,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg04,),(设备监控模块-关联模型：悬臂离心风机,设备类型：风机,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg04,),(设备监控模块-关联模型：旋壳泵,设备类型：泵,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg05,),(设备监控模块-关联模型：悬臂离心风机,设备类型：风机,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg05,),(设备监控模块-关联模型：旋壳泵,设备类型：泵,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg06,),(设备监控模块-关联模型：悬臂离心风机,设备类型：风机,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg06,),，错误值："]
["网络规模分析","0.40","0.00","属性：车间级局域网，正确值：工厂级内网，错误值："]
["应用业务分析","0.40","0.00","属性：信息采集业务类应用(现场总线应用、数据采集等),上云业务应用，正确值：信息采集业务类应用(现场总线应用、数据采集等),，错误值："]
["网络带宽要求","0.40","0.40","属性：千兆网络带宽，正确值：千兆网络带宽，错误值："]
["网络安全设备","0.40","0.00","属性：工业网闸,，正确值：物理防火墙，错误值："]
["网络安全技术","0.40","0.00","属性：加密访问控制病毒防护，正确值：认证,加密,访问控制,病毒防护，错误值："]
["设备选型","2.00","0.00","属性：未选择设备，正确值：网关1：6，工业交换机1：6，接入交换机：4，汇聚交换机1：1，工业防火墙：1，错误值："]
["网络规划计算","4.00","0.00","属性：未输入配置信息，正确值：，错误值："]
["网关配置1","1.00","0.00","属性：(网关未配置)，(设备接入未配置)，(数据上云未配置)，正确值：(网络配置：interface_：wlan0,，ip_address：172.16.30.1,，routers：172.16.30.6,，domain_name_servers：114.114.114.114,，domain_search：8.8.8.8,，ipv6：noipv6，已输入reboot)，(传感器MAC：WXZW020301、WXZW020302、WXZW020303 )，(边缘服务状态：启动,broker：tcp://172.16.30.110:1883,ClientID：th_project/th_wg01,用户名：iip_iot,密码：admin@123,订阅主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg01,发布主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg01,消息订阅：否)，错误值："]
["网关配置2","1.00","0.00","属性：(网关未配置)，(设备接入未配置)，(数据上云未配置)，正确值：(网络配置：interface_：wlan0，ip_address：172.16.30.9，routers：172.16.30.14，domain_name_servers：114.114.114.114，domain_search：8.8.8.8，ipv6：noipv6，已输入reboot)，(传感器MAC：WXZW020304、WXZW020305)，(边缘服务状态：启动,broker：tcp://172.16.30.110:1883,ClientID：th_project/th_wg02,用户名：iip_iot,密码：admin@123,订阅主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg02,发布主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg02,消息订阅：否)，错误值："]
["网关配置3","1.00","0.00","属性：(网关未配置)，(设备接入未配置)，(数据上云未配置)，正确值：(网络配置：interface_：wlan0，ip_address：172.16.30.11，routers：172.16.30.14，domain_name_servers：114.114.114.114，domain_search：8.8.8.8，ipv6：noipv6，已输入reboot)，(传感器MAC：WXZW020306、WXZW020307)，(边缘服务状态：启动,broker：tcp://172.16.30.110:1883,ClientID：th_project/th_wg03,用户名：iip_iot,密码：admin@123,订阅主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg03,发布主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg03,消息订阅：否)，错误值："]
["网关配置4","1.00","0.00","属性：(网关未配置)，)，(数据上云未配置)，正确值：(网络配置：interface_：eth0，ip_address：172.16.30.17，routers：172.16.30.22，domain_name_servers：114.114.114.114，domain_search：8.8.8.8，ipv6：noipv6，已输入reboot)，(传感器MAC：WXZW020308、WXZW020309、WXZW020310)，broker：tcp://172.16.30.110:1883,ClientID：th_project/th_wg04,用户名：iip_iot,密码：admin@123,订阅主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg04,发布主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg04,消息订阅：否)，错误值："]
["网关配置5","1.00","0.00","属性：(网关未配置)，)，(数据上云未配置)，正确值：(网络配置：interface_：eth0，ip_address：172.16.30.19，routers：172.16.30.22，domain_name_servers：114.114.114.114，domain_search：8.8.8.8，ipv6：noipv6，已输入reboot)，(传感器MAC：WXZW020311、WXZW020312、WXZW020313)，broker：tcp://172.16.30.110:1883,ClientID：th_project/th_wg05,用户名：iip_iot,密码：admin@123,订阅主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg05,发布主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg05,消息订阅：否)，错误值："]
["网关配置6","1.00","0.00","属性：(网关未配置)，(设备接入未配置)，(数据上云未配置)，正确值：(网络配置：interface_：eth0，ip_address：172.16.30.25，routers：172.16.30.30，domain_name_servers：114.114.114.114，domain_search：8.8.8.8，ipv6：noipv6，已输入reboot)，(传感器MAC：WXZW020314、WXZW020315、WXZW020316)，broker：tcp://172.16.30.110:1883,ClientID：th_project/th_wg06,用户名：iip_iot,密码：admin@123,订阅主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg06,发布主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg06,消息订阅：否)，错误值："]
["工控机房1","1.00","0.00",""]
["工控机房23","1.00","0.00",""]
["工控机房45","1.00","0.00",""]
["工控机房6","1.00","0.00",""]
["核心机柜","1.00","0.00",""]
["工业防火墙配置","2.00","0.00","属性：(对象管理未配置)(策略配置未配置)，正确值：[(接口配置：1.名称:核心交换机，地址模式:静态，IP地址类型:IPv4，IP地址/掩码:172.16.30.33/29，浮动IP:未选中，UID:1，管理状态:UP，协商模式:自协商，速率:10，双工模式:FULL，MTU:1500，管理访问:HTTP、HTTPS、PING、SSH、DNS、tControl，接入控制:L2TP)，(2.名称:云服务器，地址模式:静态，IP地址类型:IPv4，IP地址/掩码:172.16.30.110/29，浮动IP:未选中，UID:1，管理状态:UP，协商模式:自协商，速率:10，双工模式:FULL，MTU:1500，管理访问:HTTP、HTTPS、PING、SSH、DNS、tControl，接入控制:L2TP)]，[(安全域配置：1.名称:Inside，接口互相访问:未选中，接口选择:ge0/2)，(2.名称:Outside，接口互相访问:未选中，接口选择:ge0/9)]，[(对象管理:1.名称:local，2.类型:IPv4，3.成员172.16.30.33/29)][(策略管理:1.名称:防火墙策略，2.入接口安全域:Inside，3.地址:local，4.用户:any，5.出接口安全域:Outside，6.目的地址:any，7.服务:any8.应用:any，9.时间:always，10.动作:PERMIT，11.启用:启用)]，错误值："]
["网络优化-网关配置","1.00","0.00","属性：答案未填写，正确值：（1、设备编码：th_wg01,设备名称：炭黑01#wg,资产编号：无线网关,属性（gw_os）：Linux,属性（gw_ip）：172.16.30.1),（2、设备编码：th_wg02,设备名称：炭黑02#wg,资产编号：无线网关,属性（gw_os）：Linux,属性（gw_ip）：172.16.30.9),（3、设备编码：th_wg03,设备名称：炭黑03#wg,资产编号：无线网关,属性（gw_os）：Linux,属性（gw_ip）：172.16.30.11),（4、设备编码：th_wg04,设备名称：炭黑04#wg,资产编号：有线网关,属性（gw_os）：Linux,属性（gw_ip）：172.16.30.17),（5、设备编码：th_wg05,设备名称：炭黑05#wg,资产编号：有线网关,属性（gw_os）：Linux,属性（gw_ip）：172.16.30.19),（6、设备编码：th_wg06,设备名称：炭黑06#wg,资产编号：有线网关,属性（gw_os）：Linux,属性（gw_ip）：172.16.30.25),，错误值："]
["需求分析","0.00","0.00","属性：该模块未选择答案，正确值：，错误值："]
["设备选型","2.00","0.00","属性：网关1:1，，正确值：网关1：6，工业交换机1：6，接入交换机：4，汇聚交换机1：1，工业防火墙：1，错误值："]
["网络规划计算","4.00","0.00","属性：未输入配置信息，正确值：，错误值："]
["网关配置1","1.00","0.00","属性：(网关未配置)，(设备接入未配置)，(数据上云未配置)，正确值：(网络配置：interface_：wlan0,，ip_address：172.16.30.1,，routers：172.16.30.6,，domain_name_servers：114.114.114.114,，domain_search：8.8.8.8,，ipv6：noipv6，已输入reboot)，(传感器MAC：WXZW020301、WXZW020302、WXZW020303 )，(边缘服务状态：启动,broker：tcp://172.16.30.110:1883,ClientID：th_project/th_wg01,用户名：iip_iot,密码：admin@123,订阅主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg01,发布主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg01,消息订阅：否)，错误值："]
["网关配置2","1.00","0.00","属性：(网关未配置)，(设备接入未配置)，(数据上云未配置)，正确值：(网络配置：interface_：wlan0，ip_address：172.16.30.9，routers：172.16.30.14，domain_name_servers：114.114.114.114，domain_search：8.8.8.8，ipv6：noipv6，已输入reboot)，(传感器MAC：WXZW020304、WXZW020305)，(边缘服务状态：启动,broker：tcp://172.16.30.110:1883,ClientID：th_project/th_wg02,用户名：iip_iot,密码：admin@123,订阅主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg02,发布主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg02,消息订阅：否)，错误值："]
["网关配置3","1.00","0.00","属性：(网关未配置)，(设备接入未配置)，(数据上云未配置)，正确值：(网络配置：interface_：wlan0，ip_address：172.16.30.11，routers：172.16.30.14，domain_name_servers：114.114.114.114，domain_search：8.8.8.8，ipv6：noipv6，已输入reboot)，(传感器MAC：WXZW020306、WXZW020307)，(边缘服务状态：启动,broker：tcp://172.16.30.110:1883,ClientID：th_project/th_wg03,用户名：iip_iot,密码：admin@123,订阅主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg03,发布主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg03,消息订阅：否)，错误值："]
["网关配置4","1.00","0.00","属性：(网关未配置)，)，(数据上云未配置)，正确值：(网络配置：interface_：eth0，ip_address：172.16.30.17，routers：172.16.30.22，domain_name_servers：114.114.114.114，domain_search：8.8.8.8，ipv6：noipv6，已输入reboot)，(传感器MAC：WXZW020308、WXZW020309、WXZW020310)，broker：tcp://172.16.30.110:1883,ClientID：th_project/th_wg04,用户名：iip_iot,密码：admin@123,订阅主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg04,发布主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg04,消息订阅：否)，错误值："]
["网关配置5","1.00","0.00","属性：(网关未配置)，)，(数据上云未配置)，正确值：(网络配置：interface_：eth0，ip_address：172.16.30.19，routers：172.16.30.22，domain_name_servers：114.114.114.114，domain_search：8.8.8.8，ipv6：noipv6，已输入reboot)，(传感器MAC：WXZW020311、WXZW020312、WXZW020313)，broker：tcp://172.16.30.110:1883,ClientID：th_project/th_wg05,用户名：iip_iot,密码：admin@123,订阅主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg05,发布主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg05,消息订阅：否)，错误值："]
["网关配置6","1.00","0.00","属性：(网关未配置)，(设备接入未配置)，(数据上云未配置)，正确值：(网络配置：interface_：eth0，ip_address：172.16.30.25，routers：172.16.30.30，domain_name_servers：114.114.114.114，domain_search：8.8.8.8，ipv6：noipv6，已输入reboot)，(传感器MAC：WXZW020314、WXZW020315、WXZW020316)，broker：tcp://172.16.30.110:1883,ClientID：th_project/th_wg06,用户名：iip_iot,密码：admin@123,订阅主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg06,发布主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg06,消息订阅：否)，错误值："]
["工控机房1","1.00","0.00",""]
["工控机房23","1.00","0.00",""]
["工控机房45","1.00","0.00",""]
["工控机房6","1.00","0.00",""]
["核心机柜","1.00","0.00",""]
["工业防火墙配置","2.00","0.00","属性：(对象管理未配置)(策略配置未配置)，正确值：[(接口配置：1.名称:核心交换机，地址模式:静态，IP地址类型:IPv4，IP地址/掩码:172.16.30.33/29，浮动IP:未选中，UID:1，管理状态:UP，协商模式:自协商，速率:10，双工模式:FULL，MTU:1500，管理访问:HTTP、HTTPS、PING、SSH、DNS、tControl，接入控制:L2TP)，(2.名称:云服务器，地址模式:静态，IP地址类型:IPv4，IP地址/掩码:172.16.30.110/29，浮动IP:未选中，UID:1，管理状态:UP，协商模式:自协商，速率:10，双工模式:FULL，MTU:1500，管理访问:HTTP、HTTPS、PING、SSH、DNS、tControl，接入控制:L2TP)]，[(安全域配置：1.名称:Inside，接口互相访问:未选中，接口选择:ge0/2)，(2.名称:Outside，接口互相访问:未选中，接口选择:ge0/9)]，[(对象管理:1.名称:local，2.类型:IPv4，3.成员172.16.30.33/29)][(策略管理:1.名称:防火墙策略，2.入接口安全域:Inside，3.地址:local，4.用户:any，5.出接口安全域:Outside，6.目的地址:any，7.服务:any8.应用:any，9.时间:always，10.动作:PERMIT，11.启用:启用)]，错误值："]
["网络优化-网关配置","1.00","0.00","属性：答案未填写，正确值：（1、设备编码：th_wg01,设备名称：炭黑01#wg,资产编号：无线网关,属性（gw_os）：Linux,属性（gw_ip）：172.16.30.1),（2、设备编码：th_wg02,设备名称：炭黑02#wg,资产编号：无线网关,属性（gw_os）：Linux,属性（gw_ip）：172.16.30.9),（3、设备编码：th_wg03,设备名称：炭黑03#wg,资产编号：无线网关,属性（gw_os）：Linux,属性（gw_ip）：172.16.30.11),（4、设备编码：th_wg04,设备名称：炭黑04#wg,资产编号：有线网关,属性（gw_os）：Linux,属性（gw_ip）：172.16.30.17),（5、设备编码：th_wg05,设备名称：炭黑05#wg,资产编号：有线网关,属性（gw_os）：Linux,属性（gw_ip）：172.16.30.19),（6、设备编码：th_wg06,设备名称：炭黑06#wg,资产编号：有线网关,属性（gw_os）：Linux,属性（gw_ip）：172.16.30.25),，错误值："]
["网络优化-传感器配置","1.00","0.00","属性：答案未填写，正确值：（1、1#煤气加压罗茨鼓风机_电机非驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_001,MAC地址：WXZW020301,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-01,网关：th_wg01),（2、1#原料油泵_电机驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_002,MAC地址：WXZW020302,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-02,网关：th_wg01),（3、1#原料油泵_泵驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_003,MAC地址：WXZW020303,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-03,网关：th_wg01),（4、2#煤气加压罗茨鼓风机_电机非驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_004,MAC地址：WXZW020304,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-04,网关：th_wg02),（5、2#主供风机_电机驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_005,MAC地址：WXZW020305,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-05,网关：th_wg02),（6、3#原料油泵_电机驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_006,MAC地址：WXZW020306,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-06,网关：th_wg03),（7、3#原料油泵_泵驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_007,MAC地址：WXZW020307,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-07,网关：th_wg03),（8、4#主供风机_电机驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_008,MAC地址：WXZW020308,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-08,网关：th_wg04),（9、4#脱硫脱硝风机_电机非驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_009,MAC地址：WXZW020309,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-09,网关：th_wg04),（10、4#煤气加压罗茨鼓风机_电机非驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_010,MAC地址：WXZW020310,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-10,网关：th_wg04),（11、5#原料油泵_泵驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_011,MAC地址：WXZW020311,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-11,网关：th_wg05),（12、5#原料油泵_电机驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_012,MAC地址：WXZW020312,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-12,网关：th_wg05),（13、5#尾气加压风机_电机驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_013,MAC地址：WXZW020313,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-13,网关：th_wg05),（14、6#原料油泵_泵驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_014,MAC地址：WXZW020314,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-14,网关：th_wg06),（15、6#原料油泵_电机驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_015,MAC地址：WXZW020315,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-15,网关：th_wg06),（16、6#主袋反吹风机_电机非驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_016,MAC地址：WXZW020316,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-16,网关：th_wg06),，错误值："]
["网络优化-设备配置","1.00","0.00","属性：答案未填写，正确值：(设备配置模块-设备名称：1#煤气加压罗茨鼓风机,资产编号：hmth_1hx_mqjygfj,测点名称：电机非驱动端H,传感器名称：1#煤气加压罗茨鼓风机_电机非驱动端H)(设备配置模块-设备名称：1#原料油泵,资产编号：hmth_1hx_ylyb,测点名称：电机驱动端H,传感器名称：1#原料油泵_电机驱动端H)(设备配置模块-设备名称：1#原料油泵,资产编号：hmth_1hx_ylyb,测点名称：泵驱动端H,传感器名称：1#原料油泵_泵驱动端H)(设备配置模块-设备名称：2#煤气加压罗茨鼓风机,资产编号：hmth_2hx_mqjygfj,测点名称：电机非驱动端H,传感器名称：2#煤气加压罗茨鼓风机_电机非驱动端H)(设备配置模块-设备名称：2#主供风机,资产编号：hmth_2hx_zgfj,测点名称：电机驱动端H,传感器名称：2#主供风机_电机驱动端H)(设备配置模块-设备名称：3#原料油泵,资产编号：hmth_3hx_ylyb,测点名称：电机驱动端H,传感器名称：3#原料油泵_电机驱动端H)(设备配置模块-设备名称：3#原料油泵,资产编号：hmth_3hx_ylyb,测点名称：泵驱动端H,传感器名称：3#原料油泵_泵驱动端H)(设备配置模块-设备名称：4#主供风机,资产编号：hmth_4hx_zgfj,测点名称：电机驱动端H,传感器名称：4#主供风机_电机驱动端H)(设备配置模块-设备名称：4#脱硫脱硝风机,资产编号：hmth_4hx_tltxfj,测点名称：电机非驱动端H,传感器名称：4#脱硫脱硝风机_电机非驱动端H)(设备配置模块-设备名称：4#煤气加压罗茨鼓风机,资产编号：hmth_4hx_mqjygfj,测点名称：电机非驱动端H,传感器名称：4#煤气加压罗茨鼓风机_电机非驱动端H)(设备配置模块-设备名称：5#原料油泵,资产编号：hmth_5hx_ylyb,测点名称：泵驱动端H,传感器名称：5#原料油泵_泵驱动端H)(设备配置模块-设备名称：5#原料油泵,资产编号：hmth_5hx_ylyb,测点名称：电机驱动端H,传感器名称：5#原料油泵_电机驱动端H)(设备配置模块-设备名称：5#尾气加压风机,资产编号：hmth_5hx_wqjyfj,测点名称：电机非驱动端H,传感器名称：5#尾气加压风机_电机非驱动端H)(设备配置模块-设备名称：6#原料油泵,资产编号：hmth_6hx_ylyb,测点名称：泵驱动端H,传感器名称：6#原料油泵_泵驱动端H)(设备配置模块-设备名称：6#原料油泵,资产编号：hmth_6hx_ylyb,测点名称：电机驱动端H,传感器名称：6#原料油泵_电机驱动端H)(设备配置模块-设备名称：6#主袋反吹风机,资产编号：hmth_6hx_zdfcfj,测点名称：电机非驱动端H,传感器名称：6#主袋反吹风机_电机非驱动端H)(设备监控模块-关联模型：悬臂离心风机,设备类型：风机,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg01,),(设备监控模块-关联模型：旋壳泵,设备类型：泵,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg01,),(设备监控模块-关联模型：悬臂离心风机,设备类型：风机,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg02,),(设备监控模块-关联模型：多级离心风机,设备类型：风机,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg02,),(设备监控模块-关联模型：旋壳泵,设备类型：泵,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg03,),(设备监控模块-关联模型：多级离心风机,设备类型：风机,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg04,),(设备监控模块-关联模型：多级离心风机,设备类型：风机,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg04,),(设备监控模块-关联模型：悬臂离心风机,设备类型：风机,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg04,),(设备监控模块-关联模型：旋壳泵,设备类型：泵,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg05,),(设备监控模块-关联模型：悬臂离心风机,设备类型：风机,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg05,),(设备监控模块-关联模型：旋壳泵,设备类型：泵,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg06,),(设备监控模块-关联模型：悬臂离心风机,设备类型：风机,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg06,),，错误值："]
["需求分析","0.00","0.00","属性：该模块未选择答案，正确值：，错误值："]
["设备选型","2.00","0.00","属性：未选择设备，正确值：网关1：6，工业交换机1：6，接入交换机：4，汇聚交换机1：1，工业防火墙：1，错误值："]
["网络规划计算","4.00","0.00","属性：未输入配置信息，正确值：，错误值："]
["网关配置1","1.00","0.00","属性：(网关未配置)，(设备接入未配置)，(数据上云未配置)，正确值：(网络配置：interface_：wlan0,，ip_address：172.16.30.1,，routers：172.16.30.6,，domain_name_servers：114.114.114.114,，domain_search：8.8.8.8,，ipv6：noipv6，已输入reboot)，(传感器MAC：WXZW020301、WXZW020302、WXZW020303 )，(边缘服务状态：启动,broker：tcp://172.16.30.110:1883,ClientID：th_project/th_wg01,用户名：iip_iot,密码：admin@123,订阅主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg01,发布主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg01,消息订阅：否)，错误值："]
["网关配置2","1.00","0.00","属性：(网关未配置)，(设备接入未配置)，(数据上云未配置)，正确值：(网络配置：interface_：wlan0，ip_address：172.16.30.9，routers：172.16.30.14，domain_name_servers：114.114.114.114，domain_search：8.8.8.8，ipv6：noipv6，已输入reboot)，(传感器MAC：WXZW020304、WXZW020305)，(边缘服务状态：启动,broker：tcp://172.16.30.110:1883,ClientID：th_project/th_wg02,用户名：iip_iot,密码：admin@123,订阅主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg02,发布主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg02,消息订阅：否)，错误值："]
["网关配置3","1.00","0.00","属性：(网关未配置)，(设备接入未配置)，(数据上云未配置)，正确值：(网络配置：interface_：wlan0，ip_address：172.16.30.11，routers：172.16.30.14，domain_name_servers：114.114.114.114，domain_search：8.8.8.8，ipv6：noipv6，已输入reboot)，(传感器MAC：WXZW020306、WXZW020307)，(边缘服务状态：启动,broker：tcp://172.16.30.110:1883,ClientID：th_project/th_wg03,用户名：iip_iot,密码：admin@123,订阅主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg03,发布主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg03,消息订阅：否)，错误值："]
["网关配置4","1.00","0.00","属性：(网关未配置)，)，(数据上云未配置)，正确值：(网络配置：interface_：eth0，ip_address：172.16.30.17，routers：172.16.30.22，domain_name_servers：114.114.114.114，domain_search：8.8.8.8，ipv6：noipv6，已输入reboot)，(传感器MAC：WXZW020308、WXZW020309、WXZW020310)，broker：tcp://172.16.30.110:1883,ClientID：th_project/th_wg04,用户名：iip_iot,密码：admin@123,订阅主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg04,发布主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg04,消息订阅：否)，错误值："]
["网关配置5","1.00","0.00","属性：(网关未配置)，)，(数据上云未配置)，正确值：(网络配置：interface_：eth0，ip_address：172.16.30.19，routers：172.16.30.22，domain_name_servers：114.114.114.114，domain_search：8.8.8.8，ipv6：noipv6，已输入reboot)，(传感器MAC：WXZW020311、WXZW020312、WXZW020313)，broker：tcp://172.16.30.110:1883,ClientID：th_project/th_wg05,用户名：iip_iot,密码：admin@123,订阅主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg05,发布主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg05,消息订阅：否)，错误值："]
["网关配置6","1.00","0.00","属性：(网关未配置)，(设备接入未配置)，(数据上云未配置)，正确值：(网络配置：interface_：eth0，ip_address：172.16.30.25，routers：172.16.30.30，domain_name_servers：114.114.114.114，domain_search：8.8.8.8，ipv6：noipv6，已输入reboot)，(传感器MAC：WXZW020314、WXZW020315、WXZW020316)，broker：tcp://172.16.30.110:1883,ClientID：th_project/th_wg06,用户名：iip_iot,密码：admin@123,订阅主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg06,发布主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg06,消息订阅：否)，错误值："]
["工控机房1","1.00","0.00",""]
["工控机房23","1.00","0.00",""]
["工控机房45","1.00","0.00",""]
["工控机房6","1.00","0.00",""]
["核心机柜","1.00","0.00",""]
["工业防火墙配置","2.00","0.00","属性：(对象管理未配置)(策略配置未配置)，正确值：[(接口配置：1.名称:核心交换机，地址模式:静态，IP地址类型:IPv4，IP地址/掩码:172.16.30.33/29，浮动IP:未选中，UID:1，管理状态:UP，协商模式:自协商，速率:10，双工模式:FULL，MTU:1500，管理访问:HTTP、HTTPS、PING、SSH、DNS、tControl，接入控制:L2TP)，(2.名称:云服务器，地址模式:静态，IP地址类型:IPv4，IP地址/掩码:172.16.30.110/29，浮动IP:未选中，UID:1，管理状态:UP，协商模式:自协商，速率:10，双工模式:FULL，MTU:1500，管理访问:HTTP、HTTPS、PING、SSH、DNS、tControl，接入控制:L2TP)]，[(安全域配置：1.名称:Inside，接口互相访问:未选中，接口选择:ge0/2)，(2.名称:Outside，接口互相访问:未选中，接口选择:ge0/9)]，[(对象管理:1.名称:local，2.类型:IPv4，3.成员172.16.30.33/29)][(策略管理:1.名称:防火墙策略，2.入接口安全域:Inside，3.地址:local，4.用户:any，5.出接口安全域:Outside，6.目的地址:any，7.服务:any8.应用:any，9.时间:always，10.动作:PERMIT，11.启用:启用)]，错误值："]
["网络优化-网关配置","1.00","0.00","属性：答案未填写，正确值：（1、设备编码：th_wg01,设备名称：炭黑01#wg,资产编号：无线网关,属性（gw_os）：Linux,属性（gw_ip）：172.16.30.1),（2、设备编码：th_wg02,设备名称：炭黑02#wg,资产编号：无线网关,属性（gw_os）：Linux,属性（gw_ip）：172.16.30.9),（3、设备编码：th_wg03,设备名称：炭黑03#wg,资产编号：无线网关,属性（gw_os）：Linux,属性（gw_ip）：172.16.30.11),（4、设备编码：th_wg04,设备名称：炭黑04#wg,资产编号：有线网关,属性（gw_os）：Linux,属性（gw_ip）：172.16.30.17),（5、设备编码：th_wg05,设备名称：炭黑05#wg,资产编号：有线网关,属性（gw_os）：Linux,属性（gw_ip）：172.16.30.19),（6、设备编码：th_wg06,设备名称：炭黑06#wg,资产编号：有线网关,属性（gw_os）：Linux,属性（gw_ip）：172.16.30.25),，错误值："]
["网络优化-传感器配置","1.00","0.00","属性：答案未填写，正确值：（1、1#煤气加压罗茨鼓风机_电机非驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_001,MAC地址：WXZW020301,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-01,网关：th_wg01),（2、1#原料油泵_电机驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_002,MAC地址：WXZW020302,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-02,网关：th_wg01),（3、1#原料油泵_泵驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_003,MAC地址：WXZW020303,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-03,网关：th_wg01),（4、2#煤气加压罗茨鼓风机_电机非驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_004,MAC地址：WXZW020304,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-04,网关：th_wg02),（5、2#主供风机_电机驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_005,MAC地址：WXZW020305,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-05,网关：th_wg02),（6、3#原料油泵_电机驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_006,MAC地址：WXZW020306,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-06,网关：th_wg03),（7、3#原料油泵_泵驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_007,MAC地址：WXZW020307,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-07,网关：th_wg03),（8、4#主供风机_电机驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_008,MAC地址：WXZW020308,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-08,网关：th_wg04),（9、4#脱硫脱硝风机_电机非驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_009,MAC地址：WXZW020309,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-09,网关：th_wg04),（10、4#煤气加压罗茨鼓风机_电机非驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_010,MAC地址：WXZW020310,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-10,网关：th_wg04),（11、5#原料油泵_泵驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_011,MAC地址：WXZW020311,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-11,网关：th_wg05),（12、5#原料油泵_电机驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_012,MAC地址：WXZW020312,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-12,网关：th_wg05),（13、5#尾气加压风机_电机驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_013,MAC地址：WXZW020313,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-13,网关：th_wg05),（14、6#原料油泵_泵驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_014,MAC地址：WXZW020314,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-14,网关：th_wg06),（15、6#原料油泵_电机驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_015,MAC地址：WXZW020315,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-15,网关：th_wg06),（16、6#主袋反吹风机_电机非驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_016,MAC地址：WXZW020316,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-16,网关：th_wg06),，错误值："]
["网络优化-设备配置","1.00","0.00","属性：答案未填写，正确值：(设备配置模块-设备名称：1#煤气加压罗茨鼓风机,资产编号：hmth_1hx_mqjygfj,测点名称：电机非驱动端H,传感器名称：1#煤气加压罗茨鼓风机_电机非驱动端H)(设备配置模块-设备名称：1#原料油泵,资产编号：hmth_1hx_ylyb,测点名称：电机驱动端H,传感器名称：1#原料油泵_电机驱动端H)(设备配置模块-设备名称：1#原料油泵,资产编号：hmth_1hx_ylyb,测点名称：泵驱动端H,传感器名称：1#原料油泵_泵驱动端H)(设备配置模块-设备名称：2#煤气加压罗茨鼓风机,资产编号：hmth_2hx_mqjygfj,测点名称：电机非驱动端H,传感器名称：2#煤气加压罗茨鼓风机_电机非驱动端H)(设备配置模块-设备名称：2#主供风机,资产编号：hmth_2hx_zgfj,测点名称：电机驱动端H,传感器名称：2#主供风机_电机驱动端H)(设备配置模块-设备名称：3#原料油泵,资产编号：hmth_3hx_ylyb,测点名称：电机驱动端H,传感器名称：3#原料油泵_电机驱动端H)(设备配置模块-设备名称：3#原料油泵,资产编号：hmth_3hx_ylyb,测点名称：泵驱动端H,传感器名称：3#原料油泵_泵驱动端H)(设备配置模块-设备名称：4#主供风机,资产编号：hmth_4hx_zgfj,测点名称：电机驱动端H,传感器名称：4#主供风机_电机驱动端H)(设备配置模块-设备名称：4#脱硫脱硝风机,资产编号：hmth_4hx_tltxfj,测点名称：电机非驱动端H,传感器名称：4#脱硫脱硝风机_电机非驱动端H)(设备配置模块-设备名称：4#煤气加压罗茨鼓风机,资产编号：hmth_4hx_mqjygfj,测点名称：电机非驱动端H,传感器名称：4#煤气加压罗茨鼓风机_电机非驱动端H)(设备配置模块-设备名称：5#原料油泵,资产编号：hmth_5hx_ylyb,测点名称：泵驱动端H,传感器名称：5#原料油泵_泵驱动端H)(设备配置模块-设备名称：5#原料油泵,资产编号：hmth_5hx_ylyb,测点名称：电机驱动端H,传感器名称：5#原料油泵_电机驱动端H)(设备配置模块-设备名称：5#尾气加压风机,资产编号：hmth_5hx_wqjyfj,测点名称：电机非驱动端H,传感器名称：5#尾气加压风机_电机非驱动端H)(设备配置模块-设备名称：6#原料油泵,资产编号：hmth_6hx_ylyb,测点名称：泵驱动端H,传感器名称：6#原料油泵_泵驱动端H)(设备配置模块-设备名称：6#原料油泵,资产编号：hmth_6hx_ylyb,测点名称：电机驱动端H,传感器名称：6#原料油泵_电机驱动端H)(设备配置模块-设备名称：6#主袋反吹风机,资产编号：hmth_6hx_zdfcfj,测点名称：电机非驱动端H,传感器名称：6#主袋反吹风机_电机非驱动端H)(设备监控模块-关联模型：悬臂离心风机,设备类型：风机,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg01,),(设备监控模块-关联模型：旋壳泵,设备类型：泵,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg01,),(设备监控模块-关联模型：悬臂离心风机,设备类型：风机,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg02,),(设备监控模块-关联模型：多级离心风机,设备类型：风机,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg02,),(设备监控模块-关联模型：旋壳泵,设备类型：泵,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg03,),(设备监控模块-关联模型：多级离心风机,设备类型：风机,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg04,),(设备监控模块-关联模型：多级离心风机,设备类型：风机,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg04,),(设备监控模块-关联模型：悬臂离心风机,设备类型：风机,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg04,),(设备监控模块-关联模型：旋壳泵,设备类型：泵,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg05,),(设备监控模块-关联模型：悬臂离心风机,设备类型：风机,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg05,),(设备监控模块-关联模型：旋壳泵,设备类型：泵,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg06,),(设备监控模块-关联模型：悬臂离心风机,设备类型：风机,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg06,),，错误值："]
["网络规模分析","0.40","0.00","属性：车间级局域网，正确值：工厂级内网，错误值："]
["应用业务分析","0.40","0.40","属性：信息采集业务类应用(现场总线应用、数据采集等)，正确值：信息采集业务类应用(现场总线应用、数据采集等)，错误值："]
["网络带宽要求","0.40","0.00","属性：百兆网络带宽，正确值：千兆网络带宽，错误值："]
["网络安全设备","0.40","0.40","属性：物理防火墙，正确值：物理防火墙，错误值："]
["网络安全技术","0.40","0.00","属性：认证，正确值：认证,加密,访问控制,病毒防护，错误值："]
["设备选型","2.00","0.00","属性：未选择设备，正确值：网关1：6，工业交换机1：6，接入交换机：4，汇聚交换机1：1，工业防火墙：1，错误值："]
["网络规划计算","4.00","0.00","属性：未输入配置信息，正确值：，错误值："]
["网关配置1","1.00","0.00","属性：(网关未配置)，(设备接入未配置)，(数据上云未配置)，正确值：(网络配置：interface_：wlan0,，ip_address：172.16.30.1,，routers：172.16.30.6,，domain_name_servers：114.114.114.114,，domain_search：8.8.8.8,，ipv6：noipv6，已输入reboot)，(传感器MAC：WXZW020301、WXZW020302、WXZW020303 )，(边缘服务状态：启动,broker：tcp://172.16.30.110:1883,ClientID：th_project/th_wg01,用户名：iip_iot,密码：admin@123,订阅主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg01,发布主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg01,消息订阅：否)，错误值："]
["网关配置2","1.00","0.00","属性：(网关未配置)，(设备接入未配置)，(数据上云未配置)，正确值：(网络配置：interface_：wlan0，ip_address：172.16.30.9，routers：172.16.30.14，domain_name_servers：114.114.114.114，domain_search：8.8.8.8，ipv6：noipv6，已输入reboot)，(传感器MAC：WXZW020304、WXZW020305)，(边缘服务状态：启动,broker：tcp://172.16.30.110:1883,ClientID：th_project/th_wg02,用户名：iip_iot,密码：admin@123,订阅主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg02,发布主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg02,消息订阅：否)，错误值："]
["网关配置3","1.00","0.00","属性：(网关未配置)，(设备接入未配置)，(数据上云未配置)，正确值：(网络配置：interface_：wlan0，ip_address：172.16.30.11，routers：172.16.30.14，domain_name_servers：114.114.114.114，domain_search：8.8.8.8，ipv6：noipv6，已输入reboot)，(传感器MAC：WXZW020306、WXZW020307)，(边缘服务状态：启动,broker：tcp://172.16.30.110:1883,ClientID：th_project/th_wg03,用户名：iip_iot,密码：admin@123,订阅主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg03,发布主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg03,消息订阅：否)，错误值："]
["网关配置4","1.00","0.00","属性：(网关未配置)，)，(数据上云未配置)，正确值：(网络配置：interface_：eth0，ip_address：172.16.30.17，routers：172.16.30.22，domain_name_servers：114.114.114.114，domain_search：8.8.8.8，ipv6：noipv6，已输入reboot)，(传感器MAC：WXZW020308、WXZW020309、WXZW020310)，broker：tcp://172.16.30.110:1883,ClientID：th_project/th_wg04,用户名：iip_iot,密码：admin@123,订阅主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg04,发布主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg04,消息订阅：否)，错误值："]
["网关配置5","1.00","0.00","属性：(网关未配置)，)，(数据上云未配置)，正确值：(网络配置：interface_：eth0，ip_address：172.16.30.19，routers：172.16.30.22，domain_name_servers：114.114.114.114，domain_search：8.8.8.8，ipv6：noipv6，已输入reboot)，(传感器MAC：WXZW020311、WXZW020312、WXZW020313)，broker：tcp://172.16.30.110:1883,ClientID：th_project/th_wg05,用户名：iip_iot,密码：admin@123,订阅主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg05,发布主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg05,消息订阅：否)，错误值："]
["网关配置6","1.00","0.00","属性：(网关未配置)，(设备接入未配置)，(数据上云未配置)，正确值：(网络配置：interface_：eth0，ip_address：172.16.30.25，routers：172.16.30.30，domain_name_servers：114.114.114.114，domain_search：8.8.8.8，ipv6：noipv6，已输入reboot)，(传感器MAC：WXZW020314、WXZW020315、WXZW020316)，broker：tcp://172.16.30.110:1883,ClientID：th_project/th_wg06,用户名：iip_iot,密码：admin@123,订阅主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg06,发布主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg06,消息订阅：否)，错误值："]
["工控机房1","1.00","0.00",""]
["工控机房23","1.00","0.00",""]
["工控机房45","1.00","0.00",""]
["工控机房6","1.00","0.00",""]
["核心机柜","1.00","0.00",""]
["工业防火墙配置","2.00","0.00","属性：(对象管理未配置)(策略配置未配置)，正确值：[(接口配置：1.名称:核心交换机，地址模式:静态，IP地址类型:IPv4，IP地址/掩码:172.16.30.33/29，浮动IP:未选中，UID:1，管理状态:UP，协商模式:自协商，速率:10，双工模式:FULL，MTU:1500，管理访问:HTTP、HTTPS、PING、SSH、DNS、tControl，接入控制:L2TP)，(2.名称:云服务器，地址模式:静态，IP地址类型:IPv4，IP地址/掩码:172.16.30.110/29，浮动IP:未选中，UID:1，管理状态:UP，协商模式:自协商，速率:10，双工模式:FULL，MTU:1500，管理访问:HTTP、HTTPS、PING、SSH、DNS、tControl，接入控制:L2TP)]，[(安全域配置：1.名称:Inside，接口互相访问:未选中，接口选择:ge0/2)，(2.名称:Outside，接口互相访问:未选中，接口选择:ge0/9)]，[(对象管理:1.名称:local，2.类型:IPv4，3.成员172.16.30.33/29)][(策略管理:1.名称:防火墙策略，2.入接口安全域:Inside，3.地址:local，4.用户:any，5.出接口安全域:Outside，6.目的地址:any，7.服务:any8.应用:any，9.时间:always，10.动作:PERMIT，11.启用:启用)]，错误值："]
["网络优化-网关配置","1.00","0.00","属性：答案未填写，正确值：（1、设备编码：th_wg01,设备名称：炭黑01#wg,资产编号：无线网关,属性（gw_os）：Linux,属性（gw_ip）：172.16.30.1),（2、设备编码：th_wg02,设备名称：炭黑02#wg,资产编号：无线网关,属性（gw_os）：Linux,属性（gw_ip）：172.16.30.9),（3、设备编码：th_wg03,设备名称：炭黑03#wg,资产编号：无线网关,属性（gw_os）：Linux,属性（gw_ip）：172.16.30.11),（4、设备编码：th_wg04,设备名称：炭黑04#wg,资产编号：有线网关,属性（gw_os）：Linux,属性（gw_ip）：172.16.30.17),（5、设备编码：th_wg05,设备名称：炭黑05#wg,资产编号：有线网关,属性（gw_os）：Linux,属性（gw_ip）：172.16.30.19),（6、设备编码：th_wg06,设备名称：炭黑06#wg,资产编号：有线网关,属性（gw_os）：Linux,属性（gw_ip）：172.16.30.25),，错误值："]
["网络优化-传感器配置","1.00","0.00","属性：答案未填写，正确值：（1、1#煤气加压罗茨鼓风机_电机非驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_001,MAC地址：WXZW020301,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-01,网关：th_wg01),（2、1#原料油泵_电机驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_002,MAC地址：WXZW020302,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-02,网关：th_wg01),（3、1#原料油泵_泵驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_003,MAC地址：WXZW020303,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-03,网关：th_wg01),（4、2#煤气加压罗茨鼓风机_电机非驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_004,MAC地址：WXZW020304,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-04,网关：th_wg02),（5、2#主供风机_电机驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_005,MAC地址：WXZW020305,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-05,网关：th_wg02),（6、3#原料油泵_电机驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_006,MAC地址：WXZW020306,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-06,网关：th_wg03),（7、3#原料油泵_泵驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_007,MAC地址：WXZW020307,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-07,网关：th_wg03),（8、4#主供风机_电机驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_008,MAC地址：WXZW020308,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-08,网关：th_wg04),（9、4#脱硫脱硝风机_电机非驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_009,MAC地址：WXZW020309,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-09,网关：th_wg04),（10、4#煤气加压罗茨鼓风机_电机非驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_010,MAC地址：WXZW020310,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-10,网关：th_wg04),（11、5#原料油泵_泵驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_011,MAC地址：WXZW020311,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-11,网关：th_wg05),（12、5#原料油泵_电机驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_012,MAC地址：WXZW020312,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-12,网关：th_wg05),（13、5#尾气加压风机_电机驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_013,MAC地址：WXZW020313,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-13,网关：th_wg05),（14、6#原料油泵_泵驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_014,MAC地址：WXZW020314,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-14,网关：th_wg06),（15、6#原料油泵_电机驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_015,MAC地址：WXZW020315,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-15,网关：th_wg06),（16、6#主袋反吹风机_电机非驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_016,MAC地址：WXZW020316,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-16,网关：th_wg06),，错误值："]
["网络优化-设备配置","1.00","0.00","属性：答案未填写，正确值：(设备配置模块-设备名称：1#煤气加压罗茨鼓风机,资产编号：hmth_1hx_mqjygfj,测点名称：电机非驱动端H,传感器名称：1#煤气加压罗茨鼓风机_电机非驱动端H)(设备配置模块-设备名称：1#原料油泵,资产编号：hmth_1hx_ylyb,测点名称：电机驱动端H,传感器名称：1#原料油泵_电机驱动端H)(设备配置模块-设备名称：1#原料油泵,资产编号：hmth_1hx_ylyb,测点名称：泵驱动端H,传感器名称：1#原料油泵_泵驱动端H)(设备配置模块-设备名称：2#煤气加压罗茨鼓风机,资产编号：hmth_2hx_mqjygfj,测点名称：电机非驱动端H,传感器名称：2#煤气加压罗茨鼓风机_电机非驱动端H)(设备配置模块-设备名称：2#主供风机,资产编号：hmth_2hx_zgfj,测点名称：电机驱动端H,传感器名称：2#主供风机_电机驱动端H)(设备配置模块-设备名称：3#原料油泵,资产编号：hmth_3hx_ylyb,测点名称：电机驱动端H,传感器名称：3#原料油泵_电机驱动端H)(设备配置模块-设备名称：3#原料油泵,资产编号：hmth_3hx_ylyb,测点名称：泵驱动端H,传感器名称：3#原料油泵_泵驱动端H)(设备配置模块-设备名称：4#主供风机,资产编号：hmth_4hx_zgfj,测点名称：电机驱动端H,传感器名称：4#主供风机_电机驱动端H)(设备配置模块-设备名称：4#脱硫脱硝风机,资产编号：hmth_4hx_tltxfj,测点名称：电机非驱动端H,传感器名称：4#脱硫脱硝风机_电机非驱动端H)(设备配置模块-设备名称：4#煤气加压罗茨鼓风机,资产编号：hmth_4hx_mqjygfj,测点名称：电机非驱动端H,传感器名称：4#煤气加压罗茨鼓风机_电机非驱动端H)(设备配置模块-设备名称：5#原料油泵,资产编号：hmth_5hx_ylyb,测点名称：泵驱动端H,传感器名称：5#原料油泵_泵驱动端H)(设备配置模块-设备名称：5#原料油泵,资产编号：hmth_5hx_ylyb,测点名称：电机驱动端H,传感器名称：5#原料油泵_电机驱动端H)(设备配置模块-设备名称：5#尾气加压风机,资产编号：hmth_5hx_wqjyfj,测点名称：电机非驱动端H,传感器名称：5#尾气加压风机_电机非驱动端H)(设备配置模块-设备名称：6#原料油泵,资产编号：hmth_6hx_ylyb,测点名称：泵驱动端H,传感器名称：6#原料油泵_泵驱动端H)(设备配置模块-设备名称：6#原料油泵,资产编号：hmth_6hx_ylyb,测点名称：电机驱动端H,传感器名称：6#原料油泵_电机驱动端H)(设备配置模块-设备名称：6#主袋反吹风机,资产编号：hmth_6hx_zdfcfj,测点名称：电机非驱动端H,传感器名称：6#主袋反吹风机_电机非驱动端H)(设备监控模块-关联模型：悬臂离心风机,设备类型：风机,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg01,),(设备监控模块-关联模型：旋壳泵,设备类型：泵,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg01,),(设备监控模块-关联模型：悬臂离心风机,设备类型：风机,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg02,),(设备监控模块-关联模型：多级离心风机,设备类型：风机,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg02,),(设备监控模块-关联模型：旋壳泵,设备类型：泵,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg03,),(设备监控模块-关联模型：多级离心风机,设备类型：风机,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg04,),(设备监控模块-关联模型：多级离心风机,设备类型：风机,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg04,),(设备监控模块-关联模型：悬臂离心风机,设备类型：风机,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg04,),(设备监控模块-关联模型：旋壳泵,设备类型：泵,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg05,),(设备监控模块-关联模型：悬臂离心风机,设备类型：风机,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg05,),(设备监控模块-关联模型：旋壳泵,设备类型：泵,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg06,),(设备监控模块-关联模型：悬臂离心风机,设备类型：风机,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg06,),，错误值："]
["网络规模分析","0.40","0.00","属性：车间级局域网，正确值：工厂级内网，错误值："]
["应用业务分析","0.40","0.40","属性：信息采集业务类应用(现场总线应用、数据采集等)，正确值：信息采集业务类应用(现场总线应用、数据采集等)，错误值："]
["网络带宽要求","0.40","0.40","属性：千兆网络带宽，正确值：千兆网络带宽，错误值："]
["网络安全设备","0.40","0.00","属性：工业网闸,，正确值：物理防火墙，错误值："]
["网络安全技术","0.40","0.00","属性：访问控制，正确值：认证,加密,访问控制,病毒防护，错误值："]
["设备选型","2.00","0.00","属性：网关1:1，，正确值：网关1：6，工业交换机1：6，接入交换机：4，汇聚交换机1：1，工业防火墙：1，错误值："]
["网络规划计算","4.00","0.00","属性：未输入配置信息，正确值：，错误值："]
["网关配置1","1.00","0.00","属性：(网关未配置)，(设备接入未配置)，(数据上云未配置)，正确值：(网络配置：interface_：wlan0,，ip_address：172.16.30.1,，routers：172.16.30.6,，domain_name_servers：114.114.114.114,，domain_search：8.8.8.8,，ipv6：noipv6，已输入reboot)，(传感器MAC：WXZW020301、WXZW020302、WXZW020303 )，(边缘服务状态：启动,broker：tcp://172.16.30.110:1883,ClientID：th_project/th_wg01,用户名：iip_iot,密码：admin@123,订阅主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg01,发布主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg01,消息订阅：否)，错误值："]
["网关配置2","1.00","0.00","属性：(网关未配置)，(设备接入未配置)，(数据上云未配置)，正确值：(网络配置：interface_：wlan0，ip_address：172.16.30.9，routers：172.16.30.14，domain_name_servers：114.114.114.114，domain_search：8.8.8.8，ipv6：noipv6，已输入reboot)，(传感器MAC：WXZW020304、WXZW020305)，(边缘服务状态：启动,broker：tcp://172.16.30.110:1883,ClientID：th_project/th_wg02,用户名：iip_iot,密码：admin@123,订阅主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg02,发布主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg02,消息订阅：否)，错误值："]
["网关配置3","1.00","0.00","属性：(网关未配置)，(设备接入未配置)，(数据上云未配置)，正确值：(网络配置：interface_：wlan0，ip_address：172.16.30.11，routers：172.16.30.14，domain_name_servers：114.114.114.114，domain_search：8.8.8.8，ipv6：noipv6，已输入reboot)，(传感器MAC：WXZW020306、WXZW020307)，(边缘服务状态：启动,broker：tcp://172.16.30.110:1883,ClientID：th_project/th_wg03,用户名：iip_iot,密码：admin@123,订阅主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg03,发布主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg03,消息订阅：否)，错误值："]
["网关配置4","1.00","0.00","属性：(网关未配置)，)，(数据上云未配置)，正确值：(网络配置：interface_：eth0，ip_address：172.16.30.17，routers：172.16.30.22，domain_name_servers：114.114.114.114，domain_search：8.8.8.8，ipv6：noipv6，已输入reboot)，(传感器MAC：WXZW020308、WXZW020309、WXZW020310)，broker：tcp://172.16.30.110:1883,ClientID：th_project/th_wg04,用户名：iip_iot,密码：admin@123,订阅主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg04,发布主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg04,消息订阅：否)，错误值："]
["网关配置5","1.00","0.00","属性：(网关未配置)，)，(数据上云未配置)，正确值：(网络配置：interface_：eth0，ip_address：172.16.30.19，routers：172.16.30.22，domain_name_servers：114.114.114.114，domain_search：8.8.8.8，ipv6：noipv6，已输入reboot)，(传感器MAC：WXZW020311、WXZW020312、WXZW020313)，broker：tcp://172.16.30.110:1883,ClientID：th_project/th_wg05,用户名：iip_iot,密码：admin@123,订阅主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg05,发布主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg05,消息订阅：否)，错误值："]
["网关配置6","1.00","0.00","属性：(网关未配置)，(设备接入未配置)，(数据上云未配置)，正确值：(网络配置：interface_：eth0，ip_address：172.16.30.25，routers：172.16.30.30，domain_name_servers：114.114.114.114，domain_search：8.8.8.8，ipv6：noipv6，已输入reboot)，(传感器MAC：WXZW020314、WXZW020315、WXZW020316)，broker：tcp://172.16.30.110:1883,ClientID：th_project/th_wg06,用户名：iip_iot,密码：admin@123,订阅主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg06,发布主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg06,消息订阅：否)，错误值："]
["工控机房1","1.00","0.00",""]
["工控机房23","1.00","0.00",""]
["工控机房45","1.00","0.00",""]
["工控机房6","1.00","0.00",""]
["核心机柜","1.00","0.00",""]
["工业防火墙配置","2.00","0.00","属性：(对象管理未配置)(策略配置未配置)，正确值：[(接口配置：1.名称:核心交换机，地址模式:静态，IP地址类型:IPv4，IP地址/掩码:172.16.30.33/29，浮动IP:未选中，UID:1，管理状态:UP，协商模式:自协商，速率:10，双工模式:FULL，MTU:1500，管理访问:HTTP、HTTPS、PING、SSH、DNS、tControl，接入控制:L2TP)，(2.名称:云服务器，地址模式:静态，IP地址类型:IPv4，IP地址/掩码:172.16.30.110/29，浮动IP:未选中，UID:1，管理状态:UP，协商模式:自协商，速率:10，双工模式:FULL，MTU:1500，管理访问:HTTP、HTTPS、PING、SSH、DNS、tControl，接入控制:L2TP)]，[(安全域配置：1.名称:Inside，接口互相访问:未选中，接口选择:ge0/2)，(2.名称:Outside，接口互相访问:未选中，接口选择:ge0/9)]，[(对象管理:1.名称:local，2.类型:IPv4，3.成员172.16.30.33/29)][(策略管理:1.名称:防火墙策略，2.入接口安全域:Inside，3.地址:local，4.用户:any，5.出接口安全域:Outside，6.目的地址:any，7.服务:any8.应用:any，9.时间:always，10.动作:PERMIT，11.启用:启用)]，错误值："]
["网络优化-网关配置","1.00","0.00","属性：答案未填写，正确值：（1、设备编码：th_wg01,设备名称：炭黑01#wg,资产编号：无线网关,属性（gw_os）：Linux,属性（gw_ip）：172.16.30.1),（2、设备编码：th_wg02,设备名称：炭黑02#wg,资产编号：无线网关,属性（gw_os）：Linux,属性（gw_ip）：172.16.30.9),（3、设备编码：th_wg03,设备名称：炭黑03#wg,资产编号：无线网关,属性（gw_os）：Linux,属性（gw_ip）：172.16.30.11),（4、设备编码：th_wg04,设备名称：炭黑04#wg,资产编号：有线网关,属性（gw_os）：Linux,属性（gw_ip）：172.16.30.17),（5、设备编码：th_wg05,设备名称：炭黑05#wg,资产编号：有线网关,属性（gw_os）：Linux,属性（gw_ip）：172.16.30.19),（6、设备编码：th_wg06,设备名称：炭黑06#wg,资产编号：有线网关,属性（gw_os）：Linux,属性（gw_ip）：172.16.30.25),，错误值："]
["网络优化-传感器配置","1.00","0.00","属性：答案未填写，正确值：（1、1#煤气加压罗茨鼓风机_电机非驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_001,MAC地址：WXZW020301,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-01,网关：th_wg01),（2、1#原料油泵_电机驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_002,MAC地址：WXZW020302,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-02,网关：th_wg01),（3、1#原料油泵_泵驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_003,MAC地址：WXZW020303,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-03,网关：th_wg01),（4、2#煤气加压罗茨鼓风机_电机非驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_004,MAC地址：WXZW020304,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-04,网关：th_wg02),（5、2#主供风机_电机驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_005,MAC地址：WXZW020305,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-05,网关：th_wg02),（6、3#原料油泵_电机驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_006,MAC地址：WXZW020306,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-06,网关：th_wg03),（7、3#原料油泵_泵驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_007,MAC地址：WXZW020307,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-07,网关：th_wg03),（8、4#主供风机_电机驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_008,MAC地址：WXZW020308,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-08,网关：th_wg04),（9、4#脱硫脱硝风机_电机非驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_009,MAC地址：WXZW020309,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-09,网关：th_wg04),（10、4#煤气加压罗茨鼓风机_电机非驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_010,MAC地址：WXZW020310,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-10,网关：th_wg04),（11、5#原料油泵_泵驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_011,MAC地址：WXZW020311,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-11,网关：th_wg05),（12、5#原料油泵_电机驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_012,MAC地址：WXZW020312,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-12,网关：th_wg05),（13、5#尾气加压风机_电机驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_013,MAC地址：WXZW020313,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-13,网关：th_wg05),（14、6#原料油泵_泵驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_014,MAC地址：WXZW020314,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-14,网关：th_wg06),（15、6#原料油泵_电机驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_015,MAC地址：WXZW020315,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-15,网关：th_wg06),（16、6#主袋反吹风机_电机非驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_016,MAC地址：WXZW020316,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-16,网关：th_wg06),，错误值："]
["网络优化-设备配置","1.00","0.00","属性：答案未填写，正确值：(设备配置模块-设备名称：1#煤气加压罗茨鼓风机,资产编号：hmth_1hx_mqjygfj,测点名称：电机非驱动端H,传感器名称：1#煤气加压罗茨鼓风机_电机非驱动端H)(设备配置模块-设备名称：1#原料油泵,资产编号：hmth_1hx_ylyb,测点名称：电机驱动端H,传感器名称：1#原料油泵_电机驱动端H)(设备配置模块-设备名称：1#原料油泵,资产编号：hmth_1hx_ylyb,测点名称：泵驱动端H,传感器名称：1#原料油泵_泵驱动端H)(设备配置模块-设备名称：2#煤气加压罗茨鼓风机,资产编号：hmth_2hx_mqjygfj,测点名称：电机非驱动端H,传感器名称：2#煤气加压罗茨鼓风机_电机非驱动端H)(设备配置模块-设备名称：2#主供风机,资产编号：hmth_2hx_zgfj,测点名称：电机驱动端H,传感器名称：2#主供风机_电机驱动端H)(设备配置模块-设备名称：3#原料油泵,资产编号：hmth_3hx_ylyb,测点名称：电机驱动端H,传感器名称：3#原料油泵_电机驱动端H)(设备配置模块-设备名称：3#原料油泵,资产编号：hmth_3hx_ylyb,测点名称：泵驱动端H,传感器名称：3#原料油泵_泵驱动端H)(设备配置模块-设备名称：4#主供风机,资产编号：hmth_4hx_zgfj,测点名称：电机驱动端H,传感器名称：4#主供风机_电机驱动端H)(设备配置模块-设备名称：4#脱硫脱硝风机,资产编号：hmth_4hx_tltxfj,测点名称：电机非驱动端H,传感器名称：4#脱硫脱硝风机_电机非驱动端H)(设备配置模块-设备名称：4#煤气加压罗茨鼓风机,资产编号：hmth_4hx_mqjygfj,测点名称：电机非驱动端H,传感器名称：4#煤气加压罗茨鼓风机_电机非驱动端H)(设备配置模块-设备名称：5#原料油泵,资产编号：hmth_5hx_ylyb,测点名称：泵驱动端H,传感器名称：5#原料油泵_泵驱动端H)(设备配置模块-设备名称：5#原料油泵,资产编号：hmth_5hx_ylyb,测点名称：电机驱动端H,传感器名称：5#原料油泵_电机驱动端H)(设备配置模块-设备名称：5#尾气加压风机,资产编号：hmth_5hx_wqjyfj,测点名称：电机非驱动端H,传感器名称：5#尾气加压风机_电机非驱动端H)(设备配置模块-设备名称：6#原料油泵,资产编号：hmth_6hx_ylyb,测点名称：泵驱动端H,传感器名称：6#原料油泵_泵驱动端H)(设备配置模块-设备名称：6#原料油泵,资产编号：hmth_6hx_ylyb,测点名称：电机驱动端H,传感器名称：6#原料油泵_电机驱动端H)(设备配置模块-设备名称：6#主袋反吹风机,资产编号：hmth_6hx_zdfcfj,测点名称：电机非驱动端H,传感器名称：6#主袋反吹风机_电机非驱动端H)(设备监控模块-关联模型：悬臂离心风机,设备类型：风机,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg01,),(设备监控模块-关联模型：旋壳泵,设备类型：泵,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg01,),(设备监控模块-关联模型：悬臂离心风机,设备类型：风机,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg02,),(设备监控模块-关联模型：多级离心风机,设备类型：风机,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg02,),(设备监控模块-关联模型：旋壳泵,设备类型：泵,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg03,),(设备监控模块-关联模型：多级离心风机,设备类型：风机,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg04,),(设备监控模块-关联模型：多级离心风机,设备类型：风机,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg04,),(设备监控模块-关联模型：悬臂离心风机,设备类型：风机,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg04,),(设备监控模块-关联模型：旋壳泵,设备类型：泵,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg05,),(设备监控模块-关联模型：悬臂离心风机,设备类型：风机,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg05,),(设备监控模块-关联模型：旋壳泵,设备类型：泵,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg06,),(设备监控模块-关联模型：悬臂离心风机,设备类型：风机,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg06,),，错误值："]
["网络规模分析","0.40","0.00","属性：车间级局域网，正确值：工厂级内网，错误值："]
["应用业务分析","0.40","0.40","属性：信息采集业务类应用(现场总线应用、数据采集等)，正确值：信息采集业务类应用(现场总线应用、数据采集等)，错误值："]
["网络带宽要求","0.40","0.00","属性：百兆网络带宽，正确值：千兆网络带宽，错误值："]
["网络安全设备","0.40","0.40","属性：物理防火墙，正确值：物理防火墙，错误值："]
["网络安全技术","0.40","0.00","属性：认证，正确值：认证,加密,访问控制,病毒防护，错误值："]
["设备选型","2.00","0.00","属性：网关1:1，，正确值：网关1：6，工业交换机1：6，接入交换机：4，汇聚交换机1：1，工业防火墙：1，错误值："]
["网络规划计算","4.00","0.00","属性：未输入配置信息，正确值：，错误值："]
["网关配置1","1.00","0.00","属性：(网关未配置)，(设备接入未配置)，(数据上云未配置)，正确值：(网络配置：interface_：wlan0,，ip_address：172.16.30.1,，routers：172.16.30.6,，domain_name_servers：114.114.114.114,，domain_search：8.8.8.8,，ipv6：noipv6，已输入reboot)，(传感器MAC：WXZW020301、WXZW020302、WXZW020303 )，(边缘服务状态：启动,broker：tcp://172.16.30.110:1883,ClientID：th_project/th_wg01,用户名：iip_iot,密码：admin@123,订阅主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg01,发布主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg01,消息订阅：否)，错误值："]
["网关配置2","1.00","0.00","属性：(网关未配置)，(设备接入未配置)，(数据上云未配置)，正确值：(网络配置：interface_：wlan0，ip_address：172.16.30.9，routers：172.16.30.14，domain_name_servers：114.114.114.114，domain_search：8.8.8.8，ipv6：noipv6，已输入reboot)，(传感器MAC：WXZW020304、WXZW020305)，(边缘服务状态：启动,broker：tcp://172.16.30.110:1883,ClientID：th_project/th_wg02,用户名：iip_iot,密码：admin@123,订阅主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg02,发布主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg02,消息订阅：否)，错误值："]
["网关配置3","1.00","0.00","属性：(网关未配置)，(设备接入未配置)，(数据上云未配置)，正确值：(网络配置：interface_：wlan0，ip_address：172.16.30.11，routers：172.16.30.14，domain_name_servers：114.114.114.114，domain_search：8.8.8.8，ipv6：noipv6，已输入reboot)，(传感器MAC：WXZW020306、WXZW020307)，(边缘服务状态：启动,broker：tcp://172.16.30.110:1883,ClientID：th_project/th_wg03,用户名：iip_iot,密码：admin@123,订阅主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg03,发布主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg03,消息订阅：否)，错误值："]
["网关配置4","1.00","0.00","属性：(网关未配置)，)，(数据上云未配置)，正确值：(网络配置：interface_：eth0，ip_address：172.16.30.17，routers：172.16.30.22，domain_name_servers：114.114.114.114，domain_search：8.8.8.8，ipv6：noipv6，已输入reboot)，(传感器MAC：WXZW020308、WXZW020309、WXZW020310)，broker：tcp://172.16.30.110:1883,ClientID：th_project/th_wg04,用户名：iip_iot,密码：admin@123,订阅主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg04,发布主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg04,消息订阅：否)，错误值："]
["网关配置5","1.00","0.00","属性：(网关未配置)，)，(数据上云未配置)，正确值：(网络配置：interface_：eth0，ip_address：172.16.30.19，routers：172.16.30.22，domain_name_servers：114.114.114.114，domain_search：8.8.8.8，ipv6：noipv6，已输入reboot)，(传感器MAC：WXZW020311、WXZW020312、WXZW020313)，broker：tcp://172.16.30.110:1883,ClientID：th_project/th_wg05,用户名：iip_iot,密码：admin@123,订阅主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg05,发布主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg05,消息订阅：否)，错误值："]
["网关配置6","1.00","0.00","属性：(网关未配置)，(设备接入未配置)，(数据上云未配置)，正确值：(网络配置：interface_：eth0，ip_address：172.16.30.25，routers：172.16.30.30，domain_name_servers：114.114.114.114，domain_search：8.8.8.8，ipv6：noipv6，已输入reboot)，(传感器MAC：WXZW020314、WXZW020315、WXZW020316)，broker：tcp://172.16.30.110:1883,ClientID：th_project/th_wg06,用户名：iip_iot,密码：admin@123,订阅主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg06,发布主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg06,消息订阅：否)，错误值："]
["工控机房1","1.00","0.00",""]
["工控机房23","1.00","0.00",""]
["工控机房45","1.00","0.00",""]
["工控机房6","1.00","0.00",""]
["核心机柜","1.00","0.00",""]
["工业防火墙配置","2.00","0.00","属性：(对象管理未配置)(策略配置未配置)，正确值：[(接口配置：1.名称:核心交换机，地址模式:静态，IP地址类型:IPv4，IP地址/掩码:172.16.30.33/29，浮动IP:未选中，UID:1，管理状态:UP，协商模式:自协商，速率:10，双工模式:FULL，MTU:1500，管理访问:HTTP、HTTPS、PING、SSH、DNS、tControl，接入控制:L2TP)，(2.名称:云服务器，地址模式:静态，IP地址类型:IPv4，IP地址/掩码:172.16.30.110/29，浮动IP:未选中，UID:1，管理状态:UP，协商模式:自协商，速率:10，双工模式:FULL，MTU:1500，管理访问:HTTP、HTTPS、PING、SSH、DNS、tControl，接入控制:L2TP)]，[(安全域配置：1.名称:Inside，接口互相访问:未选中，接口选择:ge0/2)，(2.名称:Outside，接口互相访问:未选中，接口选择:ge0/9)]，[(对象管理:1.名称:local，2.类型:IPv4，3.成员172.16.30.33/29)][(策略管理:1.名称:防火墙策略，2.入接口安全域:Inside，3.地址:local，4.用户:any，5.出接口安全域:Outside，6.目的地址:any，7.服务:any8.应用:any，9.时间:always，10.动作:PERMIT，11.启用:启用)]，错误值："]
["网络优化-网关配置","1.00","0.00","属性：答案未填写，正确值：（1、设备编码：th_wg01,设备名称：炭黑01#wg,资产编号：无线网关,属性（gw_os）：Linux,属性（gw_ip）：172.16.30.1),（2、设备编码：th_wg02,设备名称：炭黑02#wg,资产编号：无线网关,属性（gw_os）：Linux,属性（gw_ip）：172.16.30.9),（3、设备编码：th_wg03,设备名称：炭黑03#wg,资产编号：无线网关,属性（gw_os）：Linux,属性（gw_ip）：172.16.30.11),（4、设备编码：th_wg04,设备名称：炭黑04#wg,资产编号：有线网关,属性（gw_os）：Linux,属性（gw_ip）：172.16.30.17),（5、设备编码：th_wg05,设备名称：炭黑05#wg,资产编号：有线网关,属性（gw_os）：Linux,属性（gw_ip）：172.16.30.19),（6、设备编码：th_wg06,设备名称：炭黑06#wg,资产编号：有线网关,属性（gw_os）：Linux,属性（gw_ip）：172.16.30.25),，错误值："]
["网络优化-传感器配置","1.00","0.00","属性：答案未填写，正确值：（1、1#煤气加压罗茨鼓风机_电机非驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_001,MAC地址：WXZW020301,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-01,网关：th_wg01),（2、1#原料油泵_电机驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_002,MAC地址：WXZW020302,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-02,网关：th_wg01),（3、1#原料油泵_泵驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_003,MAC地址：WXZW020303,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-03,网关：th_wg01),（4、2#煤气加压罗茨鼓风机_电机非驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_004,MAC地址：WXZW020304,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-04,网关：th_wg02),（5、2#主供风机_电机驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_005,MAC地址：WXZW020305,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-05,网关：th_wg02),（6、3#原料油泵_电机驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_006,MAC地址：WXZW020306,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-06,网关：th_wg03),（7、3#原料油泵_泵驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_007,MAC地址：WXZW020307,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-07,网关：th_wg03),（8、4#主供风机_电机驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_008,MAC地址：WXZW020308,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-08,网关：th_wg04),（9、4#脱硫脱硝风机_电机非驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_009,MAC地址：WXZW020309,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-09,网关：th_wg04),（10、4#煤气加压罗茨鼓风机_电机非驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_010,MAC地址：WXZW020310,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-10,网关：th_wg04),（11、5#原料油泵_泵驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_011,MAC地址：WXZW020311,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-11,网关：th_wg05),（12、5#原料油泵_电机驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_012,MAC地址：WXZW020312,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-12,网关：th_wg05),（13、5#尾气加压风机_电机驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_013,MAC地址：WXZW020313,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-13,网关：th_wg05),（14、6#原料油泵_泵驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_014,MAC地址：WXZW020314,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-14,网关：th_wg06),（15、6#原料油泵_电机驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_015,MAC地址：WXZW020315,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-15,网关：th_wg06),（16、6#主袋反吹风机_电机非驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_016,MAC地址：WXZW020316,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-16,网关：th_wg06),，错误值："]
["网络优化-设备配置","1.00","0.00","属性：答案未填写，正确值：(设备配置模块-设备名称：1#煤气加压罗茨鼓风机,资产编号：hmth_1hx_mqjygfj,测点名称：电机非驱动端H,传感器名称：1#煤气加压罗茨鼓风机_电机非驱动端H)(设备配置模块-设备名称：1#原料油泵,资产编号：hmth_1hx_ylyb,测点名称：电机驱动端H,传感器名称：1#原料油泵_电机驱动端H)(设备配置模块-设备名称：1#原料油泵,资产编号：hmth_1hx_ylyb,测点名称：泵驱动端H,传感器名称：1#原料油泵_泵驱动端H)(设备配置模块-设备名称：2#煤气加压罗茨鼓风机,资产编号：hmth_2hx_mqjygfj,测点名称：电机非驱动端H,传感器名称：2#煤气加压罗茨鼓风机_电机非驱动端H)(设备配置模块-设备名称：2#主供风机,资产编号：hmth_2hx_zgfj,测点名称：电机驱动端H,传感器名称：2#主供风机_电机驱动端H)(设备配置模块-设备名称：3#原料油泵,资产编号：hmth_3hx_ylyb,测点名称：电机驱动端H,传感器名称：3#原料油泵_电机驱动端H)(设备配置模块-设备名称：3#原料油泵,资产编号：hmth_3hx_ylyb,测点名称：泵驱动端H,传感器名称：3#原料油泵_泵驱动端H)(设备配置模块-设备名称：4#主供风机,资产编号：hmth_4hx_zgfj,测点名称：电机驱动端H,传感器名称：4#主供风机_电机驱动端H)(设备配置模块-设备名称：4#脱硫脱硝风机,资产编号：hmth_4hx_tltxfj,测点名称：电机非驱动端H,传感器名称：4#脱硫脱硝风机_电机非驱动端H)(设备配置模块-设备名称：4#煤气加压罗茨鼓风机,资产编号：hmth_4hx_mqjygfj,测点名称：电机非驱动端H,传感器名称：4#煤气加压罗茨鼓风机_电机非驱动端H)(设备配置模块-设备名称：5#原料油泵,资产编号：hmth_5hx_ylyb,测点名称：泵驱动端H,传感器名称：5#原料油泵_泵驱动端H)(设备配置模块-设备名称：5#原料油泵,资产编号：hmth_5hx_ylyb,测点名称：电机驱动端H,传感器名称：5#原料油泵_电机驱动端H)(设备配置模块-设备名称：5#尾气加压风机,资产编号：hmth_5hx_wqjyfj,测点名称：电机非驱动端H,传感器名称：5#尾气加压风机_电机非驱动端H)(设备配置模块-设备名称：6#原料油泵,资产编号：hmth_6hx_ylyb,测点名称：泵驱动端H,传感器名称：6#原料油泵_泵驱动端H)(设备配置模块-设备名称：6#原料油泵,资产编号：hmth_6hx_ylyb,测点名称：电机驱动端H,传感器名称：6#原料油泵_电机驱动端H)(设备配置模块-设备名称：6#主袋反吹风机,资产编号：hmth_6hx_zdfcfj,测点名称：电机非驱动端H,传感器名称：6#主袋反吹风机_电机非驱动端H)(设备监控模块-关联模型：悬臂离心风机,设备类型：风机,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg01,),(设备监控模块-关联模型：旋壳泵,设备类型：泵,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg01,),(设备监控模块-关联模型：悬臂离心风机,设备类型：风机,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg02,),(设备监控模块-关联模型：多级离心风机,设备类型：风机,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg02,),(设备监控模块-关联模型：旋壳泵,设备类型：泵,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg03,),(设备监控模块-关联模型：多级离心风机,设备类型：风机,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg04,),(设备监控模块-关联模型：多级离心风机,设备类型：风机,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg04,),(设备监控模块-关联模型：悬臂离心风机,设备类型：风机,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg04,),(设备监控模块-关联模型：旋壳泵,设备类型：泵,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg05,),(设备监控模块-关联模型：悬臂离心风机,设备类型：风机,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg05,),(设备监控模块-关联模型：旋壳泵,设备类型：泵,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg06,),(设备监控模块-关联模型：悬臂离心风机,设备类型：风机,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg06,),，错误值："]
["需求分析","0.00","0.00","属性：该模块未选择答案，正确值：，错误值："]
["设备选型","2.00","0.00","属性：未选择设备，正确值：网关1：6，工业交换机1：6，接入交换机：4，汇聚交换机1：1，工业防火墙：1，错误值："]
["网络规划计算","4.00","0.00","属性：未输入配置信息，正确值：，错误值："]
["网关配置1","1.00","0.00","属性：(网关未配置)，(设备接入未配置)，(数据上云未配置)，正确值：(网络配置：interface_：wlan0,，ip_address：172.16.30.1,，routers：172.16.30.6,，domain_name_servers：114.114.114.114,，domain_search：8.8.8.8,，ipv6：noipv6，已输入reboot)，(传感器MAC：WXZW020301、WXZW020302、WXZW020303 )，(边缘服务状态：启动,broker：tcp://172.16.30.110:1883,ClientID：th_project/th_wg01,用户名：iip_iot,密码：admin@123,订阅主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg01,发布主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg01,消息订阅：否)，错误值："]
["网关配置2","1.00","0.00","属性：(网关未配置)，(设备接入未配置)，(数据上云未配置)，正确值：(网络配置：interface_：wlan0，ip_address：172.16.30.9，routers：172.16.30.14，domain_name_servers：114.114.114.114，domain_search：8.8.8.8，ipv6：noipv6，已输入reboot)，(传感器MAC：WXZW020304、WXZW020305)，(边缘服务状态：启动,broker：tcp://172.16.30.110:1883,ClientID：th_project/th_wg02,用户名：iip_iot,密码：admin@123,订阅主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg02,发布主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg02,消息订阅：否)，错误值："]
["网关配置3","1.00","0.00","属性：(网关未配置)，(设备接入未配置)，(数据上云未配置)，正确值：(网络配置：interface_：wlan0，ip_address：172.16.30.11，routers：172.16.30.14，domain_name_servers：114.114.114.114，domain_search：8.8.8.8，ipv6：noipv6，已输入reboot)，(传感器MAC：WXZW020306、WXZW020307)，(边缘服务状态：启动,broker：tcp://172.16.30.110:1883,ClientID：th_project/th_wg03,用户名：iip_iot,密码：admin@123,订阅主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg03,发布主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg03,消息订阅：否)，错误值："]
["网关配置4","1.00","0.00","属性：(网关未配置)，)，(数据上云未配置)，正确值：(网络配置：interface_：eth0，ip_address：172.16.30.17，routers：172.16.30.22，domain_name_servers：114.114.114.114，domain_search：8.8.8.8，ipv6：noipv6，已输入reboot)，(传感器MAC：WXZW020308、WXZW020309、WXZW020310)，broker：tcp://172.16.30.110:1883,ClientID：th_project/th_wg04,用户名：iip_iot,密码：admin@123,订阅主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg04,发布主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg04,消息订阅：否)，错误值："]
["网关配置5","1.00","0.00","属性：(网关未配置)，)，(数据上云未配置)，正确值：(网络配置：interface_：eth0，ip_address：172.16.30.19，routers：172.16.30.22，domain_name_servers：114.114.114.114，domain_search：8.8.8.8，ipv6：noipv6，已输入reboot)，(传感器MAC：WXZW020311、WXZW020312、WXZW020313)，broker：tcp://172.16.30.110:1883,ClientID：th_project/th_wg05,用户名：iip_iot,密码：admin@123,订阅主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg05,发布主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg05,消息订阅：否)，错误值："]
["网关配置6","1.00","1.00","属性：(网络配置：interface_：wlan 0，ip_address：1.1.1.1，routers：1.1.1.1，domain_name_servers：1.1.1.1，domain_search：1.1.1.1，ipv6：noipv6，已输入reboot)，(网络配置：interface_：eth 0，ip_address：172.16.30.25，routers：172.16.30.30，domain_name_servers：114.114.114.114，domain_search：8.8.8.8，ipv6：noipv6，已输入reboot)，(设备接入：WXZW020314,WXZW020315,WXZW020316,)，(服务状态: 启动,broker：tcp://172.16.30.110:1883,ClientID：th_project/th_wg06,用户名：iip_iot,密码：admin@123,订阅主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg06,发布主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg06,消息订阅：否)，正确值：(网络配置：interface_：eth0，ip_address：172.16.30.25，routers：172.16.30.30，domain_name_servers：114.114.114.114，domain_search：8.8.8.8，ipv6：noipv6，已输入reboot)，(传感器MAC：WXZW020314、WXZW020315、WXZW020316)，broker：tcp://172.16.30.110:1883,ClientID：th_project/th_wg06,用户名：iip_iot,密码：admin@123,订阅主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg06,发布主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg06,消息订阅：否)，错误值："]
["工控机房1","1.00","0.00",""]
["工控机房23","1.00","0.00",""]
["工控机房45","1.00","0.00",""]
["工控机房6","1.00","0.00",""]
["核心机柜","1.00","0.00",""]
["工业防火墙配置","2.00","0.00","属性：(对象管理未配置)(策略配置未配置)，正确值：[(接口配置：1.名称:核心交换机，地址模式:静态，IP地址类型:IPv4，IP地址/掩码:172.16.30.33/29，浮动IP:未选中，UID:1，管理状态:UP，协商模式:自协商，速率:10，双工模式:FULL，MTU:1500，管理访问:HTTP、HTTPS、PING、SSH、DNS、tControl，接入控制:L2TP)，(2.名称:云服务器，地址模式:静态，IP地址类型:IPv4，IP地址/掩码:172.16.30.110/29，浮动IP:未选中，UID:1，管理状态:UP，协商模式:自协商，速率:10，双工模式:FULL，MTU:1500，管理访问:HTTP、HTTPS、PING、SSH、DNS、tControl，接入控制:L2TP)]，[(安全域配置：1.名称:Inside，接口互相访问:未选中，接口选择:ge0/2)，(2.名称:Outside，接口互相访问:未选中，接口选择:ge0/9)]，[(对象管理:1.名称:local，2.类型:IPv4，3.成员172.16.30.33/29)][(策略管理:1.名称:防火墙策略，2.入接口安全域:Inside，3.地址:local，4.用户:any，5.出接口安全域:Outside，6.目的地址:any，7.服务:any8.应用:any，9.时间:always，10.动作:PERMIT，11.启用:启用)]，错误值："]
["网络优化-网关配置","1.00","0.00","属性：答案未填写，正确值：（1、设备编码：th_wg01,设备名称：炭黑01#wg,资产编号：无线网关,属性（gw_os）：Linux,属性（gw_ip）：172.16.30.1),（2、设备编码：th_wg02,设备名称：炭黑02#wg,资产编号：无线网关,属性（gw_os）：Linux,属性（gw_ip）：172.16.30.9),（3、设备编码：th_wg03,设备名称：炭黑03#wg,资产编号：无线网关,属性（gw_os）：Linux,属性（gw_ip）：172.16.30.11),（4、设备编码：th_wg04,设备名称：炭黑04#wg,资产编号：有线网关,属性（gw_os）：Linux,属性（gw_ip）：172.16.30.17),（5、设备编码：th_wg05,设备名称：炭黑05#wg,资产编号：有线网关,属性（gw_os）：Linux,属性（gw_ip）：172.16.30.19),（6、设备编码：th_wg06,设备名称：炭黑06#wg,资产编号：有线网关,属性（gw_os）：Linux,属性（gw_ip）：172.16.30.25),，错误值："]
["网络优化-传感器配置","1.00","0.00","属性：答案未填写，正确值：（1、1#煤气加压罗茨鼓风机_电机非驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_001,MAC地址：WXZW020301,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-01,网关：th_wg01),（2、1#原料油泵_电机驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_002,MAC地址：WXZW020302,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-02,网关：th_wg01),（3、1#原料油泵_泵驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_003,MAC地址：WXZW020303,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-03,网关：th_wg01),（4、2#煤气加压罗茨鼓风机_电机非驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_004,MAC地址：WXZW020304,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-04,网关：th_wg02),（5、2#主供风机_电机驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_005,MAC地址：WXZW020305,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-05,网关：th_wg02),（6、3#原料油泵_电机驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_006,MAC地址：WXZW020306,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-06,网关：th_wg03),（7、3#原料油泵_泵驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_007,MAC地址：WXZW020307,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-07,网关：th_wg03),（8、4#主供风机_电机驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_008,MAC地址：WXZW020308,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-08,网关：th_wg04),（9、4#脱硫脱硝风机_电机非驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_009,MAC地址：WXZW020309,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-09,网关：th_wg04),（10、4#煤气加压罗茨鼓风机_电机非驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_010,MAC地址：WXZW020310,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-10,网关：th_wg04),（11、5#原料油泵_泵驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_011,MAC地址：WXZW020311,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-11,网关：th_wg05),（12、5#原料油泵_电机驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_012,MAC地址：WXZW020312,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-12,网关：th_wg05),（13、5#尾气加压风机_电机驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_013,MAC地址：WXZW020313,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-13,网关：th_wg05),（14、6#原料油泵_泵驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_014,MAC地址：WXZW020314,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-14,网关：th_wg06),（15、6#原料油泵_电机驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_015,MAC地址：WXZW020315,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-15,网关：th_wg06),（16、6#主袋反吹风机_电机非驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_016,MAC地址：WXZW020316,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-16,网关：th_wg06),，错误值："]
["网络优化-设备配置","1.00","0.00","属性：答案未填写，正确值：(设备配置模块-设备名称：1#煤气加压罗茨鼓风机,资产编号：hmth_1hx_mqjygfj,测点名称：电机非驱动端H,传感器名称：1#煤气加压罗茨鼓风机_电机非驱动端H)(设备配置模块-设备名称：1#原料油泵,资产编号：hmth_1hx_ylyb,测点名称：电机驱动端H,传感器名称：1#原料油泵_电机驱动端H)(设备配置模块-设备名称：1#原料油泵,资产编号：hmth_1hx_ylyb,测点名称：泵驱动端H,传感器名称：1#原料油泵_泵驱动端H)(设备配置模块-设备名称：2#煤气加压罗茨鼓风机,资产编号：hmth_2hx_mqjygfj,测点名称：电机非驱动端H,传感器名称：2#煤气加压罗茨鼓风机_电机非驱动端H)(设备配置模块-设备名称：2#主供风机,资产编号：hmth_2hx_zgfj,测点名称：电机驱动端H,传感器名称：2#主供风机_电机驱动端H)(设备配置模块-设备名称：3#原料油泵,资产编号：hmth_3hx_ylyb,测点名称：电机驱动端H,传感器名称：3#原料油泵_电机驱动端H)(设备配置模块-设备名称：3#原料油泵,资产编号：hmth_3hx_ylyb,测点名称：泵驱动端H,传感器名称：3#原料油泵_泵驱动端H)(设备配置模块-设备名称：4#主供风机,资产编号：hmth_4hx_zgfj,测点名称：电机驱动端H,传感器名称：4#主供风机_电机驱动端H)(设备配置模块-设备名称：4#脱硫脱硝风机,资产编号：hmth_4hx_tltxfj,测点名称：电机非驱动端H,传感器名称：4#脱硫脱硝风机_电机非驱动端H)(设备配置模块-设备名称：4#煤气加压罗茨鼓风机,资产编号：hmth_4hx_mqjygfj,测点名称：电机非驱动端H,传感器名称：4#煤气加压罗茨鼓风机_电机非驱动端H)(设备配置模块-设备名称：5#原料油泵,资产编号：hmth_5hx_ylyb,测点名称：泵驱动端H,传感器名称：5#原料油泵_泵驱动端H)(设备配置模块-设备名称：5#原料油泵,资产编号：hmth_5hx_ylyb,测点名称：电机驱动端H,传感器名称：5#原料油泵_电机驱动端H)(设备配置模块-设备名称：5#尾气加压风机,资产编号：hmth_5hx_wqjyfj,测点名称：电机非驱动端H,传感器名称：5#尾气加压风机_电机非驱动端H)(设备配置模块-设备名称：6#原料油泵,资产编号：hmth_6hx_ylyb,测点名称：泵驱动端H,传感器名称：6#原料油泵_泵驱动端H)(设备配置模块-设备名称：6#原料油泵,资产编号：hmth_6hx_ylyb,测点名称：电机驱动端H,传感器名称：6#原料油泵_电机驱动端H)(设备配置模块-设备名称：6#主袋反吹风机,资产编号：hmth_6hx_zdfcfj,测点名称：电机非驱动端H,传感器名称：6#主袋反吹风机_电机非驱动端H)(设备监控模块-关联模型：悬臂离心风机,设备类型：风机,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg01,),(设备监控模块-关联模型：旋壳泵,设备类型：泵,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg01,),(设备监控模块-关联模型：悬臂离心风机,设备类型：风机,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg02,),(设备监控模块-关联模型：多级离心风机,设备类型：风机,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg02,),(设备监控模块-关联模型：旋壳泵,设备类型：泵,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg03,),(设备监控模块-关联模型：多级离心风机,设备类型：风机,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg04,),(设备监控模块-关联模型：多级离心风机,设备类型：风机,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg04,),(设备监控模块-关联模型：悬臂离心风机,设备类型：风机,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg04,),(设备监控模块-关联模型：旋壳泵,设备类型：泵,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg05,),(设备监控模块-关联模型：悬臂离心风机,设备类型：风机,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg05,),(设备监控模块-关联模型：旋壳泵,设备类型：泵,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg06,),(设备监控模块-关联模型：悬臂离心风机,设备类型：风机,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg06,),，错误值："]
["网络规模分析","0.40","0.00","属性：车间级局域网，正确值：工厂级内网，错误值："]
["应用业务分析","0.40","0.40","属性：信息采集业务类应用(现场总线应用、数据采集等)，正确值：信息采集业务类应用(现场总线应用、数据采集等)，错误值："]
["网络带宽要求","0.40","0.00","属性：百兆网络带宽，正确值：千兆网络带宽，错误值："]
["网络安全设备","0.40","0.40","属性：物理防火墙，正确值：物理防火墙，错误值："]
["网络安全技术","0.40","0.00","属性：认证，正确值：认证,加密,访问控制,病毒防护，错误值："]
["设备选型","2.00","0.00","属性：未选择设备，正确值：网关1：6，工业交换机1：6，接入交换机：4，汇聚交换机1：1，工业防火墙：1，错误值："]
["网络规划计算","4.00","0.00","属性：未输入配置信息，正确值：，错误值："]
["网关配置1","1.00","0.00","属性：(网关未配置)，(设备接入未配置)，(数据上云未配置)，正确值：(网络配置：interface_：wlan0,，ip_address：172.16.30.1,，routers：172.16.30.6,，domain_name_servers：114.114.114.114,，domain_search：8.8.8.8,，ipv6：noipv6，已输入reboot)，(传感器MAC：WXZW020301、WXZW020302、WXZW020303 )，(边缘服务状态：启动,broker：tcp://172.16.30.110:1883,ClientID：th_project/th_wg01,用户名：iip_iot,密码：admin@123,订阅主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg01,发布主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg01,消息订阅：否)，错误值："]
["网关配置2","1.00","0.00","属性：(网关未配置)，(设备接入未配置)，(数据上云未配置)，正确值：(网络配置：interface_：wlan0，ip_address：172.16.30.9，routers：172.16.30.14，domain_name_servers：114.114.114.114，domain_search：8.8.8.8，ipv6：noipv6，已输入reboot)，(传感器MAC：WXZW020304、WXZW020305)，(边缘服务状态：启动,broker：tcp://172.16.30.110:1883,ClientID：th_project/th_wg02,用户名：iip_iot,密码：admin@123,订阅主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg02,发布主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg02,消息订阅：否)，错误值："]
["网关配置3","1.00","0.00","属性：(网关未配置)，(设备接入未配置)，(数据上云未配置)，正确值：(网络配置：interface_：wlan0，ip_address：172.16.30.11，routers：172.16.30.14，domain_name_servers：114.114.114.114，domain_search：8.8.8.8，ipv6：noipv6，已输入reboot)，(传感器MAC：WXZW020306、WXZW020307)，(边缘服务状态：启动,broker：tcp://172.16.30.110:1883,ClientID：th_project/th_wg03,用户名：iip_iot,密码：admin@123,订阅主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg03,发布主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg03,消息订阅：否)，错误值："]
["网关配置4","1.00","0.00","属性：(网关未配置)，)，(数据上云未配置)，正确值：(网络配置：interface_：eth0，ip_address：172.16.30.17，routers：172.16.30.22，domain_name_servers：114.114.114.114，domain_search：8.8.8.8，ipv6：noipv6，已输入reboot)，(传感器MAC：WXZW020308、WXZW020309、WXZW020310)，broker：tcp://172.16.30.110:1883,ClientID：th_project/th_wg04,用户名：iip_iot,密码：admin@123,订阅主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg04,发布主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg04,消息订阅：否)，错误值："]
["网关配置5","1.00","0.00","属性：(网关未配置)，)，(数据上云未配置)，正确值：(网络配置：interface_：eth0，ip_address：172.16.30.19，routers：172.16.30.22，domain_name_servers：114.114.114.114，domain_search：8.8.8.8，ipv6：noipv6，已输入reboot)，(传感器MAC：WXZW020311、WXZW020312、WXZW020313)，broker：tcp://172.16.30.110:1883,ClientID：th_project/th_wg05,用户名：iip_iot,密码：admin@123,订阅主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg05,发布主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg05,消息订阅：否)，错误值："]
["网关配置6","1.00","0.00","属性：(网关未配置)，(设备接入未配置)，(数据上云未配置)，正确值：(网络配置：interface_：eth0，ip_address：172.16.30.25，routers：172.16.30.30，domain_name_servers：114.114.114.114，domain_search：8.8.8.8，ipv6：noipv6，已输入reboot)，(传感器MAC：WXZW020314、WXZW020315、WXZW020316)，broker：tcp://172.16.30.110:1883,ClientID：th_project/th_wg06,用户名：iip_iot,密码：admin@123,订阅主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg06,发布主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg06,消息订阅：否)，错误值："]
["工控机房1","1.00","0.00",""]
["工控机房23","1.00","0.00",""]
["工控机房45","1.00","0.00",""]
["工控机房6","1.00","0.00",""]
["核心机柜","1.00","0.00",""]
["工业防火墙配置","2.00","0.00","属性：(对象管理未配置)(策略配置未配置)，正确值：[(接口配置：1.名称:核心交换机，地址模式:静态，IP地址类型:IPv4，IP地址/掩码:172.16.30.33/29，浮动IP:未选中，UID:1，管理状态:UP，协商模式:自协商，速率:10，双工模式:FULL，MTU:1500，管理访问:HTTP、HTTPS、PING、SSH、DNS、tControl，接入控制:L2TP)，(2.名称:云服务器，地址模式:静态，IP地址类型:IPv4，IP地址/掩码:172.16.30.110/29，浮动IP:未选中，UID:1，管理状态:UP，协商模式:自协商，速率:10，双工模式:FULL，MTU:1500，管理访问:HTTP、HTTPS、PING、SSH、DNS、tControl，接入控制:L2TP)]，[(安全域配置：1.名称:Inside，接口互相访问:未选中，接口选择:ge0/2)，(2.名称:Outside，接口互相访问:未选中，接口选择:ge0/9)]，[(对象管理:1.名称:local，2.类型:IPv4，3.成员172.16.30.33/29)][(策略管理:1.名称:防火墙策略，2.入接口安全域:Inside，3.地址:local，4.用户:any，5.出接口安全域:Outside，6.目的地址:any，7.服务:any8.应用:any，9.时间:always，10.动作:PERMIT，11.启用:启用)]，错误值："]
["网络优化-网关配置","1.00","0.00","属性：答案未填写，正确值：（1、设备编码：th_wg01,设备名称：炭黑01#wg,资产编号：无线网关,属性（gw_os）：Linux,属性（gw_ip）：172.16.30.1),（2、设备编码：th_wg02,设备名称：炭黑02#wg,资产编号：无线网关,属性（gw_os）：Linux,属性（gw_ip）：172.16.30.9),（3、设备编码：th_wg03,设备名称：炭黑03#wg,资产编号：无线网关,属性（gw_os）：Linux,属性（gw_ip）：172.16.30.11),（4、设备编码：th_wg04,设备名称：炭黑04#wg,资产编号：有线网关,属性（gw_os）：Linux,属性（gw_ip）：172.16.30.17),（5、设备编码：th_wg05,设备名称：炭黑05#wg,资产编号：有线网关,属性（gw_os）：Linux,属性（gw_ip）：172.16.30.19),（6、设备编码：th_wg06,设备名称：炭黑06#wg,资产编号：有线网关,属性（gw_os）：Linux,属性（gw_ip）：172.16.30.25),，错误值："]
["网络优化-传感器配置","1.00","0.00","属性：答案未填写，正确值：（1、1#煤气加压罗茨鼓风机_电机非驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_001,MAC地址：WXZW020301,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-01,网关：th_wg01),（2、1#原料油泵_电机驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_002,MAC地址：WXZW020302,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-02,网关：th_wg01),（3、1#原料油泵_泵驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_003,MAC地址：WXZW020303,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-03,网关：th_wg01),（4、2#煤气加压罗茨鼓风机_电机非驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_004,MAC地址：WXZW020304,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-04,网关：th_wg02),（5、2#主供风机_电机驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_005,MAC地址：WXZW020305,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-05,网关：th_wg02),（6、3#原料油泵_电机驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_006,MAC地址：WXZW020306,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-06,网关：th_wg03),（7、3#原料油泵_泵驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_007,MAC地址：WXZW020307,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-07,网关：th_wg03),（8、4#主供风机_电机驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_008,MAC地址：WXZW020308,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-08,网关：th_wg04),（9、4#脱硫脱硝风机_电机非驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_009,MAC地址：WXZW020309,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-09,网关：th_wg04),（10、4#煤气加压罗茨鼓风机_电机非驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_010,MAC地址：WXZW020310,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-10,网关：th_wg04),（11、5#原料油泵_泵驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_011,MAC地址：WXZW020311,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-11,网关：th_wg05),（12、5#原料油泵_电机驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_012,MAC地址：WXZW020312,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-12,网关：th_wg05),（13、5#尾气加压风机_电机驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_013,MAC地址：WXZW020313,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-13,网关：th_wg05),（14、6#原料油泵_泵驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_014,MAC地址：WXZW020314,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-14,网关：th_wg06),（15、6#原料油泵_电机驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_015,MAC地址：WXZW020315,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-15,网关：th_wg06),（16、6#主袋反吹风机_电机非驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_016,MAC地址：WXZW020316,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-16,网关：th_wg06),，错误值："]
["网络优化-设备配置","1.00","0.00","属性：答案未填写，正确值：(设备配置模块-设备名称：1#煤气加压罗茨鼓风机,资产编号：hmth_1hx_mqjygfj,测点名称：电机非驱动端H,传感器名称：1#煤气加压罗茨鼓风机_电机非驱动端H)(设备配置模块-设备名称：1#原料油泵,资产编号：hmth_1hx_ylyb,测点名称：电机驱动端H,传感器名称：1#原料油泵_电机驱动端H)(设备配置模块-设备名称：1#原料油泵,资产编号：hmth_1hx_ylyb,测点名称：泵驱动端H,传感器名称：1#原料油泵_泵驱动端H)(设备配置模块-设备名称：2#煤气加压罗茨鼓风机,资产编号：hmth_2hx_mqjygfj,测点名称：电机非驱动端H,传感器名称：2#煤气加压罗茨鼓风机_电机非驱动端H)(设备配置模块-设备名称：2#主供风机,资产编号：hmth_2hx_zgfj,测点名称：电机驱动端H,传感器名称：2#主供风机_电机驱动端H)(设备配置模块-设备名称：3#原料油泵,资产编号：hmth_3hx_ylyb,测点名称：电机驱动端H,传感器名称：3#原料油泵_电机驱动端H)(设备配置模块-设备名称：3#原料油泵,资产编号：hmth_3hx_ylyb,测点名称：泵驱动端H,传感器名称：3#原料油泵_泵驱动端H)(设备配置模块-设备名称：4#主供风机,资产编号：hmth_4hx_zgfj,测点名称：电机驱动端H,传感器名称：4#主供风机_电机驱动端H)(设备配置模块-设备名称：4#脱硫脱硝风机,资产编号：hmth_4hx_tltxfj,测点名称：电机非驱动端H,传感器名称：4#脱硫脱硝风机_电机非驱动端H)(设备配置模块-设备名称：4#煤气加压罗茨鼓风机,资产编号：hmth_4hx_mqjygfj,测点名称：电机非驱动端H,传感器名称：4#煤气加压罗茨鼓风机_电机非驱动端H)(设备配置模块-设备名称：5#原料油泵,资产编号：hmth_5hx_ylyb,测点名称：泵驱动端H,传感器名称：5#原料油泵_泵驱动端H)(设备配置模块-设备名称：5#原料油泵,资产编号：hmth_5hx_ylyb,测点名称：电机驱动端H,传感器名称：5#原料油泵_电机驱动端H)(设备配置模块-设备名称：5#尾气加压风机,资产编号：hmth_5hx_wqjyfj,测点名称：电机非驱动端H,传感器名称：5#尾气加压风机_电机非驱动端H)(设备配置模块-设备名称：6#原料油泵,资产编号：hmth_6hx_ylyb,测点名称：泵驱动端H,传感器名称：6#原料油泵_泵驱动端H)(设备配置模块-设备名称：6#原料油泵,资产编号：hmth_6hx_ylyb,测点名称：电机驱动端H,传感器名称：6#原料油泵_电机驱动端H)(设备配置模块-设备名称：6#主袋反吹风机,资产编号：hmth_6hx_zdfcfj,测点名称：电机非驱动端H,传感器名称：6#主袋反吹风机_电机非驱动端H)(设备监控模块-关联模型：悬臂离心风机,设备类型：风机,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg01,),(设备监控模块-关联模型：旋壳泵,设备类型：泵,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg01,),(设备监控模块-关联模型：悬臂离心风机,设备类型：风机,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg02,),(设备监控模块-关联模型：多级离心风机,设备类型：风机,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg02,),(设备监控模块-关联模型：旋壳泵,设备类型：泵,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg03,),(设备监控模块-关联模型：多级离心风机,设备类型：风机,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg04,),(设备监控模块-关联模型：多级离心风机,设备类型：风机,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg04,),(设备监控模块-关联模型：悬臂离心风机,设备类型：风机,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg04,),(设备监控模块-关联模型：旋壳泵,设备类型：泵,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg05,),(设备监控模块-关联模型：悬臂离心风机,设备类型：风机,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg05,),(设备监控模块-关联模型：旋壳泵,设备类型：泵,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg06,),(设备监控模块-关联模型：悬臂离心风机,设备类型：风机,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg06,),，错误值："]
["需求分析","0.00","0.00","属性：该模块未选择答案，正确值：，错误值："]
["设备选型","2.00","0.00","属性：未选择设备，正确值：网关1：6，工业交换机1：6，接入交换机：4，汇聚交换机1：1，工业防火墙：1，错误值："]
["网络规划计算","4.00","0.00","属性：未输入配置信息，正确值：，错误值："]
["网关配置1","1.00","1.00","属性：(interface_：wlan 0，ip_address：172.16.30.1，routers：172.16.30.6，domain_name_servers：114.114.114.114，domain_search：8.8.8.8，ipv6：noipv6，已输入reboot)，(设备接入：WXZW020301,WXZW020302,WXZW020303,)，(服务状态: 启动,broker：tcp://172.16.30.110:1883,ClientID：th_project/th_wg01,用户名：iip_iot,密码：admin@123,订阅主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg01,发布主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg01,消息订阅：否)，正确值：(网络配置：interface_：wlan0,，ip_address：172.16.30.1,，routers：172.16.30.6,，domain_name_servers：114.114.114.114,，domain_search：8.8.8.8,，ipv6：noipv6，已输入reboot)，(传感器MAC：WXZW020301、WXZW020302、WXZW020303 )，(边缘服务状态：启动,broker：tcp://172.16.30.110:1883,ClientID：th_project/th_wg01,用户名：iip_iot,密码：admin@123,订阅主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg01,发布主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg01,消息订阅：否)，错误值："]
["网关配置2","1.00","0.00","属性：(网关未配置)，(设备接入未配置)，(数据上云未配置)，正确值：(网络配置：interface_：wlan0，ip_address：172.16.30.9，routers：172.16.30.14，domain_name_servers：114.114.114.114，domain_search：8.8.8.8，ipv6：noipv6，已输入reboot)，(传感器MAC：WXZW020304、WXZW020305)，(边缘服务状态：启动,broker：tcp://172.16.30.110:1883,ClientID：th_project/th_wg02,用户名：iip_iot,密码：admin@123,订阅主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg02,发布主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg02,消息订阅：否)，错误值："]
["网关配置3","1.00","0.00","属性：(网关未配置)，(设备接入未配置)，(数据上云未配置)，正确值：(网络配置：interface_：wlan0，ip_address：172.16.30.11，routers：172.16.30.14，domain_name_servers：114.114.114.114，domain_search：8.8.8.8，ipv6：noipv6，已输入reboot)，(传感器MAC：WXZW020306、WXZW020307)，(边缘服务状态：启动,broker：tcp://172.16.30.110:1883,ClientID：th_project/th_wg03,用户名：iip_iot,密码：admin@123,订阅主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg03,发布主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg03,消息订阅：否)，错误值："]
["网关配置4","1.00","0.00","属性：(网关未配置)，)，(数据上云未配置)，正确值：(网络配置：interface_：eth0，ip_address：172.16.30.17，routers：172.16.30.22，domain_name_servers：114.114.114.114，domain_search：8.8.8.8，ipv6：noipv6，已输入reboot)，(传感器MAC：WXZW020308、WXZW020309、WXZW020310)，broker：tcp://172.16.30.110:1883,ClientID：th_project/th_wg04,用户名：iip_iot,密码：admin@123,订阅主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg04,发布主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg04,消息订阅：否)，错误值："]
["网关配置5","1.00","0.00","属性：(网关未配置)，)，(数据上云未配置)，正确值：(网络配置：interface_：eth0，ip_address：172.16.30.19，routers：172.16.30.22，domain_name_servers：114.114.114.114，domain_search：8.8.8.8，ipv6：noipv6，已输入reboot)，(传感器MAC：WXZW020311、WXZW020312、WXZW020313)，broker：tcp://172.16.30.110:1883,ClientID：th_project/th_wg05,用户名：iip_iot,密码：admin@123,订阅主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg05,发布主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg05,消息订阅：否)，错误值："]
["网关配置6","1.00","0.00","属性：(网关未配置)，(设备接入未配置)，(数据上云未配置)，正确值：(网络配置：interface_：eth0，ip_address：172.16.30.25，routers：172.16.30.30，domain_name_servers：114.114.114.114，domain_search：8.8.8.8，ipv6：noipv6，已输入reboot)，(传感器MAC：WXZW020314、WXZW020315、WXZW020316)，broker：tcp://172.16.30.110:1883,ClientID：th_project/th_wg06,用户名：iip_iot,密码：admin@123,订阅主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg06,发布主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg06,消息订阅：否)，错误值："]
["工控机房1","1.00","1.00",""]
["工控机房23","1.00","0.00",""]
["工控机房45","1.00","0.00",""]
["工控机房6","1.00","0.00",""]
["核心机柜","1.00","0.00",""]
["工业防火墙配置","2.00","0.00","属性：(对象管理未配置)(策略配置未配置)，正确值：[(接口配置：1.名称:核心交换机，地址模式:静态，IP地址类型:IPv4，IP地址/掩码:172.16.30.33/29，浮动IP:未选中，UID:1，管理状态:UP，协商模式:自协商，速率:10，双工模式:FULL，MTU:1500，管理访问:HTTP、HTTPS、PING、SSH、DNS、tControl，接入控制:L2TP)，(2.名称:云服务器，地址模式:静态，IP地址类型:IPv4，IP地址/掩码:172.16.30.110/29，浮动IP:未选中，UID:1，管理状态:UP，协商模式:自协商，速率:10，双工模式:FULL，MTU:1500，管理访问:HTTP、HTTPS、PING、SSH、DNS、tControl，接入控制:L2TP)]，[(安全域配置：1.名称:Inside，接口互相访问:未选中，接口选择:ge0/2)，(2.名称:Outside，接口互相访问:未选中，接口选择:ge0/9)]，[(对象管理:1.名称:local，2.类型:IPv4，3.成员172.16.30.33/29)][(策略管理:1.名称:防火墙策略，2.入接口安全域:Inside，3.地址:local，4.用户:any，5.出接口安全域:Outside，6.目的地址:any，7.服务:any8.应用:any，9.时间:always，10.动作:PERMIT，11.启用:启用)]，错误值："]
["网络优化-网关配置","1.00","0.00","属性：（1、设备编码：th_wg05,设备名称：炭黑05#wg,接入类型：有线网关,属性（gw_os）：,属性（gw_ip）：),（2、设备编码：th_wg01,设备名称：炭黑01#wg,接入类型：无线网关,属性（gw_os）：Linux,属性（gw_ip）：172.16.30.1),（3、设备编码：th_wg02,设备名称：炭黑02#wg,接入类型：无线网关,属性（gw_os）：Linux,属性（gw_ip）：172.16.30.9),，正确值：（1、设备编码：th_wg01,设备名称：炭黑01#wg,资产编号：无线网关,属性（gw_os）：Linux,属性（gw_ip）：172.16.30.1),（2、设备编码：th_wg02,设备名称：炭黑02#wg,资产编号：无线网关,属性（gw_os）：Linux,属性（gw_ip）：172.16.30.9),（3、设备编码：th_wg03,设备名称：炭黑03#wg,资产编号：无线网关,属性（gw_os）：Linux,属性（gw_ip）：172.16.30.11),（4、设备编码：th_wg04,设备名称：炭黑04#wg,资产编号：有线网关,属性（gw_os）：Linux,属性（gw_ip）：172.16.30.17),（5、设备编码：th_wg05,设备名称：炭黑05#wg,资产编号：有线网关,属性（gw_os）：Linux,属性（gw_ip）：172.16.30.19),（6、设备编码：th_wg06,设备名称：炭黑06#wg,资产编号：有线网关,属性（gw_os）：Linux,属性（gw_ip）：172.16.30.25),，错误值："]
["网络优化-传感器配置","1.00","0.00","属性：（1、传感器名称：1#煤气加压罗茨鼓风机_电机非驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_001,MAC地址：WXZW020301,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-01,网关：th_wg01),（2、传感器名称：5#尾气加压风机_电机驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_013,MAC地址：WXZW020313,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-13,网关：th_wg05),（3、传感器名称：2#煤气加压罗茨鼓风机_电机非驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_002,MAC地址：WXZW020304,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-04,网关：th_wg02),（4、传感器名称：1#原料油泵_电机驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_002,MAC地址：WXZW020302,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-02,网关：th_wg01),（5、传感器名称：1#原料油泵_泵驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_003,MAC地址：WXZW020303,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-03,网关：th_wg01),，正确值：（1、1#煤气加压罗茨鼓风机_电机非驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_001,MAC地址：WXZW020301,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-01,网关：th_wg01),（2、1#原料油泵_电机驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_002,MAC地址：WXZW020302,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-02,网关：th_wg01),（3、1#原料油泵_泵驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_003,MAC地址：WXZW020303,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-03,网关：th_wg01),（4、2#煤气加压罗茨鼓风机_电机非驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_004,MAC地址：WXZW020304,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-04,网关：th_wg02),（5、2#主供风机_电机驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_005,MAC地址：WXZW020305,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-05,网关：th_wg02),（6、3#原料油泵_电机驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_006,MAC地址：WXZW020306,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-06,网关：th_wg03),（7、3#原料油泵_泵驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_007,MAC地址：WXZW020307,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-07,网关：th_wg03),（8、4#主供风机_电机驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_008,MAC地址：WXZW020308,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-08,网关：th_wg04),（9、4#脱硫脱硝风机_电机非驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_009,MAC地址：WXZW020309,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-09,网关：th_wg04),（10、4#煤气加压罗茨鼓风机_电机非驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_010,MAC地址：WXZW020310,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-10,网关：th_wg04),（11、5#原料油泵_泵驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_011,MAC地址：WXZW020311,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-11,网关：th_wg05),（12、5#原料油泵_电机驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_012,MAC地址：WXZW020312,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-12,网关：th_wg05),（13、5#尾气加压风机_电机非驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_013,MAC地址：WXZW020313,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-13,网关：th_wg05),（14、6#原料油泵_泵驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_014,MAC地址：WXZW020314,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-14,网关：th_wg06),（15、6#原料油泵_电机驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_015,MAC地址：WXZW020315,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-15,网关：th_wg06),（16、6#主袋反吹风机_电机非驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_016,MAC地址：WXZW020316,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-16,网关：th_wg06),，错误值："]
["网络优化-设备配置","1.00","0.00","属性：（设备名称：5#尾气加压风机,资产编号：hmth_5hx_wqjyfj,关联模型：悬臂离心风机,设备类型：风机,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg05,测点名称1：电机非驱动端H,传感器名称1：5#尾气加压风机_电机驱动端H),（设备名称：2#煤气加压罗茨鼓风机,资产编号：hmth_2hx_mqjygfj,关联模型：悬臂离心风机,设备类型：风机,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg02,测点名称1：测点1未填写,传感器名称1：传感器1未填写,),（设备名称：1#煤气加压罗茨鼓风机,资产编号：hmth_1hx_mqjygfj,关联模型：悬臂离心风机,设备类型：风机,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg01,测点名称1：电机非驱动端H,传感器名称1：1#煤气加压罗茨鼓风机_电机非驱动端H),（设备名称：1#原料油泵,资产编号：hmth_1hx_ylyb,关联模型：旋壳泵,设备类型：泵,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg01,测点名称1：泵驱动端H,传感器名称1：1#原料油泵_泵驱动端H,测点名称2：电机驱动端H,传感器名称2：1#原料油泵_电机驱动端H),，正确值：(设备配置模块-设备名称：1#煤气加压罗茨鼓风机,资产编号：hmth_1hx_mqjygfj,测点名称：电机非驱动端H,传感器名称：1#煤气加压罗茨鼓风机_电机非驱动端H)(设备配置模块-设备名称：1#原料油泵,资产编号：hmth_1hx_ylyb,测点名称：电机驱动端H,传感器名称：1#原料油泵_电机驱动端H)(设备配置模块-设备名称：1#原料油泵,资产编号：hmth_1hx_ylyb,测点名称：泵驱动端H,传感器名称：1#原料油泵_泵驱动端H)(设备配置模块-设备名称：2#煤气加压罗茨鼓风机,资产编号：hmth_2hx_mqjygfj,测点名称：电机非驱动端H,传感器名称：2#煤气加压罗茨鼓风机_电机非驱动端H)(设备配置模块-设备名称：2#主供风机,资产编号：hmth_2hx_zgfj,测点名称：电机驱动端H,传感器名称：2#主供风机_电机驱动端H)(设备配置模块-设备名称：3#原料油泵,资产编号：hmth_3hx_ylyb,测点名称：电机驱动端H,传感器名称：3#原料油泵_电机驱动端H)(设备配置模块-设备名称：3#原料油泵,资产编号：hmth_3hx_ylyb,测点名称：泵驱动端H,传感器名称：3#原料油泵_泵驱动端H)(设备配置模块-设备名称：4#主供风机,资产编号：hmth_4hx_zgfj,测点名称：电机驱动端H,传感器名称：4#主供风机_电机驱动端H)(设备配置模块-设备名称：4#脱硫脱硝风机,资产编号：hmth_4hx_tltxfj,测点名称：电机非驱动端H,传感器名称：4#脱硫脱硝风机_电机非驱动端H)(设备配置模块-设备名称：4#煤气加压罗茨鼓风机,资产编号：hmth_4hx_mqjygfj,测点名称：电机非驱动端H,传感器名称：4#煤气加压罗茨鼓风机_电机非驱动端H)(设备配置模块-设备名称：5#原料油泵,资产编号：hmth_5hx_ylyb,测点名称：泵驱动端H,传感器名称：5#原料油泵_泵驱动端H)(设备配置模块-设备名称：5#原料油泵,资产编号：hmth_5hx_ylyb,测点名称：电机驱动端H,传感器名称：5#原料油泵_电机驱动端H)(设备配置模块-设备名称：5#尾气加压风机,资产编号：hmth_5hx_wqjyfj,测点名称：电机非驱动端H,传感器名称：5#尾气加压风机_电机非驱动端H)(设备配置模块-设备名称：6#原料油泵,资产编号：hmth_6hx_ylyb,测点名称：泵驱动端H,传感器名称：6#原料油泵_泵驱动端H)(设备配置模块-设备名称：6#原料油泵,资产编号：hmth_6hx_ylyb,测点名称：电机驱动端H,传感器名称：6#原料油泵_电机驱动端H)(设备配置模块-设备名称：6#主袋反吹风机,资产编号：hmth_6hx_zdfcfj,测点名称：电机非驱动端H,传感器名称：6#主袋反吹风机_电机非驱动端H)(设备监控模块-关联模型：悬臂离心风机,设备类型：风机,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg01,),(设备监控模块-关联模型：旋壳泵,设备类型：泵,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg01,),(设备监控模块-关联模型：悬臂离心风机,设备类型：风机,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg02,),(设备监控模块-关联模型：多级离心风机,设备类型：风机,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg02,),(设备监控模块-关联模型：旋壳泵,设备类型：泵,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg03,),(设备监控模块-关联模型：多级离心风机,设备类型：风机,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg04,),(设备监控模块-关联模型：悬臂离心风机,设备类型：风机,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg04,),(设备监控模块-关联模型：悬臂离心风机,设备类型：风机,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg04,),(设备监控模块-关联模型：旋壳泵,设备类型：泵,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg05,),(设备监控模块-关联模型：悬臂离心风机,设备类型：风机,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg05,),(设备监控模块-关联模型：旋壳泵,设备类型：泵,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg06,),(设备监控模块-关联模型：悬臂离心风机,设备类型：风机,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg06,),，错误值："]
["网络规模分析","0.40","0.40","属性：工厂级内网，正确值：工厂级内网，错误值："]
["应用业务分析","0.40","0.40","属性：信息采集业务类应用(现场总线应用、数据采集等)，正确值：信息采集业务类应用(现场总线应用、数据采集等)，错误值："]
["网络带宽要求","0.40","0.40","属性：千兆网络带宽，正确值：千兆网络带宽，错误值："]
["网络安全设备","0.40","0.40","属性：物理防火墙，正确值：物理防火墙，错误值："]
["网络安全技术","0.40","0.40","属性：认证,加密,访问控制,病毒防护，正确值：认证,加密,访问控制,病毒防护，错误值："]
["设备选型","2.00","2.00","属性：网关1:6，工业交换机1:6，汇聚交换机:1，接入交换机:4，工业防火墙:1，，正确值：网关1：6，工业交换机1：6，接入交换机：4，汇聚交换机1：1，工业防火墙：1，错误值："]
["工业网关1","0.20","0.20","属性：（IP:172.16.30.1，子网掩码：255.255.255.248)，正确值：（IP:172.16.30.1，子网掩码：255.255.255.248)，错误值："]
["工业交换机1","0.20","0.20","属性：（IP:172.16.30.2，子网掩码：255.255.255.248)，正确值：（IP:172.16.30.2，子网掩码：255.255.255.248)，错误值："]
["接入交换机1","0.30","0.30","属性：（IP:172.16.30.3，子网掩码：255.255.255.248)，正确值：（IP:172.16.30.3，子网掩码：255.255.255.248)，错误值："]
["工业网关2","0.20","0.20","属性：（IP:172.16.30.9，子网掩码：255.255.255.248)，正确值：（IP:172.16.30.9，子网掩码：255.255.255.248)，错误值："]
["工业交换机2","0.20","0.20","属性：（IP:172.16.30.10，子网掩码：255.255.255.248)，正确值：（IP:172.16.30.10，子网掩码：255.255.255.248)，错误值："]
["工业网关3","0.20","0.20","属性：（IP:172.16.30.11，子网掩码：255.255.255.248)，正确值：（IP:172.16.30.11，子网掩码：255.255.255.248)，错误值："]
["工业交换机3","0.20","0.20","属性：（IP:172.16.30.12，子网掩码：255.255.255.248)，正确值：（IP:172.16.30.12，子网掩码：255.255.255.248)，错误值："]
["接入交换机2","0.30","0.30","属性：（IP:172.16.30.13，子网掩码：255.255.255.248)，正确值：（IP:172.16.30.13，子网掩码：255.255.255.248)，错误值："]
["工业网关4","0.20","0.20","属性：（IP:172.16.30.17，子网掩码：255.255.255.248)，正确值：（IP:172.16.30.17，子网掩码：255.255.255.248)，错误值："]
["工业交换机4","0.20","0.20","属性：（IP:172.16.30.18，子网掩码：255.255.255.248)，正确值：（IP:172.16.30.18，子网掩码：255.255.255.248)，错误值："]
["工业网关5","0.20","0.20","属性：（IP:172.16.30.19，子网掩码：255.255.255.248)，正确值：（IP:172.16.30.19，子网掩码：255.255.255.248)，错误值："]
["工业交换机5","0.20","0.20","属性：（IP:172.16.30.20，子网掩码：255.255.255.248)，正确值：（IP:172.16.30.20，子网掩码：255.255.255.248)，错误值："]
["接入交换机3","0.30","0.30","属性：（IP:172.16.30.21，子网掩码：255.255.255.248)，正确值：（IP:172.16.30.21，子网掩码：255.255.255.248)，错误值："]
["工业网关6","0.20","0.20","属性：（IP:172.16.30.25，子网掩码：255.255.255.248)，正确值：（IP:172.16.30.25，子网掩码：255.255.255.248)，错误值："]
["工业交换机6","0.20","0.20","属性：（IP:172.16.30.26，子网掩码：255.255.255.248)，正确值：（IP:172.16.30.26，子网掩码：255.255.255.248)，错误值："]
["接入交换机4","0.30","0.30","属性：（IP:172.16.30.27，子网掩码：255.255.255.248)，正确值：（IP:172.16.30.27，子网掩码：255.255.255.248)，错误值："]
["核心交换机","0.40","0.40","属性：（IP:172.16.30.33，子网掩码：255.255.255.248)，正确值：（IP:172.16.30.33，子网掩码：255.255.255.248)，错误值："]
["网关配置1","1.00","1.00","属性：(interface_：wlan 0，ip_address：172.16.30.1，routers：172.16.30.6，domain_name_servers：114.114.114.114，domain_search：8.8.8.8，ipv6：noipv6，已输入reboot)，(设备接入：WXZW020301,WXZW020302,WXZW020303,)，(服务状态: 启动,broker：tcp://172.16.30.110:1883,ClientID：th_project/th_wg01,用户名：iip_iot,密码：admin@123,订阅主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg01,发布主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg01,消息订阅：否)，正确值：(网络配置：interface_：wlan0,，ip_address：172.16.30.1,，routers：172.16.30.6,，domain_name_servers：114.114.114.114,，domain_search：8.8.8.8,，ipv6：noipv6，已输入reboot)，(传感器MAC：WXZW020301、WXZW020302、WXZW020303 )，(边缘服务状态：启动,broker：tcp://172.16.30.110:1883,ClientID：th_project/th_wg01,用户名：iip_iot,密码：admin@123,订阅主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg01,发布主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg01,消息订阅：否)，错误值："]
["网关配置2","1.00","1.00","属性：(interface_：wlan 0，ip_address：172.16.30.9，routers：172.16.30.14，domain_name_servers：114.114.114.114，domain_search：8.8.8.8，ipv6：noipv6，已输入reboot)，(设备接入：WXZW020304,WXZW020305,)，(服务状态: 启动,broker：tcp://172.16.30.110:1883,ClientID：th_project/th_wg02,用户名：iip_iot,密码：admin@123,订阅主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg02,发布主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg02,消息订阅：否)，正确值：(网络配置：interface_：wlan0，ip_address：172.16.30.9，routers：172.16.30.14，domain_name_servers：114.114.114.114，domain_search：8.8.8.8，ipv6：noipv6，已输入reboot)，(传感器MAC：WXZW020304、WXZW020305)，(边缘服务状态：启动,broker：tcp://172.16.30.110:1883,ClientID：th_project/th_wg02,用户名：iip_iot,密码：admin@123,订阅主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg02,发布主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg02,消息订阅：否)，错误值："]
["网关配置3","1.00","1.00","属性：(interface_：wlan 0，ip_address：172.16.30.11，routers：172.16.30.14，domain_name_servers：114.114.114.114，domain_search：8.8.8.8，ipv6：noipv6，已输入reboot)，(设备接入：WXZW020306,WXZW020307,)，(服务状态: 启动,broker：tcp://172.16.30.110:1883,ClientID：th_project/th_wg03,用户名：iip_iot,密码：admin@123,订阅主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg03,发布主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg03,消息订阅：否)，正确值：(网络配置：interface_：wlan0，ip_address：172.16.30.11，routers：172.16.30.14，domain_name_servers：114.114.114.114，domain_search：8.8.8.8，ipv6：noipv6，已输入reboot)，(传感器MAC：WXZW020306、WXZW020307)，(边缘服务状态：启动,broker：tcp://172.16.30.110:1883,ClientID：th_project/th_wg03,用户名：iip_iot,密码：admin@123,订阅主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg03,发布主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg03,消息订阅：否)，错误值："]
["网关配置4","1.00","1.00","属性：(interface_：eth 0，ip_address：172.16.30.17，routers：172.16.30.22，domain_name_servers：114.114.114.114，domain_search：8.8.8.8，ipv6：noipv6，已输入reboot)，(设备接入：WXZW020308,WXZW020309,WXZW020310,)，(服务状态: 启动,broker：tcp://172.16.30.110:1883,ClientID：th_project/th_wg04,用户名：iip_iot,密码：admin@123,订阅主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg04,发布主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg04,消息订阅：否)，正确值：(网络配置：interface_：eth0，ip_address：172.16.30.17，routers：172.16.30.22，domain_name_servers：114.114.114.114，domain_search：8.8.8.8，ipv6：noipv6，已输入reboot)，(传感器MAC：WXZW020308、WXZW020309、WXZW020310)，broker：tcp://172.16.30.110:1883,ClientID：th_project/th_wg04,用户名：iip_iot,密码：admin@123,订阅主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg04,发布主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg04,消息订阅：否)，错误值："]
["网关配置5","1.00","1.00","属性：(interface_：eth 0，ip_address：172.16.30.19，routers：172.16.30.22，domain_name_servers：114.114.114.114，domain_search：8.8.8.8，ipv6：noipv6，已输入reboot)，(设备接入：WXZW020311,WXZW020312,WXZW020313,)，(服务状态: 启动,broker：tcp://172.16.30.110:1883,ClientID：th_project/th_wg05,用户名：iip_iot,密码：admin@123,订阅主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg05,发布主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg05,消息订阅：否)，正确值：(网络配置：interface_：eth0，ip_address：172.16.30.19，routers：172.16.30.22，domain_name_servers：114.114.114.114，domain_search：8.8.8.8，ipv6：noipv6，已输入reboot)，(传感器MAC：WXZW020311、WXZW020312、WXZW020313)，broker：tcp://172.16.30.110:1883,ClientID：th_project/th_wg05,用户名：iip_iot,密码：admin@123,订阅主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg05,发布主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg05,消息订阅：否)，错误值："]
["网关配置6","1.00","1.00","属性：(网络配置：interface_：eth 0，ip_address：172.16.30.25，routers：172.16.30.30，domain_name_servers：114.114.114.114，domain_search：8.8.8.8，ipv6：noipv6，已输入reboot)，(网络配置：interface_：wlan 0，ip_address：1.1.1.1，routers：1.1.1.1，domain_name_servers：1.1.1.1，domain_search：1.1.1.1，ipv6：noipv6，已输入reboot)，(设备接入：WXZW020314,WXZW020315,WXZW020316,)，(服务状态: 启动,broker：tcp://172.16.30.110:1883,ClientID：th_project/th_wg06,用户名：iip_iot,密码：admin@123,订阅主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg06,发布主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg06,消息订阅：否)，正确值：(网络配置：interface_：eth0，ip_address：172.16.30.25，routers：172.16.30.30，domain_name_servers：114.114.114.114，domain_search：8.8.8.8，ipv6：noipv6，已输入reboot)，(传感器MAC：WXZW020314、WXZW020315、WXZW020316)，broker：tcp://172.16.30.110:1883,ClientID：th_project/th_wg06,用户名：iip_iot,密码：admin@123,订阅主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg06,发布主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg06,消息订阅：否)，错误值："]
["工控机房1","1.00","1.00",""]
["工控机房23","1.00","1.00",""]
["工控机房45","1.00","1.00",""]
["工控机房6","1.00","1.00",""]
["核心机柜","1.00","1.00",""]
["工业防火墙配置","2.00","2.00","属性：(名称:核心交换机，地址模式:静态，IP地址类型:IPv4，IP地址/掩码:172.16.30.33/29，浮动IP:false，UID:1，管理状态:UP，协商模式:自协商，速率:10，双工模式:FULL，MTU:1500，管理访问:HTTP、HTTPS、PING、SSH、DNS、tControl、，接入控制:L2TP、)，(名称:云服务器，地址模式:静态，IP地址类型:IPv4，IP地址/掩码:172.16.30.110/29，浮动IP:false，UID:1，管理状态:UP，协商模式:自协商，速率:10，双工模式:FULL，MTU:1500，管理访问:HTTP、HTTPS、PING、SSH、DNS、tControl、，接入控制:L2TP、)，[(安全域配置：1.名称:Inside，地址模式:未选中，接入控制:ge0/2)，(安全域配置：2.名称:Outside，地址模式:未选中，接入控制:ge0/2)]，[(对象管理：1.名称:local，2.类型:IPv4，3.成员172.16.30.33/29，[(策略配置:1.名称:防火墙策略，2.入接口安全域:Inside，3.地址:local，4.用户:any，5.出接口安全域:Outside，6.目的地址:any，7.服务:any，8.应用:any，9.时间:always，10.动作:PERMIT，11.启用:启用)]，正确值：[(接口配置：1.名称:核心交换机，地址模式:静态，IP地址类型:IPv4，IP地址/掩码:172.16.30.33/29，浮动IP:未选中，UID:1，管理状态:UP，协商模式:自协商，速率:10，双工模式:FULL，MTU:1500，管理访问:HTTP、HTTPS、PING、SSH、DNS、tControl，接入控制:L2TP)，(2.名称:云服务器，地址模式:静态，IP地址类型:IPv4，IP地址/掩码:172.16.30.110/29，浮动IP:未选中，UID:1，管理状态:UP，协商模式:自协商，速率:10，双工模式:FULL，MTU:1500，管理访问:HTTP、HTTPS、PING、SSH、DNS、tControl，接入控制:L2TP)]，[(安全域配置：1.名称:Inside，接口互相访问:未选中，接口选择:ge0/2)，(2.名称:Outside，接口互相访问:未选中，接口选择:ge0/9)]，[(对象管理:1.名称:local，2.类型:IPv4，3.成员172.16.30.33/29)][(策略管理:1.名称:防火墙策略，2.入接口安全域:Inside，3.地址:local，4.用户:any，5.出接口安全域:Outside，6.目的地址:any，7.服务:any8.应用:any，9.时间:always，10.动作:PERMIT，11.启用:启用)]，错误值："]
["网络优化-网关配置","1.00","1.00","属性：（1、设备编码：th_wg01,设备名称：炭黑01#wg,接入类型：无线网关,属性（gw_os）：Linux,属性（gw_ip）：172.16.30.1),（2、设备编码：th_wg02,设备名称：炭黑02#wg,接入类型：无线网关,属性（gw_os）：Linux,属性（gw_ip）：172.16.30.9),（3、设备编码：th_wg03,设备名称：炭黑03#wg,接入类型：无线网关,属性（gw_os）：Linux,属性（gw_ip）：172.16.30.11),（4、设备编码：th_wg04,设备名称：炭黑04#wg,接入类型：有线网关,属性（gw_os）：Linux,属性（gw_ip）：172.16.30.17),（5、设备编码：th_wg05,设备名称：炭黑05#wg,接入类型：有线网关,属性（gw_os）：Linux,属性（gw_ip）：172.16.30.19),（6、设备编码：th_wg06,设备名称：炭黑06#wg,接入类型：有线网关,属性（gw_os）：Linux,属性（gw_ip）：172.16.30.25),，正确值：（1、设备编码：th_wg01,设备名称：炭黑01#wg,资产编号：无线网关,属性（gw_os）：Linux,属性（gw_ip）：172.16.30.1),（2、设备编码：th_wg02,设备名称：炭黑02#wg,资产编号：无线网关,属性（gw_os）：Linux,属性（gw_ip）：172.16.30.9),（3、设备编码：th_wg03,设备名称：炭黑03#wg,资产编号：无线网关,属性（gw_os）：Linux,属性（gw_ip）：172.16.30.11),（4、设备编码：th_wg04,设备名称：炭黑04#wg,资产编号：有线网关,属性（gw_os）：Linux,属性（gw_ip）：172.16.30.17),（5、设备编码：th_wg05,设备名称：炭黑05#wg,资产编号：有线网关,属性（gw_os）：Linux,属性（gw_ip）：172.16.30.19),（6、设备编码：th_wg06,设备名称：炭黑06#wg,资产编号：有线网关,属性（gw_os）：Linux,属性（gw_ip）：172.16.30.25),，错误值："]
["网络优化-传感器配置","1.00","1.00","属性：（1、传感器名称：1#煤气加压罗茨鼓风机_电机非驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_001,MAC地址：WXZW020301,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-01,网关：th_wg01),（2、传感器名称：2#煤气加压罗茨鼓风机_电机非驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_004,MAC地址：WXZW020304,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-04,网关：th_wg02),（3、传感器名称：1#原料油泵_电机驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_002,MAC地址：WXZW020302,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-02,网关：th_wg01),（4、传感器名称：1#原料油泵_泵驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_003,MAC地址：WXZW020303,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-03,网关：th_wg01),（5、传感器名称：2#主供风机_电机驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_005,MAC地址：WXZW020305,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-05,网关：th_wg02),（6、传感器名称：3#原料油泵_电机驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_006,MAC地址：WXZW020306,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-06,网关：th_wg03),（7、传感器名称：3#原料油泵_泵驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_007,MAC地址：WXZW020307,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-07,网关：th_wg03),（8、传感器名称：4#主供风机_电机驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_008,MAC地址：WXZW020308,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-08,网关：th_wg04),（9、传感器名称：4#脱硫脱硝风机_电机非驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_009,MAC地址：WXZW020309,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-09,网关：th_wg04),（10、传感器名称：4#煤气加压罗茨鼓风机_电机非驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_010,MAC地址：WXZW020310,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-10,网关：th_wg04),（11、传感器名称：5#原料油泵_泵驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_011,MAC地址：WXZW020311,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-11,网关：th_wg05),（12、传感器名称：5#原料油泵_电机驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_012,MAC地址：WXZW020312,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-12,网关：th_wg05),（13、传感器名称：5#尾气加压风机_电机驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_013,MAC地址：WXZW020313,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-13,网关：th_wg05),（14、传感器名称：6#原料油泵_泵驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_014,MAC地址：WXZW020314,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-14,网关：th_wg06),（15、传感器名称：6#原料油泵_电机驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_015,MAC地址：WXZW020315,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-15,网关：th_wg06),（16、传感器名称：6#主袋反吹风机_电机非驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_016,MAC地址：WXZW020316,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-16,网关：th_wg06),，正确值：（1、1#煤气加压罗茨鼓风机_电机非驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_001,MAC地址：WXZW020301,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-01,网关：th_wg01),（2、1#原料油泵_电机驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_002,MAC地址：WXZW020302,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-02,网关：th_wg01),（3、1#原料油泵_泵驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_003,MAC地址：WXZW020303,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-03,网关：th_wg01),（4、2#煤气加压罗茨鼓风机_电机非驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_004,MAC地址：WXZW020304,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-04,网关：th_wg02),（5、2#主供风机_电机驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_005,MAC地址：WXZW020305,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-05,网关：th_wg02),（6、3#原料油泵_电机驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_006,MAC地址：WXZW020306,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-06,网关：th_wg03),（7、3#原料油泵_泵驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_007,MAC地址：WXZW020307,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-07,网关：th_wg03),（8、4#主供风机_电机驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_008,MAC地址：WXZW020308,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-08,网关：th_wg04),（9、4#脱硫脱硝风机_电机非驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_009,MAC地址：WXZW020309,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-09,网关：th_wg04),（10、4#煤气加压罗茨鼓风机_电机非驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_010,MAC地址：WXZW020310,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-10,网关：th_wg04),（11、5#原料油泵_泵驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_011,MAC地址：WXZW020311,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-11,网关：th_wg05),（12、5#原料油泵_电机驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_012,MAC地址：WXZW020312,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-12,网关：th_wg05),（13、5#尾气加压风机_电机驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_013,MAC地址：WXZW020313,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-13,网关：th_wg05),（14、6#原料油泵_泵驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_014,MAC地址：WXZW020314,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-14,网关：th_wg06),（15、6#原料油泵_电机驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_015,MAC地址：WXZW020315,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-15,网关：th_wg06),（16、6#主袋反吹风机_电机非驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_016,MAC地址：WXZW020316,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-16,网关：th_wg06),，错误值："]
["网络优化-设备配置","1.00","1.00","属性：（设备名称：1#煤气加压罗茨鼓风机,资产编号：hmth_1hx_mqjygfj,关联模型：悬臂离心风机,设备类型：风机,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg01,测点名称1：电机非驱动端H,传感器名称1：1#煤气加压罗茨鼓风机_电机非驱动端H),（设备名称：1#原料油泵,资产编号：hmth_1hx_ylyb,关联模型：旋壳泵,设备类型：泵,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg01,测点名称1：电机驱动端H,传感器名称1：1#原料油泵_电机驱动端H,测点名称2：泵驱动端H,传感器名称2：1#原料油泵_泵驱动端H),（设备名称：2#主供风机,资产编号：hmth_2hx_zgfj,关联模型：多级离心风机,设备类型：风机,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg02,测点名称1：电机驱动端H,传感器名称1：2#主供风机_电机驱动端H),（设备名称：3#原料油泵,资产编号：hmth_3hx_ylyb,关联模型：旋壳泵,设备类型：泵,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg03,测点名称1：电机驱动端H,传感器名称1：3#原料油泵_电机驱动端H,测点名称2：泵驱动端H,传感器名称2：3#原料油泵_泵驱动端H),（设备名称：4#主供风机,资产编号：hmth_4hx_zgfj,关联模型：多级离心风机,设备类型：风机,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg04,测点名称1：电机驱动端H,传感器名称1：4#主供风机_电机驱动端H),（设备名称：5#原料油泵,资产编号：hmth_5hx_ylyb,关联模型：旋壳泵,设备类型：泵,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg05,测点名称1：电机驱动端H,传感器名称1：5#原料油泵_电机驱动端H,测点名称2：泵驱动端H,传感器名称2：5#原料油泵_泵驱动端H),（设备名称：6#原料油泵,资产编号：hmth_6hx_ylyb,关联模型：旋壳泵,设备类型：泵,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg06,测点名称1：电机驱动端H,传感器名称1：6#原料油泵_电机驱动端H,测点名称2：泵驱动端H,传感器名称2：6#原料油泵_泵驱动端H),（设备名称：4#脱硫脱硝风机,资产编号：hmth_4hx_tltxfj,关联模型：多级离心风机,设备类型：风机,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg04,测点名称1：电机非驱动端H,传感器名称1：4#脱硫脱硝风机_电机非驱动端H),（设备名称：4#煤气加压罗茨鼓风机,资产编号：hmth_4hx_mqjygfj,关联模型：悬臂离心风机,设备类型：风机,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg04,测点名称1：电机非驱动端H,传感器名称1：4#煤气加压罗茨鼓风机_电机非驱动端H),（设备名称：6#主袋反吹风机,资产编号：hmth_6hx_zdfcfj,关联模型：悬臂离心风机,设备类型：风机,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg06,测点名称1：电机非驱动端H,传感器名称1：6#主袋反吹风机_电机非驱动端H),（设备名称：5#尾气加压风机,资产编号：hmth_5hx_wqjyfj,关联模型：悬臂离心风机,设备类型：风机,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg05,测点名称1：电机非驱动端H,传感器名称1：5#尾气加压风机_电机驱动端H),（设备名称：2#煤气加压罗茨鼓风机,资产编号：hmth_2hx_mqjygfj,关联模型：悬臂离心风机,设备类型：风机,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg02,测点名称1：电机非驱动端H,传感器名称1：2#煤气加压罗茨鼓风机_电机非驱动端H),，正确值：(设备配置模块-设备名称：1#煤气加压罗茨鼓风机,资产编号：hmth_1hx_mqjygfj,测点名称：电机非驱动端H,传感器名称：1#煤气加压罗茨鼓风机_电机非驱动端H)(设备配置模块-设备名称：1#原料油泵,资产编号：hmth_1hx_ylyb,测点名称：电机驱动端H,传感器名称：1#原料油泵_电机驱动端H)(设备配置模块-设备名称：1#原料油泵,资产编号：hmth_1hx_ylyb,测点名称：泵驱动端H,传感器名称：1#原料油泵_泵驱动端H)(设备配置模块-设备名称：2#煤气加压罗茨鼓风机,资产编号：hmth_2hx_mqjygfj,测点名称：电机非驱动端H,传感器名称：2#煤气加压罗茨鼓风机_电机非驱动端H)(设备配置模块-设备名称：2#主供风机,资产编号：hmth_2hx_zgfj,测点名称：电机驱动端H,传感器名称：2#主供风机_电机驱动端H)(设备配置模块-设备名称：3#原料油泵,资产编号：hmth_3hx_ylyb,测点名称：电机驱动端H,传感器名称：3#原料油泵_电机驱动端H)(设备配置模块-设备名称：3#原料油泵,资产编号：hmth_3hx_ylyb,测点名称：泵驱动端H,传感器名称：3#原料油泵_泵驱动端H)(设备配置模块-设备名称：4#主供风机,资产编号：hmth_4hx_zgfj,测点名称：电机驱动端H,传感器名称：4#主供风机_电机驱动端H)(设备配置模块-设备名称：4#脱硫脱硝风机,资产编号：hmth_4hx_tltxfj,测点名称：电机非驱动端H,传感器名称：4#脱硫脱硝风机_电机非驱动端H)(设备配置模块-设备名称：4#煤气加压罗茨鼓风机,资产编号：hmth_4hx_mqjygfj,测点名称：电机非驱动端H,传感器名称：4#煤气加压罗茨鼓风机_电机非驱动端H)(设备配置模块-设备名称：5#原料油泵,资产编号：hmth_5hx_ylyb,测点名称：泵驱动端H,传感器名称：5#原料油泵_泵驱动端H)(设备配置模块-设备名称：5#原料油泵,资产编号：hmth_5hx_ylyb,测点名称：电机驱动端H,传感器名称：5#原料油泵_电机驱动端H)(设备配置模块-设备名称：5#尾气加压风机,资产编号：hmth_5hx_wqjyfj,测点名称：电机非驱动端H,传感器名称：5#尾气加压风机_电机非驱动端H)(设备配置模块-设备名称：6#原料油泵,资产编号：hmth_6hx_ylyb,测点名称：泵驱动端H,传感器名称：6#原料油泵_泵驱动端H)(设备配置模块-设备名称：6#原料油泵,资产编号：hmth_6hx_ylyb,测点名称：电机驱动端H,传感器名称：6#原料油泵_电机驱动端H)(设备配置模块-设备名称：6#主袋反吹风机,资产编号：hmth_6hx_zdfcfj,测点名称：电机非驱动端H,传感器名称：6#主袋反吹风机_电机非驱动端H)(设备监控模块-关联模型：悬臂离心风机,设备类型：风机,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg01,),(设备监控模块-关联模型：旋壳泵,设备类型：泵,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg01,),(设备监控模块-关联模型：悬臂离心风机,设备类型：风机,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg02,),(设备监控模块-关联模型：多级离心风机,设备类型：风机,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg02,),(设备监控模块-关联模型：旋壳泵,设备类型：泵,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg03,),(设备监控模块-关联模型：多级离心风机,设备类型：风机,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg04,),(设备监控模块-关联模型：多级离心风机,设备类型：风机,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg04,),(设备监控模块-关联模型：悬臂离心风机,设备类型：风机,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg04,),(设备监控模块-关联模型：旋壳泵,设备类型：泵,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg05,),(设备监控模块-关联模型：悬臂离心风机,设备类型：风机,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg05,),(设备监控模块-关联模型：旋壳泵,设备类型：泵,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg06,),(设备监控模块-关联模型：悬臂离心风机,设备类型：风机,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg06,),，错误值："]
["网络规模分析","0.40","0.40","属性：工厂级内网，正确值：工厂级内网，错误值："]
["应用业务分析","0.40","0.40","属性：信息采集业务类应用(现场总线应用、数据采集等)，正确值：信息采集业务类应用(现场总线应用、数据采集等)，错误值："]
["网络带宽要求","0.40","0.40","属性：千兆网络带宽，正确值：千兆网络带宽，错误值："]
["网络安全设备","0.40","0.00","属性：工业网闸,，正确值：物理防火墙，错误值："]
["网络安全技术","0.40","0.40","属性：认证,加密,访问控制,病毒防护，正确值：认证,加密,访问控制,病毒防护，错误值："]
["设备选型","2.00","0.00","属性：未选择设备，正确值：网关1：6，工业交换机1：6，接入交换机：4，汇聚交换机1：1，工业防火墙：1，错误值："]
["网络规划计算","4.00","0.00","属性：未输入配置信息，正确值：，错误值："]
["网关配置1","1.00","1.00","属性：(interface_：wlan 0，ip_address：172.16.30.1，routers：172.16.30.6，domain_name_servers：114.114.114.114，domain_search：8.8.8.8，ipv6：noipv6，已输入reboot)，(设备接入：WXZW020301,WXZW020302,WXZW020303,)，(服务状态: 启动,broker：tcp://172.16.30.110:1883,ClientID：th_project/th_wg01,用户名：iip_iot,密码：admin@123,订阅主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg01,发布主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg01,消息订阅：否)，正确值：(网络配置：interface_：wlan0,，ip_address：172.16.30.1,，routers：172.16.30.6,，domain_name_servers：114.114.114.114,，domain_search：8.8.8.8,，ipv6：noipv6，已输入reboot)，(传感器MAC：WXZW020301、WXZW020302、WXZW020303 )，(边缘服务状态：启动,broker：tcp://172.16.30.110:1883,ClientID：th_project/th_wg01,用户名：iip_iot,密码：admin@123,订阅主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg01,发布主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg01,消息订阅：否)，错误值："]
["网关配置2","1.00","1.00","属性：(interface_：wlan 0，ip_address：172.16.30.9，routers：172.16.30.14，domain_name_servers：114.114.114.114，domain_search：8.8.8.8，ipv6：noipv6，已输入reboot)，(设备接入：WXZW020304,WXZW020305,)，(服务状态: 启动,broker：tcp://172.16.30.110:1883,ClientID：th_project/th_wg02,用户名：iip_iot,密码：admin@123,订阅主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg02,发布主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg02,消息订阅：否)，正确值：(网络配置：interface_：wlan0，ip_address：172.16.30.9，routers：172.16.30.14，domain_name_servers：114.114.114.114，domain_search：8.8.8.8，ipv6：noipv6，已输入reboot)，(传感器MAC：WXZW020304、WXZW020305)，(边缘服务状态：启动,broker：tcp://172.16.30.110:1883,ClientID：th_project/th_wg02,用户名：iip_iot,密码：admin@123,订阅主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg02,发布主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg02,消息订阅：否)，错误值："]
["网关配置3","1.00","1.00","属性：(interface_：wlan 0，ip_address：172.16.30.11，routers：172.16.30.14，domain_name_servers：114.114.114.114，domain_search：8.8.8.8，ipv6：noipv6，已输入reboot)，(设备接入：WXZW020306,WXZW020307,)，(服务状态: 启动,broker：tcp://172.16.30.110:1883,ClientID：th_project/th_wg03,用户名：iip_iot,密码：admin@123,订阅主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg03,发布主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg03,消息订阅：否)，正确值：(网络配置：interface_：wlan0，ip_address：172.16.30.11，routers：172.16.30.14，domain_name_servers：114.114.114.114，domain_search：8.8.8.8，ipv6：noipv6，已输入reboot)，(传感器MAC：WXZW020306、WXZW020307)，(边缘服务状态：启动,broker：tcp://172.16.30.110:1883,ClientID：th_project/th_wg03,用户名：iip_iot,密码：admin@123,订阅主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg03,发布主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg03,消息订阅：否)，错误值："]
["网关配置4","1.00","0.00","属性：(网络配置：interface_：wlan 0，ip_address：2.2.2.2，routers：12.2.2.2，domain_name_servers：2.2.2.2，domain_search：2.2.2.2，ipv6：noipv6，已输入reboot)，(设备接入：WXZW020308,WXZW020309,WXZW020310,)，(服务状态: 启动,broker：tcp://172.16.30.110:1883,ClientID：th_project/th_wg04,用户名：iip_iot,密码：admin@123,订阅主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg04,发布主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg04,消息订阅：否)，正确值：(网络配置：interface_：eth0，ip_address：172.16.30.17，routers：172.16.30.22，domain_name_servers：114.114.114.114，domain_search：8.8.8.8，ipv6：noipv6，已输入reboot)，(传感器MAC：WXZW020308、WXZW020309、WXZW020310)，broker：tcp://172.16.30.110:1883,ClientID：th_project/th_wg04,用户名：iip_iot,密码：admin@123,订阅主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg04,发布主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg04,消息订阅：否)，错误值："]
["网关配置5","1.00","1.00","属性：(interface_：eth 0，ip_address：172.16.30.19，routers：172.16.30.22，domain_name_servers：114.114.114.114，domain_search：8.8.8.8，ipv6：noipv6，已输入reboot)，(设备接入：WXZW020311,WXZW020312,WXZW020313,)，(服务状态: 启动,broker：tcp://172.16.30.110:1883,ClientID：th_project/th_wg05,用户名：iip_iot,密码：admin@123,订阅主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg05,发布主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg05,消息订阅：否)，正确值：(网络配置：interface_：eth0，ip_address：172.16.30.19，routers：172.16.30.22，domain_name_servers：114.114.114.114，domain_search：8.8.8.8，ipv6：noipv6，已输入reboot)，(传感器MAC：WXZW020311、WXZW020312、WXZW020313)，broker：tcp://172.16.30.110:1883,ClientID：th_project/th_wg05,用户名：iip_iot,密码：admin@123,订阅主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg05,发布主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg05,消息订阅：否)，错误值："]
["网关配置6","1.00","1.00","属性：(interface_：eth 0，ip_address：172.16.30.25，routers：172.16.30.30，domain_name_servers：114.114.114.114，domain_search：8.8.8.8，ipv6：noipv6，已输入reboot)，(设备接入：WXZW020314,WXZW020315,WXZW020316,)，(服务状态: 启动,broker：tcp://172.16.30.110:1883,ClientID：th_project/th_wg06,用户名：iip_iot,密码：admin@123,订阅主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg06,发布主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg06,消息订阅：否)，正确值：(网络配置：interface_：eth0，ip_address：172.16.30.25，routers：172.16.30.30，domain_name_servers：114.114.114.114，domain_search：8.8.8.8，ipv6：noipv6，已输入reboot)，(传感器MAC：WXZW020314、WXZW020315、WXZW020316)，broker：tcp://172.16.30.110:1883,ClientID：th_project/th_wg06,用户名：iip_iot,密码：admin@123,订阅主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg06,发布主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg06,消息订阅：否)，错误值："]
["工控机房1","1.00","1.00",""]
["工控机房23","1.00","1.00",""]
["工控机房45","1.00","1.00",""]
["工控机房6","1.00","1.00",""]
["核心机柜","1.00","1.00",""]
["工业防火墙配置","2.00","2.00","属性：(名称:核心交换机，地址模式:静态，IP地址类型:IPv4，IP地址/掩码:172.16.30.33/29，浮动IP:false，UID:1，管理状态:UP，协商模式:自协商，速率:10，双工模式:FULL，MTU:1500，管理访问:HTTP、HTTPS、PING、SSH、DNS、tControl、，接入控制:L2TP、)，(名称:云服务器，地址模式:静态，IP地址类型:IPv4，IP地址/掩码:172.16.30.110/29，浮动IP:false，UID:1，管理状态:UP，协商模式:自协商，速率:10，双工模式:FULL，MTU:1500，管理访问:HTTP、HTTPS、PING、SSH、DNS、tControl、，接入控制:L2TP、)，[(安全域配置：1.名称:Inside，地址模式:未选中，接入控制:ge0/2)，(安全域配置：2.名称:Outside，地址模式:未选中，接入控制:ge0/2)]，[(对象管理：1.名称:local，2.类型:IPv4，3.成员172.16.30.33/29，[(策略配置:1.名称:防火墙策略，2.入接口安全域:Inside，3.地址:local，4.用户:any，5.出接口安全域:Outside，6.目的地址:any，7.服务:any，8.应用:any，9.时间:always，10.动作:PERMIT，11.启用:启用)]，正确值：[(接口配置：1.名称:核心交换机，地址模式:静态，IP地址类型:IPv4，IP地址/掩码:172.16.30.33/29，浮动IP:未选中，UID:1，管理状态:UP，协商模式:自协商，速率:10，双工模式:全双工，MTU:1500，管理访问:HTTP、HTTPS、PING、SSH、DNS、tControl，接入控制:L2TP)，(2.名称:云服务器，地址模式:静态，IP地址类型:IPv4，IP地址/掩码:172.16.30.110/29，浮动IP:未选中，UID:1，管理状态:UP，协商模式:自协商，速率:10，双工模式:全双工，MTU:1500，管理访问:HTTP、HTTPS、PING、SSH、DNS、tControl，接入控制:L2TP)]，[(安全域配置：1.名称:Inside，接口互相访问:未选中，接口选择:ge0/2)，(2.名称:Outside，接口互相访问:未选中，接口选择:ge0/9)]，[(对象管理:1.名称:local，2.类型:IPv4，3.成员172.16.30.33/29)][(策略管理:1.名称:防火墙策略，2.入接口安全域:Inside，3.地址:local，4.用户:any，5.出接口安全域:Outside，6.目的地址:any，7.服务:any8.应用:any，9.时间:always，10.动作:PERMIT，11.启用:启用)]，错误值："]
["网络优化-网关配置","1.00","1.00","属性：（1、设备编码：th_wg01,设备名称：炭黑01#wg,接入类型：无线网关,属性（gw_os）：Linux,属性（gw_ip）：172.16.30.1),（2、设备编码：th_wg03,设备名称：炭黑03#wg,接入类型：无线网关,属性（gw_os）：Linux,属性（gw_ip）：172.16.30.11),（3、设备编码：th_wg02,设备名称：炭黑02#wg,接入类型：无线网关,属性（gw_os）：Linux,属性（gw_ip）：172.16.30.9),（4、设备编码：th_wg04,设备名称：炭黑04#wg,接入类型：有线网关,属性（gw_os）：Linux,属性（gw_ip）：172.16.30.17),（5、设备编码：th_wg05,设备名称：炭黑05#wg,接入类型：有线网关,属性（gw_os）：Linux,属性（gw_ip）：172.16.30.19),（6、设备编码：th_wg06,设备名称：炭黑06#wg,接入类型：有线网关,属性（gw_os）：Linux,属性（gw_ip）：172.16.30.25),，正确值：（1、设备编码：th_wg01,设备名称：炭黑01#wg,资产编号：无线网关,属性（gw_os）：Linux,属性（gw_ip）：172.16.30.1),（2、设备编码：th_wg02,设备名称：炭黑02#wg,资产编号：无线网关,属性（gw_os）：Linux,属性（gw_ip）：172.16.30.9),（3、设备编码：th_wg03,设备名称：炭黑03#wg,资产编号：无线网关,属性（gw_os）：Linux,属性（gw_ip）：172.16.30.11),（4、设备编码：th_wg04,设备名称：炭黑04#wg,资产编号：有线网关,属性（gw_os）：Linux,属性（gw_ip）：172.16.30.17),（5、设备编码：th_wg05,设备名称：炭黑05#wg,资产编号：有线网关,属性（gw_os）：Linux,属性（gw_ip）：172.16.30.19),（6、设备编码：th_wg06,设备名称：炭黑06#wg,资产编号：有线网关,属性（gw_os）：Linux,属性（gw_ip）：172.16.30.25),，错误值："]
["网络优化-传感器配置","1.00","1.00","属性：（1、传感器名称：1#煤气加压罗茨鼓风机_电机非驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_001,MAC地址：WXZW020301,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-01,网关：th_wg01),（2、传感器名称：1#原料油泵_电机驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_002,MAC地址：WXZW020302,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-02,网关：th_wg01),（3、传感器名称：3#原料油泵_泵驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_007,MAC地址：WXZW020307,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-07,网关：th_wg03),（4、传感器名称：3#原料油泵_电机驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_006,MAC地址：WXZW020306,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-06,网关：th_wg03),（5、传感器名称：2#主供风机_电机驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_005,MAC地址：WXZW020305,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-05,网关：th_wg02),（6、传感器名称：2#煤气加压罗茨鼓风机_电机非驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_004,MAC地址：WXZW020304,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-04,网关：th_wg02),（7、传感器名称：1#原料油泵_泵驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_003,MAC地址：WXZW020303,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-03,网关：th_wg01),（8、传感器名称：4#主供风机_电机驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_008,MAC地址：WXZW020308,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-08,网关：th_wg04),（9、传感器名称：4#脱硫脱硝风机_电机非驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_009,MAC地址：WXZW020309,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-09,网关：th_wg04),（10、传感器名称：4#煤气加压罗茨鼓风机_电机非驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_010,MAC地址：WXZW020310,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-10,网关：th_wg04),（11、传感器名称：5#原料油泵_泵驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_011,MAC地址：WXZW020311,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-11,网关：th_wg05),（12、传感器名称：5#原料油泵_电机驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_012,MAC地址：WXZW020312,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-12,网关：th_wg05),（13、传感器名称：5#尾气加压风机_电机驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_013,MAC地址：WXZW020313,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-13,网关：th_wg05),（14、传感器名称：6#原料油泵_泵驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_014,MAC地址：WXZW020314,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-14,网关：th_wg06),（15、传感器名称：6#原料油泵_电机驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_015,MAC地址：WXZW020315,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-15,网关：th_wg06),（16、传感器名称：6#主袋反吹风机_电机非驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_016,MAC地址：WXZW020316,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-16,网关：th_wg06),，正确值：（1、1#煤气加压罗茨鼓风机_电机非驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_001,MAC地址：WXZW020301,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-01,网关：th_wg01),（2、1#原料油泵_电机驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_002,MAC地址：WXZW020302,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-02,网关：th_wg01),（3、1#原料油泵_泵驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_003,MAC地址：WXZW020303,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-03,网关：th_wg01),（4、2#煤气加压罗茨鼓风机_电机非驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_004,MAC地址：WXZW020304,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-04,网关：th_wg02),（5、2#主供风机_电机驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_005,MAC地址：WXZW020305,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-05,网关：th_wg02),（6、3#原料油泵_电机驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_006,MAC地址：WXZW020306,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-06,网关：th_wg03),（7、3#原料油泵_泵驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_007,MAC地址：WXZW020307,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-07,网关：th_wg03),（8、4#主供风机_电机驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_008,MAC地址：WXZW020308,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-08,网关：th_wg04),（9、4#脱硫脱硝风机_电机非驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_009,MAC地址：WXZW020309,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-09,网关：th_wg04),（10、4#煤气加压罗茨鼓风机_电机非驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_010,MAC地址：WXZW020310,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-10,网关：th_wg04),（11、5#原料油泵_泵驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_011,MAC地址：WXZW020311,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-11,网关：th_wg05),（12、5#原料油泵_电机驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_012,MAC地址：WXZW020312,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-12,网关：th_wg05),（13、5#尾气加压风机_电机驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_013,MAC地址：WXZW020313,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-13,网关：th_wg05),（14、6#原料油泵_泵驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_014,MAC地址：WXZW020314,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-14,网关：th_wg06),（15、6#原料油泵_电机驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_015,MAC地址：WXZW020315,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-15,网关：th_wg06),（16、6#主袋反吹风机_电机非驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_016,MAC地址：WXZW020316,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-16,网关：th_wg06),，错误值："]
["网络优化-设备配置","1.00","0.00","属性：（设备名称：1#煤气加压罗茨鼓风机,资产编号：hmth_1hx_mqjygfj,关联模型：悬臂离心风机,设备类型：风机,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg01,测点名称1：电机非驱动端H,传感器名称1：1#煤气加压罗茨鼓风机_电机非驱动端H),（设备名称：1#原料油泵,资产编号：hmth_1hx_ylyb,关联模型：旋壳泵,设备类型：泵,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg01,测点名称1：电机驱动端H,传感器名称1：1#原料油泵_电机驱动端H,测点名称2：泵驱动端H,传感器名称2：1#原料油泵_泵驱动端H),（设备名称：4#脱硫脱硝风机,资产编号：hmth_4hx_tltxfj,关联模型：悬臂离心风机,设备类型：风机,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg04,测点名称1：电机非驱动端H,传感器名称1：4#脱硫脱硝风机_电机非驱动端H),（设备名称：4#主供风机,资产编号：hmth_4hx_zgfj,关联模型：多级离心风机,设备类型：风机,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg04,测点名称1：电机驱动端H,传感器名称1：4#主供风机_电机驱动端H),（设备名称：3#原料油泵,资产编号：hmth_3hx_ylyb,关联模型：旋壳泵,设备类型：泵,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg03,测点名称1：电机驱动端H,传感器名称1：3#原料油泵_电机驱动端H,测点名称2：泵驱动端H,传感器名称2：3#原料油泵_泵驱动端H),（设备名称：2#主供风机,资产编号：hmth_2hx_zgfj,关联模型：多级离心风机,设备类型：风机,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg02,测点名称1：电机驱动端H,传感器名称1：2#主供风机_电机驱动端H),（设备名称：2#煤气加压罗茨鼓风机,资产编号：hmth_2hx_mqjygfj,关联模型：悬臂离心风机,设备类型：风机,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg02,测点名称1：电机非驱动端H,传感器名称1：2#煤气加压罗茨鼓风机_电机非驱动端H),（设备名称：4#煤气加压罗茨鼓风机,资产编号：hmth_4hx_mqjygfj,关联模型：悬臂离心风机,设备类型：风机,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg04,测点名称1：电机非驱动端H,传感器名称1：4#煤气加压罗茨鼓风机_电机非驱动端H),（设备名称：5#原料油泵,资产编号：hmth_5hx_ylyb,关联模型：旋壳泵,设备类型：泵,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg05,测点名称1：电机驱动端H,传感器名称1：5#原料油泵_电机驱动端H,测点名称2：泵驱动端H,传感器名称2：5#原料油泵_泵驱动端H),（设备名称：6#原料油泵,资产编号：hmth_6hx_ylyb,关联模型：旋壳泵,设备类型：泵,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg06,测点名称1：电机驱动端H,传感器名称1：6#原料油泵_电机驱动端H,测点名称2：泵驱动端H,传感器名称2：6#原料油泵_泵驱动端H),（设备名称：6#主袋反吹风机,资产编号：hmth_6hx_zdfcfj,关联模型：悬臂离心风机,设备类型：风机,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg06,测点名称1：电机非驱动端H,传感器名称1：6#主袋反吹风机_电机非驱动端H),（设备名称：5#尾气加压风机,资产编号：hmth_5hx_wqjyfj,关联模型：悬臂离心风机,设备类型：风机,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg05,测点名称1：电机非驱动端H,传感器名称1：5#尾气加压风机_电机驱动端H),，正确值：(设备配置模块-设备名称：1#煤气加压罗茨鼓风机,资产编号：hmth_1hx_mqjygfj,测点名称：电机非驱动端H,传感器名称：1#煤气加压罗茨鼓风机_电机非驱动端H)(设备配置模块-设备名称：1#原料油泵,资产编号：hmth_1hx_ylyb,测点名称：电机驱动端H,传感器名称：1#原料油泵_电机驱动端H)(设备配置模块-设备名称：1#原料油泵,资产编号：hmth_1hx_ylyb,测点名称：泵驱动端H,传感器名称：1#原料油泵_泵驱动端H)(设备配置模块-设备名称：2#煤气加压罗茨鼓风机,资产编号：hmth_2hx_mqjygfj,测点名称：电机非驱动端H,传感器名称：2#煤气加压罗茨鼓风机_电机非驱动端H)(设备配置模块-设备名称：2#主供风机,资产编号：hmth_2hx_zgfj,测点名称：电机驱动端H,传感器名称：2#主供风机_电机驱动端H)(设备配置模块-设备名称：3#原料油泵,资产编号：hmth_3hx_ylyb,测点名称：电机驱动端H,传感器名称：3#原料油泵_电机驱动端H)(设备配置模块-设备名称：3#原料油泵,资产编号：hmth_3hx_ylyb,测点名称：泵驱动端H,传感器名称：3#原料油泵_泵驱动端H)(设备配置模块-设备名称：4#主供风机,资产编号：hmth_4hx_zgfj,测点名称：电机驱动端H,传感器名称：4#主供风机_电机驱动端H)(设备配置模块-设备名称：4#脱硫脱硝风机,资产编号：hmth_4hx_tltxfj,测点名称：电机非驱动端H,传感器名称：4#脱硫脱硝风机_电机非驱动端H)(设备配置模块-设备名称：4#煤气加压罗茨鼓风机,资产编号：hmth_4hx_mqjygfj,测点名称：电机非驱动端H,传感器名称：4#煤气加压罗茨鼓风机_电机非驱动端H)(设备配置模块-设备名称：5#原料油泵,资产编号：hmth_5hx_ylyb,测点名称：泵驱动端H,传感器名称：5#原料油泵_泵驱动端H)(设备配置模块-设备名称：5#原料油泵,资产编号：hmth_5hx_ylyb,测点名称：电机驱动端H,传感器名称：5#原料油泵_电机驱动端H)(设备配置模块-设备名称：5#尾气加压风机,资产编号：hmth_5hx_wqjyfj,测点名称：电机驱动端H,传感器名称：5#尾气加压风机_电机驱动端H)(设备配置模块-设备名称：6#原料油泵,资产编号：hmth_6hx_ylyb,测点名称：泵驱动端H,传感器名称：6#原料油泵_泵驱动端H)(设备配置模块-设备名称：6#原料油泵,资产编号：hmth_6hx_ylyb,测点名称：电机驱动端H,传感器名称：6#原料油泵_电机驱动端H)(设备配置模块-设备名称：6#主袋反吹风机,资产编号：hmth_6hx_zdfcfj,测点名称：电机非驱动端H,传感器名称：6#主袋反吹风机_电机非驱动端H)(设备监控模块-关联模型：悬臂离心风机,设备类型：风机,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg01,),(设备监控模块-关联模型：旋壳泵,设备类型：泵,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg01,),(设备监控模块-关联模型：悬臂离心风机,设备类型：风机,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg02,),(设备监控模块-关联模型：多级离心风机,设备类型：风机,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg02,),(设备监控模块-关联模型：旋壳泵,设备类型：泵,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg03,),(设备监控模块-关联模型：多级离心风机,设备类型：风机,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg04,),(设备监控模块-关联模型：多级离心风机,设备类型：风机,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg04,),(设备监控模块-关联模型：悬臂离心风机,设备类型：风机,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg04,),(设备监控模块-关联模型：旋壳泵,设备类型：泵,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg05,),(设备监控模块-关联模型：悬臂离心风机,设备类型：风机,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg05,),(设备监控模块-关联模型：旋壳泵,设备类型：泵,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg06,),(设备监控模块-关联模型：多级离心风机,设备类型：风机,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg06,),，错误值："]
["DB-IotLite网关有线","4.00","0.00","属性：【ippz_wangkou】【ippz_ip】【ippz_zwym】【ippz_mrwg】【ippz_dns_sx】【ippz_dns_by】【tdpz_qdmc】【tdpz_ip】【tdpz_port】【tdpz_cssj】【tdpz_jgsj】【tdpz_lxsj】【tdpz_watchtime】【cjdpz_tagid】【cjdpz_mc】【cjdpz_sjq】【cjdpz_jcqdz】【cjdpz_cjsjlx】【cjdpz_dxsx】【mqtt_ip】【mqtt_port】【mqtt_wgsn】【mqtt_sssjfbzt】【mqtt_sczq】【mqtt_cjd_tagid】，正确值：【ETH1】【172.20.96.5】【255.255.255.240】【172.20.96.1】【8.8.8.8】【114.114.114.114】【ModbusTCPClient】【172.20.100.4】【502】【1000】【500】【0】【1】【MachinePamHID910】【产量】【4X (Holding Register)】【4737】【uint16】【只读】【172.20.60.12】【1883】【2000808010】【dbzn/gateway/iotlite/2000808010】【10】【MachinePamHID910】，错误值：【ETH0】【2.22.2.2】【2.2.2.2】【2.2.2.2】【2.2.2.2】【2.2.2.2】【OPCDAClient】【2.2.2.2】【2】【2】【2】【2】【0】【MachinePamHID909】【急停状态】【0X (Coil Status)】【1】【 bool】【读写】【1.1.1.1】【1】【1】【1】【1】【MachinePamHID909】"]
["DB-IotLite网关无线","3.00","0.00","属性：【ippz_wifi_ssid】【ippz_wifi_mm】【ippz_ip】【ippz_zwym】【ippz_mrwg】【ippz_dns_sx】【ippz_dns_by】【ippz_mac】【tdpz_tdmc】【tdpz_qdmc】【tdpz_chuankou】【tdpz_btl】【tdpz_sjw】【tdpz_tzw】【tdpz_jojy】【tdpz_cgsj】【tdpz_jgsj】【tdpz_lxsj】【tdpz_cfcs】【sbpz_sbid】【sbpz_sbmc】【cjdpz_sjq】【cjdpz_jcqdz】【cjdpz_cjsjlx】【cjdpz_zjx】【mqtt_qiyong】【mqtt_ip】【mqtt_port】【mqtt_wgsn】【mqtt_sssjfbzt】【mqtt_qos】【mqtt_sczq】【mqtt_cjd_sbmc】，正确值：【无线区无线网】【admin@1234】【172.20.160.8】【255.255.255.240】【172.20.160.1】【8.8.8.8】【114.114.114.114】【3C:2D:50:20:30:3D】【无线区Channel1】【ModbusRTU_over_TCP】【com2】【115200】【7】【1】【无校验（none）】【500】【1000】【0】【2】【无线区加工设备1】【无线区精雕1】【4X (Holding Register)】【5729】【uint16】【Null】【1】【172.20.60.12】【1883】【2000808012】【dbzn/gateway/iotlite/2000808012】【qos1】【10】【无线区精雕1】，错误值：【2】【2】【2.2.2.2】【2.2.2.2】【2.2.2.2】【2.2.2.2】【2.2.2.2】【22】【有线区Channel1】【OPCXMLDAClient】【com1】【1200】【8】【2】【奇校验】【1】【1】【1】【1】【有线区加工设备1】【有线区精雕1】【1X (Input Status)】【1】【bit】【Big-endian（4321）】【0】【1.1.1.1】【1】【1】【1】【qos0】【1】【有线区精雕1】"]
["DB-IotLite网关无线","3.00","0.00","属性：【ippz_wifi_ssid】【ippz_wifi_mm】【ippz_ip】【ippz_zwym】【ippz_mrwg】【ippz_dns_sx】【ippz_dns_by】【tdpz_td】【tdpz_qdmc】【tdpz_chuankou】【tdpz_btl】【tdpz_sjw】【tdpz_tzw】【tdpz_jojy】【tdpz_cgsj】【tdpz_jgsj】【tdpz_lxsj】【tdpz_cfcs】【sbpz_sbdz】【cjdpz_mc】【cjdpz_jcqdz】【mqtt_qiyong】【mqtt_ip】【mqtt_port】【mqtt_wgsn】【mqtt_sssjfbzt】【mqtt_qos】【mqtt_sczq】，正确值：【无线区无线网】【admin@1234】【172.20.160.8】【255.255.255.240】【172.20.160.1】【8.8.8.8】【114.114.114.114】【串口】【ModbusRTU_over_TCP】【com2】【115200】【7】【1】【无校验（none）】【500】【1000】【0】【2】【1】【急停状态】【5729】【1】【172.20.60.12】【1883】【2000808012】【dbzn/gateway/iotlite/2000808012】【qos1】【10】，错误值：【111】【121232】【127.0.0.1】【255.255.255.0】【192.168.1.2】【5.5.5.5】【5.5.5.5】【网口】【ModbusTCPClient】【com1】【】【8】【】【】【1】【2】【1】【3】【213213】【产量】【1232】【0】【127.0.0.1】【80】【123】【123】【】【5】"]
["DB-IotLite网关有线","4.00","0.00","属性：【ippz_wangkou】【ippz_ip】【ippz_zwym】【ippz_mrwg】【ippz_dns_sx】【ippz_dns_by】【tdpz_ip】【tdpz_port】【tdpz_cssj】【tdpz_jgsj】【tdpz_lxsj】【tdpz_cfcs】【cjdpz_tagid】【cjdpz_mc】【cjdpz_sjq】【cjdpz_jcqdz】【mqtt_ip】【mqtt_port】【mqtt_wgsn】【mqtt_sssjfbzt】【mqtt_sczq】【mqtt_cjd_tagid】，正确值：【ETH1】【172.20.96.5】【255.255.255.240】【172.20.96.1】【8.8.8.8】【114.114.114.114】【172.20.100.4】【502】【1000】【500】【0】【2】【MachinePamHID910】【产量】【4X (Holding Register)】【4737】【172.20.60.12】【1883】【2000808010】【dbzn/gateway/iotlite/2000808010】【10】【MachinePamHID910】，错误值：【ETH0】【2.2.3.4】【255.255.255.0】【192.168.1.1】【5.5.5.5】【5.5.5.5】【127.2.3.4】【8009】【1】【2】【4】【3】【MachinePamHID909】【急停状态】【0X (Coil Status)】【111】【127.0.0.1】【789】【123】【111】【5】【MachinePamHID909】"]
["DB-IotLite网关有线","4.00","0.00","属性：【ippz_wangkou】【ippz_ip】【ippz_zwym】【ippz_mrwg】【ippz_dns_sx】【ippz_dns_by】【tdpz_ip】【tdpz_port】【tdpz_cssj】【tdpz_lxsj】【tdpz_cfcs】【cjdpz_tagid】【cjdpz_mc】【cjdpz_sjq】【cjdpz_jcqdz】【mqtt_ip】【mqtt_port】【mqtt_wgsn】【mqtt_sssjfbzt】【mqtt_sczq】【mqtt_cjd_tagid】，正确值：【ETH1】【172.20.96.5】【255.255.255.240】【172.20.96.1】【8.8.8.8】【114.114.114.114】【172.20.100.4】【502】【1000】【0】【2】【MachinePamHID910】【产量】【4X (Holding Register)】【4737】【172.20.60.12】【1883】【2000808010】【dbzn/gateway/iotlite/2000808010】【10】【MachinePamHID910】，错误值：【ETH0】【1.1.1.1】【255.255.255.0】【192.168.1.1】【5.5.5.5】【5.5.5.5】【1.1.1.1】【1】【500】【100】【3】【MachinePamHID909】【急停状态】【0X (Coil Status)】【11】【1.1.1.1】【50】【1】【11】【1】【MachinePamHID909】"]
["DB-IotLite网关有线","4.00","0.00","属性：【ippz_wangkou】【ippz_ip】【ippz_zwym】【ippz_mrwg】【ippz_dns_sx】【ippz_dns_by】【wgpz_wgmc】【wgpz_wgid】【wgpz_wglx】【tdpz_qdmc】【tdpz_ip】【tdpz_port】【tdpz_cssj】【tdpz_jgsj】【tdpz_lxsj】【tdpz_watchtime】【cjdpz_tagid】【cjdpz_mc】【cjdpz_sjq】【cjdpz_jcqdz】【cjdpz_cjsjlx】【cjdpz_dxsx】【mqtt_ip】【mqtt_port】【mqtt_wgsn】【mqtt_sssjfbzt】【mqtt_qos】【mqtt_scms】【mqtt_sczq】【DBIotLiteYx】【mqtt_cjd_sbmc】【mqtt_cjd_tagid】，正确值：【ETH1】【172.20.96.5】【255.255.255.240】【172.20.96.1】【8.8.8.8】【114.114.114.114】【有线区网关1】【LAN-BOX1】【MODBUS网关】【ModbusTCPClient】【172.20.100.4】【502】【1000】【500】【0】【1】【MachinePamHID910】【产量】【4X (Holding Register)】【4737】【uint16】【只读】【172.20.60.12】【1883】【2000808010】【dbzn/gateway/iotlite/2000808010】【qos1】【周期上传】【10】【[\"采集成功\"]】【有线区精雕1】【MachinePamHID910】，错误值：【】【】【255.255.255.0】【192.168.1.1】【5.5.5.5】【5.5.5.5】【】【】【】【ModbusRTU_over_TCP】【222.2.2.2】【2】【22】【2】【2】【0】【MachinePamHID909】【急停状态】【0X (Coil Status)】【1】【 bool】【读写】【】【】【】【】【qos0】【整点上传】【5】【】【】【】"]
["DB-IotLite网关无线","3.00","0.00","属性：【ippz_lwfs】【ippz_wifi_ssid】【ippz_wifi_mm】【ippz_ip】【ippz_zwym】【ippz_mrwg】【ippz_dns_sx】【ippz_dns_by】【wgpz_wgmc】【wgpz_wgid】【wgpz_wglx】【tdpz_tdmc】【tdpz_qdmc】【tdpz_chuankou】【tdpz_btl】【tdpz_sjw】【tdpz_jojy】【tdpz_cgsj】【tdpz_jgsj】【tdpz_lxsj】【tdpz_cfcs】【sbpz_sbid】【sbpz_sbmc】【sbpz_sbdz】【sbpz_jysb】【cjdpz_tagid】【cjdpz_mc】【cjdpz_sjq】【cjdpz_jcqdz】【cjdpz_cjsjlx】【cjdpz_zjx】【cjdpz_dxsx】【cjdpz_beilv】【mqtt_ip】【mqtt_port】【mqtt_wgsn】【mqtt_sssjfbzt】【mqtt_qos】【mqtt_scms】【mqtt_sczq】【DBIotLiteWx】【mqtt_cjd_sbmc】【mqtt_cjd_tagid】，正确值：【无线】【无线区无线网】【admin@1234】【172.20.160.8】【255.255.255.240】【172.20.160.1】【8.8.8.8】【114.114.114.114】【无线区网关1】【WLAN-BOX1】【MODBUS网关】【无线区Channel1】【ModbusRTU_over_TCP】【com2】【115200】【7】【无校验（none）】【500】【1000】【0】【2】【无线区加工设备1】【无线区精雕1】【1】【0】【MachinePamHID909】【急停状态】【4X (Holding Register)】【5729】【uint16】【Null】【只读】【1】【172.20.60.12】【1883】【2000808012】【dbzn/gateway/iotlite/2000808012】【qos1】【周期上传】【10】【[\"采集成功\"]】【无线区精雕1】【MachinePamHID909】，错误值：【】【】【】【】【255.255.255.0】【192.168.1.2】【5.5.5.5】【5.5.5.5】【】【】【】【有线区Channel1】【OPCUAClient】【com1】【1200】【8】【奇校验】【1】【1】【1】【1】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】"]
["DB-IotLite网关有线","4.00","0.00","属性：【ippz_wangkou】【ippz_ip】【ippz_zwym】【ippz_mrwg】【ippz_dns_sx】【ippz_dns_by】【wgpz_wgmc】【wgpz_wgid】【wgpz_wglx】【tdpz_qdmc】【tdpz_ip】【tdpz_port】【tdpz_cssj】【tdpz_lxsj】【tdpz_cfcs】【tdpz_watchtime】【cjdpz_tagid】【cjdpz_mc】【cjdpz_sjq】【cjdpz_jcqdz】【cjdpz_cjsjlx】【cjdpz_dxsx】【mqtt_ip】【mqtt_port】【mqtt_wgsn】【mqtt_sssjfbzt】【mqtt_qos】【mqtt_scms】【mqtt_sczq】【DBIotLiteYx】【mqtt_cjd_sbmc】【mqtt_cjd_tagid】，正确值：【ETH1】【172.20.96.5】【255.255.255.240】【172.20.96.1】【8.8.8.8】【114.114.114.114】【有线区网关1】【LAN-BOX1】【MODBUS网关】【ModbusTCPClient】【172.20.100.4】【502】【1000】【0】【2】【1】【MachinePamHID910】【产量】【4X (Holding Register)】【4737】【uint16】【只读】【172.20.60.12】【1883】【2000808010】【dbzn/gateway/iotlite/2000808010】【qos1】【周期上传】【10】【[\"采集成功\"]】【有线区精雕1】【MachinePamHID910】，错误值：【】【】【255.255.255.0】【192.168.1.1】【5.5.5.5】【5.5.5.5】【】【】【】【ModbusRTU_over_TCP】【1.1.1.1】【1】【500】【100】【3】【0】【MachinePamHID909】【急停状态】【0X (Coil Status)】【1】【 bool】【读写】【】【】【】【】【qos0】【整点上传】【5】【】【】【】"]
["DB-IotLite网关无线","3.00","0.00","属性：【ippz_wifi_ssid】【ippz_wifi_mm】【ippz_ip】【ippz_zwym】【ippz_mrwg】【ippz_dns_sx】【ippz_dns_by】【wgpz_wgmc】【wgpz_wgid】【wgpz_wglx】【tdpz_tdmc】【tdpz_td】【tdpz_qdmc】【tdpz_chuankou】【tdpz_btl】【tdpz_sjw】【tdpz_tzw】【tdpz_jojy】【tdpz_cgsj】【tdpz_jgsj】【tdpz_lxsj】【tdpz_cfcs】【sbpz_sbid】【sbpz_sbmc】【sbpz_sbdz】【sbpz_jysb】【cjdpz_tagid】【cjdpz_mc】【cjdpz_sjq】【cjdpz_jcqdz】【cjdpz_cjsjlx】【cjdpz_zjx】【cjdpz_dxsx】【cjdpz_beilv】【mqtt_ip】【mqtt_port】【mqtt_wgsn】【mqtt_sssjfbzt】【mqtt_qos】【mqtt_scms】【mqtt_sczq】【DBIotLiteWx】【mqtt_cjd_sbmc】【mqtt_cjd_tagid】，正确值：【无线区无线网】【admin@1234】【172.20.160.8】【255.255.255.240】【172.20.160.1】【8.8.8.8】【114.114.114.114】【无线区网关1】【WLAN-BOX1】【MODBUS网关】【无线区Channel1】【串口】【ModbusRTU_over_TCP】【com2】【115200】【7】【1】【无校验（none）】【500】【1000】【0】【2】【无线区加工设备1】【无线区精雕1】【1】【0】【MachinePamHID909】【急停状态】【4X (Holding Register)】【5729】【uint16】【Null】【只读】【1】【172.20.60.12】【1883】【2000808012】【dbzn/gateway/iotlite/2000808012】【qos1】【周期上传】【10】【[\"采集成功\"]】【无线区精雕1】【MachinePamHID909】，错误值：【1】【1】【...】【255.255.255.0】【192.168.1.2】【5.5.5.5】【5.5.5.5】【】【】【】【】【】【】【com1】【】【8】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】"]
["DB-IotLite网关有线","4.00","0.00","属性：【ippz_ip】【ippz_zwym】【ippz_mrwg】【ippz_dns_sx】【ippz_dns_by】【ippz_mac】【wgpz_wgmc】【wgpz_wgid】【wgpz_wglx】【tdpz_tdmc】【tdpz_td】【tdpz_qdmc】【tdpz_ip】【tdpz_port】【tdpz_cssj】【tdpz_jgsj】【tdpz_lxsj】【tdpz_cfcs】【tdpz_watchtime】【tdpz_cjsylxdz】【tdpz_dxzkb】【tdpz_050F】【tdpz_0610】【sbpz_sbid】【sbpz_sbmc】【sbpz_mac】【sbpz_jysb】【sbpz_jdzxz】【cjdpz_tagid】【cjdpz_mc】【cjdpz_sjq】【cjdpz_jcqdz】【cjdpz_cjsjlx】【cjdpz_zjx】【cjdpz_dxsx】【cjdpz_beilv】【mqtt_qiyong】【mqtt_ip】【mqtt_port】【mqtt_wgsn】【mqtt_sssjfbzt】【mqtt_qos】【mqtt_scms】【mqtt_sczq】【DBIotLiteYx】【mqtt_cjd_sbmc】【mqtt_cjd_tagid】，正确值：【172.20.96.5】【255.255.255.240】【172.20.96.1】【8.8.8.8】【114.114.114.114】【3C:2D:50:20:30:3D】【有线区网关1】【LAN-BOX1】【MODBUS网关】【有线区Channel1】【网口】【ModbusTCPClient】【172.20.100.4】【502】【1000】【500】【0】【2】【1】【1】【1:1】【auto】【auto】【有线区加工设备1】【有线区精雕1】【3C:2D:50:20:30:3D】【0】【1】【MachinePamHID910】【产量】【4X (Holding Register)】【4737】【uint16】【Null】【只读】【1】【1】【172.20.60.12】【1883】【2000808010】【dbzn/gateway/iotlite/2000808010】【qos1】【周期上传】【10】【[\"采集成功\"]】【有线区精雕1】【MachinePamHID910】，错误值：【1.1.1.1】【1.1.1.1】【1.1.1.1】【1.1.1.1】【1.1.1.1】【1】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】"]
["DB-IotLite网关有线","4.00","0.00","属性：【ippz_ip】【ippz_zwym】【ippz_mrwg】【ippz_dns_sx】【ippz_dns_by】【tdpz_qdmc】【tdpz_ip】【tdpz_port】【tdpz_cssj】【tdpz_lxsj】【tdpz_cfcs】【cjdpz_tagid】【cjdpz_mc】【cjdpz_jcqdz】【mqtt_ip】【mqtt_port】【mqtt_wgsn】【mqtt_sssjfbzt】【mqtt_sczq】【mqtt_cjd_tagid】，正确值：【172.20.96.5】【255.255.255.240】【172.20.96.1】【8.8.8.8】【114.114.114.114】【ModbusTCPClient】【172.20.100.4】【502】【1000】【0】【2】【MachinePamHID910】【产量】【4737】【172.20.60.12】【1883】【2000808010】【dbzn/gateway/iotlite/2000808010】【10】【MachinePamHID910】，错误值：【1.1.1.1】【255.255.255.0】【192.168.1.1】【5.5.5.5】【5.5.5.5】【ModbusRTU_over_TCP】【127.1.1.1】【80】【500】【100】【3】【MachinePamHID909】【急停状态】【8005】【1.1.1.1】【80】【1234】【21312312】【50】【MachinePamHID909】"]
["网络规模分析","0.40","0.40","属性：工厂级内网，正确值：工厂级内网，错误值："]
["应用业务分析","0.40","0.40","属性：信息采集业务类应用(现场总线应用、数据采集等)，正确值：信息采集业务类应用(现场总线应用、数据采集等)，错误值："]
["网络带宽要求","0.40","0.40","属性：千兆网络带宽，正确值：千兆网络带宽，错误值："]
["网络安全设备","0.40","0.40","属性：物理防火墙，正确值：物理防火墙，错误值："]
["网络安全技术","0.40","0.40","属性：认证,加密,访问控制,病毒防护，正确值：认证,加密,访问控制,病毒防护，错误值："]
["工控机房6","1.00","0.00",""]
["设备选型","2.00","0.00","属性：未选择设备，正确值：网关1：6，工业交换机1：6，接入交换机：4，汇聚交换机1：1，工业防火墙：1，错误值："]
["核心机柜","1.00","0.00",""]
["工业防火墙配置","2.00","0.00","属性：模块未填写，正确值：，错误值："]
["网络优化-设备配置","1.00","0.00","属性：答案未填写，正确值：（1、设备编码：th_wg01,设备名称：炭黑01#wg,资产编号：无线网关,属性（gw_os）：Linux,属性（gw_ip）：172.16.30.1),（2、设备编码：th_wg02,设备名称：炭黑02#wg,资产编号：无线网关,属性（gw_os）：Linux,属性（gw_ip）：172.16.30.9),（3、设备编码：th_wg03,设备名称：炭黑03#wg,资产编号：无线网关,属性（gw_os）：Linux,属性（gw_ip）：172.16.30.11),（4、设备编码：th_wg04,设备名称：炭黑04#wg,资产编号：有线网关,属性（gw_os）：Linux,属性（gw_ip）：172.16.30.17),（5、设备编码：th_wg05,设备名称：炭黑05#wg,资产编号：有线网关,属性（gw_os）：Linux,属性（gw_ip）：172.16.30.19),（6、设备编码：th_wg06,设备名称：炭黑06#wg,资产编号：有线网关,属性（gw_os）：Linux,属性（gw_ip）：172.16.30.25),，错误值："]
["网络优化-传感器配置","1.00","0.00","属性：答案未填写，正确值：，错误值："]
["网络优化-设备配置","1.00","0.00","属性：答案未填写，正确值：，错误值："]
["DB-IotLite网关有线","4.00","0.00","属性：【ippz_wangkou】【ippz_ip】【ippz_zwym】【ippz_mrwg】【ippz_dns_sx】【ippz_dns_by】【wgpz_wgmc】【wgpz_wgid】【wgpz_wglx】【tdpz_qdmc】【tdpz_ip】【tdpz_port】【tdpz_cssj】【tdpz_lxsj】【tdpz_cfcs】【cjdpz_jcqdz】【cjdpz_cjsjlx】【cjdpz_dxsx】【mqtt_ip】【mqtt_port】【mqtt_wgsn】【mqtt_sssjfbzt】【mqtt_sczq】，正确值：【ETH1】【172.20.96.5】【255.255.255.240】【172.20.96.1】【8.8.8.8】【114.114.114.114】【有线区网关1】【LAN-BOX1】【MODBUS网关】【ModbusTCPClient】【172.20.100.4】【502】【1000】【0】【2】【4737】【uint16】【只读】【172.20.60.12】【1883】【2000808010】【dbzn/gateway/iotlite/2000808010】【10】，错误值：【】【】【255.255.255.0】【192.168.1.1】【5.5.5.5】【5.5.5.5】【】【】【】【OPCUAClient】【1.1.1.1】【1】【500】【100】【3】【1】【 bool】【读写】【1.1.1.1】【1】【1】【1】【1】"]
["DB-IotLite网关有线","4.00","0.00","属性：【ippz_wangkou】【ippz_ip】【ippz_zwym】【ippz_mrwg】【ippz_dns_sx】【ippz_dns_by】【wgpz_wgmc】【wgpz_wgid】【wgpz_wglx】【tdpz_qdmc】【tdpz_ip】【tdpz_port】【tdpz_cssj】【tdpz_lxsj】【tdpz_cfcs】【cjdpz_tagid】【cjdpz_mc】【cjdpz_sjq】【cjdpz_jcqdz】【cjdpz_cjsjlx】【cjdpz_dxsx】【cjdpz_beilv】【mqtt_ip】【mqtt_port】【mqtt_wgsn】【mqtt_sssjfbzt】【mqtt_qos】【mqtt_scms】【mqtt_sczq】【DBIotLiteYx】【mqtt_cjd_sbmc】【mqtt_cjd_tagid】，正确值：【ETH1】【172.20.96.5】【255.255.255.240】【172.20.96.1】【8.8.8.8】【114.114.114.114】【有线区网关1】【LAN-BOX1】【MODBUS网关】【ModbusTCPClient】【172.20.100.4】【502】【1000】【0】【2】【MachinePamHID910】【产量】【4X (Holding Register)】【4737】【uint16】【只读】【1】【172.20.60.12】【1883】【2000808010】【dbzn/gateway/iotlite/2000808010】【qos1】【周期上传】【10】【[\"采集成功\"]】【有线区精雕1】【MachinePamHID910】，错误值：【】【】【255.255.255.0】【192.168.1.1】【5.5.5.5】【5.5.5.5】【】【】【】【ModbusRTU_over_TCP】【1.1.1.1】【1】【500】【100】【3】【MachinePamHID909】【急停状态】【0X (Coil Status)】【1】【 bool】【读写】【 0.1】【】【】【】【】【qos0】【整点上传】【5】【】【】【】"]
["云端配置页面网关配置","2.00","0.00",""]
["工业网闸无线","3.00","0.00","属性：【wlgl_nw_ip】【clgl_rkwg】【clgl_rkip】【clgl_ckip】【cmdlist_qsdz】【cmdlist_dzcd】，正确值：【172.20.164.11】【172.20.164.1】【172.20.164.11】【172.20.58.13】【0】【28865】，错误值：【172.20.58.13】【172.20.113.1】【1.1.1.1】【1.1.1.1】【1】【1】"]
["串口服务器有线","2.00","2.00",""]
["云端配置页面网关维护","2.00","2.00",""]
["斥候工业网关无线","3.00","3.00",""]
["云端配置页面网关配置","2.00","2.00",""]
["需求分析","0.00","0.00","属性：该模块未选择答案，正确值：，错误值："]
["设备选型","2.00","0.00","属性：未选择设备，正确值：网关1：6，工业交换机1：6，接入交换机：4，汇聚交换机1：1，工业防火墙：1，错误值："]
["网络规划计算","4.00","0.00","属性：未输入配置信息，正确值：，错误值："]
["网关配置1","1.00","1.00","属性：(interface_：wlan 0，ip_address：172.16.30.1，routers：172.16.30.6，domain_name_servers：114.114.114.114，domain_search：8.8.8.8，ipv6：noipv6，已输入reboot)，(设备接入：WXZW020301,WXZW020302,WXZW020303,)，(服务状态: 启动,broker：tcp://172.16.30.110:1883,ClientID：th_project/th_wg01,用户名：iip_iot,密码：admin@123,订阅主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg01,发布主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg01,消息订阅：否)，正确值：(网络配置：interface_：wlan0,，ip_address：172.16.30.1,，routers：172.16.30.6,，domain_name_servers：114.114.114.114,，domain_search：8.8.8.8,，ipv6：noipv6，已输入reboot)，(传感器MAC：WXZW020301、WXZW020302、WXZW020303 )，(边缘服务状态：启动,broker：tcp://172.16.30.110:1883,ClientID：th_project/th_wg01,用户名：iip_iot,密码：admin@123,订阅主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg01,发布主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg01,消息订阅：否)，错误值："]
["网关配置2","1.00","0.00","属性：(网关未配置)，(设备接入未配置)，(数据上云未配置)，正确值：(网络配置：interface_：wlan0，ip_address：172.16.30.9，routers：172.16.30.14，domain_name_servers：114.114.114.114，domain_search：8.8.8.8，ipv6：noipv6，已输入reboot)，(传感器MAC：WXZW020304、WXZW020305)，(边缘服务状态：启动,broker：tcp://172.16.30.110:1883,ClientID：th_project/th_wg02,用户名：iip_iot,密码：admin@123,订阅主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg02,发布主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg02,消息订阅：否)，错误值："]
["网关配置3","1.00","0.00","属性：(网关未配置)，(设备接入未配置)，(数据上云未配置)，正确值：(网络配置：interface_：wlan0，ip_address：172.16.30.11，routers：172.16.30.14，domain_name_servers：114.114.114.114，domain_search：8.8.8.8，ipv6：noipv6，已输入reboot)，(传感器MAC：WXZW020306、WXZW020307)，(边缘服务状态：启动,broker：tcp://172.16.30.110:1883,ClientID：th_project/th_wg03,用户名：iip_iot,密码：admin@123,订阅主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg03,发布主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg03,消息订阅：否)，错误值："]
["网关配置4","1.00","0.00","属性：(网关未配置)，(设备接入未配置)，(数据上云未配置)，正确值：(网络配置：interface_：eth0，ip_address：172.16.30.17，routers：172.16.30.22，domain_name_servers：114.114.114.114，domain_search：8.8.8.8，ipv6：noipv6，已输入reboot)，(传感器MAC：WXZW020308、WXZW020309、WXZW020310)，broker：tcp://172.16.30.110:1883,ClientID：th_project/th_wg04,用户名：iip_iot,密码：admin@123,订阅主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg04,发布主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg04,消息订阅：否)，错误值："]
["网关配置5","1.00","0.00","属性：(网关未配置)，(设备接入未配置)，(数据上云未配置)，正确值：(网络配置：interface_：eth0，ip_address：172.16.30.19，routers：172.16.30.22，domain_name_servers：114.114.114.114，domain_search：8.8.8.8，ipv6：noipv6，已输入reboot)，(传感器MAC：WXZW020311、WXZW020312、WXZW020313)，broker：tcp://172.16.30.110:1883,ClientID：th_project/th_wg05,用户名：iip_iot,密码：admin@123,订阅主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg05,发布主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg05,消息订阅：否)，错误值："]
["网关配置6","1.00","0.00","属性：(网关未配置)，(设备接入未配置)，(数据上云未配置)，正确值：(网络配置：interface_：eth0，ip_address：172.16.30.25，routers：172.16.30.30，domain_name_servers：114.114.114.114，domain_search：8.8.8.8，ipv6：noipv6，已输入reboot)，(传感器MAC：WXZW020314、WXZW020315、WXZW020316)，broker：tcp://172.16.30.110:1883,ClientID：th_project/th_wg06,用户名：iip_iot,密码：admin@123,订阅主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg06,发布主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg06,消息订阅：否)，错误值："]
["工控机房1","1.00","0.00",""]
["工控机房23","1.00","0.00",""]
["工控机房45","1.00","0.00",""]
["工控机房6","1.00","0.00",""]
["核心机柜","1.00","0.00",""]
["工业防火墙配置","2.00","0.00","属性：(名称:核心交换机，地址模式:静态，IP地址类型:IPv4，IP地址/掩码:172.16.30.33/29，浮动IP:false，UID:1，管理状态:UP，协商模式:自协商，速率:10，双工模式:FULL，MTU:1500，管理访问:HTTP|HTTPS|PING|SSH|DNS|tControl|，接入控制:L2TP|)，[(安全域配置：1.名称:Inside，地址模式:未选中，接入控制:ge0/2)，(安全域配置：2.名称:Outside，地址模式:未选中，接入控制:ge0/2)]，[(安全域配置：1.名称:Inside，地址模式:未选中，接入控制:ge0/2)，(安全域配置：2.名称:Outside，地址模式:未选中，接入控制:ge0/2)]，[(对象管理：1.名称:local，2.类型:IPv4，3.成员172.16.30.33/29，[(策略配置:1.名称:防火墙策略，2.入接口安全域:Inside，3.地址:local，4.用户:any，5.出接口安全域:Outside，6.目的地址:any，7.服务:any，8.应用:any，9.时间:always，10.动作:PERMIT，11.启用:启用)]，正确值：[(接口配置：1.名称:核心交换机，地址模式:静态，IP地址类型:IPv4，IP地址/掩码:172.16.30.33/29，浮动IP:未选中，UID:1，管理状态:UP，协商模式:自协商，速率:10，双工模式:全双工，MTU:1500，管理访问:HTTP、HTTPS、PING、SSH、DNS、tControl，接入控制:L2TP)，(2.名称:云服务器，地址模式:静态，IP地址类型:IPv4，IP地址/掩码:172.16.30.110/29，浮动IP:未选中，UID:1，管理状态:UP，协商模式:自协商，速率:10，双工模式:全双工，MTU:1500，管理访问:HTTP、HTTPS、PING、SSH、DNS、tControl，接入控制:L2TP)]，[(安全域配置：1.名称:Outside，地址模式:静态，接入控制:L2TP)，(2.名称:云服务器，地址模式:静态，接入控制:L2TP)]，[(安全域配置：1.名称:Outside，地址模式:静态，接入控制:L2TP)，(2.名称:云服务器，地址模式:静态，接入控制:L2TP)]，[(安全域配置：1.名称:Outside，地址模式:静态，接入控制:L2TP)，(2.名称:云服务器，地址模式:静态，接入控制:L2TP)]，[(对象管理:1.名称:local，2.类型:IPv4，3.成员172.16.30.33/29)][(策略管理:1.名称:防火墙策略，2.入接口安全域:Inside，3.地址:local，4.用户:any，5.出接口安全域:Outside，6.目的地址:any，7.服务:any8.应用:any，9.时间:always，10.动作:PERMIT，11.启用:启用)]，错误值："]
["网络优化-设备配置","1.00","0.00","属性：答案未填写，正确值：（1、设备编码：th_wg01,设备名称：炭黑01#wg,资产编号：无线网关,属性（gw_os）：Linux,属性（gw_ip）：172.16.30.1),（2、设备编码：th_wg02,设备名称：炭黑02#wg,资产编号：无线网关,属性（gw_os）：Linux,属性（gw_ip）：172.16.30.9),（3、设备编码：th_wg03,设备名称：炭黑03#wg,资产编号：无线网关,属性（gw_os）：Linux,属性（gw_ip）：172.16.30.11),（4、设备编码：th_wg04,设备名称：炭黑04#wg,资产编号：有线网关,属性（gw_os）：Linux,属性（gw_ip）：172.16.30.17),（5、设备编码：th_wg05,设备名称：炭黑05#wg,资产编号：有线网关,属性（gw_os）：Linux,属性（gw_ip）：172.16.30.19),（6、设备编码：th_wg06,设备名称：炭黑06#wg,资产编号：有线网关,属性（gw_os）：Linux,属性（gw_ip）：172.16.30.25),，错误值："]
["网络优化-传感器配置","1.00","0.00","属性：答案未填写，正确值：，错误值："]
["网络优化-设备配置","1.00","0.00","属性：答案未填写，正确值：，错误值："]
["网络规模分析","0.40","0.00","属性：车间级局域网，正确值：工厂级内网，错误值："]
["应用业务分析","0.40","0.40","属性：信息采集业务类应用(现场总线应用、数据采集等)，正确值：信息采集业务类应用(现场总线应用、数据采集等)，错误值："]
["网络带宽要求","0.40","0.00","属性：百兆网络带宽，正确值：千兆网络带宽，错误值："]
["网络安全设备","0.40","0.00","属性：工业网闸,，正确值：物理防火墙，错误值："]
["网络安全技术","0.40","0.00","属性：认证，正确值：认证,加密,访问控制,病毒防护，错误值："]
["设备选型","2.00","2.00","属性：网关1:6，工业交换机1:6，汇聚交换机:1，接入交换机:4，工业防火墙:1，，正确值：网关1：6，工业交换机1：6，接入交换机：4，汇聚交换机1：1，工业防火墙：1，错误值："]
["工业网关1","0.20","0.20","属性：（IP:172.16.30.1，子网掩码：255.255.255.248)，正确值：（IP:172.16.30.1，子网掩码：255.255.255.248)，错误值："]
["工业交换机1","0.20","0.20","属性：（IP:172.16.30.2，子网掩码：255.255.255.248)，正确值：（IP:172.16.30.2，子网掩码：255.255.255.248)，错误值："]
["接入交换机1","0.30","0.30","属性：（IP:172.16.30.3，子网掩码：255.255.255.248)，正确值：（IP:172.16.30.3，子网掩码：255.255.255.248)，错误值："]
["工业网关2","0.20","0.20","属性：（IP:172.16.30.9，子网掩码：255.255.255.248)，正确值：（IP:172.16.30.9，子网掩码：255.255.255.248)，错误值："]
["工业交换机2","0.20","0.20","属性：（IP:172.16.30.10，子网掩码：255.255.255.248)，正确值：（IP:172.16.30.10，子网掩码：255.255.255.248)，错误值："]
["工业网关3","0.20","0.20","属性：（IP:172.16.30.11，子网掩码：255.255.255.248)，正确值：（IP:172.16.30.11，子网掩码：255.255.255.248)，错误值："]
["工业交换机3","0.20","0.20","属性：（IP:172.16.30.12，子网掩码：255.255.255.248)，正确值：（IP:172.16.30.12，子网掩码：255.255.255.248)，错误值："]
["接入交换机2","0.30","0.30","属性：（IP:172.16.30.13，子网掩码：255.255.255.248)，正确值：（IP:172.16.30.13，子网掩码：255.255.255.248)，错误值："]
["工业网关4","0.20","0.20","属性：（IP:172.16.30.17，子网掩码：255.255.255.248)，正确值：（IP:172.16.30.17，子网掩码：255.255.255.248)，错误值："]
["工业交换机4","0.20","0.20","属性：（IP:172.16.30.18，子网掩码：255.255.255.248)，正确值：（IP:172.16.30.18，子网掩码：255.255.255.248)，错误值："]
["工业网关5","0.20","0.20","属性：（IP:172.16.30.19，子网掩码：255.255.255.248)，正确值：（IP:172.16.30.19，子网掩码：255.255.255.248)，错误值："]
["工业交换机5","0.20","0.20","属性：（IP:172.16.30.20，子网掩码：255.255.255.248)，正确值：（IP:172.16.30.20，子网掩码：255.255.255.248)，错误值："]
["接入交换机3","0.30","0.30","属性：（IP:172.16.30.21，子网掩码：255.255.255.248)，正确值：（IP:172.16.30.21，子网掩码：255.255.255.248)，错误值："]
["工业网关6","0.20","0.20","属性：（IP:172.16.30.25，子网掩码：255.255.255.248)，正确值：（IP:172.16.30.25，子网掩码：255.255.255.248)，错误值："]
["工业交换机6","0.20","0.20","属性：（IP:172.16.30.26，子网掩码：255.255.255.248)，正确值：（IP:172.16.30.26，子网掩码：255.255.255.248)，错误值："]
["接入交换机4","0.30","0.30","属性：（IP:172.16.30.27，子网掩码：255.255.255.248)，正确值：（IP:172.16.30.27，子网掩码：255.255.255.248)，错误值："]
["核心交换机","0.40","0.40","属性：（IP:172.16.30.33，子网掩码：255.255.255.248)，正确值：（IP:172.16.30.33，子网掩码：255.255.255.248)，错误值："]
["网关配置1","1.00","1.00","属性：(interface_：wlan 0，ip_address：172.16.30.1，routers：172.16.30.6，domain_name_servers：114.114.114.114，domain_search：8.8.8.8，ipv6：noipv6，已输入reboot)，(设备接入：WXZW020301,WXZW020302,WXZW020303,)，(服务状态: 启动,broker：tcp://172.16.30.110:1883,ClientID：th_project/th_wg01,用户名：iip_iot,密码：admin@123,订阅主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg01,发布主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg01,消息订阅：否)，正确值：(网络配置：interface_：wlan0,，ip_address：172.16.30.1,，routers：172.16.30.6,，domain_name_servers：114.114.114.114,，domain_search：8.8.8.8,，ipv6：noipv6，已输入reboot)，(传感器MAC：WXZW020301、WXZW020302、WXZW020303 )，(边缘服务状态：启动,broker：tcp://172.16.30.110:1883,ClientID：th_project/th_wg01,用户名：iip_iot,密码：admin@123,订阅主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg01,发布主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg01,消息订阅：否)，错误值："]
["网关配置2","1.00","0.00","属性：(interface_：wlan 0，ip_address：172.16.30.9，routers：172.16.30.14，domain_name_servers：114.114.114.114，domain_search：8.8.8.8，ipv6：noipv6，未输入reboot)，(设备接入未配置)，(数据上云未配置)，正确值：(网络配置：interface_：wlan0，ip_address：172.16.30.9，routers：172.16.30.14，domain_name_servers：114.114.114.114，domain_search：8.8.8.8，ipv6：noipv6，已输入reboot)，(传感器MAC：WXZW020304、WXZW020305)，(边缘服务状态：启动,broker：tcp://172.16.30.110:1883,ClientID：th_project/th_wg02,用户名：iip_iot,密码：admin@123,订阅主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg02,发布主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg02,消息订阅：否)，错误值："]
["网关配置3","1.00","0.00","属性：(网关未配置)，(设备接入未配置)，(数据上云未配置)，正确值：(网络配置：interface_：wlan0，ip_address：172.16.30.11，routers：172.16.30.14，domain_name_servers：114.114.114.114，domain_search：8.8.8.8，ipv6：noipv6，已输入reboot)，(传感器MAC：WXZW020306、WXZW020307)，(边缘服务状态：启动,broker：tcp://172.16.30.110:1883,ClientID：th_project/th_wg03,用户名：iip_iot,密码：admin@123,订阅主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg03,发布主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg03,消息订阅：否)，错误值："]
["网关配置4","1.00","0.00","属性：(网关未配置)，(设备接入未配置)，(数据上云未配置)，正确值：(网络配置：interface_：eth0，ip_address：172.16.30.17，routers：172.16.30.22，domain_name_servers：114.114.114.114，domain_search：8.8.8.8，ipv6：noipv6，已输入reboot)，(传感器MAC：WXZW020308、WXZW020309、WXZW020310)，broker：tcp://172.16.30.110:1883,ClientID：th_project/th_wg04,用户名：iip_iot,密码：admin@123,订阅主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg04,发布主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg04,消息订阅：否)，错误值："]
["网关配置5","1.00","0.00","属性：(网关未配置)，(设备接入未配置)，(数据上云未配置)，正确值：(网络配置：interface_：eth0，ip_address：172.16.30.19，routers：172.16.30.22，domain_name_servers：114.114.114.114，domain_search：8.8.8.8，ipv6：noipv6，已输入reboot)，(传感器MAC：WXZW020311、WXZW020312、WXZW020313)，broker：tcp://172.16.30.110:1883,ClientID：th_project/th_wg05,用户名：iip_iot,密码：admin@123,订阅主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg05,发布主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg05,消息订阅：否)，错误值："]
["网关配置6","1.00","0.00","属性：(网关未配置)，(设备接入未配置)，(数据上云未配置)，正确值：(网络配置：interface_：eth0，ip_address：172.16.30.25，routers：172.16.30.30，domain_name_servers：114.114.114.114，domain_search：8.8.8.8，ipv6：noipv6，已输入reboot)，(传感器MAC：WXZW020314、WXZW020315、WXZW020316)，broker：tcp://172.16.30.110:1883,ClientID：th_project/th_wg06,用户名：iip_iot,密码：admin@123,订阅主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg06,发布主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg06,消息订阅：否)，错误值："]
["工控机房1","1.00","1.00",""]
["工控机房23","1.00","0.00",""]
["工控机房45","1.00","0.00",""]
["工控机房6","1.00","0.00",""]
["核心机柜","1.00","0.00",""]
["工业防火墙配置","2.00","0.00","属性：模块未填写，正确值：，错误值："]
["网络优化-设备配置","1.00","0.00","属性：（1、设备编码：th_wg01,设备名称：炭黑01#wg,接入类型：无线网关,属性（gw_os）：Linux,属性（gw_ip）：172.16.30.1),（2、设备编码：th_wg02,设备名称：炭黑02#wg,接入类型：无线网关,属性（gw_os）：,属性（gw_ip）：),（3、设备编码：th_wg03,设备名称：炭黑03#wg,接入类型：无线网关,属性（gw_os）：,属性（gw_ip）：),（4、设备编码：th_wg04,设备名称：炭黑04#wg,接入类型：有线网关,属性（gw_os）：,属性（gw_ip）：),，正确值：（1、设备编码：th_wg01,设备名称：炭黑01#wg,资产编号：无线网关,属性（gw_os）：Linux,属性（gw_ip）：172.16.30.1),（2、设备编码：th_wg02,设备名称：炭黑02#wg,资产编号：无线网关,属性（gw_os）：Linux,属性（gw_ip）：172.16.30.9),（3、设备编码：th_wg03,设备名称：炭黑03#wg,资产编号：无线网关,属性（gw_os）：Linux,属性（gw_ip）：172.16.30.11),（4、设备编码：th_wg04,设备名称：炭黑04#wg,资产编号：有线网关,属性（gw_os）：Linux,属性（gw_ip）：172.16.30.17),（5、设备编码：th_wg05,设备名称：炭黑05#wg,资产编号：有线网关,属性（gw_os）：Linux,属性（gw_ip）：172.16.30.19),（6、设备编码：th_wg06,设备名称：炭黑06#wg,资产编号：有线网关,属性（gw_os）：Linux,属性（gw_ip）：172.16.30.25),，错误值："]
["网络优化-传感器配置","1.00","0.00","属性：（1、传感器名称：1#煤气加压罗茨鼓风机_电机非驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_001,MAC地址：WXZW020301,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-01,网关：th_wg01),（2、传感器名称：1#原料油泵_电机驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_002,MAC地址：WXZW020302,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-02,网关：th_wg01),（3、传感器名称：1#原料油泵_泵驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_003,MAC地址：WXZW020303,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-03,网关：th_wg01),（4、传感器名称：2#煤气加压罗茨鼓风机_电机非驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_004,MAC地址：WXZW020304,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-04,网关：th_wg02),，正确值：（1、1#煤气加压罗茨鼓风机_电机非驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_001,MAC地址：WXZW020301,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-01,网关：th_wg01),（2、1#原料油泵_电机驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_002,MAC地址：WXZW020302,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-02,网关：th_wg01),（3、1#原料油泵_泵驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_003,MAC地址：WXZW020303,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-03,网关：th_wg01),（4、2#煤气加压罗茨鼓风机_电机非驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_004,MAC地址：WXZW020304,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-04,网关：th_wg02),（5、2#主供风机_电机驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_005,MAC地址：WXZW020305,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-05,网关：th_wg02),（6、3#原料油泵_电机驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_006,MAC地址：WXZW020306,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-06,网关：th_wg03),（7、3#原料油泵_泵驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_007,MAC地址：WXZW020307,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-07,网关：th_wg03),（8、4#主供风机_电机驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_008,MAC地址：WXZW020308,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-08,网关：th_wg04),（9、4#脱硫脱硝风机_电机非驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_009,MAC地址：WXZW020309,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-09,网关：th_wg04),（10、4#煤气加压罗茨鼓风机_电机非驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_010,MAC地址：WXZW020310,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-10,网关：th_wg04),（11、5#原料油泵_泵驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_011,MAC地址：WXZW020311,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-11,网关：th_wg05),（12、5#原料油泵_电机驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_012,MAC地址：WXZW020312,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-12,网关：th_wg05),（13、5#尾气加压风机_电机驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_013,MAC地址：WXZW020313,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-13,网关：th_wg05),（14、6#原料油泵_泵驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_014,MAC地址：WXZW020314,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-14,网关：th_wg06),（15、6#原料油泵_电机驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_015,MAC地址：WXZW020315,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-15,网关：th_wg06),（16、6#主袋反吹风机_电机非驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_016,MAC地址：WXZW020316,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-16,网关：th_wg06),，错误值："]
["网络优化-设备配置","1.00","0.00","属性：（设备名称：1#煤气加压罗茨鼓风机,资产编号：hmth_1hx_mqjygfj,关联模型：悬臂离心风机,设备类型：风机,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg01),，正确值：（设备名称：6#主袋反吹风机,资产编号：hmth_6hx_zdfcfj,关联模型：悬臂离心风机,设备类型：风机,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg01),关联模型：旋壳泵,设备类型：泵,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg01),关联模型：悬臂离心风机,设备类型：风机,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg02),关联模型：多级离心风机,设备类型：风机,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg02),关联模型：旋壳泵,设备类型：泵,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg03),关联模型：多级离心风机,设备类型：风机,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg04),关联模型：多级离心风机,设备类型：风机,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg04),关联模型：悬臂离心风机,设备类型：风机,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg04),关联模型：旋壳泵,设备类型：泵,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg05),关联模型：悬臂离心风机,设备类型：风机,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg05),关联模型：旋壳泵,设备类型：泵,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg06),关联模型：多级离心风机,设备类型：风机,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg06),，错误值："]
["需求分析","0.00","0.00","属性：该模块未选择答案，正确值：，错误值："]
["设备选型","2.00","0.00","属性：未选择设备，正确值：网关1：6，工业交换机1：6，接入交换机：4，汇聚交换机1：1，工业防火墙：1，错误值："]
["网络规划计算","4.00","0.00","属性：未输入配置信息，正确值：，错误值："]
["网关配置1","1.00","0.00","属性：未配置网关，正确值：，错误值："]
["网关配置2","1.00","0.00","属性：未配置网关，正确值：，错误值："]
["网关配置3","1.00","0.00","属性：未配置网关，正确值：，错误值："]
["网关配置4","1.00","0.00","属性：未配置网关，正确值：，错误值："]
["网关配置5","1.00","0.00","属性：未配置网关，正确值：，错误值："]
["网关配置6","1.00","0.00","属性：未配置网关，正确值：，错误值："]
["工控机房1","1.00","0.00",""]
["工控机房23","1.00","0.00",""]
["工控机房45","1.00","0.00",""]
["工控机房6","1.00","0.00",""]
["核心机柜","1.00","0.00",""]
["工业防火墙配置","2.00","0.00","属性：模块未填写，正确值：，错误值："]
["网络优化-设备配置","1.00","0.00","属性：答案未填写，正确值：，错误值："]
["网络优化-传感器配置","1.00","0.00","属性：答案未填写，正确值：，错误值："]
["网络优化-设备配置","1.00","0.00","属性：答案未填写，正确值：，错误值："]
["串口服务器无线","2.00","2.00",""]
["斥候工业网关有线","3.00","3.00",""]
["云端配置页面网关维护","2.00","2.00",""]
["工业网闸无线","3.00","0.00","属性：【dxgl】【GYWZWx】，正确值：【[{\"dx_name\":\"无线路由器\",\"iplx\":\"IPV4\",\"ip\":\"172.20.163.10\"},{\"dx_name\":\"数采服务器\",\"iplx\":\"IPV4\",\"ip\":\"172.20.60.12\"}]】【[\"Modbus(TCP) \"]】，错误值：【[{\"dx_name\":\"无线区路由器\",\"iplx\":\"IPV4\",\"ip\":\"172.20.163.10\"},{\"dx_name\":\"数采服务器\",\"iplx\":\"IPV4\",\"ip\":\"172.20.60.12\"}]】【[\"Modbus(TCP)\"]】"]
["DB-IotLite网关无线","3.00","3.00",""]
["云端配置页面网关配置","2.00","2.00",""]
["斥候工业网关无线","3.00","3.00",""]
["串口服务器有线","2.00","2.00",""]
["工业网闸有线","3.00","3.00",""]
["DB-IotLite网关有线","4.00","4.00",""]
["需求分析","0.00","0.00","属性：该模块未选择答案，正确值：，错误值："]
["设备选型","2.00","0.00","属性：网关1:6，工业交换机1:6，汇聚交换机:4，接入交换机:1，工业防火墙:1，，正确值：网关1：6，工业交换机1：6，接入交换机：4，汇聚交换机1：1，工业防火墙：1，错误值："]
["网络规划计算","4.00","0.00","属性：未输入配置信息，正确值：，错误值："]
["网关配置1","1.00","0.00","属性：(设备接入：WXZW020301,WXZW020302,WXZW020303,WXZW020304,WXZW020305,WXZW020306,WXZW020307,WXZW020308,WXZW020309,WXZW020310,WXZW020311,WXZW020312,WXZW020313,WXZW020314,WXZW020315,WXZW020316,)，(服务状态: 启动,broker：tcp://tcp://172.16.30.110:1883,ClientID：th_project/th_wg01,用户名：iip_iot,密码：admin@123,订阅主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/,发布主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/,消息订阅：否)，正确值：(网络配置：interface_：wlan0,，ip_address：172.16.30.1,，routers：172.16.30.6,，domain_name_servers：114.114.114.114,，domain_search：8.8.8.8,，ipv6：noipv6)，(传感器MAC：WXZW020301、WXZW020302、WXZW020303 )，(边缘服务状态：启动,broker：tcp://172.16.30.110:1883,ClientID：th_project/th_wg01,用户名：iip_iot,密码：admin@123,订阅主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg01,发布主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg01,消息订阅：否)，错误值："]
["网关配置2","1.00","0.00","属性：(设备接入：WXZW020301,WXZW020302,WXZW020303,WXZW020304,WXZW020305,WXZW020306,WXZW020307,WXZW020308,WXZW020309,WXZW020310,WXZW020311,WXZW020312,WXZW020313,WXZW020314,WXZW020315,WXZW020316,)，(服务状态: 启动,broker：tcp://172.16.30.110:1883,ClientID：th_project/th_wg02,用户名：iip_iot,密码：admin@123,订阅主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/,发布主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/,消息订阅：否)，正确值：(网络配置：interface_：wlan0，ip_address：172.16.30.9，routers：172.16.30.14，domain_name_servers：114.114.114.114，domain_search：8.8.8.8，ipv6：noipv6)，(传感器MAC：WXZW020304、WXZW020305)，(边缘服务状态：启动,broker：tcp://172.16.30.110:1883,ClientID：th_project/th_wg02,用户名：iip_iot,密码：admin@123,订阅主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg02,发布主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg02,消息订阅：否)，错误值："]
["需求分析","0.00","0.00","属性：该模块未选择答案，正确值：，错误值："]
["设备选型","2.00","0.00","属性：未选择设备，正确值：网关1：6，工业交换机1：6，接入交换机：4，汇聚交换机1：1，工业防火墙：1，错误值："]
["网络规划计算","4.00","0.00","属性：未输入配置信息，正确值：，错误值："]
["网关配置1","1.00","0.00","属性：未配置网关，正确值：，错误值："]
["网关配置2","1.00","0.00","属性：未配置网关，正确值：，错误值："]
["网关配置3","1.00","0.00","属性：未配置网关，正确值：，错误值："]
["网关配置4","1.00","0.00","属性：未配置网关，正确值：，错误值："]
["网关配置5","1.00","0.00","属性：未配置网关，正确值：，错误值："]
["网关配置6","1.00","0.00","属性：未配置网关，正确值：，错误值："]
["网关配置6","1.00","0.00","属性：未配置网关，正确值：，错误值："]
["工控机房1","1.00","0.00",""]
["工控机房1","1.00","0.00",""]
["工控机房23","1.00","0.00",""]
["工控机房23","1.00","0.00",""]
["工控机房45","1.00","0.00",""]
["工控机房45","1.00","0.00",""]
["工控机房6","1.00","0.00",""]
["工控机房6","1.00","0.00",""]
["核心机柜","1.00","0.00",""]
["核心机柜","1.00","0.00",""]
["工业防火墙配置","2.00","0.00","属性：模块未填写，正确值：，错误值："]
["网络优化-设备配置","1.00","0.00","属性：答案未填写，正确值：，错误值："]
["网络优化-传感器配置","1.00","0.00","属性：答案未填写，正确值：，错误值："]
["网络优化-设备配置","1.00","0.00","属性：答案未填写，正确值：，错误值："]
["工业防火墙配置","2.00","0.00","属性：模块未填写，正确值：，错误值："]
["网络优化-设备配置","1.00","0.00","属性：答案未填写，正确值：，错误值："]
["网络优化-传感器配置","1.00","0.00","属性：答案未填写，正确值：，错误值："]
["网络优化-设备配置","1.00","0.00","属性：答案未填写，正确值：，错误值："]
["需求分析","0.00","0.00","属性：该模块未选择答案，正确值：，错误值："]
["设备选型","2.00","0.00","属性：未选择设备，正确值：网关1：6，工业交换机1：6，接入交换机：4，汇聚交换机1：1，工业防火墙：1，错误值："]
["工控机房1","1.00","0.00",""]
["工控机房23","1.00","0.00",""]
["网络规划计算","4.00","0.00","属性：未输入配置信息，正确值：，错误值："]
["工控机房23","1.00","0.00",""]
["网关配置1","1.00","0.00","属性：未配置网关，正确值：，错误值："]
["工控机房45","1.00","0.00",""]
["工控机房45","1.00","0.00",""]
["工控机房6","1.00","0.00",""]
["网关配置2","1.00","0.00","属性：未配置网关，正确值：，错误值："]
["工控机房6","1.00","0.00",""]
["网关配置3","1.00","0.00","属性：未配置网关，正确值：，错误值："]
["核心机柜","1.00","0.00",""]
["核心机柜","1.00","0.00",""]
["工业防火墙配置","2.00","0.00","属性：模块未填写，正确值：，错误值："]
["网络优化-设备配置","1.00","0.00","属性：答案未填写，正确值：，错误值："]
["网络优化-传感器配置","1.00","0.00","属性：答案未填写，正确值：，错误值："]
["网络优化-设备配置","1.00","0.00","属性：答案未填写，正确值：，错误值："]
["工业防火墙配置","2.00","0.00","属性：模块未填写，正确值：，错误值："]
["网络优化-设备配置","1.00","0.00","属性：答案未填写，正确值：，错误值："]
["网络优化-传感器配置","1.00","0.00","属性：答案未填写，正确值：，错误值："]
["网络优化-设备配置","1.00","0.00","属性：答案未填写，正确值：，错误值："]
["需求分析","0.00","0.00","属性：该模块未选择答案，正确值：，错误值："]
["设备选型","2.00","0.00","属性：网关1:1，工业交换机1:1，汇聚交换机:1，接入交换机:1，工业防火墙:1，，正确值：网关1：6，工业交换机1：6，接入交换机：4，汇聚交换机1：1，工业防火墙：1，错误值："]
["网络规划计算","4.00","0.00","属性：未输入配置信息，正确值：，错误值："]
["网关配置1","1.00","0.00","属性：未配置网关，正确值：，错误值："]
["网关配置2","1.00","0.00","属性：未配置网关，正确值：，错误值："]
["网关配置3","1.00","0.00","属性：未配置网关，正确值：，错误值："]
["网关配置4","1.00","0.00","属性：未配置网关，正确值：，错误值："]
["网关配置5","1.00","0.00","属性：未配置网关，正确值：，错误值："]
["网关配置6","1.00","0.00","属性：未配置网关，正确值：，错误值："]
["工控机房1","1.00","0.00",""]
["工控机房23","1.00","0.00",""]
["工控机房45","1.00","0.00",""]
["工控机房6","1.00","0.00",""]
["核心机柜","1.00","0.00",""]
["工业防火墙配置","2.00","0.00","属性：模块未填写，正确值：，错误值："]
["网络优化-设备配置","1.00","0.00","属性：答案未填写，正确值：，错误值："]
["网络优化-传感器配置","1.00","0.00","属性：答案未填写，正确值：，错误值："]
["网络优化-设备配置","1.00","0.00","属性：答案未填写，正确值：，错误值："]
["工业网闸无线","3.00","3.00",""]
["DB-IotLite网关无线","3.00","3.00",""]
["斥候工业网关有线","3.00","3.00",""]
["斥候工业网关有线","3.00","0.00","属性：【ippz_wllx】【ippz_ip】【ippz_zwym】【ippz_wg】【ippz_dns】【ippz_dns_by】【sbpz_ip】【sbpz_port】【sbpz_czdz】【sbpz_lxzq】【sbpz_zdplcjs】【sbpz_cjcgsj】【sbpz_txsjjg】【cjdpz_tagid】【cjdpz_mc】【cjdpz_sjq】【cjdpz_jcqdz】【cjdpz_cjsjlx】【cjdpz_dxsx】【cjdpz_scms】【mqtt_ip】【mqtt_wgsn】【mqtt_port】【mqtt_keepalive】【mqtt_sssjfbzt】【mqtt_qos】【mqtt_cjd_sbmc】【mqtt_cjd_tagid】，正确值：【静态IP】【172.20.100.4】【255.255.255.240】【172.20.100.1】【8.8.8.8】【114.114.114.114】【172.20.100.3】【502】【2】【10】【64】【10000】【3】【MachinePamHID917】【主轴转速】【4X (Holding Register)】【8210】【INT（16位有符号整数）】【只读】【Periodic】【172.20.60.12】【2000808011】【1883】【60】【dbzn/gateway/iotlite/2000808011】【1】【有线区精雕2】【MachinePamHID917】，错误值：【】【】【255.255.255.0】【】【】【5.5.5.5】【1.1.1.1】【1】【1】【1】【1】【1】【1】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】"]
["斥候工业网关无线","3.00","0.00","属性：【cjdpz_tagid】【cjdpz_jcqdz】【mqtt_cjd_sbmc】【mqtt_cjd_tagid】，正确值：【MachinePamHID928】【8227】【无线区精雕2】【MachinePamHID928】，错误值：【】【INT（16位有符号整数）】【】【】"]
["DB-IotLite网关有线","4.00","0.00","属性：【ippz_wangkou】【ippz_ip】【ippz_zwym】【ippz_mrwg】【ippz_dns_sx】【ippz_dns_by】【wgpz_wgmc】【wgpz_wgid】【wgpz_wglx】【tdpz_qdmc】【tdpz_ip】【tdpz_port】【tdpz_cssj】【tdpz_jgsj】【tdpz_lxsj】【tdpz_cfcs】【tdpz_watchtime】【cjdpz_jcqdz】【cjdpz_cjsjlx】【cjdpz_beilv】【mqtt_ip】【mqtt_port】【mqtt_wgsn】【mqtt_sssjfbzt】【mqtt_qos】【mqtt_scms】【mqtt_sczq】【DBIotLiteYx】【mqtt_cjd_sbmc】【mqtt_cjd_tagid】，正确值：【ETH1】【172.20.96.5】【255.255.255.240】【172.20.96.1】【8.8.8.8】【114.114.114.114】【有线区网关1】【LAN-BOX1】【MODBUS网关】【ModbusTCPClient】【172.20.100.4】【502】【500】【500】【0】【3】【1】【8195】【uint16】【1】【172.20.60.12】【1883】【2000808010】【dbzn/gateway/iotlite/2000808010】【qos1】【周期上传】【5】【[\"采集成功\"]】【有线区精雕1】【MachinePamHID910】，错误值：【】【】【255.255.255.0】【192.168.1.1】【5.5.5.5】【5.5.5.5】【】【】【】【ModbusRTU_over_TCP】【1.1.1.1】【1】【1】【1】【1】【1】【0】【1】【 bool】【 0.1】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】"]
["云端配置页面网关配置","2.00","0.00",""]
["DB-IotLite网关无线","3.00","0.00","属性：【ippz_lwfs】【ippz_wifi_ssid】【ippz_wifi_mm】【ippz_ip】【ippz_zwym】【ippz_mrwg】【ippz_dns_sx】【ippz_dns_by】【wgpz_wgmc】【wgpz_wgid】【wgpz_wglx】【tdpz_tdmc】【tdpz_td】【tdpz_qdmc】【tdpz_chuankou】【tdpz_btl】【tdpz_tzw】【tdpz_jojy】【tdpz_cgsj】【tdpz_jgsj】【tdpz_lxsj】【tdpz_cfcs】【sbpz_sbid】【sbpz_sbmc】【cjdpz_tagid】【cjdpz_mc】【cjdpz_sjq】【cjdpz_jcqdz】【cjdpz_cjsjlx】【cjdpz_zjx】【cjdpz_dxsx】【cjdpz_beilv】【mqtt_ip】【mqtt_port】【mqtt_wgsn】【mqtt_sssjfbzt】【mqtt_qos】【mqtt_scms】【mqtt_sczq】【DBIotLiteWx】【mqtt_cjd_sbmc】【mqtt_cjd_tagid】，正确值：【无线】【无线区无线网】【admin@1234】【172.20.160.8】【255.255.255.240】【172.20.160.1】【8.8.8.8】【114.114.114.114】【无线区网关1】【WLAN-BOX1】【MODBUS网关】【无线区Channel1】【串口】【ModbusRTU_over_TCP】【com1】【9600】【1】【无校验（none）】【1000】【500】【0】【3】【无线区加工设备1】【无线区精雕1】【MachinePamHID909】【急停状态】【4X (Holding Register)】【8195】【uint16】【Null】【只读】【1】【172.20.60.12】【1883】【2000808012】【dbzn/gateway/iotlite/2000808012】【qos1】【周期上传】【5】【[\"采集成功\"]】【无线区精雕1】【MachinePamHID909】，错误值：【】【】【】【】【255.255.255.0】【192.168.1.2】【5.5.5.5】【5.5.5.5】【】【】【】【有线区Channel1】【网口】【OPCUAClient】【】【】【】【】【1】【1】【1】【1】【有线区加工设备1】【有线区精雕1】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】"]
["工业网闸无线","3.00","3.00",""]
["DB-IotLite网关无线","3.00","0.00","属性：【ippz_lwfs】【ippz_wifi_ssid】【ippz_wifi_mm】【ippz_ip】【ippz_zwym】【ippz_mrwg】【ippz_dns_sx】【ippz_dns_by】【wgpz_wgmc】【wgpz_wgid】【wgpz_wglx】，正确值：【无线】【无线区无线网】【admin@1234】【172.20.160.8】【255.255.255.240】【172.20.160.1】【8.8.8.8】【114.114.114.114】【无线区网关1】【WLAN-BOX1】【MODBUS网关】，错误值：【】【】【】【】【255.255.255.0】【192.168.1.2】【5.5.5.5】【5.5.5.5】【】【】【】"]
["DB-IotLite网关有线","4.00","0.00","属性：【wgpz_wgmc】【wgpz_wgid】【wgpz_wglx】【tdpz_tdmc】【tdpz_td】【tdpz_qdmc】【tdpz_ip】【tdpz_port】【tdpz_cssj】【tdpz_jgsj】【tdpz_lxsj】【tdpz_cfcs】【tdpz_watchtime】【tdpz_cjsylxdz】【tdpz_dxzkb】【tdpz_050F】【tdpz_0610】【sbpz_sbid】【sbpz_sbmc】【sbpz_mac】【sbpz_jysb】【sbpz_jdzxz】【cjdpz_tagid】【cjdpz_mc】【cjdpz_sjq】【cjdpz_jcqdz】【cjdpz_cjsjlx】【cjdpz_zjx】【cjdpz_dxsx】【cjdpz_beilv】【mqtt_qiyong】【mqtt_ip】【mqtt_port】【mqtt_wgsn】【mqtt_sssjfbzt】【mqtt_qos】【mqtt_scms】【mqtt_sczq】【DBIotLiteYx】【mqtt_cjd_sbmc】【mqtt_cjd_tagid】，正确值：【有线区网关1】【LAN-BOX1】【MODBUS网关】【有线区Channel1】【网口】【ModbusTCPClient】【172.20.100.4】【502】【500】【500】【0】【3】【1】【1】【1:1】【auto】【auto】【有线区加工设备1】【有线区精雕1】【3C:2D:50:20:30:3D】【0】【1】【MachinePamHID910】【产量】【4X (Holding Register)】【8195】【uint16】【Null】【只读】【1】【1】【172.20.60.12】【1883】【2000808010】【dbzn/gateway/iotlite/2000808010】【qos1】【周期上传】【5】【[\"采集成功\"]】【有线区精雕1】【MachinePamHID910】，错误值：【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】"]
["DB-IotLite网关无线","3.00","0.00","属性：【ippz_lwfs】【ippz_wifi_ssid】【ippz_wifi_mm】【ippz_ip】【ippz_zwym】【ippz_mrwg】【ippz_dns_sx】【ippz_dns_by】【wgpz_wgmc】【wgpz_wgid】【wgpz_wglx】【tdpz_tdmc】【tdpz_td】【tdpz_qdmc】【tdpz_chuankou】【tdpz_btl】【tdpz_tzw】【tdpz_jojy】【tdpz_cgsj】【tdpz_jgsj】【tdpz_lxsj】【tdpz_cfcs】【sbpz_sbid】【sbpz_sbmc】【sbpz_sbdz】【sbpz_jysb】【cjdpz_tagid】【cjdpz_mc】【cjdpz_sjq】【cjdpz_jcqdz】【cjdpz_cjsjlx】【cjdpz_zjx】【cjdpz_dxsx】【cjdpz_beilv】【mqtt_ip】【mqtt_port】【mqtt_wgsn】【mqtt_sssjfbzt】【mqtt_qos】【mqtt_scms】【mqtt_sczq】【DBIotLiteWx】【mqtt_cjd_sbmc】【mqtt_cjd_tagid】，正确值：【无线】【无线区无线网】【admin@1234】【172.20.160.8】【255.255.255.240】【172.20.160.1】【8.8.8.8】【114.114.114.114】【无线区网关1】【WLAN-BOX1】【MODBUS网关】【无线区Channel1】【串口】【ModbusRTU_over_TCP】【com1】【9600】【1】【无校验（none）】【1000】【500】【0】【3】【无线区加工设备1】【无线区精雕1】【1】【0】【MachinePamHID909】【急停状态】【4X (Holding Register)】【8195】【uint16】【Null】【只读】【1】【172.20.60.12】【1883】【2000808012】【dbzn/gateway/iotlite/2000808012】【qos1】【周期上传】【5】【[\"采集成功\"]】【无线区精雕1】【MachinePamHID909】，错误值：【】【1】【1】【1.1.undefined.undefined】【255.255.255.0】【192.168.1.2】【5.5.5.5】【5.5.5.5】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】"]
["工业网闸有线","3.00","3.00",""]
["DB-IotLite网关有线","4.00","0.00","属性：【wgpz_wglx】，正确值：【MODBUS网关】，错误值：【MODBUS 网关】"]
["串口服务器有线","2.00","2.00",""]
["串口服务器无线","2.00","2.00",""]
["工业网闸无线","3.00","0.00","属性：【dxgl】【GYWZWx】，正确值：【[{\"dx_name\":\"无线路由器\",\"iplx\":\"IPV4\",\"ip\":\"172.20.163.10\"},{\"dx_name\":\"数采服务器\",\"iplx\":\"IPV4\",\"ip\":\"172.20.60.12\"}]】【[\"Modbus(TCP) \"]】，错误值：【[{\"dx_name\":\"无线区路由器\",\"iplx\":\"IPV4\",\"ip\":\"172.20.163.10\"},{\"dx_name\":\"数采服务器\",\"iplx\":\"IPV4\",\"ip\":\"172.20.60.12\"}]】【[\"Modbus(TCP)\"]】"]
["DB-IotLite网关无线","3.00","0.00","属性：【wgpz_wglx】【cjdpz_mc】，正确值：【MODBUS网关】【急停状态】，错误值：【MODBUS 网关】【】"]
["斥候工业网关无线","3.00","0.00","属性：【cjdpz_mc】，正确值：【切削速度】，错误值：【】"]
["斥候工业网关有线","3.00","0.00","属性：【cjdpz_mc】【mqtt_ip】，正确值：【主轴转速】【172.20.60.12】，错误值：【】【12.20.60.12】"]
["云端配置页面网关配置","2.00","2.00",""]
["云端配置页面网关维护","2.00","2.00",""]
["需求分析","0.00","0.00","属性：该模块未选择答案，正确值：，错误值："]
["设备选型","2.00","0.00","属性：未选择设备，正确值：网关1：6，工业交换机1：6，接入交换机：4，汇聚交换机1：1，工业防火墙：1，错误值："]
["网络规划计算","4.00","0.00","属性：未输入配置信息，正确值：，错误值："]
["网关配置1","1.00","0.00","属性：未配置网关，正确值：，错误值："]
["网关配置2","1.00","0.00","属性：未配置网关，正确值：，错误值："]
["网关配置3","1.00","0.00","属性：未配置网关，正确值：，错误值："]
["网关配置4","1.00","0.00","属性：未配置网关，正确值：，错误值："]
["网关配置5","1.00","0.00","属性：未配置网关，正确值：，错误值："]
["网关配置6","1.00","0.00","属性：未配置网关，正确值：，错误值："]
["网关配置6","1.00","0.00","属性：未配置网关，正确值：，错误值："]
["网关配置6","1.00","0.00","属性：未配置网关，正确值：，错误值："]
["工控机房1","1.00","0.00",""]
["工控机房1","1.00","0.00",""]
["工控机房1","1.00","0.00",""]
["工控机房23","1.00","0.00",""]
["工控机房45","1.00","0.00",""]
["工控机房23","1.00","0.00",""]
["工控机房23","1.00","0.00",""]
["工控机房6","1.00","0.00",""]
["工控机房45","1.00","0.00",""]
["工控机房45","1.00","0.00",""]
["核心机柜","1.00","0.00",""]
["工控机房6","1.00","0.00",""]
["工控机房6","1.00","0.00",""]
["核心机柜","1.00","0.00",""]
["核心机柜","1.00","0.00",""]
["工业防火墙配置","2.00","0.00","属性：模块未填写，正确值：，错误值："]
["网络优化-设备配置","1.00","0.00","属性：答案未填写，正确值：，错误值："]
["网络优化-传感器配置","1.00","0.00","属性：答案未填写，正确值：，错误值："]
["网络优化-设备配置","1.00","0.00","属性：答案未填写，正确值：，错误值："]
["工业防火墙配置","2.00","0.00","属性：模块未填写，正确值：，错误值："]
["网络优化-设备配置","1.00","0.00","属性：答案未填写，正确值：，错误值："]
["网络优化-传感器配置","1.00","0.00","属性：答案未填写，正确值：，错误值："]
["网络优化-设备配置","1.00","0.00","属性：答案未填写，正确值：，错误值："]
["网络规模分析","0.40","0.00","属性：车间级局域网，正确值：工厂级内网，错误值："]
["应用业务分析","0.40","0.40","属性：信息采集业务类应用(现场总线应用、数据采集等)，正确值：信息采集业务类应用(现场总线应用、数据采集等)，错误值："]
["网络带宽要求","0.40","0.40","属性：千兆网络带宽，正确值：千兆网络带宽，错误值："]
["网络安全设备","0.40","0.00","属性：物理防火墙,工业网闸,，正确值：物理防火墙，错误值："]
["网络安全技术","0.40","0.40","属性：认证,加密,访问控制,病毒防护，正确值：认证,加密,访问控制,病毒防护，错误值："]
["设备选型","2.00","2.00","属性：网关1:6，工业交换机1:6，接入交换机:4，汇聚交换机:1，工业防火墙:1，，正确值：网关1：6，工业交换机1：6，接入交换机：4，汇聚交换机1：1，工业防火墙：1，错误值："]
["工业网关1","0.20","0.20","属性：（IP:172.16.30.1，子网掩码：255.255.255.248)，正确值：（IP:172.16.30.1，子网掩码：255.255.255.248)，错误值："]
["工业交换机1","0.20","0.20","属性：（IP:172.16.30.2，子网掩码：255.255.255.248)，正确值：（IP:172.16.30.2，子网掩码：255.255.255.248)，错误值："]
["接入交换机1","0.30","0.30","属性：（IP:172.16.30.3，子网掩码：255.255.255.248)，正确值：（IP:172.16.30.3，子网掩码：255.255.255.248)，错误值："]
["工业网关2","0.20","0.20","属性：（IP:172.16.30.9，子网掩码：255.255.255.248)，正确值：（IP:172.16.30.9，子网掩码：255.255.255.248)，错误值："]
["工业交换机2","0.20","0.20","属性：（IP:172.16.30.10，子网掩码：255.255.255.248)，正确值：（IP:172.16.30.10，子网掩码：255.255.255.248)，错误值："]
["工业网关3","0.20","0.20","属性：（IP:172.16.30.11，子网掩码：255.255.255.248)，正确值：（IP:172.16.30.11，子网掩码：255.255.255.248)，错误值："]
["工业交换机3","0.20","0.20","属性：（IP:172.16.30.12，子网掩码：255.255.255.248)，正确值：（IP:172.16.30.12，子网掩码：255.255.255.248)，错误值："]
["接入交换机2","0.30","0.30","属性：（IP:172.16.30.13，子网掩码：255.255.255.248)，正确值：（IP:172.16.30.13，子网掩码：255.255.255.248)，错误值："]
["工业网关4","0.20","0.20","属性：（IP:172.16.30.17，子网掩码：255.255.255.248)，正确值：（IP:172.16.30.17，子网掩码：255.255.255.248)，错误值："]
["工业交换机4","0.20","0.20","属性：（IP:172.16.30.18，子网掩码：255.255.255.248)，正确值：（IP:172.16.30.18，子网掩码：255.255.255.248)，错误值："]
["工业网关5","0.20","0.20","属性：（IP:172.16.30.19，子网掩码：255.255.255.248)，正确值：（IP:172.16.30.19，子网掩码：255.255.255.248)，错误值："]
["工业交换机5","0.20","0.20","属性：（IP:172.16.30.20，子网掩码：255.255.255.248)，正确值：（IP:172.16.30.20，子网掩码：255.255.255.248)，错误值："]
["接入交换机3","0.30","0.30","属性：（IP:172.16.30.21，子网掩码：255.255.255.248)，正确值：（IP:172.16.30.21，子网掩码：255.255.255.248)，错误值："]
["工业网关6","0.20","0.20","属性：（IP:172.16.30.25，子网掩码：255.255.255.248)，正确值：（IP:172.16.30.25，子网掩码：255.255.255.248)，错误值："]
["工业交换机6","0.20","0.20","属性：（IP:172.16.30.26，子网掩码：255.255.255.248)，正确值：（IP:172.16.30.26，子网掩码：255.255.255.248)，错误值："]
["接入交换机4","0.30","0.30","属性：（IP:172.16.30.27，子网掩码：255.255.255.248)，正确值：（IP:172.16.30.27，子网掩码：255.255.255.248)，错误值："]
["核心交换机","0.40","0.40","属性：（IP:172.16.30.33，子网掩码：255.255.255.248)，正确值：（IP:172.16.30.33，子网掩码：255.255.255.248)，错误值："]
["网关配置1","1.00","1.00","属性：(interface_：wlan 0，ip_address：172.16.30.1，routers：172.16.30.6，domain_name_servers：114.114.114.114，domain_search：8.8.8.8，ipv6：noipv6)，(设备接入：WXZW020301,WXZW020302,WXZW020303,)，(服务状态: 启动,broker：tcp://172.16.30.110:1883,ClientID：th_project/th_wg01,用户名：iip_iot,密码：admin@123,订阅主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg01,发布主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg01,消息订阅：否)，正确值：(网络配置：interface_：wlan0,，ip_address：172.16.30.1,，routers：172.16.30.6,，domain_name_servers：114.114.114.114,，domain_search：8.8.8.8,，ipv6：noipv6)，(传感器MAC：WXZW020301、WXZW020302、WXZW020303 )，(边缘服务状态：启动,broker：tcp://172.16.30.110:1883,ClientID：th_project/th_wg01,用户名：iip_iot,密码：admin@123,订阅主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg01,发布主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg01,消息订阅：否)，错误值："]
["网关配置2","1.00","1.00","属性：(interface_：wlan 0，ip_address：172.16.30.9，routers：172.16.30.14，domain_name_servers：114.114.114.114，domain_search：8.8.8.8，ipv6：noipv6)，(设备接入：WXZW020304,WXZW020305,)，(服务状态: 启动broker：tcp://172.16.30.110:1883ClientID：th_project/th_wg02用户名：iip_iot密码：admin@123订阅主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg02发布主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg02消息订阅：否)，正确值：(网络配置：interface_：wlan0，ip_address：172.16.30.9，routers：172.16.30.14，domain_name_servers：114.114.114.114，domain_search：8.8.8.8，ipv6：noipv6)，(传感器MAC：WXZW020304、WXZW020305)，(边缘服务状态：启动,broker：tcp://172.16.30.110:1883,ClientID：th_project/th_wg02,用户名：iip_iot,密码：admin@123,订阅主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg02,发布主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg02,消息订阅：否)，错误值："]
["串口服务器有线","2.00","0.00","属性：【ippz_dns_hqfs】【ippz_ip】【ippz_zwym】【ippz_mrwg】【ippz_dns_zy】【ippz_dns_by】【dkpz_btl】【dkpz_dbcd】【dkpz_dbsj】，正确值：【手动设定】【172.20.104.7】【255.255.255.240】【172.20.104.1】【8.8.8.8】【114.114.114.114】【96000】【0】【0】，错误值：【自动获取】【192.168.1.2】【255.255.255.192】【1.1.1.1】【1.1.1.1】【1.1.1.1】【9600】【1】【1】"]
["串口服务器无线","2.00","0.00","属性：【ckcssz_btl】【ckcssz_jyw】【ckcssz_tzw】【qtsz_ckzdcz】【wxpz_gzms】【wxpz_wlmc】【wxpz_mm】，正确值：【115200】【无校验（none）】【1】【关闭】【STA模式】【无线区无线网】【admin@1234】，错误值：【19200】【偶校验】【2】【开启】【STAmode】【ckwireless.Wireless】【1111】"]
["斥候工业网关有线","3.00","0.00","属性：【ippz_ip】【ippz_zwym】【ippz_wg】【ippz_dns】【ippz_dns_by】【sbpz_kzqxy】【sbpz_ip】【sbpz_port】【sbpz_czdz】【sbpz_lxzq】【sbpz_zdplcjs】【sbpz_cjcgsj】【sbpz_txsjjg】【cjdpz_tagid】【cjdpz_mc】【cjdpz_sjq】【cjdpz_jcqdz】【cjdpz_cjsjlx】【cjdpz_scms】【mqtt_ip】【mqtt_wgsn】【mqtt_port】【mqtt_keepalive】【mqtt_sssjfbzt】【mqtt_qos】【mqtt_cjd_tagid】，正确值：【172.20.100.4】【255.255.255.240】【172.20.100.1】【8.8.8.8】【114.114.114.114】【Modbus TCP】【172.20.100.3】【502】【2】【10】【64】【10000】【3】【MachinePamHID917】【主轴转速】【4X (Holding Register)】【8210】【INT（16位有符号整数）】【Periodic】【172.20.60.12】【2000808011】【1883】【60】【dbzn/gateway/iotlite/2000808011】【1】【MachinePamHID917】，错误值：【192.168.1.2】【255.255.255.255】【192.168.2.1】【5.5.5.5】【5.5.5.5】【EtherNet/IP(MicroLogix)】【1.1.1.1】【1】【1】【1】【1】【1】【1】【MachinePamHID910】【】【0X (Coil Status)】【11】【WORD（16位无符号整数）】【Onchange】【1.1.1.1】【1】【1】【1】【1】【2】【MachinePamHID910】"]
["DB-IotLite网关有线","4.00","0.00","属性：【ippz_wangkou】【ippz_ip】【ippz_zwym】【ippz_mrwg】【ippz_dns_sx】【ippz_dns_by】【wgpz_wglx】【tdpz_tdmc】【tdpz_td】【tdpz_qdmc】【tdpz_ip】【tdpz_port】【tdpz_cssj】【tdpz_jgsj】【tdpz_lxsj】【tdpz_cfcs】【tdpz_watchtime】【tdpz_cjsylxdz】【tdpz_dxzkb】【tdpz_050F】【tdpz_0610】【sbpz_sbid】【sbpz_sbmc】【sbpz_mac】【sbpz_jysb】【sbpz_jdzxz】【cjdpz_tagid】【cjdpz_mc】【cjdpz_sjq】【cjdpz_jcqdz】【cjdpz_cjsjlx】【cjdpz_zjx】【cjdpz_dxsx】【cjdpz_beilv】【mqtt_qiyong】【mqtt_ip】【mqtt_port】【mqtt_wgsn】【mqtt_sssjfbzt】【mqtt_qos】【mqtt_scms】【mqtt_sczq】【DBIotLiteYx】【mqtt_cjd_sbmc】【mqtt_cjd_tagid】，正确值：【ETH1】【172.20.96.5】【255.255.255.240】【172.20.96.1】【8.8.8.8】【114.114.114.114】【MODBUS网关】【有线区Channel1】【网口】【ModbusTCPClient】【192.168.96.4】【502】【500】【500】【0】【3】【1】【1】【1:1】【auto】【auto】【有线区加工设备1】【有线区精雕1】【3C:2D:50:20:30:3D】【0】【1】【MachinePamHID910】【产量】【4X (Holding Register)】【8195】【uint16】【Null】【只读】【1】【1】【172.20.60.12】【1883】【2000808010】【dbzn/gateway/iotlite/2000808010】【qos1】【周期上传】【5】【[\"采集成功\"]】【有线区精雕1】【MachinePamHID910】，错误值：【ETH0】【1.1.1.1】【255.255.255.0】【192.168.1.1】【5.5.5.5】【5.5.5.5】【MODBUS 网关】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】"]
["斥候工业网关无线","3.00","0.00","属性：【ippz_ssid】【ippz_rzfs】【ippz_jmfs】【ippz_mm】【sbpz_ip】【sbpz_port】【sbpz_czdz】【sbpz_lxzq】【sbpz_qyhmcj】【sbpz_qyplcj】【sbpz_zdplcjs】【sbpz_cjcgsj】【sbpz_zqsbonchange】【sbpz_txsjjg】【cjdpz_tagid】【cjdpz_mc】【cjdpz_sjq】【cjdpz_jcqdz】【mqtt_ip】【mqtt_wgsn】【mqtt_port】【mqtt_keepalive】【mqtt_sssjfbzt】【mqtt_cjd_tagid】，正确值：【无线区无线网】【WPA2-PSK】【AES】【admin@1234】【172.20.161.11】【502】【2】【10】【0】【1】【64】【10000】【0】【3】【MachinePamHID928】【切削速度】【4X (Holding Register)】【8227】【172.20.60.12】【2000808013】【1883】【60】【dbzn/gateway/iotlite/2000808013】【MachinePamHID928】，错误值：【1】【开放式】【NONE】【1】【1.1.1.1】【1】【1】【1】【false】【true】【1】【1】【false】【1】【MachinePamHID912】【】【1X (Input Status)】【1】【1.1.1.1】【1】【1】【1】【1】【MachinePamHID912】"]
["工业网闸有线","3.00","0.00","属性：【wlgl_nw_ip】【wlgl_nw_zwym】【wlgl_ww_ip】【wlgl_ww_zwym】【dxgl】【dxgl】【dxgl】【clgl_name】【GYWZyx】【clgl_gzms】【clgl_ydx】【clgl_ydk】【clgl_mddx】【clgl_mddk】【clgl_rkwg】【clgl_rkwk】【clgl_rkip】【clgl_ckwg】【clgl_ckwk】【clgl_ckip】【clgl_wdyml】【cmdlist_ml】【cmdlist_sbid】【cmdlist_qsdz】【cmdlist_dzcd】【cmdlist_dz】，正确值：【172.20.112.13】【255.255.255.240】【172.20.57.13】【255.255.255.240】【[{\"dx_name\":\"有线区交换机\",\"iplx\":\"IPV4\",\"ip\":\"172.20.98.12\"},{\"dx_name\":\"数采服务器\",\"iplx\":\"IPV4\",\"ip\":\"172.20.60.12\"}]】【有线区策略】【[\"Modbus(TCP)\"]】【透明模式】【有线区交换机】【5200】【数采服务器】【1883】【172.20.112.1】【有线区网闸（内网）】【172.20.112.13】【172.20.57.1】【有线区网闸（外网）】【172.20.57.13】【拒绝】【读线圈状态】【有线区交换机命令】【1】【13389】【允许】，错误值：【192.168.1.1】【255.255.255.0】【1.1.1.1】【1.1.1.1】【[{\"dx_name\":\"有线区交换机\",\"iplx\":\"IPV4\",\"ip\":\"1.1.1.1\"},{\"dx_name\":\"数采服务器\",\"iplx\":\"IPV6\",\"ip\":\"1.1.1.1\"}]】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】"]
["工业网闸无线","3.00","0.00","属性：【wlgl_nw_ip】【wlgl_nw_zwym】【wlgl_ww_ip】【wlgl_ww_zwym】【dxgl】【dxgl】【clgl_name】【GYWZWx】【clgl_gzms】【clgl_ydx】【clgl_ydk】【clgl_mddx】【clgl_mddk】【clgl_rkwg】【clgl_rkwk】【clgl_rkip】【clgl_ckwg】【clgl_ckwk】【clgl_ckip】【clgl_wdyml】【cmdlist_ml】【cmdlist_sbid】【cmdlist_qsdz】【cmdlist_dzcd】【cmdlist_dz】，正确值：【172.20.164.11】【255.255.255.240】【172.20.58.13】【255.255.255.240】【[{\"dx_name\":\"无线路由器\",\"iplx\":\"IPV4\",\"ip\":\"172.20.163.10\"},{\"dx_name\":\"数采服务器\",\"iplx\":\"IPV4\",\"ip\":\"172.20.60.12\"}]】【[{\"dx_name\":\"无线路由器\",\"iplx\":\"IPV4\",\"ip\":\"172.20.163.10\"},{\"dx_name\":\"数采服务器\",\"iplx\":\"IPV4\",\"ip\":\"172.20.60.12\"}]】【无线区策略】【[\"Modbus(TCP) \"]】【透明模式】【有线区交换机】【5200】【数采服务器】【1883】【172.20.164.1】【无线区网闸（内网）】【172.20.164.11】【172.20.58.1】【无线区网闸（外网）】【172.20.58.13】【拒绝】【读线圈状态】【无线区路由器命令】【0】【28865】【允许】，错误值：【1.1.1.1】【1.1.1.1】【1.11.1.1】【1.1.1.1】【[{\"dx_name\":\"有线区交换机\",\"iplx\":\"IPV6\",\"ip\":\"1.1.1.1\"},{\"dx_name\":\"无线区路由器\",\"iplx\":\"IPV6\",\"ip\":\"1.1.1.1\"}]】【[{\"dx_name\":\"有线区交换机\",\"iplx\":\"IPV6\",\"ip\":\"1.1.1.1\"},{\"dx_name\":\"无线区路由器\",\"iplx\":\"IPV6\",\"ip\":\"1.1.1.1\"}]】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】"]
["云端配置页面网关配置","2.00","0.00",""]
["网络规模分析","0.40","0.40","属性：工厂级内网，正确值：工厂级内网，错误值："]
["应用业务分析","0.40","0.00","属性：信息采集业务类应用(现场总线应用、数据采集等),上云业务应用，正确值：信息采集业务类应用(现场总线应用、数据采集等),，错误值："]
["网络带宽要求","0.40","0.40","属性：千兆网络带宽，正确值：千兆网络带宽，错误值："]
["网络安全设备","0.40","0.00","属性：工业网闸,，正确值：物理防火墙，错误值："]
["网络安全技术","0.40","0.00","属性：认证加密，正确值：认证,加密,访问控制,病毒防护，错误值："]
["设备选型","2.00","0.00","属性：未选择设备，正确值：网关1：6，工业交换机1：6，接入交换机：4，汇聚交换机1：1，工业防火墙：1，错误值："]
["网络规划计算","4.00","0.00","属性：未输入配置信息，正确值：，错误值："]
["网关配置1","1.00","0.00","属性：(网关未配置)，(设备接入未配置)，(数据上云未配置)，正确值：(网络配置：interface_：wlan0,，ip_address：172.16.30.1,，routers：172.16.30.6,，domain_name_servers：114.114.114.114,，domain_search：8.8.8.8,，ipv6：noipv6，已输入reboot)，(传感器MAC：WXZW020301、WXZW020302、WXZW020303 )，(边缘服务状态：启动,broker：tcp://172.16.30.110:1883,ClientID：th_project/th_wg01,用户名：iip_iot,密码：admin@123,订阅主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg01,发布主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg01,消息订阅：否)，错误值："]
["网关配置2","1.00","0.00","属性：(网关未配置)，(设备接入未配置)，(数据上云未配置)，正确值：(网络配置：interface_：wlan0，ip_address：172.16.30.9，routers：172.16.30.14，domain_name_servers：114.114.114.114，domain_search：8.8.8.8，ipv6：noipv6，已输入reboot)，(传感器MAC：WXZW020304、WXZW020305)，(边缘服务状态：启动,broker：tcp://172.16.30.110:1883,ClientID：th_project/th_wg02,用户名：iip_iot,密码：admin@123,订阅主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg02,发布主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg02,消息订阅：否)，错误值："]
["网关配置3","1.00","0.00","属性：(网关未配置)，(设备接入未配置)，(数据上云未配置)，正确值：(网络配置：interface_：wlan0，ip_address：172.16.30.11，routers：172.16.30.14，domain_name_servers：114.114.114.114，domain_search：8.8.8.8，ipv6：noipv6，已输入reboot)，(传感器MAC：WXZW020306、WXZW020307)，(边缘服务状态：启动,broker：tcp://172.16.30.110:1883,ClientID：th_project/th_wg03,用户名：iip_iot,密码：admin@123,订阅主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg03,发布主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg03,消息订阅：否)，错误值："]
["网关配置4","1.00","0.00","属性：(网关未配置)，)，(数据上云未配置)，正确值：(网络配置：interface_：eth0，ip_address：172.16.30.17，routers：172.16.30.22，domain_name_servers：114.114.114.114，domain_search：8.8.8.8，ipv6：noipv6，已输入reboot)，(传感器MAC：WXZW020308、WXZW020309、WXZW020310)，broker：tcp://172.16.30.110:1883,ClientID：th_project/th_wg04,用户名：iip_iot,密码：admin@123,订阅主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg04,发布主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg04,消息订阅：否)，错误值："]
["网关配置5","1.00","0.00","属性：(网关未配置)，)，(数据上云未配置)，正确值：(网络配置：interface_：eth0，ip_address：172.16.30.19，routers：172.16.30.22，domain_name_servers：114.114.114.114，domain_search：8.8.8.8，ipv6：noipv6，已输入reboot)，(传感器MAC：WXZW020311、WXZW020312、WXZW020313)，broker：tcp://172.16.30.110:1883,ClientID：th_project/th_wg05,用户名：iip_iot,密码：admin@123,订阅主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg05,发布主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg05,消息订阅：否)，错误值："]
["网关配置6","1.00","0.00","属性：(网关未配置)，(设备接入未配置)，(数据上云未配置)，正确值：(网络配置：interface_：eth0，ip_address：172.16.30.25，routers：172.16.30.30，domain_name_servers：114.114.114.114，domain_search：8.8.8.8，ipv6：noipv6，已输入reboot)，(传感器MAC：WXZW020314、WXZW020315、WXZW020316)，broker：tcp://172.16.30.110:1883,ClientID：th_project/th_wg06,用户名：iip_iot,密码：admin@123,订阅主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg06,发布主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg06,消息订阅：否)，错误值："]
["工控机房1","1.00","0.00",""]
["工控机房23","1.00","0.00",""]
["工控机房45","1.00","0.00",""]
["工控机房6","1.00","0.00",""]
["核心机柜","1.00","0.00",""]
["工业防火墙配置","2.00","0.00","属性：(对象管理未配置)(策略配置未配置)，正确值：[(接口配置：1.名称:核心交换机，地址模式:静态，IP地址类型:IPv4，IP地址/掩码:172.16.30.33/29，浮动IP:未选中，UID:1，管理状态:UP，协商模式:自协商，速率:10，双工模式:FULL，MTU:1500，管理访问:HTTP、HTTPS、PING、SSH、DNS、tControl，接入控制:L2TP)，(2.名称:云服务器，地址模式:静态，IP地址类型:IPv4，IP地址/掩码:172.16.30.110/29，浮动IP:未选中，UID:1，管理状态:UP，协商模式:自协商，速率:10，双工模式:FULL，MTU:1500，管理访问:HTTP、HTTPS、PING、SSH、DNS、tControl，接入控制:L2TP)]，[(安全域配置：1.名称:Inside，接口互相访问:未选中，接口选择:ge0/2)，(2.名称:Outside，接口互相访问:未选中，接口选择:ge0/9)]，[(对象管理:1.名称:local，2.类型:IPv4，3.成员172.16.30.33/29)][(策略管理:1.名称:防火墙策略，2.入接口安全域:Inside，3.地址:local，4.用户:any，5.出接口安全域:Outside，6.目的地址:any，7.服务:any8.应用:any，9.时间:always，10.动作:PERMIT，11.启用:启用)]，错误值："]
["网络优化-网关配置","1.00","0.00","属性：答案未填写，正确值：（1、设备编码：th_wg01,设备名称：炭黑01#wg,资产编号：无线网关,属性（gw_os）：Linux,属性（gw_ip）：172.16.30.1),（2、设备编码：th_wg02,设备名称：炭黑02#wg,资产编号：无线网关,属性（gw_os）：Linux,属性（gw_ip）：172.16.30.9),（3、设备编码：th_wg03,设备名称：炭黑03#wg,资产编号：无线网关,属性（gw_os）：Linux,属性（gw_ip）：172.16.30.11),（4、设备编码：th_wg04,设备名称：炭黑04#wg,资产编号：有线网关,属性（gw_os）：Linux,属性（gw_ip）：172.16.30.17),（5、设备编码：th_wg05,设备名称：炭黑05#wg,资产编号：有线网关,属性（gw_os）：Linux,属性（gw_ip）：172.16.30.19),（6、设备编码：th_wg06,设备名称：炭黑06#wg,资产编号：有线网关,属性（gw_os）：Linux,属性（gw_ip）：172.16.30.25),，错误值："]
["网络优化-传感器配置","1.00","0.00","属性：答案未填写，正确值：（1、1#煤气加压罗茨鼓风机_电机非驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_001,MAC地址：WXZW020301,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-01,网关：th_wg01),（2、1#原料油泵_电机驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_002,MAC地址：WXZW020302,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-02,网关：th_wg01),（3、1#原料油泵_泵驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_003,MAC地址：WXZW020303,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-03,网关：th_wg01),（4、2#煤气加压罗茨鼓风机_电机非驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_004,MAC地址：WXZW020304,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-04,网关：th_wg02),（5、2#主供风机_电机驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_005,MAC地址：WXZW020305,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-05,网关：th_wg02),（6、3#原料油泵_电机驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_006,MAC地址：WXZW020306,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-06,网关：th_wg03),（7、3#原料油泵_泵驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_007,MAC地址：WXZW020307,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-07,网关：th_wg03),（8、4#主供风机_电机驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_008,MAC地址：WXZW020308,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-08,网关：th_wg04),（9、4#脱硫脱硝风机_电机非驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_009,MAC地址：WXZW020309,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-09,网关：th_wg04),（10、4#煤气加压罗茨鼓风机_电机非驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_010,MAC地址：WXZW020310,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-10,网关：th_wg04),（11、5#原料油泵_泵驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_011,MAC地址：WXZW020311,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-11,网关：th_wg05),（12、5#原料油泵_电机驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_012,MAC地址：WXZW020312,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-12,网关：th_wg05),（13、5#尾气加压风机_电机驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_013,MAC地址：WXZW020313,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-13,网关：th_wg05),（14、6#原料油泵_泵驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_014,MAC地址：WXZW020314,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-14,网关：th_wg06),（15、6#原料油泵_电机驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_015,MAC地址：WXZW020315,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-15,网关：th_wg06),（16、6#主袋反吹风机_电机非驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_016,MAC地址：WXZW020316,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-16,网关：th_wg06),，错误值："]
["网络优化-设备配置","1.00","0.00","属性：答案未填写，正确值：(设备配置模块-设备名称：1#煤气加压罗茨鼓风机,资产编号：hmth_1hx_mqjygfj,测点名称：电机非驱动端H,传感器名称：1#煤气加压罗茨鼓风机_电机非驱动端H)(设备配置模块-设备名称：1#原料油泵,资产编号：hmth_1hx_ylyb,测点名称：电机驱动端H,传感器名称：1#原料油泵_电机驱动端H)(设备配置模块-设备名称：1#原料油泵,资产编号：hmth_1hx_ylyb,测点名称：泵驱动端H,传感器名称：1#原料油泵_泵驱动端H)(设备配置模块-设备名称：2#煤气加压罗茨鼓风机,资产编号：hmth_2hx_mqjygfj,测点名称：电机非驱动端H,传感器名称：2#煤气加压罗茨鼓风机_电机非驱动端H)(设备配置模块-设备名称：2#主供风机,资产编号：hmth_2hx_zgfj,测点名称：电机驱动端H,传感器名称：2#主供风机_电机驱动端H)(设备配置模块-设备名称：3#原料油泵,资产编号：hmth_3hx_ylyb,测点名称：电机驱动端H,传感器名称：3#原料油泵_电机驱动端H)(设备配置模块-设备名称：3#原料油泵,资产编号：hmth_3hx_ylyb,测点名称：泵驱动端H,传感器名称：3#原料油泵_泵驱动端H)(设备配置模块-设备名称：4#主供风机,资产编号：hmth_4hx_zgfj,测点名称：电机驱动端H,传感器名称：4#主供风机_电机驱动端H)(设备配置模块-设备名称：4#脱硫脱硝风机,资产编号：hmth_4hx_tltxfj,测点名称：电机非驱动端H,传感器名称：4#脱硫脱硝风机_电机非驱动端H)(设备配置模块-设备名称：4#煤气加压罗茨鼓风机,资产编号：hmth_4hx_mqjygfj,测点名称：电机非驱动端H,传感器名称：4#煤气加压罗茨鼓风机_电机非驱动端H)(设备配置模块-设备名称：5#原料油泵,资产编号：hmth_5hx_ylyb,测点名称：泵驱动端H,传感器名称：5#原料油泵_泵驱动端H)(设备配置模块-设备名称：5#原料油泵,资产编号：hmth_5hx_ylyb,测点名称：电机驱动端H,传感器名称：5#原料油泵_电机驱动端H)(设备配置模块-设备名称：5#尾气加压风机,资产编号：hmth_5hx_wqjyfj,测点名称：电机非驱动端H,传感器名称：5#尾气加压风机_电机非驱动端H)(设备配置模块-设备名称：6#原料油泵,资产编号：hmth_6hx_ylyb,测点名称：泵驱动端H,传感器名称：6#原料油泵_泵驱动端H)(设备配置模块-设备名称：6#原料油泵,资产编号：hmth_6hx_ylyb,测点名称：电机驱动端H,传感器名称：6#原料油泵_电机驱动端H)(设备配置模块-设备名称：6#主袋反吹风机,资产编号：hmth_6hx_zdfcfj,测点名称：电机非驱动端H,传感器名称：6#主袋反吹风机_电机非驱动端H)(设备监控模块-关联模型：悬臂离心风机,设备类型：风机,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg01,),(设备监控模块-关联模型：旋壳泵,设备类型：泵,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg01,),(设备监控模块-关联模型：悬臂离心风机,设备类型：风机,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg02,),(设备监控模块-关联模型：多级离心风机,设备类型：风机,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg02,),(设备监控模块-关联模型：旋壳泵,设备类型：泵,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg03,),(设备监控模块-关联模型：多级离心风机,设备类型：风机,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg04,),(设备监控模块-关联模型：多级离心风机,设备类型：风机,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg04,),(设备监控模块-关联模型：悬臂离心风机,设备类型：风机,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg04,),(设备监控模块-关联模型：旋壳泵,设备类型：泵,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg05,),(设备监控模块-关联模型：悬臂离心风机,设备类型：风机,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg05,),(设备监控模块-关联模型：旋壳泵,设备类型：泵,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg06,),(设备监控模块-关联模型：悬臂离心风机,设备类型：风机,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg06,),，错误值："]
["网络规模分析","0.40","0.40","属性：工厂级内网，正确值：工厂级内网，错误值："]
["应用业务分析","0.40","0.00","属性：未选择，正确值：信息采集业务类应用(现场总线应用、数据采集等),，错误值："]
["网络带宽要求","0.40","0.00","属性：未选择，正确值：千兆网络带宽，错误值："]
["网络安全设备","0.40","0.00","属性：未选择，正确值：物理防火墙，错误值："]
["网络安全技术","0.40","0.00","属性：未选择，正确值：认证,加密,访问控制,病毒防护，错误值："]
["设备选型","2.00","0.00","属性：未选择设备，正确值：网关1：6，工业交换机1：6，接入交换机：4，汇聚交换机1：1，工业防火墙：1，错误值："]
["网络规划计算","4.00","0.00","属性：未输入配置信息，正确值：，错误值："]
["网关配置1","1.00","0.00","属性：未配置网关，正确值：，错误值："]
["网关配置2","1.00","0.00","属性：未配置网关，正确值：，错误值："]
["网关配置3","1.00","0.00","属性：未配置网关，正确值：，错误值："]
["网关配置4","1.00","0.00","属性：未配置网关，正确值：，错误值："]
["网关配置5","1.00","0.00","属性：未配置网关，正确值：，错误值："]
["网关配置6","1.00","0.00","属性：未配置网关，正确值：，错误值："]
["工控机房1","1.00","1.00",""]
["工控机房23","1.00","0.00",""]
["工控机房23","1.00","0.00",""]
["工控机房6","1.00","0.00",""]
["工控机房6","1.00","0.00",""]
["工业防火墙配置","2.00","0.00","属性：[(对象管理：1.名称:local，2.类型:IPv4，3.成员192.168.252.97，[(策略配置:1.名称:防火墙策略，2.入接口安全域:any，3.地址:any，4.用户:any，5.出接口安全域:any，6.目的地址:any，7.服务:any，8.应用:any，9.时间:always，10.动作:PERMIT，11.启用:启用)]，正确值：[(安全域配置：1.名称:Outside，地址模式:静态，接入控制:L2TP)，(2.名称:云服务器，地址模式:静态，接入控制:L2TP)]，[(对象管理:1.名称:local，2.类型:IPv4，3.成员192.168.252.97)][(策略管理:1.名称:防火墙策略，2.入接口安全域:Inside，3.地址:local，4.用户:any，5.出接口安全域:Outside，6.目的地址:any，7.服务:any8.应用:any，9.时间:always，10.动作:PERMIT，11.启用:启用)]，错误值："]
["网络规模分析","0.40","0.00","属性：车间级局域网，正确值：工厂级内网，错误值："]
["应用业务分析","0.40","0.00","属性：信息采集业务类应用(现场总线应用、数据采集等),设备控制类业务应用（PLC、DCS）,上云业务应用，正确值：信息采集业务类应用(现场总线应用、数据采集等),，错误值："]
["网络带宽要求","0.40","0.40","属性：千兆网络带宽，正确值：千兆网络带宽，错误值："]
["网络安全设备","0.40","0.00","属性：工业网闸,，正确值：物理防火墙，错误值："]
["网络安全技术","0.40","0.00","属性：加密访问控制病毒防护，正确值：认证,加密,访问控制,病毒防护，错误值："]
["设备选型","2.00","0.00","属性：未选择设备，正确值：网关1：6，工业交换机1：6，接入交换机：4，汇聚交换机1：1，工业防火墙：1，错误值："]
["网络规划计算","4.00","0.00","属性：未输入配置信息，正确值：，错误值："]
["网关配置1","1.00","1.00","属性：(interface_：wlan 0，ip_address：172.16.30.1，routers：172.16.30.6，domain_name_servers：114.114.114.114，domain_search：8.8.8.8，ipv6：noipv6，已输入reboot)，(设备接入：WXZW020301,WXZW020302,WXZW020303,)，(服务状态: 启动,broker：tcp://172.16.30.110:1883,ClientID：th_project/th_wg01,用户名：iip_iot,密码：admin@123,订阅主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg01,发布主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg01,消息订阅：否)，正确值：(网络配置：interface_：wlan0,，ip_address：172.16.30.1,，routers：172.16.30.6,，domain_name_servers：114.114.114.114,，domain_search：8.8.8.8,，ipv6：noipv6，已输入reboot)，(传感器MAC：WXZW020301、WXZW020302、WXZW020303 )，(边缘服务状态：启动,broker：tcp://172.16.30.110:1883,ClientID：th_project/th_wg01,用户名：iip_iot,密码：admin@123,订阅主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg01,发布主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg01,消息订阅：否)，错误值："]
["网关配置2","1.00","0.00","属性：(interface_：wlan 0，ip_address：172.16.30.1，routers：172.16.30.6，domain_name_servers：114.114.114.114，domain_search：8.8.8.8，ipv6：noipv6，已输入reboot)，(设备接入：WXZW020301,WXZW020302,WXZW020303,)，(服务状态: 启动,broker：tcp://172.16.30.110:1883,ClientID：th_project/th_wg01,用户名：iip_iot,密码：admin@123,订阅主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg01,发布主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg01,消息订阅：否)，正确值：(网络配置：interface_：wlan0，ip_address：172.16.30.9，routers：172.16.30.14，domain_name_servers：114.114.114.114，domain_search：8.8.8.8，ipv6：noipv6，已输入reboot)，(传感器MAC：WXZW020304、WXZW020305)，(边缘服务状态：启动,broker：tcp://172.16.30.110:1883,ClientID：th_project/th_wg02,用户名：iip_iot,密码：admin@123,订阅主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg02,发布主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg02,消息订阅：否)，错误值："]
["网关配置3","1.00","0.00","属性：(interface_：wlan 0，ip_address：172.16.30.1，routers：172.16.30.6，domain_name_servers：114.114.114.114，domain_search：8.8.8.8，ipv6：noipv6，已输入reboot)，(设备接入：WXZW020301,WXZW020302,WXZW020303,)，(服务状态: 启动,broker：tcp://172.16.30.110:1883,ClientID：th_project/th_wg01,用户名：iip_iot,密码：admin@123,订阅主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg01,发布主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg01,消息订阅：否)，正确值：(网络配置：interface_：wlan0，ip_address：172.16.30.11，routers：172.16.30.14，domain_name_servers：114.114.114.114，domain_search：8.8.8.8，ipv6：noipv6，已输入reboot)，(传感器MAC：WXZW020306、WXZW020307)，(边缘服务状态：启动,broker：tcp://172.16.30.110:1883,ClientID：th_project/th_wg03,用户名：iip_iot,密码：admin@123,订阅主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg03,发布主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg03,消息订阅：否)，错误值："]
["网关配置4","1.00","0.00","属性：(interface_：wlan 0，ip_address：172.16.30.1，routers：172.16.30.6，domain_name_servers：114.114.114.114，domain_search：8.8.8.8，ipv6：noipv6，已输入reboot)，(设备接入：WXZW020301,WXZW020302,WXZW020303,)，(服务状态: 启动,broker：tcp://172.16.30.110:1883,ClientID：th_project/th_wg01,用户名：iip_iot,密码：admin@123,订阅主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg01,发布主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg01,消息订阅：否)，正确值：(网络配置：interface_：eth0，ip_address：172.16.30.17，routers：172.16.30.22，domain_name_servers：114.114.114.114，domain_search：8.8.8.8，ipv6：noipv6，已输入reboot)，(传感器MAC：WXZW020308、WXZW020309、WXZW020310)，broker：tcp://172.16.30.110:1883,ClientID：th_project/th_wg04,用户名：iip_iot,密码：admin@123,订阅主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg04,发布主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg04,消息订阅：否)，错误值："]
["网关配置5","1.00","0.00","属性：(interface_：wlan 0，ip_address：172.16.30.1，routers：172.16.30.6，domain_name_servers：114.114.114.114，domain_search：8.8.8.8，ipv6：noipv6，已输入reboot)，(设备接入：WXZW020301,WXZW020302,WXZW020303,)，(服务状态: 启动,broker：tcp://172.16.30.110:1883,ClientID：th_project/th_wg01,用户名：iip_iot,密码：admin@123,订阅主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg01,发布主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg01,消息订阅：否)，正确值：(网络配置：interface_：eth0，ip_address：172.16.30.19，routers：172.16.30.22，domain_name_servers：114.114.114.114，domain_search：8.8.8.8，ipv6：noipv6，已输入reboot)，(传感器MAC：WXZW020311、WXZW020312、WXZW020313)，broker：tcp://172.16.30.110:1883,ClientID：th_project/th_wg05,用户名：iip_iot,密码：admin@123,订阅主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg05,发布主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg05,消息订阅：否)，错误值："]
["网关配置6","1.00","0.00","属性：(interface_：wlan 0，ip_address：172.16.30.1，routers：172.16.30.6，domain_name_servers：114.114.114.114，domain_search：8.8.8.8，ipv6：noipv6，已输入reboot)，(设备接入：WXZW020301,WXZW020302,WXZW020303,)，(服务状态: 启动,broker：tcp://172.16.30.110:1883,ClientID：th_project/th_wg01,用户名：iip_iot,密码：admin@123,订阅主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg01,发布主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg01,消息订阅：否)，正确值：(网络配置：interface_：eth0，ip_address：172.16.30.25，routers：172.16.30.30，domain_name_servers：114.114.114.114，domain_search：8.8.8.8，ipv6：noipv6，已输入reboot)，(传感器MAC：WXZW020314、WXZW020315、WXZW020316)，broker：tcp://172.16.30.110:1883,ClientID：th_project/th_wg06,用户名：iip_iot,密码：admin@123,订阅主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg06,发布主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg06,消息订阅：否)，错误值："]
["工控机房1","1.00","1.00",""]
["工控机房23","1.00","0.00",""]
["工控机房45","1.00","0.00",""]
["工控机房6","1.00","0.00",""]
["核心机柜","1.00","0.00",""]
["工业防火墙配置","2.00","0.00","属性：(对象管理未配置)(策略配置未配置)，正确值：[(接口配置：1.名称:核心交换机，地址模式:静态，IP地址类型:IPv4，IP地址/掩码:172.16.30.33/29，浮动IP:未选中，UID:1，管理状态:UP，协商模式:自协商，速率:10，双工模式:全双工，MTU:1500，管理访问:HTTP、HTTPS、PING、SSH、DNS、tControl，接入控制:L2TP)，(2.名称:云服务器，地址模式:静态，IP地址类型:IPv4，IP地址/掩码:172.16.30.110/29，浮动IP:未选中，UID:1，管理状态:UP，协商模式:自协商，速率:10，双工模式:全双工，MTU:1500，管理访问:HTTP、HTTPS、PING、SSH、DNS、tControl，接入控制:L2TP)]，[(安全域配置：1.名称:Inside，接口互相访问:未选中，接口选择:ge0/2)，(2.名称:Outside，接口互相访问:未选中，接口选择:ge0/9)]，[(对象管理:1.名称:local，2.类型:IPv4，3.成员172.16.30.33/29)][(策略管理:1.名称:防火墙策略，2.入接口安全域:Inside，3.地址:local，4.用户:any，5.出接口安全域:Outside，6.目的地址:any，7.服务:any8.应用:any，9.时间:always，10.动作:PERMIT，11.启用:启用)]，错误值："]
["网络优化-网关配置","1.00","0.00","属性：（1、设备编码：th_wg01,设备名称：炭黑01#wg,接入类型：无线网关,属性（gw_os）：Linux,属性（gw_ip）：172.16.30.1),，正确值：（1、设备编码：th_wg01,设备名称：炭黑01#wg,资产编号：无线网关,属性（gw_os）：Linux,属性（gw_ip）：172.16.30.1),（2、设备编码：th_wg02,设备名称：炭黑02#wg,资产编号：无线网关,属性（gw_os）：Linux,属性（gw_ip）：172.16.30.9),（3、设备编码：th_wg03,设备名称：炭黑03#wg,资产编号：无线网关,属性（gw_os）：Linux,属性（gw_ip）：172.16.30.11),（4、设备编码：th_wg04,设备名称：炭黑04#wg,资产编号：有线网关,属性（gw_os）：Linux,属性（gw_ip）：172.16.30.17),（5、设备编码：th_wg05,设备名称：炭黑05#wg,资产编号：有线网关,属性（gw_os）：Linux,属性（gw_ip）：172.16.30.19),（6、设备编码：th_wg06,设备名称：炭黑06#wg,资产编号：有线网关,属性（gw_os）：Linux,属性（gw_ip）：172.16.30.25),，错误值："]
["网络优化-传感器配置","1.00","0.00","属性：（1、传感器名称：1#煤气加压罗茨鼓风机_电机非驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_001,MAC地址：WXZW020301,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-01,网关：th_wg01),（2、传感器名称：1#原料油泵_电机驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_002,MAC地址：WXZW020302,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-02,网关：th_wg01),（3、传感器名称：1#原料油泵_泵驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_003,MAC地址：WXZW020303,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-03,网关：th_wg01),，正确值：（1、1#煤气加压罗茨鼓风机_电机非驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_001,MAC地址：WXZW020301,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-01,网关：th_wg01),（2、1#原料油泵_电机驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_002,MAC地址：WXZW020302,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-02,网关：th_wg01),（3、1#原料油泵_泵驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_003,MAC地址：WXZW020303,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-03,网关：th_wg01),（4、2#煤气加压罗茨鼓风机_电机非驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_004,MAC地址：WXZW020304,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-04,网关：th_wg02),（5、2#主供风机_电机驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_005,MAC地址：WXZW020305,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-05,网关：th_wg02),（6、3#原料油泵_电机驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_006,MAC地址：WXZW020306,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-06,网关：th_wg03),（7、3#原料油泵_泵驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_007,MAC地址：WXZW020307,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-07,网关：th_wg03),（8、4#主供风机_电机驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_008,MAC地址：WXZW020308,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-08,网关：th_wg04),（9、4#脱硫脱硝风机_电机非驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_009,MAC地址：WXZW020309,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-09,网关：th_wg04),（10、4#煤气加压罗茨鼓风机_电机非驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_010,MAC地址：WXZW020310,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-10,网关：th_wg04),（11、5#原料油泵_泵驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_011,MAC地址：WXZW020311,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-11,网关：th_wg05),（12、5#原料油泵_电机驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_012,MAC地址：WXZW020312,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-12,网关：th_wg05),（13、5#尾气加压风机_电机驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_013,MAC地址：WXZW020313,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-13,网关：th_wg05),（14、6#原料油泵_泵驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_014,MAC地址：WXZW020314,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-14,网关：th_wg06),（15、6#原料油泵_电机驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_015,MAC地址：WXZW020315,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-15,网关：th_wg06),（16、6#主袋反吹风机_电机非驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_016,MAC地址：WXZW020316,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-16,网关：th_wg06),，错误值："]
["网络优化-设备配置","1.00","0.00","属性：（设备名称：1#煤气加压罗茨鼓风机,资产编号：hmth_1hx_mqjygfj,关联模型：悬臂离心风机,设备类型：风机,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg01,测点名称1：电机非驱动端H,传感器名称1：1#煤气加压罗茨鼓风机_电机非驱动端H),（设备名称：1#原料油泵,资产编号：hmth_1hx_ylyb,关联模型：旋壳泵,设备类型：泵,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg01,测点名称1：泵驱动端H,传感器名称1：1#原料油泵_泵驱动端H,测点名称2：电机驱动端H,传感器名称2：1#原料油泵_电机驱动端H),，正确值：(设备配置模块-设备名称：1#煤气加压罗茨鼓风机,资产编号：hmth_1hx_mqjygfj,测点名称：电机非驱动端H,传感器名称：1#煤气加压罗茨鼓风机_电机非驱动端H)(设备配置模块-设备名称：1#原料油泵,资产编号：hmth_1hx_ylyb,测点名称：电机驱动端H,传感器名称：1#原料油泵_电机驱动端H)(设备配置模块-设备名称：1#原料油泵,资产编号：hmth_1hx_ylyb,测点名称：泵驱动端H,传感器名称：1#原料油泵_泵驱动端H)(设备配置模块-设备名称：2#煤气加压罗茨鼓风机,资产编号：hmth_2hx_mqjygfj,测点名称：电机非驱动端H,传感器名称：2#煤气加压罗茨鼓风机_电机非驱动端H)(设备配置模块-设备名称：2#主供风机,资产编号：hmth_2hx_zgfj,测点名称：电机驱动端H,传感器名称：2#主供风机_电机驱动端H)(设备配置模块-设备名称：3#原料油泵,资产编号：hmth_3hx_ylyb,测点名称：电机驱动端H,传感器名称：3#原料油泵_电机驱动端H)(设备配置模块-设备名称：3#原料油泵,资产编号：hmth_3hx_ylyb,测点名称：泵驱动端H,传感器名称：3#原料油泵_泵驱动端H)(设备配置模块-设备名称：4#主供风机,资产编号：hmth_4hx_zgfj,测点名称：电机驱动端H,传感器名称：4#主供风机_电机驱动端H)(设备配置模块-设备名称：4#脱硫脱硝风机,资产编号：hmth_4hx_tltxfj,测点名称：电机非驱动端H,传感器名称：4#脱硫脱硝风机_电机非驱动端H)(设备配置模块-设备名称：4#煤气加压罗茨鼓风机,资产编号：hmth_4hx_mqjygfj,测点名称：电机非驱动端H,传感器名称：4#煤气加压罗茨鼓风机_电机非驱动端H)(设备配置模块-设备名称：5#原料油泵,资产编号：hmth_5hx_ylyb,测点名称：泵驱动端H,传感器名称：5#原料油泵_泵驱动端H)(设备配置模块-设备名称：5#原料油泵,资产编号：hmth_5hx_ylyb,测点名称：电机驱动端H,传感器名称：5#原料油泵_电机驱动端H)(设备配置模块-设备名称：5#尾气加压风机,资产编号：hmth_5hx_wqjyfj,测点名称：电机驱动端H,传感器名称：5#尾气加压风机_电机驱动端H)(设备配置模块-设备名称：6#原料油泵,资产编号：hmth_6hx_ylyb,测点名称：泵驱动端H,传感器名称：6#原料油泵_泵驱动端H)(设备配置模块-设备名称：6#原料油泵,资产编号：hmth_6hx_ylyb,测点名称：电机驱动端H,传感器名称：6#原料油泵_电机驱动端H)(设备配置模块-设备名称：6#主袋反吹风机,资产编号：hmth_6hx_zdfcfj,测点名称：电机非驱动端H,传感器名称：6#主袋反吹风机_电机非驱动端H)(设备监控模块-关联模型：悬臂离心风机,设备类型：风机,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg01,),(设备监控模块-关联模型：旋壳泵,设备类型：泵,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg01,),(设备监控模块-关联模型：悬臂离心风机,设备类型：风机,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg02,),(设备监控模块-关联模型：多级离心风机,设备类型：风机,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg02,),(设备监控模块-关联模型：旋壳泵,设备类型：泵,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg03,),(设备监控模块-关联模型：多级离心风机,设备类型：风机,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg04,),(设备监控模块-关联模型：多级离心风机,设备类型：风机,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg04,),(设备监控模块-关联模型：悬臂离心风机,设备类型：风机,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg04,),(设备监控模块-关联模型：旋壳泵,设备类型：泵,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg05,),(设备监控模块-关联模型：悬臂离心风机,设备类型：风机,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg05,),(设备监控模块-关联模型：旋壳泵,设备类型：泵,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg06,),(设备监控模块-关联模型：多级离心风机,设备类型：风机,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg06,),，错误值："]
["网络规模分析","0.80","0.00",""]
["应用业务分析","0.40","0.00","属性：信息采集业务类应用(现场总线应用、数据采集等)，正确值：信息采集业务类应用(现场总线应用、数据采集等)，错误值："]
["网络带宽要求","0.40","0.00","属性：千兆网络带宽，正确值：千兆网络带宽，错误值："]
["网络安全设备","0.40","0.00","属性：物理防火墙，正确值：物理防火墙，错误值："]
["网络安全技术","0.40","0.40","属性：认证,加密,访问控制,病毒防护，正确值：认证,加密,访问控制,病毒防护，错误值："]
["网络规模分析","0.80","0.00",""]
["应用业务分析","0.40","0.00","属性：信息采集业务类应用(现场总线应用、数据采集等)，正确值：信息采集业务类应用(现场总线应用、数据采集等)，错误值："]
["网络带宽要求","0.40","0.00","属性：千兆网络带宽，正确值：千兆网络带宽，错误值："]
["网络安全设备","0.40","0.00","属性：物理防火墙，正确值：物理防火墙，错误值："]
["网络安全技术","0.40","0.40","属性：认证,加密,访问控制,病毒防护，正确值：认证,加密,访问控制,病毒防护，错误值："]
["网络规模分析","0.40","0.00","属性：车间级局域网，正确值：工厂级内网，错误值："]
["应用业务分析","0.40","0.00","属性：信息采集业务类应用(现场总线应用、数据采集等),连接类业务应用（MES),，正确值：信息采集业务类应用(现场总线应用、数据采集等),，错误值："]
["网络带宽要求","0.40","0.00","属性：千兆网络带宽，正确值：，错误值："]
["网络安全设备","0.40","0.00","属性：无要求,，正确值：，错误值："]
["网络安全技术","0.40","0.40","属性：认证,加密,访问控制,病毒防护，正确值：，错误值："]
["网络规模分析","0.00","0.00","属性：车间级局域网，正确值：工厂级内网，错误值：车间级局域网"]
["","0.00","0.00","属性：信息采集业务类应用(现场总线应用、数据采集等),连接类业务应用（MES),，正确值：信息采集业务类应用(现场总线应用、数据采集等),，错误值："]
["","0.40","0.00","属性：千兆网络带宽，正确值：，错误值："]
["网络规模分析","0.00","0.00","属性：车间级局域网，正确值：工厂级内网，错误值：车间级局域网"]
["工业网关1","5.00","0.00","属性：NetworkID，正确值：th_wg01，错误值：th_wg02 其它原因"]
["工业防火墙","999.00","8999.00",""]
["工业网关1","5.00","0.00","属性：NetworkID，正确值：th_wg01，错误值：th_wg02 其它原因"]
["工业防火墙","8.00","8.00",""]
["斥候工业网关有线","3.00","3.00",""]
["斥候工业网关无线","3.00","3.00",""]
["串口服务器有线","2.00","0.00","属性：【ippz_ip】【ippz_mrwg】【ippz_dns_zy】【ippz_dns_by】【dkpz_btl】【dkpz_tzw】【dkpz_lkms】【dkpz_dbcd】【dkpz_dbsj】【dkpz_tbbtl】【dkpz_snckxtb】，正确值：【192.168.40.5】【192.168.40.4】【223.5.5.5】【114.114.114.114】【115200】【1】【None】【0】【0】【启用】【0】，错误值：【192.168.1.2】【555.555.555.555】【555.555.555.555】【555.5.5.5】【9600】【2】【XON/XOF】【1111】【111】【None】【1】"]
["斥候工业网关无线","3.00","3.00",""]
["串口服务器无线","2.00","2.00",""]
["串口服务器有线","2.00","2.00",""]
["斥候工业网关有线","3.00","3.00",""]
["DB-IotLite网关无线","3.00","3.00",""]
["工业网闸有线","3.00","3.00",""]
["工业网闸无线","3.00","3.00",""]
["云端配置页面网关维护","2.00","2.00",""]
["DB-IotLite网关有线","4.00","4.00",""]
["云端配置页面网关配置","2.00","2.00",""]
["云端配置页面网关配置","2.00","2.00",""]
["工业网关1","5.00","0.00","属性：NetworkID，正确值：th_wg01，错误值：th_wg02 其它原因"]
["工业防火墙","8.00","8.00",""]