{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Sheet0"],"not_rendered":{"external_links":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet0","index":0,"n_rows":39,"n_cols":4,"rows_kept":39,"flags":["formulas_cached_only"]}
["模块描述","分值","得分","原因"]
["网络规模分析","0.40","0.40","属性：工厂级内网，正确值：工厂级内网，错误值："]
["应用业务分析","0.40","0.40","属性：信息采集业务类应用(现场总线应用、数据采集等)，正确值：信息采集业务类应用(现场总线应用、数据采集等)，错误值："]
["网络带宽要求","0.40","0.40","属性：千兆网络带宽，正确值：千兆网络带宽，错误值："]
["网络安全设备","0.40","0.40","属性：物理防火墙，正确值：物理防火墙，错误值："]
["网络安全技术","0.40","0.40","属性：认证,加密,访问控制,病毒防护，正确值：认证,加密,访问控制,病毒防护，错误值："]
["设备选型","2.00","2.00","属性：网关1:6，工业交换机1:6，汇聚交换机:1，接入交换机:4，工业防火墙:1，，正确值：网关1：6，工业交换机1：6，接入交换机：4，汇聚交换机1：1，工业防火墙：1，错误值："]
["工业网关1","0.20","0.20","属性：（IP:172.16.30.1，子网掩码：255.255.255.248)，正确值：（IP:172.16.30.1，子网掩码：255.255.255.248)，错误值："]
["工业交换机1","0.20","0.20","属性：（IP:172.16.30.2，子网掩码：255.255.255.248)，正确值：（IP:172.16.30.2，子网掩码：255.255.255.248)，错误值："]
["接入交换机1","0.30","0.30","属性：（IP:172.16.30.3，子网掩码：255.255.255.248)，正确值：（IP:172.16.30.3，子网掩码：255.255.255.248)，错误值："]
["工业网关2","0.20","0.20","属性：（IP:172.16.30.9，子网掩码：255.255.255.248)，正确值：（IP:172.16.30.9，子网掩码：255.255.255.248)，错误值："]
["工业交换机2","0.20","0.20","属性：（IP:172.16.30.10，子网掩码：255.255.255.248)，正确值：（IP:172.16.30.10，子网掩码：255.255.255.248)，错误值："]
["工业网关3","0.20","0.20","属性：（IP:172.16.30.11，子网掩码：255.255.255.248)，正确值：（IP:172.16.30.11，子网掩码：255.255.255.248)，错误值："]
["工业交换机3","0.20","0.20","属性：（IP:172.16.30.12，子网掩码：255.255.255.248)，正确值：（IP:172.16.30.12，子网掩码：255.255.255.248)，错误值："]
["接入交换机2","0.30","0.30","属性：（IP:172.16.30.13，子网掩码：255.255.255.248)，正确值：（IP:172.16.30.13，子网掩码：255.255.255.248)，错误值："]
["工业网关4","0.20","0.20","属性：（IP:172.16.30.17，子网掩码：255.255.255.248)，正确值：（IP:172.16.30.17，子网掩码：255.255.255.248)，错误值："]
["工业交换机4","0.20","0.20","属性：（IP:172.16.30.18，子网掩码：255.255.255.248)，正确值：（IP:172.16.30.18，子网掩码：255.255.255.248)，错误值："]
["工业网关5","0.20","0.20","属性：（IP:172.16.30.19，子网掩码：255.255.255.248)，正确值：（IP:172.16.30.19，子网掩码：255.255.255.248)，错误值："]
["工业交换机5","0.20","0.20","属性：（IP:172.16.30.20，子网掩码：255.255.255.248)，正确值：（IP:172.16.30.20，子网掩码：255.255.255.248)，错误值："]
["接入交换机3","0.30","0.30","属性：（IP:172.16.30.21，子网掩码：255.255.255.248)，正确值：（IP:172.16.30.21，子网掩码：255.255.255.248)，错误值："]
["工业网关6","0.20","0.20","属性：（IP:172.16.30.25，子网掩码：255.255.255.248)，正确值：（IP:172.16.30.25，子网掩码：255.255.255.248)，错误值："]
["工业交换机6","0.20","0.20","属性：（IP:172.16.30.26，子网掩码：255.255.255.248)，正确值：（IP:172.16.30.26，子网掩码：255.255.255.248)，错误值："]
["接入交换机4","0.30","0.30","属性：（IP:172.16.30.27，子网掩码：255.255.255.248)，正确值：（IP:172.16.30.27，子网掩码：255.255.255.248)，错误值："]
["核心交换机","0.40","0.40","属性：（IP:172.16.30.33，子网掩码：255.255.255.248)，正确值：（IP:172.16.30.33，子网掩码：255.255.255.248)，错误值："]
["网关配置1","1.00","1.00","属性：(interface_：wlan 0，ip_address：172.16.30.1，routers：172.16.30.6，domain_name_servers：114.114.114.114，domain_search：8.8.8.8，ipv6：noipv6，已输入reboot)，(设备接入：WXZW020301,WXZW020302,WXZW020303,)，(服务状态: 启动,broker：tcp://172.16.30.110:1883,ClientID：th_project/th_wg01,用户名：iip_iot,密码：admin@123,订阅主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg01,发布主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg01,消息订阅：否)，正确值：(网络配置：interface_：wlan0,，ip_address：172.16.30.1,，routers：172.16.30.6,，domain_name_servers：114.114.114.114,，domain_search：8.8.8.8,，ipv6：noipv6，已输入reboot)，(传感器MAC：WXZW020301、WXZW020302、WXZW020303 )，(边缘服务状态：启动,broker：tcp://172.16.30.110:1883,ClientID：th_project/th_wg01,用户名：iip_iot,密码：admin@123,订阅主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg01,发布主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg01,消息订阅：否)，错误值："]
["网关配置2","1.00","1.00","属性：(interface_：wlan 0，ip_address：172.16.30.9，routers：172.16.30.14，domain_name_servers：114.114.114.114，domain_search：8.8.8.8，ipv6：noipv6，已输入reboot)，(设备接入：WXZW020304,WXZW020305,)，(服务状态: 启动,broker：tcp://172.16.30.110:1883,ClientID：th_project/th_wg02,用户名：iip_iot,密码：admin@123,订阅主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg02,发布主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg02,消息订阅：否)，正确值：(网络配置：interface_：wlan0，ip_address：172.16.30.9，routers：172.16.30.14，domain_name_servers：114.114.114.114，domain_search：8.8.8.8，ipv6：noipv6，已输入reboot)，(传感器MAC：WXZW020304、WXZW020305)，(边缘服务状态：启动,broker：tcp://172.16.30.110:1883,ClientID：th_project/th_wg02,用户名：iip_iot,密码：admin@123,订阅主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg02,发布主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg02,消息订阅：否)，错误值："]
["网关配置3","1.00","1.00","属性：(interface_：wlan 0，ip_address：172.16.30.11，routers：172.16.30.14，domain_name_servers：114.114.114.114，domain_search：8.8.8.8，ipv6：noipv6，已输入reboot)，(设备接入：WXZW020306,WXZW020307,)，(服务状态: 启动,broker：tcp://172.16.30.110:1883,ClientID：th_project/th_wg03,用户名：iip_iot,密码：admin@123,订阅主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg03,发布主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg03,消息订阅：否)，正确值：(网络配置：interface_：wlan0，ip_address：172.16.30.11，routers：172.16.30.14，domain_name_servers：114.114.114.114，domain_search：8.8.8.8，ipv6：noipv6，已输入reboot)，(传感器MAC：WXZW020306、WXZW020307)，(边缘服务状态：启动,broker：tcp://172.16.30.110:1883,ClientID：th_project/th_wg03,用户名：iip_iot,密码：admin@123,订阅主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg03,发布主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg03,消息订阅：否)，错误值："]
["网关配置4","1.00","1.00","属性：(interface_：eth 0，ip_address：172.16.30.17，routers：172.16.30.22，domain_name_servers：114.114.114.114，domain_search：8.8.8.8，ipv6：noipv6，已输入reboot)，(设备接入：WXZW020308,WXZW020309,WXZW020310,)，(服务状态: 启动,broker：tcp://172.16.30.110:1883,ClientID：th_project/th_wg04,用户名：iip_iot,密码：admin@123,订阅主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg04,发布主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg04,消息订阅：否)，正确值：(网络配置：interface_：eth0，ip_address：172.16.30.17，routers：172.16.30.22，domain_name_servers：114.114.114.114，domain_search：8.8.8.8，ipv6：noipv6，已输入reboot)，(传感器MAC：WXZW020308、WXZW020309、WXZW020310)，broker：tcp://172.16.30.110:1883,ClientID：th_project/th_wg04,用户名：iip_iot,密码：admin@123,订阅主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg04,发布主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg04,消息订阅：否)，错误值："]
["网关配置5","1.00","1.00","属性：(interface_：eth 0，ip_address：172.16.30.19，routers：172.16.30.22，domain_name_servers：114.114.114.114，domain_search：8.8.8.8，ipv6：noipv6，已输入reboot)，(设备接入：WXZW020311,WXZW020312,WXZW020313,)，(服务状态: 启动,broker：tcp://172.16.30.110:1883,ClientID：th_project/th_wg05,用户名：iip_iot,密码：admin@123,订阅主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg05,发布主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg05,消息订阅：否)，正确值：(网络配置：interface_：eth0，ip_address：172.16.30.19，routers：172.16.30.22，domain_name_servers：114.114.114.114，domain_search：8.8.8.8，ipv6：noipv6，已输入reboot)，(传感器MAC：WXZW020311、WXZW020312、WXZW020313)，broker：tcp://172.16.30.110:1883,ClientID：th_project/th_wg05,用户名：iip_iot,密码：admin@123,订阅主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg05,发布主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg05,消息订阅：否)，错误值："]
["网关配置6","1.00","1.00","属性：(interface_：eth 0，ip_address：172.16.30.25，routers：172.16.30.30，domain_name_servers：114.114.114.114，domain_search：8.8.8.8，ipv6：noipv6，已输入reboot)，(设备接入：WXZW020314,WXZW020315,WXZW020316,)，(服务状态: 启动,broker：tcp://172.16.30.110:1883,ClientID：th_project/th_wg06,用户名：iip_iot,密码：admin@123,订阅主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg06,发布主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg06,消息订阅：否)，正确值：(网络配置：interface_：eth0，ip_address：172.16.30.25，routers：172.16.30.30，domain_name_servers：114.114.114.114，domain_search：8.8.8.8，ipv6：noipv6，已输入reboot)，(传感器MAC：WXZW020314、WXZW020315、WXZW020316)，broker：tcp://172.16.30.110:1883,ClientID：th_project/th_wg06,用户名：iip_iot,密码：admin@123,订阅主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg06,发布主题：/ali/thtenant/thtenarproject/downstream/gW/th_wg06,消息订阅：否)，错误值："]
["工控机房1","1.00","1.00",""]
["工控机房23","1.00","1.00",""]
["工控机房45","1.00","1.00",""]
["工控机房6","1.00","1.00",""]
["核心机柜","1.00","1.00",""]
["工业防火墙配置","2.00","2.00","属性：(名称:核心交换机，地址模式:静态，IP地址类型:IPv4，IP地址/掩码:172.16.30.33/29，浮动IP:false，UID:1，管理状态:UP，协商模式:自协商，速率:10，双工模式:FULL，MTU:1500，管理访问:HTTP、HTTPS、PING、SSH、DNS、tControl、，接入控制:L2TP|)，(名称:云服务器，地址模式:静态，IP地址类型:IPv4，IP地址/掩码:172.16.30.110/29，浮动IP:false，UID:1，管理状态:UP，协商模式:自协商，速率:10，双工模式:FULL，MTU:1500，管理访问:HTTP、HTTPS、PING、SSH、DNS、tControl、，接入控制:L2TP、)，[(安全域配置：1.名称:Inside，地址模式:未选中，接入控制:ge0/2)，(安全域配置：2.名称:Outside，地址模式:未选中，接入控制:ge0/9)]，[(对象管理：1.名称:local，2.类型:IPv4，3.成员172.16.30.33/29，[(策略配置:1.名称:防火墙策略，2.入接口安全域:Inside，3.地址:local，4.用户:any，5.出接口安全域:Outside，6.目的地址:any，7.服务:any，8.应用:any，9.时间:always，10.动作:PERMIT，11.启用:启用)]，正确值：[(接口配置：1.名称:核心交换机，地址模式:静态，IP地址类型:IPv4，IP地址/掩码:172.16.30.33/29，浮动IP:未选中，UID:1，管理状态:UP，协商模式:自协商，速率:10，双工模式:FULL，MTU:1500，管理访问:HTTP、HTTPS、PING、SSH、DNS、tControl，接入控制:L2TP)，(2.名称:云服务器，地址模式:静态，IP地址类型:IPv4，IP地址/掩码:172.16.30.110/29，浮动IP:未选中，UID:1，管理状态:UP，协商模式:自协商，速率:10，双工模式:FULL，MTU:1500，管理访问:HTTP、HTTPS、PING、SSH、DNS、tControl，接入控制:L2TP)]，[(安全域配置：1.名称:Inside，接口互相访问:未选中，接口选择:ge0/2)，(2.名称:Outside，接口互相访问:未选中，接口选择:ge0/9)]，[(对象管理:1.名称:local，2.类型:IPv4，3.成员172.16.30.33/29)][(策略管理:1.名称:防火墙策略，2.入接口安全域:Inside，3.地址:local，4.用户:any，5.出接口安全域:Outside，6.目的地址:any，7.服务:any8.应用:any，9.时间:always，10.动作:PERMIT，11.启用:启用)]，错误值："]
["网络优化-网关配置","1.00","1.00","属性：（1、设备编码：th_wg01,设备名称：炭黑01#wg,接入类型：无线网关,属性（gw_os）：Linux,属性（gw_ip）：172.16.30.1),（2、设备编码：th_wg02,设备名称：炭黑02#wg,接入类型：无线网关,属性（gw_os）：Linux,属性（gw_ip）：172.16.30.9),（3、设备编码：th_wg03,设备名称：炭黑03#wg,接入类型：无线网关,属性（gw_os）：Linux,属性（gw_ip）：172.16.30.11),（4、设备编码：th_wg04,设备名称：炭黑04#wg,接入类型：有线网关,属性（gw_os）：Linux,属性（gw_ip）：172.16.30.17),（5、设备编码：th_wg05,设备名称：炭黑05#wg,接入类型：有线网关,属性（gw_os）：Linux,属性（gw_ip）：172.16.30.19),（6、设备编码：th_wg06,设备名称：炭黑06#wg,接入类型：有线网关,属性（gw_os）：Linux,属性（gw_ip）：172.16.30.25),，正确值：（1、设备编码：th_wg01,设备名称：炭黑01#wg,资产编号：无线网关,属性（gw_os）：Linux,属性（gw_ip）：172.16.30.1),（2、设备编码：th_wg02,设备名称：炭黑02#wg,资产编号：无线网关,属性（gw_os）：Linux,属性（gw_ip）：172.16.30.9),（3、设备编码：th_wg03,设备名称：炭黑03#wg,资产编号：无线网关,属性（gw_os）：Linux,属性（gw_ip）：172.16.30.11),（4、设备编码：th_wg04,设备名称：炭黑04#wg,资产编号：有线网关,属性（gw_os）：Linux,属性（gw_ip）：172.16.30.17),（5、设备编码：th_wg05,设备名称：炭黑05#wg,资产编号：有线网关,属性（gw_os）：Linux,属性（gw_ip）：172.16.30.19),（6、设备编码：th_wg06,设备名称：炭黑06#wg,资产编号：有线网关,属性（gw_os）：Linux,属性（gw_ip）：172.16.30.25),，错误值："]
["网络优化-传感器配置","1.00","1.00","属性：（1、传感器名称：1#煤气加压罗茨鼓风机_电机非驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_001,MAC地址：WXZW020301,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-01,网关：th_wg01),（2、传感器名称：1#原料油泵_泵驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_003,MAC地址：WXZW020303,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-03,网关：th_wg01),（3、传感器名称：1#原料油泵_电机驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_002,MAC地址：WXZW020302,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-02,网关：th_wg01),（4、传感器名称：2#煤气加压罗茨鼓风机_电机非驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_004,MAC地址：WXZW020304,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-04,网关：th_wg02),（5、传感器名称：2#主供风机_电机驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_005,MAC地址：WXZW020305,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-05,网关：th_wg02),（6、传感器名称：3#原料油泵_电机驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_006,MAC地址：WXZW020306,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-06,网关：th_wg03),（7、传感器名称：3#原料油泵_泵驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_007,MAC地址：WXZW020307,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-07,网关：th_wg03),（8、传感器名称：4#主供风机_电机驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_008,MAC地址：WXZW020308,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-08,网关：th_wg04),（9、传感器名称：4#脱硫脱硝风机_电机非驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_009,MAC地址：WXZW020309,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-09,网关：th_wg04),（10、传感器名称：4#煤气加压罗茨鼓风机_电机非驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_010,MAC地址：WXZW020310,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-10,网关：th_wg04),（11、传感器名称：5#原料油泵_泵驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_011,MAC地址：WXZW020311,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-11,网关：th_wg05),（12、传感器名称：5#原料油泵_电机驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_012,MAC地址：WXZW020312,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-12,网关：th_wg05),（13、传感器名称：5#尾气加压风机_电机非驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_013,MAC地址：WXZW020313,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-13,网关：th_wg05),（14、传感器名称：6#原料油泵_泵驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_014,MAC地址：WXZW020314,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-14,网关：th_wg06),（15、传感器名称：6#原料油泵_电机驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_015,MAC地址：WXZW020315,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-15,网关：th_wg06),（16、传感器名称：6#主袋反吹风机_电机非驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_016,MAC地址：WXZW020316,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-16,网关：th_wg06),，正确值：（1、1#煤气加压罗茨鼓风机_电机非驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_001,MAC地址：WXZW020301,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-01,网关：th_wg01),（2、1#原料油泵_电机驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_002,MAC地址：WXZW020302,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-02,网关：th_wg01),（3、1#原料油泵_泵驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_003,MAC地址：WXZW020303,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-03,网关：th_wg01),（4、2#煤气加压罗茨鼓风机_电机非驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_004,MAC地址：WXZW020304,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-04,网关：th_wg02),（5、2#主供风机_电机驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_005,MAC地址：WXZW020305,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-05,网关：th_wg02),（6、3#原料油泵_电机驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_006,MAC地址：WXZW020306,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-06,网关：th_wg03),（7、3#原料油泵_泵驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_007,MAC地址：WXZW020307,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-07,网关：th_wg03),（8、4#主供风机_电机驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_008,MAC地址：WXZW020308,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-08,网关：th_wg04),（9、4#脱硫脱硝风机_电机非驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_009,MAC地址：WXZW020309,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-09,网关：th_wg04),（10、4#煤气加压罗茨鼓风机_电机非驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_010,MAC地址：WXZW020310,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-10,网关：th_wg04),（11、5#原料油泵_泵驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_011,MAC地址：WXZW020311,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-11,网关：th_wg05),（12、5#原料油泵_电机驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_012,MAC地址：WXZW020312,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-12,网关：th_wg05),（13、5#尾气加压风机_电机非驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_013,MAC地址：WXZW020313,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-13,网关：th_wg05),（14、6#原料油泵_泵驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_014,MAC地址：WXZW020314,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-14,网关：th_wg06),（15、6#原料油泵_电机驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_015,MAC地址：WXZW020315,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-15,网关：th_wg06),（16、6#主袋反吹风机_电机非驱动端H,传感器编号：sensor_liwujia_016,MAC地址：WXZW020316,传感器类型：无线-振动传感器（含温度）,SN：WXZW-16,网关：th_wg06),，错误值："]
["网络优化-设备配置","1.00","1.00","属性：（设备名称：1#煤气加压罗茨鼓风机,资产编号：hmth_1hx_mqjygfj,关联模型：悬臂离心风机,设备类型：风机,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg01,测点名称1：电机非驱动端H,传感器名称1：1#煤气加压罗茨鼓风机_电机非驱动端H),（设备名称：1#原料油泵,资产编号：hmth_1hx_ylyb,关联模型：旋壳泵,设备类型：泵,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg01,测点名称1：电机驱动端H,传感器名称1：1#原料油泵_电机驱动端H,测点名称2：泵驱动端H,传感器名称2：1#原料油泵_泵驱动端H),（设备名称：2#主供风机,资产编号：hmth_2hx_zgfj,关联模型：多级离心风机,设备类型：风机,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg02,测点名称1：电机驱动端H,传感器名称1：2#主供风机_电机驱动端H),（设备名称：2#煤气加压罗茨鼓风机,资产编号：hmth_2hx_mqjygfj,关联模型：悬臂离心风机,设备类型：风机,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg02,测点名称1：电机非驱动端H,传感器名称1：2#煤气加压罗茨鼓风机_电机非驱动端H),（设备名称：3#原料油泵,资产编号：hmth_3hx_ylyb,关联模型：旋壳泵,设备类型：泵,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg03,测点名称1：电机驱动端H,传感器名称1：3#原料油泵_电机驱动端H,测点名称2：泵驱动端H,传感器名称2：3#原料油泵_泵驱动端H),（设备名称：4#主供风机,资产编号：hmth_4hx_zgfj,关联模型：多级离心风机,设备类型：风机,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg04,测点名称1：电机驱动端H,传感器名称1：4#主供风机_电机驱动端H),（设备名称：4#脱硫脱硝风机,资产编号：hmth_4hx_tltxfj,关联模型：悬臂离心风机,设备类型：风机,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg04,测点名称1：电机非驱动端H,传感器名称1：4#脱硫脱硝风机_电机非驱动端H),（设备名称：4#煤气加压罗茨鼓风机,资产编号：hmth_4hx_mqjygfj,关联模型：悬臂离心风机,设备类型：风机,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg04,测点名称1：电机非驱动端H,传感器名称1：4#煤气加压罗茨鼓风机_电机非驱动端H),（设备名称：5#原料油泵,资产编号：hmth_5hx_ylyb,关联模型：旋壳泵,设备类型：泵,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg05,测点名称1：电机驱动端H,传感器名称1：5#原料油泵_电机驱动端H,测点名称2：泵驱动端H,传感器名称2：5#原料油泵_泵驱动端H),（设备名称：5#尾气加压风机,资产编号：hmth_5hx_wqjyfj,关联模型：悬臂离心风机,设备类型：风机,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg05,测点名称1：电机非驱动端H,传感器名称1：5#尾气加压风机_电机非驱动端H),（设备名称：6#原料油泵,资产编号：hmth_6hx_ylyb,关联模型：旋壳泵,设备类型：泵,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg06,测点名称1：电机驱动端H,传感器名称1：6#原料油泵_电机驱动端H,测点名称2：泵驱动端H,传感器名称2：6#原料油泵_泵驱动端H),（设备名称：6#主袋反吹风机,资产编号：hmth_6hx_zdfcfj,关联模型：悬臂离心风机,设备类型：风机,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg06,测点名称1：电机非驱动端H,传感器名称1：6#主袋反吹风机_电机非驱动端H),，正确值：(设备配置模块-设备名称：1#煤气加压罗茨鼓风机,资产编号：hmth_1hx_mqjygfj,测点名称：电机非驱动端H,传感器名称：1#煤气加压罗茨鼓风机_电机非驱动端H)(设备配置模块-设备名称：1#原料油泵,资产编号：hmth_1hx_ylyb,测点名称：电机驱动端H,传感器名称：1#原料油泵_电机驱动端H)(设备配置模块-设备名称：1#原料油泵,资产编号：hmth_1hx_ylyb,测点名称：泵驱动端H,传感器名称：1#原料油泵_泵驱动端H)(设备配置模块-设备名称：2#煤气加压罗茨鼓风机,资产编号：hmth_2hx_mqjygfj,测点名称：电机非驱动端H,传感器名称：2#煤气加压罗茨鼓风机_电机非驱动端H)(设备配置模块-设备名称：2#主供风机,资产编号：hmth_2hx_zgfj,测点名称：电机驱动端H,传感器名称：2#主供风机_电机驱动端H)(设备配置模块-设备名称：3#原料油泵,资产编号：hmth_3hx_ylyb,测点名称：电机驱动端H,传感器名称：3#原料油泵_电机驱动端H)(设备配置模块-设备名称：3#原料油泵,资产编号：hmth_3hx_ylyb,测点名称：泵驱动端H,传感器名称：3#原料油泵_泵驱动端H)(设备配置模块-设备名称：4#主供风机,资产编号：hmth_4hx_zgfj,测点名称：电机驱动端H,传感器名称：4#主供风机_电机驱动端H)(设备配置模块-设备名称：4#脱硫脱硝风机,资产编号：hmth_4hx_tltxfj,测点名称：电机非驱动端H,传感器名称：4#脱硫脱硝风机_电机非驱动端H)(设备配置模块-设备名称：4#煤气加压罗茨鼓风机,资产编号：hmth_4hx_mqjygfj,测点名称：电机非驱动端H,传感器名称：4#煤气加压罗茨鼓风机_电机非驱动端H)(设备配置模块-设备名称：5#原料油泵,资产编号：hmth_5hx_ylyb,测点名称：泵驱动端H,传感器名称：5#原料油泵_泵驱动端H)(设备配置模块-设备名称：5#原料油泵,资产编号：hmth_5hx_ylyb,测点名称：电机驱动端H,传感器名称：5#原料油泵_电机驱动端H)(设备配置模块-设备名称：5#尾气加压风机,资产编号：hmth_5hx_wqjyfj,测点名称：电机非驱动端H,传感器名称：5#尾气加压风机_电机非驱动端H)(设备配置模块-设备名称：6#原料油泵,资产编号：hmth_6hx_ylyb,测点名称：泵驱动端H,传感器名称：6#原料油泵_泵驱动端H)(设备配置模块-设备名称：6#原料油泵,资产编号：hmth_6hx_ylyb,测点名称：电机驱动端H,传感器名称：6#原料油泵_电机驱动端H)(设备配置模块-设备名称：6#主袋反吹风机,资产编号：hmth_6hx_zdfcfj,测点名称：电机非驱动端H,传感器名称：6#主袋反吹风机_电机非驱动端H)(设备监控模块-关联模型：悬臂离心风机,设备类型：风机,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg01,),(设备监控模块-关联模型：旋壳泵,设备类型：泵,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg01,),(设备监控模块-关联模型：悬臂离心风机,设备类型：风机,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg02,),(设备监控模块-关联模型：多级离心风机,设备类型：风机,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg02,),(设备监控模块-关联模型：旋壳泵,设备类型：泵,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg03,),(设备监控模块-关联模型：多级离心风机,设备类型：风机,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg04,),(设备监控模块-关联模型：悬臂离心风机,设备类型：风机,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg04,),(设备监控模块-关联模型：悬臂离心风机,设备类型：风机,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg04,),(设备监控模块-关联模型：旋壳泵,设备类型：泵,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg05,),(设备监控模块-关联模型：悬臂离心风机,设备类型：风机,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg05,),(设备监控模块-关联模型：旋壳泵,设备类型：泵,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg06,),(设备监控模块-关联模型：悬臂离心风机,设备类型：风机,监测方式：振动监测,关联网关：th_wg06,),，错误值："]